«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ№13»	
		
_____________ / Русович С.Б. /	_______________ / Кислый О.Н. /	
		
«______»____________ 2017г.	«______»____________ 2017г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул.Комсомольская 84-88
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	1 м3 бетона	13.9	
2.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	30.58	
3.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	30.58	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=410м2)	
4.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.164	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	262.4	
6.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.164	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.82	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	90.2	
9.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.41	
10.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.205	
11.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	20.91	
12.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	41	
13.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	418.2	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=597м2)	
14.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1493	
15.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	238.88	
16.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1493	
17.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1.194	
18.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	131.34	
19.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2985	
20.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	30.447	
21.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	59.7	
22.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	608.94	
	Установка бортовых камней	
23.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.03802	
24.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	60.832	
25.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.03802	
26.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.2222	
27.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	24.44	
28.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.14	
29.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	214	
30.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	3.35	
31.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	335	
32.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	3	
33.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.3	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=277м2)	
34.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1108	
35.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	177.28	
36.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1108	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.554	
38.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	60.94	
39.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.277	
40.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1385	
41.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	14.127	
42.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	27.7	
43.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	282.54	
	Установка бортовых камней	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00648	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	10.368	
46.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00648	
47.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0432	
48.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	4.75	
49.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.72	
50.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	72	
51.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	2	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
52.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00571	
53.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.136	
54.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00571	
	Монтаж трубопроводов	
55.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.04	
56.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.08	
57.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	8	
58.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
59.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.014	
60.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
	Монтаж колодцев	
61.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.128	
62.	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
63.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0109	
64.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
65.	Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30	1 дерево	1	
66.	Эмаль ПФ-115 цветная	кг	0.06	
67.	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	1.47	
68.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	1.47	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	
69.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.03	
70.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.03	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	4.8	
72.	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.03	
73.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.204	
74.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт	4	
75.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	2	
	Резиновое покрытие типа "ГАМБИТ"	
76.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.504	
77.	Песок природный для строительных работ средний	м3	55.44	
78.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	25.2	
79.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.2016	
80.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.2016	
81.	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора типа "Гамбит"	100 м2 покрытия	2.52	
82.	Резиновое  покрытие типа "Гамбит" т.10мм	м2	252	
	Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой.	
83.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0.35	
84.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 панелей	3.3	
85.	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0.1	
86.	Ограждение сварное Н=3000м.	м.п.	66	
87.	Демонтаж металлоконструкций	1 т конструкций	2.3	
88.	Монтаж  металлического оборудования элементов благоустройства. (оборудование детских, спортивных площадок)	1 т конструкций	1.254	
89.	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудование детских, спортивных площадок)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0538	
90.	Гимнастический городок	шт.	1	
91.	Детский игровой комплекс "Крепость" 4930х3150	шт.	1	
92.	Качалка на пружинке "Дельфин"	шт.	1	
93.	Качели на металлических стойках без подвески с оцинк балкой	шт.	1	
94.	Сиденье для качелей резиновое	шт.	1	
95.	Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.)	шт.	1	
96.	Качалка-балансир 3110х420	шт.	1	
97.	Карусель с рулем	шт.	1	
98.	Песочница с крышкой (2000*2000)	шт.	1	
99.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.792	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)