«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 021 716.00	руб.	Смета на сумму:	1 021 716.00	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»		
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 20___г.	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома по адресу:  ул.Тимирязева 13, г.Калининград	
Сметная стоимость:	1 021.716	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.983	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	166.285	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	ГЭСН 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2		2.305	2 458.66	5 667	
1. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.9	36.6495	147.310	5 399	
1. 2.	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	4.6	10.603	25.31	268	
		Накладные расходы				84%	4 535	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	2 592	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 794	
	
2.	ГЭСНр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2		2.305	2 792.42	6 437	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.0603	268.820	285	
2. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	34.9438	150.030	5 243	
2. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.0603	1 126.02	1 194	
			(1)			268.82	285	
		Накладные расходы				71%	3 925	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 875	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 236	
	
3.	ГЭСНр 58-1-1 
(прим)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки сплошной	100 м2		2.305	2 792.42	6 437	
3. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	1.0603	268.820	285	
3. 2.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	15.16	34.9438	150.030	5 243	
3. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.46	1.0603	1 126.02	1 194	
			(1)			268.82	285	
		Накладные расходы				71%	3 925	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 875	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					13 236	
	
4.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.215	29 485.89	6 339	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.04085	229.990	9	
4. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	28.64875	161.570	4 629	
4. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.1118	10.80	1	
4. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.04085	1 037.49	42	
			(1)			229.99	9	
4. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.002795	57 689.15	161	
4. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.20425	7 372.62	1 506	
		Накладные расходы				71%	3 293	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 412	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 044	
	
5.	ГЭСНр 58-5-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (затяжки, подкосы)	100 м		0.08	29 485.89	2 359	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0152	229.990	3	
5. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	10.66	161.570	1 722	
5. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.0416	10.80		
5. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0152	1 037.49	16	
			(1)			229.99	3	
5. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00104	57 689.15	60	
5. 6.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.076	7 372.62	560	
		Накладные расходы				71%	1 225	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	897	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 481	
	
6.	ГЭСНр 58-5-5 
(прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью ( из бруса 150*150мм)	100 м		0.05	55 449.83	2 772	
6. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.63	0.0315	229.990	7	
6. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	160.21	8.0105	161.570	1 294	
6. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.0905	10.80	1	
6. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0315	1 037.49	33	
			(1)			229.99	7	
6. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.004	0.0002	57 689.15	12	
6. 6.	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.236	5 804.89	1 370	
6. 7.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	1.85	34.10	63	
		Накладные расходы				71%	924	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	677	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 372	
	
7.	08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 12 мм (шпилька) прим.	т		0.004	48 611.00	194	
		Объем: (0.3552*10)/1000						
	
8.	01.2.03.03-0062	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т		0.004	64 522.98	258	
		Объем: 0.05*0.08						
	
9.	ГЭСНр 58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.232	45 697.79	10 602	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.32	0.07424	229.990	17	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	150.09	34.82088	161.570	5 626	
9. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.27376	10.80	3	
9. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.07424	1 037.49	77	
			(1)			229.99	17	
9. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.005	0.00116	57 689.15	67	
9. 6.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0058	50 201.92	291	
9. 7.	11.1.03.01-0086	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.61712	7 353.20	4 538	
		Накладные расходы				71%	4 007	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	2 934	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					17 543	
	
10.	ГЭСН 10-01-010-01	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (прим)	м3		0.2	3 148.38	630	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.288	0.0576	229.990	13	
10. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	18	3.6	158.310	570	
10. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.288	0.0576	1 037.49	60	
			(1)			229.99	13	
		Накладные расходы				90%	525	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	251	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 405	
	
11.	ГЭСН 10-01-010-01	Установка элементов каркаса: из брусьев (прим)	м3		0.2	13 202.39	2 640	
11. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.072	229.990	17	
11. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	4.5	158.310	712	
11. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.072	1 037.49	75	
			(1)			229.99	17	
11. 4.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0075	0.0015	89 253.46	134	
11. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0006	57 689.15	35	
11. 6.	08.1.02.11-0003	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг	т	0.0031	0.00062	45 150.41	28	
11. 7.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.186	7 448.65	1 385	
11. 8.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.002	4 877.98	10	
11. 9.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.024	7 372.62	177	
11. 10.	12.1.02.14-0001	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	1.45	0.29	34.10	10	
11. 11.	14.2.04.01-0001	Смола каменноугольная для дорожного строительства	т	0.00258	0.000516	46 063.23	24	
11. 12.	14.5.06.03-0002	Паста антисептическая	т	0.00301	0.000602	84 869.83	51	
		Накладные расходы				90%	656	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	313	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 610	
	
12.	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)	Разборка мансардных окон	100 м2		0.0048	31 959.11	153	
		Объем: 0.6*0.8						
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.264	0.0204672	242.812	5	
12. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	172.864	0.8297472	165.230	137	
12. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.408	0.0067584	308.04	2	
			(1)			268.82	2	
12. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.856	0.0137088	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
		Накладные расходы				90%	128	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	61	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					342	
	
13.	ГЭСН 10-01-034-03 
(прим)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (люк)	100 м2		0.0048	87 252.09	419	
		Объем: 0.6*0.8						
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.33	0.025584	242.812	6	
13. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	216.08	1.037184	165.230	171	
13. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.76	0.008448	308.04	3	
			(1)			268.82	2	
13. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.017136	1 037.49	18	
			(1)			229.99	4	
13. 5.	01.7.06.02-0001	Лента бутиловая	м	429	2.0592	5.19	11	
13. 6.	01.7.06.02-0002	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.3408	5.19	2	
13. 7.	01.7.06.11-0001	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.13008	51.86	7	
13. 8.	01.7.15.07-0005	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.34272	74.74	26	
13. 9.	11.3.03.15-0021	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0384	429.47	16	
13. 10.	14.5.01.05-0001	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.5472	302.90	166	
		Накладные расходы				90%	159	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	76	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					654	
	
14.	С1 цена поставщ.	Окно-люк выхода на кровлю 0,6*0,8м	м2		0.48	13 271.60	6 370	
		Объем: 0.6*0.8						
	
15.	ГЭСН 46-04-001-04 
(прим)	Разборка: кирпичных стен (под мауэрлат)	м3		0.125	1 510.91	189	
15. 1.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	8.24	1.03	167.270	172	
15. 2.	91.18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.14375	97.21	14	
15. 3.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	0.2875	9.05	3	
		Накладные расходы				84%	144	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	83	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					416	
	
16.	ГЭСНр 53-20-4	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3		0.00125	150 072.77	188	
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.04875	268.820	13	
16. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	670	0.8375	158.310	133	
16. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	39	0.04875	1 126.02	55	
			(1)			268.82	13	
16. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.4	0.0055	20.52		
		Накладные расходы				73%	107	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	82	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					376	
	
17.	04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3		0.03	2 735.32	82	
	
18.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.05	13 896.92	695	
		Объем: (0.00125)*40.0						
	
19.	ГЭСН 12-01-020-01	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2		2.305	77 259.11	178 082	
19. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.21	7.39905	250.312	1 852	
19. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	173.87	400.77035	177.590	71 173	
19. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.68	3.8724	874.68	3 387	
			(1)			268.82	1 041	
19. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	3.52665	1 037.49	3 659	
			(1)			229.99	811	
19. 5.	91.21.12-004	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	21.3443	14.99	320	
19. 6.	01.7.15.04-0041	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.003227	127 819.59	412	
19. 7.	01.7.15.06-0092	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.025816	120 606.78	3 114	
19. 8.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.00103725	60 190.64	62	
19. 9.	01.7.15.14-0063	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.537435	189.88	292	
19. 10.	01.7.15.14-0101	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	232.344	10.49	2 437	
19. 11.	11.1.03.01-0011	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	1.0603	15 715.36	16 663	
19. 12.	11.1.03.06-0001	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75- 150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	3.38835	17 839.83	60 448	
19. 13.	12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	267.38	46.96	12 556	
19. 14.	12.1.02.14-0002	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	8.3441	26.91	225	
19. 15.	12.2.03.02-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.71455	2 791.89	1 995	
19. 16.	14.4.02.04-0004	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.0062235	84 734.93	527	
19. 17.	14.5.01.07-0134	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.72875	469.84	812	
		Накладные расходы				92%	67 183	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	32 131	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					277 396	
	
20.	12.1.03.02-0001	Металлочерепица <Монтеррей>	м2		290.43	262.08	76 116	
		Объем: (2.305)*126.0						
	
21.	08.1.02.07-0034	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		54.8	753.58	41 296	
		Объем: 36+18.8						
	
22.	ГЭСН 12-01-010-01 
(прим)	Устройство мелких покрытий (карнизный свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2		0.188	64 313.56	12 091	
		Объем: 47*0.4						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.05076	258.753	13	
22. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	112.75	21.197	161.570	3 425	
22. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.2	0.0376	1 126.02	42	
			(1)			268.82	10	
22. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.01316	1 037.49	14	
			(1)			229.99	3	
22. 5.	01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000752	60 190.64	45	
22. 6.	08.3.03.05-0002	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.002256	107 511.00	243	
22. 7.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.147016	56 608.46	8 322	
		Накладные расходы				92%	3 163	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 513	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					16 767	
	
23.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.3	303.66	91	
23. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.00009	200.120		
23. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.534	161.570	86	
23. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.00003	534.12		
			(1)			200.12		
23. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.00006	232.29		
			(1)			200.12		
23. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.258	18.56	5	
		Накладные расходы				77%	66	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	41	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					199	
	
24.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		5.55	227.97	1 265	
		Объем: 0.30*18.5						
	
25.	ГЭСН 26-02-019-02	Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		1.64	306.17	502	
25. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.003	0.00492	200.120	1	
25. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.79	2.9356	161.570	474	
25. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.001	0.00164	534.12	1	
			(1)			200.12		
25. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.002	0.00328	232.29	1	
			(1)			200.12	1	
25. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	1.4104	18.56	26	
		Накладные расходы				77%	366	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	228	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 096	
	
26.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		33.784	227.97	7 702	
		Объем: 1.64*20.6						
	
	ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА	
27.	ГЭСНр 58-10-1	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.56	6 080.65	3 405	
27. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.0728	229.990	17	
27. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	36.8	20.608	161.570	3 330	
27. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0728	1 037.49	76	
			(1)			229.99	17	
		Накладные расходы				71%	2 376	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 740	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					7 522	
	
28.	С2 цена поставщ.	Звенья водосточных труб Д.90 (3м)	шт		18	743.00	13 374	
	
29.	С3 цена поставщ.	Звенья водосточных труб Д.90 (1м)	шт		2	276.00	552	
	
30.	ГЭСНр 58-10-3	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт		0.2	10 407.32	2 081	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.016	229.990	4	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	63.9	12.78	161.570	2 065	
30. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.016	1 037.49	17	
			(1)			229.99	4	
		Накладные расходы				71%	1 469	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 076	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 626	
	
31.	С4 цена поставщ.	Колено трубы 70 град д.90	шт.		20	203.00	4 060	
	
32.	ГЭСНр 58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м		0.47	1 341.82	631	
32. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	9.1	4.277	147.310	630	
32. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.0564	10.80	1	
		Накладные расходы				71%	447	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	328	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 406	
	
33.	ГЭСН 12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м		0.47	5 335.88	2 508	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.25	0.1175	254.841	30	
33. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	31.41	14.7627	161.570	2 385	
33. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.11	0.0517	1 126.02	58	
			(1)			268.82	14	
33. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0235	874.68	21	
			(1)			268.82	6	
33. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.0423	1 037.49	44	
			(1)			229.99	10	
		Накладные расходы				92%	2 222	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	1 063	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 792	
	
34.	С5 цена поставщ.	Желоб водосточный( 4м ) д.125	шт.		6	793.00	4 758	
	
35.	С6 цена поставщ.	Желоб водосточный( 3м ) д.125	шт.		9	595.00	5 355	
	
36.	С7 цена поставщ.	Заглушка желоба  д.125	шт.		16	101.00	1 616	
	
37.	С8 цена поставщ.	Крюк для желоба	шт.		75	92.00	6 900	
	
38.	С9 цена поставщ.	Соединитель желоба д.125	шт.		6	103.00	618	
	
39.	ГЭСНр 58-10-6	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт		0.1	8 662.37	866	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.008	229.990	2	
39. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	5.31	161.570	858	
39. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	611	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	447	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 924	
	
40.	С10 цена поставщ.	Воронка (штуцер) водосточная 125/90	шт		10	189.00	1 890	
	
41.	ГЭСНр 58-10-5	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт		0.1	8 662.37	866	
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.008	229.990	2	
41. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	53.1	5.31	161.570	858	
41. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.008	1 037.49	8	
			(1)			229.99	2	
		Накладные расходы				71%	611	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	447	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 924	
	
42.	С11 цена поставщ.	Отмет (слив) д.90	шт		10	435.00	4 350	
	
43.	ГЭСНр 58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт		0.47	5 840.27	2 745	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0047	229.990	1	
43. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	37.8	17.766	154.230	2 740	
43. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0047	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
		Накладные расходы				71%	1 946	
						=(83.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				52%	1 425	
						=(65.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 116	
	
44.	С12 цена поставщ.	Хомут водосточной трубы д.90 (в комплекте с дюбелями)	шт.		47	221.00	10 387	
	
45.	ГЭСНр 53-7-1 
(прим)	Смена ветровой доски (прим)	100 м		0.627	8 208.98	5 147	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.11286	229.990	26	
45. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	31.84	19.96368	165.230	3 299	
45. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.11286	1 037.49	117	
			(1)			229.99	26	
45. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.002	0.001254	57 689.15	72	
45. 5.	11.1.03.06-0070	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.363	0.227601	7 289.06	1 659	
		Накладные расходы				73%	2 427	
						=(86.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	1 862	
						=(70.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 436	
	
46.	ГЭСН 15-04-024-01 
(прим)	Простая окраска масляными составами ветровой доски	100 м2		0.41	5 564.54	2 281	
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0246	236.462	6	
46. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	28.05	11.5005	165.230	1 900	
46. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.0041	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
46. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0205	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
46. 5.	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.328	162.00	53	
46. 6.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.33	0.1353	38.33	5	
46. 7.	02.4.03.02-0001	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.000164	3 474.67	1	
46. 8.	14.5.05.01-0011	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0084	0.003444	68 710.90	237	
46. 9.	14.5.11.01-0003	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.005	0.00205	30 814.73	63	
		Накладные расходы				80%	1 525	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	705	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 511	
	
47.	14.4.02.04-0186	Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 коричневая	т		0.01107	59 986.66	664	
	
	ПЕРЕКРЫТИЕ	
48.	ГЭСН 11-01-008-03	Разборка засыпного утеплителя	м3		9.25	537.01	4 967	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	3.33	227.600	758	
48. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.76	16.28	161.570	2 630	
48. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.216	1.998	964.28	1 927	
			(1)			200.12	400	
48. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.144	1.332	308.04	410	
			(1)			268.82	358	
		Накладные расходы				94%	3 185	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	1 728	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 880	
	
49.	ГЭСН 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2		2.091	578.17	1 209	
		Объем: 116.55+92.5						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.04182	229.990	10	
49. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	3.45	7.21395	161.570	1 166	
49. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.04182	1 037.49	43	
			(1)			229.99	10	
		Накладные расходы				94%	1 105	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	600	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 914	
	
50.	12.1.01.03-0036	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		142.657	34.52	4 925	
		Объем: 1.1655*122.4						
	
51.	12.1.01.03-0033	Пленка диффузионная Tyvek Soft	10 м2		11.322	599.04	6 782	
		Объем: 0.925*122.4						
	
52.	ГЭСН 11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2		0.925	5 877.21	5 436	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.16	1.073	236.015	253	
52. 2.	1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	28.38	26.2515	169.310	4 445	
52. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.18	0.1665	308.04	51	
			(1)			268.82	45	
52. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	0.9065	1 037.49	940	
			(1)			229.99	208	
		Накладные расходы				94%	4 416	
						=(123*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				51%	2 396	
						=(75*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					12 248	
	
53.	12.2.05.10-0016	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		12.39	2 279.87	28 248	
		Объем: 92.5*0.13*1.03						
	
54.	ГЭСН 10-01-023-01	Укладка ходовых досок	100 м		0.22	6 604.70	1 453	
54. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.12	0.0264	255.877	7	
54. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.8	0.836	158.310	132	
54. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.08	0.0176	874.68	15	
			(1)			268.82	5	
54. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0088	1 037.49	9	
			(1)			229.99	2	
54. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.00066	0.0001452	57 689.15	8	
54. 6.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	1.2	0.264	4 877.98	1 288	
		Накладные расходы				90%	125	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	60	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 638	
	
55.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3		-0.264	4 877.98	-1 288	
		Объем: (0.22)*(-1.2)						
	
56.	11.1.03.06-0090	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3		0.264	7 294.56	1 926	
		Объем: (0.22)*1.2						
	
57.	ГЭСН 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2		0.31	303.66	94	
57. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.0003	0.000093	200.120		
57. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.78	0.5518	161.570	89	
57. 3.	91.06.05-012	Погрузчики с вилочными подхватами, грузоподъемность 1 т	маш.-ч	0.0001	0.000031	534.12		
			(1)			200.12		
57. 4.	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.0002	0.000062	232.29		
			(1)			200.12		
57. 5.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.86	0.2666	18.56	5	
		Накладные расходы				77%	69	
						=(100*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	43	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					205	
	
58.	14.2.06.01-0003	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		5.55	227.97	1 265	
		Объем: 0.3*18.5						
	
59.	ГЭСН 10-01-010-01 
(прим.)	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3		0.055	11 969.28	658	
		Объем: 0.05*0.05*22						
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	0.0198	229.990	5	
59. 2.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	22.5	1.2375	158.310	196	
59. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.36	0.0198	1 037.49	21	
			(1)			229.99	5	
59. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.000165	57 689.15	10	
59. 5.	11.1.03.01-0082	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	м3	0.93	0.05115	7 448.65	381	
59. 6.	11.1.03.05-0081	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.01	0.00055	4 877.98	3	
59. 7.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.12	0.0066	7 372.62	49	
		Накладные расходы				90%	181	
						=(118*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				43%	86	
						=(63*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					925	
	
60.	ГЭСНр 54-4-3	Нашивка досок (ремонт балок)	100 м		0.08	19 241.77	1 539	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	0.1208	229.990	28	
60. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	5.4776	161.570	885	
60. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	0.1208	1 037.49	125	
			(1)			229.99	28	
60. 4.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.001144	57 689.15	66	
60. 5.	11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.0628	7 372.62	463	
		Накладные расходы				72%	657	
						=(85.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				64%	584	
						=(80.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 781	
	
61.	01.7.15.02-0021 
(прим)	Болт анкерный диаметром 14 мм	шт.		16	10.78	172	
	
63.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		24.8	510.71	12 666	
	
64.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		24.8	262.99	6 522	
	
	Ремонт дымоходов и вентканалов	
65.	ГЭСН 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей дымовых труб кирпичных над и под кровлей (прим).	100 м2		0.419	3 361.61	1 409	
65. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	22.82	9.56158	147.310	1 409	
		Накладные расходы				84%	1 184	
						=(110*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	676	
						=(70*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 269	
	
66.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.419	26 799.91	11 229	
66. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	55.0566	175.550	9 665	
66. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.4609	10.80	5	
66. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.14665	20.52	3	
66. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.76258	2 040.43	1 556	
		Накладные расходы				67%	6 476	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	3 866	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 571	
	
67.	ГЭСН 15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2		0.419	1 208.93	507	
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00838	249.405	2	
67. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	6.55	2.74445	181.930	499	
67. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.00419	308.04	1	
			(1)			268.82	1	
67. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00419	1 037.49	4	
			(1)			229.99	1	
67. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0419	38.33	2	
		Накладные расходы				80%	401	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	185	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 093	
	
68.	14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		5.447	61.73	336	
		Объем: (0.419)*0.013*1000						
	
69.	ГЭСН 15-04-013-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: известковая (прим)	100 м2		0.263	1 020.13	268	
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00526	229.990	1	
69. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4.43	1.16509	165.230	193	
69. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.14	0.03682	10.80		
69. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.00526	1 037.49	5	
			(1)			229.99	1	
69. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.124	0.032612	20.52	1	
69. 6.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.004997	11 636.25	58	
69. 7.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0009	0.0002367	46 966.96	11	
		Накладные расходы				80%	155	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	72	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					495	
	
70.	ГЭСНр 60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м		0.04	113 631.77	4 545	
		Объем: 3+1						
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.1772	268.820	48	
70. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	609.21	24.3684	161.570	3 937	
70. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.33	0.0532	874.68	47	
			(1)			268.82	14	
70. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.1	0.124	308.04	38	
			(1)			268.82	33	
70. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	0.016	20.52		
70. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	5	0.2	2 615.05	523	
		Накладные расходы				66%	2 630	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	1 993	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					9 168	
	
71.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.168	13 896.92	2 335	
		Объем: 4200*0.04						
	
72.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 4 каналов	100 м		0.03	186 469.37	5 594	
		Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.98	0.1494	268.820	40	
72. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1009.11	30.2733	161.570	4 891	
72. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.5	0.045	874.68	39	
			(1)			268.82	12	
72. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.48	0.1044	308.04	32	
			(1)			268.82	28	
72. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.9	0.027	20.52	1	
72. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	8.04	0.2412	2 615.05	631	
		Накладные расходы				66%	3 254	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	2 466	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					11 314	
	
73.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.198	13 896.92	2 752	
		Объем: 2200*0.03*3						
	
74.	ГЭСНр 60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 2 каналов	100 м		0.01	62 156.46	622	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.66	0.0166	268.820	4	
74. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	336.37	3.3637	161.570	543	
74. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.5	0.005	874.68	4	
			(1)			268.82	1	
74. 4.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.16	0.0116	308.04	4	
			(1)			268.82	3	
74. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.3	0.003	20.52		
74. 6.	04.3.01.12-0002	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25	м3	2.68	0.0268	2 615.05	70	
		Накладные расходы				66%	361	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	274	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 257	
	
75.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.022	13 896.92	306	
		Объем: (2200*0.01)*1						
	
76.	ГЭСН 12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (1 труба - 2х. канал.)	шт.		1	2 484.84	2 485	
76. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.01	229.990	2	
76. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.93	1.93	161.570	312	
76. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.01	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
76. 4.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0001	0.0001	115 172.62	12	
76. 5.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.038	0.038	56 608.46	2 151	
		Накладные расходы				92%	289	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	138	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 912	
	
77.	ГЭСН 12-01-011-01	Устройство колпаков над шахтами в два канала (3 трубы - 4х. канал.)	шт.		3	2 484.84	7 455	
		Объем: 1*3						
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.03	229.990	7	
77. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	1.93	5.79	161.570	935	
77. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
77. 4.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0001	0.0003	115 172.62	35	
77. 5.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.038	0.114	56 608.46	6 453	
		Накладные расходы				92%	867	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	414	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					8 736	
	
78.	ГЭСН 12-01-011-02	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к норме 12-01-011-01	шт.		3	1 254.18	3 763	
		Объем: 1*3						
78. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.03	229.990	7	
78. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	0.97	2.91	161.570	470	
78. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
78. 4.	01.7.15.06-0094	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0001	0.0003	115 172.62	35	
78. 5.	08.3.05.05-0053	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.019	0.057	56 608.46	3 227	
		Накладные расходы				92%	439	
						=(120*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	210	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					4 412	
	
79.	ГЭСН 06-01-024-01 
(прим)	Устройство оголовников: бетонных (прим)	100 м3		0.001	106 487.48	106	
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.87	0.02287	264.155	6	
79. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	358.02	0.35802	165.230	59	
79. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18.8	0.0188	1 126.02	21	
			(1)			268.82	5	
79. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.53	0.00153	874.68	1	
			(1)			268.82		
79. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00027	964.28		
			(1)			200.12		
79. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	18.21	0.01821	11.58		
79. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.27	0.00227	1 037.49	2	
			(1)			229.99	1	
79. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.077	0.000077	20.52		
79. 9.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.05	0.00005	89 253.46	4	
79. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.043	0.000043	57 689.15	2	
79. 11.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.026	0.000026	11 636.25		
79. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.07	0.00007	5 768.85		
79. 13.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.86	0.00086	5 760.02	5	
79. 14.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	40	0.04	234.83	9	
		Накладные расходы				80%	52	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				44%	29	
						=(65*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					187	
	
80.	04.1.02.05-0003	Бетон тяжелый, класс В7,5 (М100)	м3		0.102	3 014.79	308	
	
81.	ГЭСН 15-04-019-07 
(прим)	Окраска дымов. труб акриловыми составами:  вручную по подготовленной поверхности	100 м2		0.156	2 335.01	364	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.00936	229.990	2	
81. 2.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	12.94	2.01864	175.550	354	
81. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.01092	10.80		
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.00936	1 037.49	10	
			(1)			229.99	2	
81. 5.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.01	0.00156	38.33		
		Накладные расходы				80%	285	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	132	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					781	
	
82.	14.3.02.01-0004	Краска <Нортовская фасадная ВД>	кг		5.93	170.42	1 011	
		Объем: (0.156)*0.038*1000						
	
83.	14.4.01.02-0113	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		2.028	104.81	213	
		Объем: 15.6*0.13						
	
84.	ГЭСНр 60-2-1	Разборка дымовых кирпичных труб и боровов в один канал ( в подвале)	100 м		0.02	26 592.21	532	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.98	0.0796	268.820	21	
84. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	164.47	3.2894	154.230	507	
84. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	3.98	0.0796	308.04	25	
			(1)			268.82	21	
		Накладные расходы				66%	348	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	264	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 144	
	
85.	ГЭСНр 60-2-2	На каждый следующий канал добавлять к норме 60-2-1	100 м		0.02	15 126.11	303	
85. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.82	0.0364	268.820	10	
85. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	94.44	1.8888	154.230	291	
85. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.82	0.0364	308.04	11	
			(1)			268.82	10	
		Накладные расходы				66%	199	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	151	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					652	
	
86.	ГЭСН 08-08-005-01	Кладка дымовых кирпичных труб	м3		0.4	3 956.47	1 583	
86. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.44	0.176	260.878	46	
86. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	12.97	5.188	165.230	857	
86. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.35	0.14	874.68	122	
			(1)			268.82	38	
86. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.036	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
86. 5.	01.7.15.06-0085	Гвозди проволочные круглые формовочные: 1,6х100 мм	т	0.0006	0.00024	76 621.17	18	
86. 6.	01.7.15.08-0022	Заклепки с полукруглой головкой: 4х10 мм	т	0.0003	0.00012	202 029.94	24	
86. 7.	01.7.20.02-0001	Войлок строительный	т	0.003	0.0012	212 277.27	255	
86. 8.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	0.12	0.048	881.85	42	
86. 9.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.08	0.032	523.12	17	
86. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0006	0.00024	11 636.25	3	
86. 11.	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50	м3	0.04	0.016	2 796.35	45	
86. 12.	08.3.05.02-0031	Прокат тонколистовой из стали углеродистой обыкновенного качества и качественной с обрезными кромками толщиной 3,9 мм,: горячекатаный	т	0.006	0.0024	44 884.17	108	
86. 13.	08.3.07.01-0001	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки: Ст0	т	0.004	0.0016	33 674.47	54	
		Накладные расходы				93%	840	
						=(122*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				54%	488	
						=(80*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 910	
	
87.	06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.		0.196	13 896.92	2 724	
		Объем: (0.4)*0.49*1000						
	
88.	ГЭСНр 61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2		0.06	26 799.91	1 608	
88. 1.	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	131.4	7.884	175.550	1 384	
88. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.066	10.80	1	
88. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	0.021	20.52		
88. 4.	04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.1092	2 040.43	223	
		Накладные расходы				67%	927	
						=(79.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				40%	554	
						=(50.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 089	
	
89.	ГЭСН 15-04-013-01	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: известковая (прим)	100 м2		0.06	1 020.13	61	
89. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0012	229.990		
89. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	4.43	0.2658	165.230	44	
89. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.14	0.0084	10.80		
89. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0012	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
89. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.124	0.00744	20.52		
89. 6.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.019	0.00114	11 636.25	13	
89. 7.	14.5.07.04-0301	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0009	0.000054	46 966.96	3	
		Накладные расходы				80%	35	
						=(105*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				37%	16	
						=(55*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					112	
	
90.	ГЭСНр 60-14-1	Установка: вычистных и поддувальных дверок (прим)	100 шт		0.06	86 229.53	5 174	
90. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	109.4	6.564	156.950	1 030	
90. 2.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.58	0.0348	10.80		
90. 3.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.16	0.0096	20.52		
90. 4.	02.1.01.01-0001	Глина	м3	0.336	0.02016	881.85	18	
90. 5.	02.3.01.02-0020	Песок природный для строительных: растворов средний	м3	0.216	0.01296	544.96	7	
90. 6.	06.1.01.04-0006	Кирпич глиняный для дымовых труб, размером 250х120х65 мм, марка: 125	1000 шт.	0.8	0.048	16 331.42	784	
90. 7.	08.1.02.12-0011	Дверки вычистные и поддувальные	шт.	100	6	553.29	3 320	
90. 8.	08.3.03.04-0001	Проволока светлая	т	0.005	0.0003	48 301.19	14	
		Накладные расходы				66%	680	
						=(78.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				50%	515	
						=(63.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 369	
	
	Выход фановых стояков на кровле	
91.	ГЭСН 16-04-001-02	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (фановый стояк)	100 м		0.06	14 599.63	876	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.07	0.0042	257.726	1	
91. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	61.6	3.696	187.360	692	
91. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.03	0.0018	1 126.02	2	
			(1)			268.82		
91. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.02	0.0012	874.68	1	
			(1)			268.82		
91. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0012	1 037.49	1	
			(1)			229.99		
91. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.57	0.0942	20.52	2	
91. 7.	01.7.15.03-0014	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром: 16 мм	т	0.00266	0.0001596	161 777.88	26	
91. 8.	01.7.19.02-0041	Кольца резиновые для: чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	4	0.24	630.92	151	
		Накладные расходы				98%	679	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	388	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 943	
	
92.	24.3.03.02-0002	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности с гильзами, диаметром: 110 мм	м		5.988	226.22	1 355	
		Объем: (0.06)*99.8						
	
93.	24.1.02.01-0024	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером 108-116 мм	10 шт.		0.3	1 790.01	537	
	
94.	ГЭСН 20-02-004-01	Установка вентиляционных выходов д.до 355мм (прим)	шт		3	229.63	689	
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.03	229.990	7	
94. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	1.03	3.09	167.270	517	
94. 3.	91.06.03-047	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием: 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0.26	0.78	33.60	26	
94. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.03	1 037.49	31	
			(1)			229.99	7	
94. 5.	01.7.15.03-0041	Болты с гайками и шайбами строительные	т	0.0002	0.0006	89 253.46	54	
94. 6.	01.7.19.04-0031	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.246	0.738	82.84	61	
		Накладные расходы				98%	514	
						=(128*0.9* (0.85))		
		Сметная прибыль				56%	293	
						=(83*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					1 496	
	
95.	С99.1-01.08-0012	Вентиляционный выход полипропиленовый утепленный, диаметр вентиляционного выхода 110 мм, для скатных кровель из покрытий профильных	шт.		3	5 457.98	16 374	
	
96.	01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		21.2	510.71	10 827	
	
97.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		21.2	262.99	5 575	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					615 030	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					575 983	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					258 179	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 15, 65; %=71 - по стр. 2-6, 9, 27, 30, 32, 39, 41, 43; %=90 - по стр. 10-13, 54, 59; %=73 - по стр. 16, 45; %=92 - по стр. 19, 22, 33, 76-78; %=77 - по стр. 23, 25, 57; %=80 - по стр. 46, 67, 69, 79, 81, 89; %=94 - по стр. 48, 49, 52; %=72 - по стр. 60; %=67 - по стр. 66, 88; %=66 - по стр. 70, 72, 74, 84, 85, 90; %=93 - по стр. 86)					137 123	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 15, 23, 25, 57, 65; %=52 - по стр. 2-6, 9, 27, 30, 32, 39, 41, 43; %=43 - по стр. 10-13, 54, 59; %=56 - по стр. 16, 45; %=44 - по стр. 19, 22, 33, 76-79; %=37 - по стр. 46, 67, 69, 81, 89; %=51 - по стр. 48, 49, 52; %=64 - по стр. 60; %=40 - по стр. 66, 88; %=50 - по стр. 70, 72, 74, 84, 85, 90; %=54 - по стр. 86)					77 070	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					790 176	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 457	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 91, 94)					1 193	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 91, 94)					682	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					5 332	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 590	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					35 590	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					831 098	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	17 785	
	ИТОГО					848 883	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	16 978	
	ИТОГО					865 861	
	НДС 18%				18	155 855	
	ВСЕГО С НДС					1 021 716.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					138 316.00	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					77 752	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД":                                       Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД":                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)