|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «УТВЕРЖДАЮ» | | | «СОГЛАСОВАНО» | | | | |
| Смета на сумму: | 782 584.00 | руб. | Смета на сумму: | 782 584.00 | руб. | | |
|  | | |  | | | | |
|  | | |  | | | | |
| Председатель ПЖСК № 9  С.Е. Гургенбекова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | Директор МКУ «КР МКД»  С.Б. Русович\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
|  | | |  | | | | |
| «\_\_\_05\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_09\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | | «\_\_\_05\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_09\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 г. | | | | |
|  | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | |
| на дополнительные работы по капитальному ремонту дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. У. Громовой, 52-58 | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | **782.584** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | **0.443** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | **76.991** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 07.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1". | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Шифр, номер норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса | Единица измерения | Количество | | Сметная стоимость в базисных ценах | | Сметная стоимость в текущих ценах | | Индекс |
| Кол-во механиза-торов | на единицу измерения | по проектным данным | на единицу измерения | общая | на единицу измерения | общая |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***Дополнительные работы*** | | | | | | | | | |
|  | *Мощение территории плиткой толщ.80 мм* | | | | | | | | | |
| **1.** | **Е01-01-013-14**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2** | **1000 м3 грунта** |  | **0.1032** | **4 846.79** | **500.19** | **49 459.80** | **5 104** | **10.204** |
|  |  | **Объем: 258\*0.4** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 1.556256 | 8.280 | 12.89 | 140.760 | 219 | 17 |
| *1. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *43.62* | *4.501584* | *15.080* | *67.88* | *256.870* | *1 156* | *17.034* |
| 1. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 3.434496 | 112.40 | 386.04 | 1 144.08 | 3 929 | 10.179 |
| (1) | *15.08* | *51.79* | *256.87* | *882* | 17.034 |
| 1. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 1.067088 | 93.88 | 100.18 | 890.86 | 951 | 9.489 |
| (1) | *15.08* | *16.09* | *256.87* | *274* | 17.034 |
| 1. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.004128 | 263.51 | 1.09 | 1 266.59 | 5 | 4.807 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 95% | 76.73 | 81% | 1 114 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 34.73 | 34% | 468 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 611.65 |  | 6 685 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **2.** | **Т03-21-01-015**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км** | **1 т груза** |  | **165.12** | **16.40** | **2 707.97** | **145.95** | **24 099** | **8.899** |
|  |  | **Объем: 103.2\*1.6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **3.** | **Е01-01-016-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Работа на отвале, группа грунтов: 1** | **1000 м3 грунта** |  | **0.1032** | **344.93** | **35.60** | **3 421.73** | **353** | **9.916** |
| 3. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.308568 | 8.280 | 2.55 | 140.760 | 43 | 17 |
| *3. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *3.26* | *0.336432* | *15.080* | *5.07* | *256.870* | *86* | *17.034* |
| 3. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.336432 | 93.88 | 31.58 | 890.86 | 300 | 9.489 |
| (1) | *15.08* | *5.07* | *256.87* | *86* | 17.034 |
| 3. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.007224 | 126.43 | 0.91 | 1 018.85 | 7 | 8.059 |
| (1) | *12.94* | *0.09* | *219.76* | *2* | 16.983 |
| 3. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.002064 | 263.51 | 0.54 | 1 266.59 | 3 | 4.807 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 95% | 7.24 | 81% | 104 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 3.28 | 34% | 44 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 46.12 |  | 501 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **4.** | **Е27-04-001-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** |  | **0.516** | **2 520.14** | **1 300.39** | **17 348.53** | **8 952** | **6.884** |
|  |  | **Объем: 258\*0.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 8.11152 | 8.510 | 69.03 | 144.650 | 1 173 | 16.998 |
| *4. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *13.88* | *7.16208* | *14.301* | *102.43* | *243.333* | *1 743* | *17.015* |
| 4. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 2.21364 | 102.57 | 227.05 | 835.60 | 1 850 | 8.147 |
| (1) | *11.23* | *24.86* | *191.22* | *423* | 17.028 |
| 4. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.91332 | 139.36 | 127.28 | 1 430.52 | 1 307 | 10.265 |
| (1) | *15.08* | *13.77* | *256.87* | *235* | 17.034 |
| 4. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 3.65328 | 223.58 | 816.80 | 1 170.91 | 4 278 | 5.237 |
| (1) | *16.11* | *58.85* | *273.99* | *1 001* | 17.007 |
| 4. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.38184 | 133.41 | 50.94 | 763.85 | 292 | 5.726 |
| (1) | *12.94* | *4.94* | *219.76* | *84* | 16.983 |
| 4. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 2.58 | 3.60 | 9.29 | 20.52 | 53 | 5.7 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 142% | 243.47 | 121% | 3 528 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 138.88 | 65% | 1 895 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 682.75 |  | 14 376 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **5.** | **С408-0122**  **(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)** | **Песок природный для строительных работ средний** | **м3** |  | **56.76** | **104.66** | **5 940.50** | **516.66** | **29 326** | **4.937** |
|  |  | **Объем: 51.6\*1.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **6.** | **Е27-04-006-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015**  **прим.)** | **Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных** | **1000 м2 основания** |  | **0.258** | **61 088.01** | **15 760.71** | **523 248.53** | **134 998** | **8.565** |
| 6. 1. | З1-100-25 | Рабочий среднего разряда 2,5 | чел.-ч | 36.96 | 9.53568 | 8.670 | 82.67 | 147.370 | 1 405 | 16.998 |
| *6. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *41.95* | *10.8231* | *14.601* | *158.03* | *248.282* | *2 687* | *17.005* |
| 6. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 1.02684 | 102.57 | 105.32 | 835.60 | 858 | 8.147 |
| (1) | *11.23* | *11.53* | *191.22* | *196* | 17.028 |
| 6. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 2.59 | 0.66822 | 93.88 | 62.73 | 890.86 | 595 | 9.489 |
| (1) | *15.08* | *10.08* | *256.87* | *172* | 17.034 |
| 6. 5. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.41 | 0.10578 | 139.36 | 14.74 | 1 430.52 | 151 | 10.265 |
| (1) | *15.08* | *1.60* | *256.87* | *27* | 17.034 |
| 6. 6. | Х12-0906 | Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т | маш.-ч | 9.7 | 2.5026 | 76.06 | 190.35 | 517.81 | 1 296 | 6.808 |
| (1) | *12.94* | *32.38* | *219.76* | *550* | 16.983 |
| 6. 7. | Х12-0907 | Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т | маш.-ч | 21.66 | 5.58828 | 110.81 | 619.24 | 779.38 | 4 355 | 7.033 |
| (1) | *16.11* | *90.03* | *273.99* | *1 531* | 17.007 |
| 6. 8. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 2.96 | 0.76368 | 133.41 | 101.88 | 763.85 | 583 | 5.726 |
| (1) | *12.94* | *9.88* | *219.76* | *168* | 16.983 |
| 6. 9. | Х12-1803 | Распределители: каменной мелочи | маш.-ч | 0.65 | 0.1677 | 127.56 | 21.39 | 698.95 | 117 | 5.479 |
| (1) | *15.08* | *2.53* | *256.87* | *43* | 17.034 |
| 6. 10. | С408-0014 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм | м3 | 15 | 3.87 | 400.56 | 1 550.17 | 3 333.65 | 12 901 | 8.322 |
| 6. 11. | С408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм | м3 | 189 | 48.762 | 266.28 | 12 984.35 | 2 308.69 | 112 576 | 8.67 |
| 6. 12. | С411-0001 | Вода | м3 | 30 | 7.74 | 3.60 | 27.86 | 20.52 | 159 | 5.7 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 142% | 341.79 | 121% | 4 951 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 194.97 | 65% | 2 660 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 16 297.47 |  | 142 609 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **7.** | **Е27-06-027-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси** | **100 м3 добавок в рыхлом состоянии** |  | **0.129** | **14 953.22** | **1 928.97** | **73 400.04** | **9 469** | **4.909** |
|  |  | **Объем: 258\*0.05** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *7. 1.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *4.93* | *0.63597* | *11.972* | *7.61* | *203.871* | *130* | *17.029* |
| 7. 2. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3.98 | 0.51342 | 102.57 | 52.66 | 835.60 | 429 | 8.147 |
| (1) | *11.23* | *5.77* | *191.22* | *98* | 17.028 |
| 7. 3. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 0.95 | 0.12255 | 139.36 | 17.08 | 1 430.52 | 175 | 10.265 |
| (1) | *15.08* | *1.85* | *256.87* | *31* | 17.034 |
| 7. 4. | С408-0203 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 102 | 13.158 | 141.30 | 1 859.23 | 673.68 | 8 864 | 4.768 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 142% | 10.81 | 121% | 157 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 6.16 | 65% | 85 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 945.94 |  | 9 711 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **8.** | **С408-0203**  **(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)** | **Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%** | **м3** |  | **-13.16** | **141.30** | **-1 859.51** | **673.68** | **-8 866** | **4.768** |
|  |  | **Объем: (0.129)\*(-102.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **9.** | **С407-0028**  **(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)** | **Смесь пескоцементная (цемент М 400)** | **м3** |  | **13.16** | **280.61** | **3 692.83** | **2 121.17** | **27 915** | **7.559** |
|  |  | **Объем: (0.129)\*(102.0)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **10.** | **Е27-07-005-02**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.** | **10 м2** |  | **25.8** | **144.07** | **3 716.88** | **2 196.06** | **56 658** | **15.243** |
| 10. 1. | З1-100-41 | Рабочий среднего разряда 4,1 | чел.-ч | 11.8 | 304.44 | 10.360 | 3 154.00 | 176.300 | 53 673 | 17.017 |
| *10. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.06* | *1.548* | *12.085* | *18.71* | *205.490* | *318* | *17.004* |
| 10. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.774 | 102.57 | 79.39 | 835.60 | 647 | 8.147 |
| (1) | *11.23* | *8.69* | *191.22* | *148* | 17.028 |
| 10. 4. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.03 | 0.774 | 133.41 | 103.26 | 763.85 | 591 | 5.726 |
| (1) | *12.94* | *10.02* | *219.76* | *170* | 16.983 |
| 10. 5. | Х12-2899 | Виброплита электрическая | маш.-ч | 0.57 | 14.706 | 10.08 | 148.24 | 13.73 | 202 | 1.362 |
| 10. 6. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 0.774 | 101.31 | 78.41 | 999.00 | 773 | 9.861 |
| (1) | *12.94* | *10.02* | *219.76* | *170* | 16.983 |
| 10. 7. | С408-0122 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 0.05 | 1.29 | 104.66 | 135.01 | 516.66 | 666 | 4.937 |
| 10. 8. | С411-0001 | Вода | м3 | 0.2 | 5.16 | 3.60 | 18.58 | 20.52 | 106 | 5.7 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 142% | 4 505.25 | 121% | 65 329 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 2 569.90 | 65% | 35 094 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 792.02 |  | 157 081 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **11.** | **С1 Цена поставщи.** | **Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая** | **м2** |  | **263.16** | **82.62** | **21 742.28** | **480.02** | **126 322** | **5.81** |
|  |  | **Объем: (25.8)\*10.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | *Установка бортовых камней* | | | | | | | | | |
| **12.** | **Е01-01-013-14**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2** | **1000 м3 грунта** |  | **0.008** | **4 846.79** | **38.77** | **49 459.80** | **396** | **10.214** |
|  |  | **Объем: 91\*0.3\*0.3** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 15.08 | 0.12064 | 8.280 | 1.00 | 140.760 | 17 | 17 |
| *12. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *43.62* | *0.34896* | *15.080* | *5.26* | *256.870* | *90* | *17.034* |
| 12. 3. | Х06-0247 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3 | маш.-ч | 33.28 | 0.26624 | 112.40 | 29.93 | 1 144.08 | 305 | 10.179 |
| (1) | *15.08* | *4.01* | *256.87* | *68* | 17.034 |
| 12. 4. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 10.34 | 0.08272 | 93.88 | 7.77 | 890.86 | 74 | 9.489 |
| (1) | *15.08* | *1.25* | *256.87* | *21* | 17.034 |
| 12. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.04 | 0.00032 | 263.51 | 0.08 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 95% | 5.95 | 81% | 87 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 2.69 | 34% | 36 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 47.41 |  | 519 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **13.** | **Т03-21-01-015**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км** | **1 т груза** |  | **12.8** | **16.40** | **209.92** | **145.95** | **1 868** | **8.899** |
|  |  | **Объем: 8\*1.6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **14.** | **Е01-01-016-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Работа на отвале, группа грунтов: 1** | **1000 м3 грунта** |  | **0.008** | **344.93** | **2.76** | **3 421.73** | **27** | **9.783** |
| 14. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 2.99 | 0.02392 | 8.280 | 0.20 | 140.760 | 3 | 17 |
| *14. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *3.26* | *0.02608* | *15.080* | *0.39* | *256.870* | *7* | *17.034* |
| 14. 3. | Х07-0149 | Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.) | маш.-ч | 3.26 | 0.02608 | 93.88 | 2.45 | 890.86 | 23 | 9.489 |
| (1) | *15.08* | *0.39* | *256.87* | *7* | 17.034 |
| 14. 4. | Х40-0051 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т | маш.-ч | 0.07 | 0.00056 | 126.43 | 0.07 | 1 018.85 | 1 | 8.059 |
| (1) | *12.94* | *0.01* | *219.76* |  | 16.983 |
| 14. 5. | С408-0043 | Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм | м3 | 0.02 | 0.00016 | 263.51 | 0.04 | 1 266.59 |  | 4.807 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 95% | 0.56 | 81% | 8 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 43% | 0.25 | 34% | 3 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3.57 |  | 39 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **15.** | **Е27-04-001-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка** | **100 м3 материала основания (в плотном теле)** |  | **0.055** | **2 520.14** | **138.61** | **17 348.53** | **954** | **6.883** |
|  |  | **Объем: 91\*0.3\*0.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. 1. | З1-100-23 | Рабочий среднего разряда 2,3 | чел.-ч | 15.72 | 0.8646 | 8.510 | 7.36 | 144.650 | 125 | 16.998 |
| *15. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *13.88* | *0.7634* | *14.301* | *10.92* | *243.333* | *186* | *17.015* |
| 15. 3. | Х03-0101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 4.29 | 0.23595 | 102.57 | 24.20 | 835.60 | 197 | 8.147 |
| (1) | *11.23* | *2.65* | *191.22* | *45* | 17.028 |
| 15. 4. | Х12-0202 | Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.) | маш.-ч | 1.77 | 0.09735 | 139.36 | 13.57 | 1 430.52 | 139 | 10.265 |
| (1) | *15.08* | *1.47* | *256.87* | *25* | 17.034 |
| 15. 5. | Х12-0911 | Катки на пневмоколесном ходу: 30 т | маш.-ч | 7.08 | 0.3894 | 223.58 | 87.06 | 1 170.91 | 456 | 5.237 |
| (1) | *16.11* | *6.27* | *273.99* | *107* | 17.007 |
| 15. 6. | Х12-1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш.-ч | 0.74 | 0.0407 | 133.41 | 5.43 | 763.85 | 31 | 5.726 |
| (1) | *12.94* | *0.53* | *219.76* | *9* | 16.983 |
| 15. 7. | С411-0001 | Вода | м3 | 5 | 0.275 | 3.60 | 0.99 | 20.52 | 6 | 5.7 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 142% | 25.96 | 121% | 376 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 14.81 | 65% | 202 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 179.37 |  | 1 532 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **16.** | **С408-0122**  **(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)** | **Песок природный для строительных работ средний** | **м3** |  | **6.05** | **104.66** | **633.19** | **516.66** | **3 126** | **4.937** |
|  |  | **Объем: 5.5\*1.10** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **17.** | **Е27-02-010-02**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий** | **100 м бортового камня** |  | **0.91** | **5 013.40** | **4 562.19** | **32 447.66** | **29 527** | **6.472** |
| 17. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 76.08 | 69.2328 | 8.970 | 621.02 | 152.560 | 10 562 | 17.008 |
| *17. 2.* | *З1000-0001* | *Затраты труда машинистов* | *чел.-ч* | *0.68* | *0.6188* | *15.080* | *9.33* | *256.870* | *159* | *17.034* |
| 17. 3. | Х02-1141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т | маш.-ч | 0.68 | 0.6188 | 113.70 | 70.36 | 810.77 | 502 | 7.131 |
| (1) | *15.08* | *9.33* | *256.87* | *159* | 17.034 |
| 17. 4. | Х40-0001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т | маш.-ч | 0.04 | 0.0364 | 101.31 | 3.69 | 999.00 | 36 | 9.861 |
| (1) | *12.94* | *0.47* | *219.76* | *8* | 16.983 |
| 17. 5. | С101-1805 | Гвозди строительные | т | 0.001 | 0.00091 | 10 705.00 | 9.74 | 54 434.60 | 50 | 5.085 |
| 17. 6. | С102-0038 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта | м3 | 0.17 | 0.1547 | 960.26 | 148.55 | 3 126.47 | 484 | 3.256 |
| 17. 7. | С401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | м3 | 5.9 | 5.369 | 685.00 | 3 677.77 | 3 302.36 | 17 730 | 4.821 |
| 17. 8. | С402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | м3 | 0.06 | 0.0546 | 569.06 | 31.07 | 2 995.86 | 164 | 5.265 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 142% | 895.10 | 121% | 12 972 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 81% | 510.58 | 65% | 6 969 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 967.87 |  | 49 468 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **18.** | **С403-8021**  **(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)** | **Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)** | **шт.** |  | **91** | **76.13** | **6 927.83** | **342.67** | **31 183** | **4.501** |
|  | | | | | | | | | | |
|  | ***Прочие работы (прокладка трубопровода под кабель)*** | | | | | | | | | |
| **19.** | **Е01-02-057-02**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2** | **100 м3 грунта** |  | **0.06** | **1 275.12** | **76.51** | **21 677.04** | **1 301** | **17.004** |
|  |  | **Объем: 60\*0.5\*0.2** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. 1. | З1-100-20 | Рабочий среднего разряда 2,0 | чел.-ч | 154 | 9.24 | 8.280 | 76.51 | 140.760 | 1 301 | 17 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 61.21 | 68% | 885 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 38% | 29.07 | 31% | 403 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 166.79 |  | 2 589 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **20.** | **Е34-02-003-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015**  **прим)** | **Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий** | **1 канало-километр трубопровода** |  | **0.06** | **130 336.19** | **7 820.17** | **223 632.38** | **13 418** | **1.716** |
|  |  | **Объем: 60/1000** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. 1. | З1-100-29 | Рабочий среднего разряда 2,9 | чел.-ч | 133 | 7.98 | 8.970 | 71.58 | 152.560 | 1 217 | 17.008 |
| 20. 2. | С101-0070 | Бензин автомобильный АИ-98, АИ-95 "Экстра", АИ-93 | т | 0.0008 | 0.000048 | 7 589.80 | 0.36 | 38 794.48 | 2 | 5.111 |
| 20. 3. | С102-0097 | Брусья необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 100-125 мм, III сорта | м3 | 0.08 | 0.0048 | 1 088.90 | 5.23 | 4 010.86 | 19 | 3.683 |
| 20. 4. | С507-0546 | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм | м | 1000 | 60 | 129.05 | 7 743.00 | 202.99 | 12 179 | 1.573 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 100% | 71.58 | 85% | 1 034 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 55% | 39.37 | 44% | 535 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 931.12 |  | 14 988 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **21.** | **Е01-02-061-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1** | **100 м3 грунта** |  | **0.0543** | **704.46** | **38.25** | **11 963.43** | **650** | **16.993** |
| 21. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 88.5 | 4.80555 | 7.960 | 38.25 | 135.180 | 650 | 16.982 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 30.60 | 68% | 442 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 38% | 14.54 | 31% | 202 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 83.39 |  | 1 294 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **22.** | **Е01-02-060-01**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1** | **100 м3** |  | **0.0057** | **426.34** | **2.43** | **7 240.24** | **41** | **16.872** |
| 22. 1. | З1-100-15 | Рабочий среднего разряда 1,5 | чел.-ч | 53.56 | 0.305292 | 7.960 | 2.43 | 135.180 | 41 | 16.982 |
|  |  | *Накладные расходы* |  |  |  | 80% | 1.94 | 68% | 28 |  |
|  |  | *Сметная прибыль* |  |  |  | 38% | 0.92 | 31% | 13 |  |
|  |  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5.30 |  | 82 |  |
|  | | | | | | | | | | |
| **23.** | **Т03-21-01-015**  **(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)** | **Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км** | **1 т груза** |  | **0.912** | **16.40** | **14.96** | **145.95** | **133** | **8.89** |
|  |  | **Объем: 0.57\*1.6** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **75 932.40** |  | **496 954** | **6.545** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **72 999.55** |  | **470 854** | **6.45** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | |  |  |  |  | **38 936.63** |  | **217 872** | **5.596** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 1, 3, 12, 14; %=121 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17; %=68 - по стр. 19, 21, 22; %=85 - по стр. 20)** | |  |  |  |  | **6 278.19** |  | **91 017** | **14.497** |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 1, 3, 12, 14; %=65 - по стр. 4, 6, 7, 10, 15, 17; %=31 - по стр. 19, 21, 22; %=44 - по стр. 20)** | |  |  |  |  | **3 560.15** |  | **48 609** | **13.654** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | |  |  |  |  | **82 837.89** |  | **610 480** | **7.37** |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **2 932.85** |  | **26 100** | **8.899** |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | |  |  |  |  | **2 932.85** |  | **26 100** | **8.899** |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | |  |  |  |  | **85 770.74** |  | **636 580** | **7.422** |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | |  |  |  | **2.14** | **1 835.49** | **2.14** | **13 623** | **7.422** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **87 606.23** |  | **650 203** | **7.422** |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | |  |  |  | **2** | **1 752.12** | **2** | **13 004** | **7.422** |
|  | **ИТОГО** | |  |  |  |  | **89 358.35** |  | **663 207** | **7.422** |
|  | **НДС 18%** | |  |  |  | **18** | **16 084.50** | **18** | **119 377** | **7.422** |
|  | **ВСЕГО С НДС** | |  |  |  |  | **105 442.85** |  | **782 584.00** | **7.422** |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | |  |  |  |  | **6 278.19** |  | **91 017.00** | **14.497** |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | |  |  |  |  | **3 560.15** |  | **48 609** | **13.654** |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |