«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «РСУ-24»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Н.В. Тихонова/	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на благоустройство дворовой территории МКД №91-105 по пр. Калинина г. Калининграда по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории. Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0875	
2.	Разборка покрытий и оснований: щебеночных	100 м3 конструкций	1.738	
3.	Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: до 3 м2	100 м3 сборных железобетонных плит	0.0168	
4.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.8	
5.	Разборка: кирпичных столбиков	1 м3	0.29	
6.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	22.112	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	22.112	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 1 (S=463м2)	
8.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1158	
9.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	185.28	
10.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1158	
11.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.926	
12.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	101.86	
13.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.2315	
14.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	23.613	
15.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	46.3	
16.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	472.26	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  (S=1320м2)	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.528	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	844.8	
19.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.528	
20.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	2.64	
21.	Песок природный для строительных работ средний	м3	290.4	
22.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	1.32	
23.	Добавка пескоцементной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.66	
24.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	67.32	
25.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	132	
26.	Плитка дорожная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м3	1346.4	
	Установка бортовых камней	
27.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.06341	
28.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	101.456	
29.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.06341	
30.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.396	
31.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	43.56	
32.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	5.26	
33.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	526	
34.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	2.87	
35.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	287	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Устройство ливневой канализации	
	Земляные работы	
36.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0.7982	
37.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	73.344	
38.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	73.344	
39.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.04584	
	Монтаж трубопроводов	
40.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.36	
41.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.72	
42.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	72	
43.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	3	
44.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.1574	
45.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	17.31	
	Монтаж колодцев	
46.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.419	
47.	Люк пластиковый тип "Л."	шт.	4	
48.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.0357	
49.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.225	
50.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	3	
51.	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1	1000 м3 грунта	0.01261	
52.	Песок природный для строительных работ средний	м3	13.87	
53.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.6672	
	Прочие работы	
54.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.47	
55.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
56.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
57.	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев	0.01	
58.	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	100 пней	0.01	
59.	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев	0.01	
60.	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям	0.1	
61.	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев	0.1	
62.	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза	1.47	
63.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	1.47	
	ПЛОЩАДКА ДЛЯ КОНТЕЙНЕРА	
64.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	3.162	
65.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.2774	
66.	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм	т	0.2774	
67.	Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток: плоских, диаметром 10 мм	т	0.2774	
68.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0126	
69.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.29	
70.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.162	
71.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2	32.2524	
	УСТРОЙСТВО ОГРАЖДЕНИЯ	
72.	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4.2	
	РЕМОНТ 3-Х  ЛЕСТНИЧНЫХ СПУСКОВ	
73.	Очистка поверхности щетками (парапета от мха)	1 м2 очищаемой поверхности	47	
74.	Отбивка штукатурки с поверхностей: столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0.02	
75.	Ремонт металлических ограждений: средний	1 м2	2.34	
76.	Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером 20х20 мм, толщина стенки 2 мм	м	12	
77.	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	0.25	
78.	Устройство бетонной подготовки (оголовки на столбах)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0004	
79.	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней	0.21	
80.	Устройство стен подвалов и подпорных стен: бетонных	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.021	
81.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: колонн прямоугольных	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.02	
82.	Очистка поверхности щетками металлического ограждения	1 м2 очищаемой поверхности	14.04	
83.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1404	
84.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1404	
85.	Монтаж металлического уголка	1 т конструкций	0.117	
86.	Сталь угловая 50х50 мм	т	0.117	
87.	Демонтаж металлического ограждения  МДС 81-36.2004 п. 3.3.1.д)  При демонтаже (разборке) металлических конструкций	1 т конструкций	0.18	
88.	Монтаж металлического ограждения	1 т конструкций	0.18	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	
89.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.015	
90.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	2.4	
92.	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	
93.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.102	
94.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт	2	
95.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)