|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 691 186 | руб. | Смета на сумму: | 691 186 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Директор ООО «ЖЭК №17» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| Стройка: | Капитальный ремонт 2014 |
|  |
| Объект: | Глазунова, 6 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на Капитальный ремонт крыши |
| Сметная стоимость: | **691.186** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.970** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **124.930** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг с изменениями 2"". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 2.525 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 1 397.11 | 1 160.77 | 236.34 | 14.4 | 6.14 | 18 166 | 16 715 | 1 451 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 149.16 |  |  |  | 84% | 14 041 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 696.46 |  |  |  | 48% | 8 023 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 242.73 |  |  |  |  | 40 230 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 2.525 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 435.59 | 322.70 | 112.89 | 14.41 | 7.71 | 5 520 | 4 650 | 870 |
|  | 6.95 |  | 17.55 | 1 | 14.38 |  | 252 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 282.41 |  |  |  | 71% | 3 480 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 221.16 |  |  |  | 52% | 2 549 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 939.16 |  |  |  |  | 11 549 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали, 100 м2 | 2.525 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 6 850.96 | 454.45 | 74.94 | 14.41 | 7.81 | 27 742 | 6 549 | 585 |
| 2 503.59 | 4.13 | 6 321.56 | 10.43 | 3.26 | 14.44 | 20 608 | 151 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 385.85 |  |  |  | 71% | 4 757 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 302.17 |  |  |  | 52% | 3 484 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 538.98 |  |  |  |  | 35 983 |  |  |
|  |
| 4. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 3.535 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (2.525)\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 1.3275 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 7 305.14 | 1 070.85 | 107.05 | 14.41 | 8 | 36 507 | 15 431 | 856 |
| 4 615.62 |  | 6 127.24 |  | 3.3 | 1 | 20 220 |  |
|  | Объем: ((10.5\*10\*2)\*0.5+3.25\*10+10)\*0.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 888.81 |  |  |  | 71% | 10 956 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 696.05 |  |  |  | 52% | 8 024 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 890.00 |  |  |  |  | 55 487 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.04 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 271.03 | 58.00 | 2.69 | 14.4 | 7.93 | 1 746 | 835 | 21 |
| 5 258.63 |  | 210.35 |  | 4.23 | 1 | 890 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 48.14 |  |  |  | 71% | 593 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 37.70 |  |  |  | 52% | 434 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 356.87 |  |  |  |  | 2 773 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 0.3 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 2 787.39 | 407.49 | 10.38 | 14.4 | 7.89 | 13 058 | 5 868 | 82 |
| 7 898.38 |  | 2 369.51 |  | 3 | 1 | 7 109 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 338.22 |  |  |  | 71% | 4 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 264.87 |  |  |  | 52% | 3 051 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 390.48 |  |  |  |  | 20 276 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.5 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 2 259.58 | 180.41 | 18.33 | 14.4 | 7.97 | 11 400 | 2 598 | 146 |
| 4 121.69 |  | 2 060.85 |  | 4.2 | 1 | 8 656 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 149.74 |  |  |  | 71% | 1 845 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 117.27 |  |  |  | 52% | 1 351 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 526.59 |  |  |  |  | 14 596 |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий | 0.33 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 24.94 | 24.87 | 0.07 | 14.4 | 5.59 | 358 | 358 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 20.64 |  |  |  | 71% | 254 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 16.17 |  |  |  | 52% | 186 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 61.75 |  |  |  |  | 798 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 4.4225 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 980.09 | 450.20 | 454.14 | 14.4 | 3.55 | 8 261 | 6 483 | 1 612 |
| 17.13 | 1.45 | 75.76 | 6.41 | 2.19 | 14.47 | 166 | 93 |
|  | Объем: 132.75\*2+252.5\*0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 113-9005* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 410.95 |  |  |  | 77% | 5 064 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 273.97 |  |  |  | 48% | 3 156 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 665.01 |  |  |  |  | 16 481 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 91.54575 | 36.04 |  |  | 3 299.31 |  |  |  |  | 16 460 |  |  |
| 36.04 |  | 3 299.31 |  | 179.8 |  | 16 460 |  |
|  | Объем: 4.4225\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 46-04-012-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка люка выхода на крышу, 100 м2 | 0.008732 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 15.15 | 12.94 | 2.20 | 14.41 | 7.36 | 203 | 187 | 16 |
|  | 100.00 |  | 0.87 | 1 | 14.43 |  | 13 |
|  | Объем: 0.74\*1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 13.67 |  |  |  | 84% | 168 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 8.29 |  |  |  | 48% | 96 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 37.11 |  |  |  |  | 467 |  |  |
|  |
| 13. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.008732 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 185.32 | 20.14 | 6.48 | 14.4 | 6.38 | 773 | 290 | 41 |
| 18 174.97 | 28.43 | 158.70 | 0.25 | 2.78 | 14.43 | 441 | 4 |
|  | Объем: 0.74\*1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 21.61 |  |  |  | 90% | 265 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 11.01 |  |  |  | 43% | 126 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 217.94 |  |  |  |  | 1 164 |  |  |
|  |
| 14. | Цена поставщика. Окно-люк "VELUX" (0,74х1,18), м2 | 0.8732 | 2 212.53 |  |  | 1 931.98 |  |  | 1 | 1 | 8 617 |  |  |
| 2 212.53 |  | 1 931.98 |  | 4.46 | 1 | 8 617 |  |
|  | Объем: 0.74\*1.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =9770.2\*1.01/4.46* |
|  |
| 15. | ТЕРр 53-1-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка засыпного утеплителя деревянных стен, 100 м2 стен | 0.954 | 1 138.82 | 680.90 | 457.92 | 1 086.43 | 649.58 | 436.86 | 14.4 | 6.09 | 12 014 | 9 354 | 2 660 |
|  | 59.65 |  | 56.91 | 1 | 14.39 |  | 819 |
|  | Объем: (10.5\*10\*2\*0.35+32.5)-(0.05\*5\*32+0.05\*3.25\*16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 607.58 |  |  |  | 73% | 7 426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 494.54 |  |  |  | 56% | 5 697 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 188.55 |  |  |  |  | 25 137 |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 1.166 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 334.33 | 142.99 | 1.47 | 14.4 | 8.08 | 2 612 | 2 059 | 12 |
| 162.83 |  | 189.86 |  | 2.85 | 1 | 541 |  |
|  | Объем: (10.5\*10\*2\*0.35+32.5)+(0.05\*5\*32+0.05\*3.25\*16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 132.98 |  |  |  | 79% | 1 627 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 91.51 |  |  |  | 51% | 1 050 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 558.82 |  |  |  |  | 5 289 |  |  |
|  |
| 17. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2 | 145.75 | 7.04 |  |  | 1 026.08 |  |  |  |  | 3 354 |  |  |
| 7.04 |  | 1 026.08 |  | 23.01 |  | 3 354 |  |
|  | Объем: 116.6\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 18. | ТЕР 26-01-039-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо, 1 м3 изоляции | 13.905 | 202.86 | 119.97 | 82.89 | 2 820.71 | 1 668.16 | 1 152.55 | 14.4 | 7.9 | 33 127 | 24 021 | 9 105 |
|  |  |  |  | 17.72 | 1 |  |  |
|  | Объем: ((10.5\*10\*2\*0.34+32.5)-(0.05\*5\*32+0.05\*4\*16))\*0.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 104-0143:[ М-(1723.90=1690.10\*1.02) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 1 501.34 |  |  |  | 77% | 18 496 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 000.90 |  |  |  | 48% | 11 530 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 322.95 |  |  |  |  | 63 153 |  |  |
|  |
| 19. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм, м2 | 291.924 | 26.54 |  |  | 7 747.66 |  |  |  |  | 25 771 |  |  |
| 26.54 |  | 7 747.66 |  | 88.28 |  | 25 771 |  |
|  | Объем: 95.4\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 20. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 2.525 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 723.99 | 309.66 | 3.19 | 14.4 | 8.08 | 5 657 | 4 459 | 26 |
| 162.83 |  | 411.15 |  | 2.85 | 1 | 1 172 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 287.98 |  |  |  | 79% | 3 523 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 198.18 |  |  |  | 51% | 2 274 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 210.16 |  |  |  |  | 11 454 |  |  |
|  |
| 21. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН, м2 | 315.625 | 13.13 |  |  | 4 144.16 |  |  |  |  | 13 585 |  |  |
| 13.13 |  | 4 144.16 |  | 43.04 |  | 13 585 |  |
|  | Объем: 252.5\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 10-01-008-08 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Обивка стен кровельной сталью оцинкованной (прим.), 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.03 | 5 112.78 | 335.71 | 26.60 | 153.38 | 10.07 | 0.80 | 14.41 | 8.05 | 737 | 145 | 6 |
| 4 750.47 |  | 142.51 |  | 4.11 | 1 | 586 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94\*0.18) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 10.67 |  |  |  | 90% | 131 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 5.44 |  |  |  | 43% | 62 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 169.49 |  |  |  |  | 930 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 2.525 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 20 631.92 | 1 024.82 | 419.12 | 14.41 | 7.09 | 109 074 | 14 768 | 2 972 |
| 7 599.20 | 14.91 | 19 187.98 | 37.65 | 4.76 | 14.39 | 91 335 | 542 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 147.47 |  |  |  | 92% | 14 085 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 584.36 |  |  |  | 44% | 6 736 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 22 363.75 |  |  |  |  | 129 896 |  |  |
|  |
| 24. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 25.398 | 137.86 |  |  | 3 501.37 |  |  |  |  | 13 794 |  |  |
| 137.86 |  | 3 501.37 |  | 543.11 |  | 13 794 |  |
|  | Объем: 10\*4\*0.35+10.5\*0.35+10\*0.35+(1.2\*0.4\*2+0.36\*0.4\*2)+3.25\*0.35\*2+2\*0.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 25. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей (прим.), 100 м ограждения | 0.2 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 994.40 | 14.42 | 15.04 | 14.4 | 6.73 | 3 908 | 208 | 101 |
| 4 824.69 | 5.48 | 964.94 | 1.10 | 3.73 | 14.38 | 3 599 | 16 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 16.76 |  |  |  | 92% | 206 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 8.54 |  |  |  | 44% | 99 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 019.70 |  |  |  |  | 4 213 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м, 100 м | 0.33 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 975.58 | 123.67 | 2.20 | 14.4 | 7.79 | 4 084 | 1 781 | 17 |
| 2 574.88 | 1.03 | 849.71 | 0.34 | 2.69 | 14.48 | 2 286 | 5 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 102.93 |  |  |  | 71% | 1 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 80.61 |  |  |  | 52% | 929 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 159.11 |  |  |  |  | 6 281 |  |  |
|  |
| 27. | ТССЦ 509-9900 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Строительный мусор, т | 0.07392 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2.69 |  |  |  |
|  | Объем: (0.33)\*0.224 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 28. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.33 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 2 908.34 | 107.88 | 10.51 | 14.4 | 7.48 | 10 448 | 1 553 | 79 |
| 8 454.40 | 3.03 | 2 789.95 | 1.00 | 3.16 | 14.36 | 8 816 | 14 |
|  | Объем: 31+2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 117.59 |  |  |  | 92% | 1 442 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 59.88 |  |  |  | 44% | 689 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 085.81 |  |  |  |  | 12 579 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.1 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 741.58 | 33.30 | 1.32 | 14.4 | 8.06 | 2 371 | 480 | 11 |
| 7 069.56 |  | 706.96 |  | 2.66 | 1 | 1 881 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 27.64 |  |  |  | 71% | 341 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 21.65 |  |  |  | 52% | 250 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 790.86 |  |  |  |  | 2 961 |  |  |
|  |
| 30. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.08 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 458.52 | 46.26 | 0.65 | 14.4 | 8.06 | 1 626 | 666 | 5 |
| 5 145.09 |  | 411.61 |  | 2.32 | 1 | 955 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 38.40 |  |  |  | 71% | 473 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 30.07 |  |  |  | 52% | 346 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 526.98 |  |  |  |  | 2 445 |  |  |
|  |
| 31. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |
| 32. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |
| 33. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.08 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 108.63 | 26.22 | 0.08 | 14.4 | 8.08 | 717 | 378 | 1 |
| 1 029.19 |  | 82.34 |  | 4.11 | 1 | 338 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 21.76 |  |  |  | 71% | 268 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 17.04 |  |  |  | 52% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 147.44 |  |  |  |  | 1 182 |  |  |
|  |
| 34. | ТЕРр 60-7-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб | 0.012 | 8 572.20 | 5 513.35 | 252.31 | 102.87 | 66.16 | 3.03 | 14.4 | 6.63 | 1 142 | 953 | 20 |
| 2 806.54 | 60.12 | 33.68 | 0.72 | 5.01 | 14.42 | 169 | 10 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 52.17 |  |  |  | 66% | 636 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 42.13 |  |  |  | 50% | 482 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 197.17 |  |  |  |  | 2 259 |  |  |
|  |
| 35. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0504 | 3 086.00 |  |  | 155.53 |  |  |  |  | 661 |  |  |
| 3 086.00 |  | 155.53 |  | 13 114.42 |  | 661 |  |
|  | Объем: 0.012\*4200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 36. | ТЕРр 60-7-8 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (2 канала), 100 м труб | 0.012 | 9 286.88 | 6 088.30 | 189.36 | 111.44 | 73.06 | 2.27 | 14.4 | 6.63 | 1 248 | 1 052 | 15 |
| 3 009.22 | 45.08 | 36.11 | 0.54 | 5.01 | 14.41 | 181 | 8 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 57.41 |  |  |  | 66% | 700 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 46.37 |  |  |  | 50% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 215.22 |  |  |  |  | 2 478 |  |  |
|  |
| 37. | ТССЦ 404-0007 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт. | 0.0528 | 3 086.00 |  |  | 162.94 |  |  |  |  | 692 |  |  |
| 3 086.00 |  | 162.94 |  | 13 114.42 |  | 692 |  |
|  | Объем: 0.012\*2200\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 38. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.029 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 69.97 | 37.57 | 0.06 | 14.4 | 5.48 | 677 | 541 |  |
| 1 115.14 |  | 32.34 |  | 4.18 | 1 | 135 |  |
|  | Объем: 2\*0.36+1\*1\*2+0.5\*0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 29.68 |  |  |  | 67% | 362 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 18.79 |  |  |  | 40% | 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 118.44 |  |  |  |  | 1 256 |  |  |
|  |
| 39. | ТЕР 15-04-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.029 | 2 512.50 | 159.37 | 15.75 | 72.86 | 4.62 | 0.46 | 14.4 | 7.97 | 282 | 67 | 4 |
| 2 337.38 |  | 67.78 |  | 3.13 | 1 | 212 |  |
|  | Объем: 2\*0.36+1\*1\*2+0.5\*0.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4.39 |  |  |  | 80% | 54 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2.17 |  |  |  | 37% | 25 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 79.42 |  |  |  |  | 360 |  |  |
|  |
| 40. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 26.03 | 7.56 |  | 7.56 | 196.83 |  | 196.83 |  | 6.07 | 1 195 |  | 1 195 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 15.93+252.5\*40/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* |
|  |
| 41. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 26.03 | 27.63 |  | 27.63 | 719.15 |  | 719.15 |  | 6.07 | 4 365 |  | 4 365 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 15.93+252.5\*40/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **78 225.24** | **8 539.70** | **3 991.74** |  |  | **403 334** | **123 003** | **26 280** |
| **65 693.80** | **133.77** |  |  | **254 054** | **1 927** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **78 225.24** | **8 539.70** | **3 991.74** |  |  | **403 334** | **123 003** | **26 280** |
| **65 693.80** | **133.77** |  |  | **254 054** | **1 927** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **21 969.03** |  |  |  |  | **82 934** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 12; %=71 - по стр. 2, 3, 5-9, 26, 29-33; %=77 - по стр. 10, 18; %=90 - по стр. 13, 22; %=73 - по стр. 15; %=79 - по стр. 16, 20; %=92 - по стр. 23, 25, 28; %=66 - по стр. 34, 36; %=67 - по стр. 38; %=80 - по стр. 39)** | **7 897.86** |  |  |  |  | **97 018** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 12, 18; %=52 - по стр. 2, 3, 5-9, 26, 29-33; %=43 - по стр. 13, 22; %=56 - по стр. 15; %=51 - по стр. 16, 20; %=44 - по стр. 23, 25, 28; %=50 - по стр. 34, 36; %=40 - по стр. 38; %=37 - по стр. 39)** | **5 372.27** |  |  |  |  | **61 882** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **91 495.37** |  |  |  |  | **562 234** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **91 495.37** |  |  |  |  | **562 234** |  |  |
|  | **ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР 2.14%** | **1 958.00** |  |  |  |  | **12 032** |  |  |
|  | **ИТОГО С ТЕХНИЧЕСКИМ НАДЗОРОМ** | **93 453.37** |  |  |  |  | **574 266** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАСХОДЫ 2%** | **1 869.07** |  |  |  |  | **11 485** |  |  |
|  | **ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **95 322.44** |  |  |  |  | **585 751** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **17 158.04** |  |  |  |  | **105 435** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | **112 480.48** |  |  |  |  | **691 186** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **7 897.86** |  |  |  |  | **97 018** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **5 372.27** |  |  |  |  | **61 882** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |