|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Директор МКУ «КР МКД» | Ген.директор ООО «Северо-Западная  Управляющая компания» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б.Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Т.К. Казакова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |
|  |
|  | |
|  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
| на выполнение работ по капитальному ремонту подвала, лестниц МКД по ул.Банковская,3-13 в г.Калининграде | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
|  | **Раздел 1. Подвал** | | |
|  | | | |
|  | *Стены* | | |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 2.5 |
| 2. | Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором | 100 м2 | 0.9 |
| 3. | Купорос медный марки: А | т | -0.0009 |
| 4. | Антисептик <НОРТЕКС-ДЕЗИНФЕКТОР> для бетона | кг | 0.9 |
| 5. | Ремонт внутренней поверхности кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 | 100 м2 | 0.52 |
| 6. | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 | м3 | 1.248 |
| 7. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 2.704 |
| 8. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен | 100 м2 | 2.5 |
| 9. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 2.5 |
| 10. | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 | 100 мест | 0.5 |
| 11. | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | 0.0225 |
| 12. | Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 | м3 | 1.07 |
| 13. | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.72 |
| 14. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.4688 |
| 15. | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять (до 30мм) или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 | 0.72 |
| 16. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.7344 |
| 17. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 0.1325 |
| 18. | Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм | т | 0.1325 |
| 19. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 19.19 |
| 20. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 19.19 |
|  | *Балки перекрытия* | | |
| 21. | Очистка поверхности щетками | м2 | 28 |
| 22. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.28 |
| 23. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.28 |
|  | *Перемычки оконные* | | |
| 24. | Очистка поверхности щетками | м2 | 17.6 |
| 25. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.176 |
| 26. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.176 |
|  | *Откосы оконные* | | |
| 27. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских | 100 м2 | 0.108 |
| 28. | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке | 100 м2 | 0.108 |
|  | *Оконные блоки (подвал)* | | |
| 29. | Демонтаж: решеток (1х0,5м) | т | 0.02 |
| 30. | Монтаж: решеток (1х0,5м) (демонтированных) | т | 0.02 |
| 31. | Очистка поверхности щетками | м2 | 13.2 |
| 32. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.132 |
| 33. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.132 |
| 34. | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 | м3 | 0.22 |
| 35. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150 | 1000 шт. | 0.088 |
| 36. | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.032 |
| 37. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.027 |
| 38. | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1,5 м2 (1,1х1,2) | м2 | 2.7 |
| 39. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 | 0.084 |
| 40. | Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 (0,4х0,8) | м2 | 8.4 |
|  | | | |
|  | **Раздел 2. Ремонт лестниц** | | |
|  | | | |
|  | *Лестница спуска в подвал* | | |
| 41. | Ремонт ступеней: бетонных | 100 шт | 0.4 |
| 42. | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | 0.112 |
|  | *Ремонт лестницы (лестнич. клетка)* | | |
| 43. | Демонтаж подшивки потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 | 0.3 |
| 44. | Очистка поверхности щетками (сущ. уголки) | м2 | 3.6 |
| 45. | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином (сущ. уголки) | 100 м2 | 0.036 |
| 46. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0.754 |
| 47. | Сталь угловая: 50х50 мм | т | 0.754 |
| 48. | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0.2 |
| 49. | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0.2 |
| 50. | Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву | 100 м2 | 0.3 |
| 51. | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,5 мм | т | -0.126 |
| 52. | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.126 |
| 53. | Ремонт ступеней: деревянных | 100 шт | 2 |
| 54. | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | -3.2 |
| 55. | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | -0.738 |
| 56. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, I сорта | м3 | 3.2 |
| 57. | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, I сорта | м3 | 0.738 |
| 58. | Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 | 4 |
| 59. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины | кг | 74 |
| 60. | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 0.55 |
| 61. | Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 | 0.55 |
| 62. | Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип: ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм | м3 | 2.0405 |
| 63. | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов | 100 м2 | 0.55 |
| 64. | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 0.0138 |
| 65. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за один раз с земли и лесов | 100 м2 | 0.36 |
| 66. | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15: коричневая | т | 0.0056 |
| 67. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз | 100 м2 | 0.9 |
| 68. | Краска для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 0.0107 |
| 69. | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 6.68 |
| 70. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км | 1 т груза | 6.68 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД» Моисеева Т.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Заместитель начальника отдела контроля МКУ «КР МКД» Толмачева О.В. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |