«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	4 861 477	руб.	Смета на сумму:	4 861 477	руб.	
 Директор МКУ «КР МКД»

________________ / Русович С.Б. /

«______»____________ 2017 г.    	Директор ООО «Уют-Сервис»

________________/О.Б.Манойло/
                                                                                              _______________________ 2017 г.   	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД № 26-30 по ул. Маршала Новикова в г. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды ГО «Город Калининград»	
	
Сметная стоимость:	4 861.477	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.030	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	525.331	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 06.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	
	Раздел 1.  Минимальные работы	
	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.3848	6 900.71	2 655	59 048.03	22 722	8.558	
		Объем: 481*0.08									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	93.64108	8.820	826	149.970	14 043	17.003	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	15.926872	11.429	182	194.614	3 100	17.028	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	15.1034	95.16	1 437	468.45	7 075	4.923	
			(1)			11.23	170	191.22	2 888	17.028	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.496392	8.58	4	35.88	18	4.182	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.823472	139.36	115	1 430.52	1 178	10.265	
			(1)			15.08	12	256.87	212	17.034	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	45.3102	6.03	273	8.99	407	1.491	
		Накладные расходы				104%	1 048	88%	15 086		
		Сметная прибыль				60%	605	48%	8 229		
		Всего с НР и СП					4 308		46 036		
	
2.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		69.264	3.71	257	36.66	2 539	9.879	
		Объем: 38.48*1.8									
	
3.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		69.264	16.40	1 136	145.95	10 109	8.899	
		Объем: 38.48*1.8									
	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм . ТИП 1  S=1030м2 (ПРОЕЗДЫ И МЕСТА СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ)	
4.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.412	4 846.79	1 997	49 459.80	20 377	10.204	
		Объем: 1030*0.4									
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	6.21296	8.280	51	140.760	875	17	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	17.97144	15.080	271	256.870	4 616	17.034	
4. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	13.71136	112.40	1 541	1 144.08	15 687	10.179	
			(1)			15.08	207	256.87	3 522	17.034	
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	4.26008	93.88	400	890.86	3 795	9.489	
			(1)			15.08	64	256.87	1 094	17.034	
4. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01648	263.51	4	1 266.59	21	4.807	
		Накладные расходы				95%	306	81%	4 448		
		Сметная прибыль				43%	138	34%	1 867		
		Всего с НР и СП					2 441		26 692		
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		659.2	16.40	10 811	145.95	96 210	8.899	
		Объем: 412*1.6									
	
6.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.412	344.93	142	3 421.73	1 410	9.93	
6. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	1.23188	8.280	10	140.760	173	17	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	1.34312	15.080	20	256.870	345	17.034	
6. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	1.34312	93.88	126	890.86	1 197	9.489	
			(1)			15.08	20	256.87	345	17.034	
6. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.02884	126.43	4	1 018.85	29	8.059	
			(1)			12.94		219.76	6	16.983	
6. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.00824	263.51	2	1 266.59	10	4.807	
		Накладные расходы				95%	29	81%	420		
		Сметная прибыль				43%	13	34%	176		
		Всего с НР и СП					183		2 006		
	
7.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		2.06	2 520.14	5 191	17 348.53	35 738	6.885	
		Объем: 1030*0.2									
7. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	32.3832	8.510	276	144.650	4 684	16.998	
7. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	28.5928	14.301	409	243.333	6 958	17.015	
7. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	8.8374	102.57	906	835.60	7 385	8.147	
			(1)			11.23	99	191.22	1 690	17.028	
7. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	3.6462	139.36	508	1 430.52	5 216	10.265	
			(1)			15.08	55	256.87	937	17.034	
7. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	14.5848	223.58	3 261	1 170.91	17 077	5.237	
			(1)			16.11	235	273.99	3 996	17.007	
7. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	1.5244	133.41	203	763.85	1 164	5.726	
			(1)			12.94	20	219.76	335	16.983	
7. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	10.3	3.60	37	20.52	211	5.7	
		Накладные расходы				142%	973	121%	14 087		
		Сметная прибыль				81%	555	65%	7 567		
		Всего с НР и СП					6 719		57 392		
	
8.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		226.6	104.66	23 716	516.66	117 075	4.937	
		Объем: 206*1.10									
	
9.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		1.03	61 088.01	62 921	523 248.53	538 946	8.565	
9. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	38.0688	8.670	330	147.370	5 610	16.998	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	43.2085	14.601	631	248.282	10 728	17.005	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	4.0994	102.57	420	835.60	3 425	8.147	
			(1)			11.23	46	191.22	784	17.028	
9. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	2.6677	93.88	250	890.86	2 377	9.489	
			(1)			15.08	40	256.87	685	17.034	
9. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.4223	139.36	59	1 430.52	604	10.265	
			(1)			15.08	6	256.87	108	17.034	
9. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	9.991	76.06	760	517.81	5 173	6.808	
			(1)			12.94	129	219.76	2 196	16.983	
9. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	22.3098	110.81	2 472	779.38	17 388	7.033	
			(1)			16.11	359	273.99	6 113	17.007	
9. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	3.0488	133.41	407	763.85	2 329	5.726	
			(1)			12.94	39	219.76	670	16.983	
9. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.6695	127.56	85	698.95	468	5.479	
			(1)			15.08	10	256.87	172	17.034	
9. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	15.45	400.56	6 189	3 333.65	51 505	8.322	
9. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	194.67	266.28	51 837	2 308.69	449 433	8.67	
9. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	30.9	3.60	111	20.52	634	5.7	
		Накладные расходы				142%	1 365	121%	19 769		
		Сметная прибыль				81%	778	65%	10 620		
		Всего с НР и СП					65 064		569 335		
	
10.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.515	14 953.22	7 701	73 400.04	37 801	4.909	
		Объем: 1030*0.05									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	2.53895	11.972	30	203.871	518	17.029	
10. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	2.0497	102.57	210	835.60	1 713	8.147	
			(1)			11.23	23	191.22	392	17.028	
10. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.48925	139.36	68	1 430.52	700	10.265	
			(1)			15.08	7	256.87	126	17.034	
10. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	52.53	141.30	7 422	673.68	35 388	4.768	
		Накладные расходы				142%	43	121%	627		
		Сметная прибыль				81%	24	65%	337		
		Всего с НР и СП					7 768		38 764		
	
11.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-52.53	141.30	-7 422	673.68	-35 388	4.768	
		Объем: (0.515)*(-102.0)									
	
12.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		52.53	280.61	14 740	2 121.17	111 425	7.559	
		Объем: 51.5*1.02									
	
13.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		103	144.07	14 839	2 196.06	226 194	15.243	
13. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	1215.4	10.360	12 592	176.300	214 275	17.017	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	6.18	12.085	75	205.490	1 270	17.004	
13. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	3.09	102.57	317	835.60	2 582	8.147	
			(1)			11.23	35	191.22	591	17.028	
13. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	3.09	133.41	412	763.85	2 360	5.726	
			(1)			12.94	40	219.76	679	16.983	
13. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	58.71	10.08	592	13.73	806	1.362	
13. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	3.09	101.31	313	999.00	3 087	9.861	
			(1)			12.94	40	219.76	679	16.983	
13. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	5.15	104.66	539	516.66	2 661	4.937	
13. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	20.6	3.60	74	20.52	423	5.7	
		Накладные расходы				142%	17 987	121%	260 809		
		Сметная прибыль				81%	10 260	65%	140 104		
		Всего с НР и СП					43 086		627 108		
	
14.	С1 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2		1050.6	82.62	86 801	480.02	504 309	5.81	
		Объем: (103)*10.2									
	
	Мощение территории плиткой, толщ. 60мм (тротуар) ТИП 2      S=473м2	
15.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1183	4 846.79	573	49 459.80	5 851	10.211	
		Объем: 473*0.25									
15. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.783964	8.280	15	140.760	251	17	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.160246	15.080	78	256.870	1 326	17.034	
15. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.937024	112.40	443	1 144.08	4 504	10.179	
			(1)			15.08	59	256.87	1 011	17.034	
15. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.223222	93.88	115	890.86	1 090	9.489	
			(1)			15.08	18	256.87	314	17.034	
15. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004732	263.51	1	1 266.59	6	4.807	
		Накладные расходы				95%	88	81%	1 277		
		Сметная прибыль				43%	40	34%	536		
		Всего с НР и СП					701		7 665		
	
16.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		189.28	16.40	3 104	145.95	27 625	8.9	
		Объем: 118.3*1.6									
	
17.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1183	344.93	41	3 421.73	405	9.878	
17. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.353717	8.280	3	140.760	50	17	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.385658	15.080	6	256.870	99	17.034	
17. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.385658	93.88	36	890.86	344	9.489	
			(1)			15.08	6	256.87	99	17.034	
17. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.008281	126.43	1	1 018.85	8	8.059	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
17. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002366	263.51	1	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	9	81%	121		
		Сметная прибыль				43%	4	34%	51		
		Всего с НР и СП					53		576		
	
18.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.946	2 520.14	2 384	17 348.53	16 412	6.884	
		Объем: 473*0.2									
18. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	14.87112	8.510	127	144.650	2 151	16.998	
18. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	13.13048	14.301	188	243.333	3 195	17.015	
18. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	4.05834	102.57	416	835.60	3 391	8.147	
			(1)			11.23	46	191.22	776	17.028	
18. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.67442	139.36	233	1 430.52	2 395	10.265	
			(1)			15.08	25	256.87	430	17.034	
18. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	6.69768	223.58	1 497	1 170.91	7 842	5.237	
			(1)			16.11	108	273.99	1 835	17.007	
18. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.70004	133.41	93	763.85	535	5.726	
			(1)			12.94	9	219.76	154	16.983	
18. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	4.73	3.60	17	20.52	97	5.7	
		Накладные расходы				142%	447	121%	6 469		
		Сметная прибыль				81%	255	65%	3 475		
		Всего с НР и СП					3 086		26 356		
	
19.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		104.06	104.66	10 891	516.66	53 764	4.937	
		Объем: 94.6*1.10									
	
20.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.2365	14 953.22	3 536	73 400.04	17 359	4.909	
		Объем: 473*0.05									
20. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.165945	11.972	14	203.871	238	17.029	
20. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.94127	102.57	97	835.60	787	8.147	
			(1)			11.23	11	191.22	180	17.028	
20. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.224675	139.36	31	1 430.52	321	10.265	
			(1)			15.08	3	256.87	58	17.034	
20. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	24.123	141.30	3 409	673.68	16 251	4.768	
		Накладные расходы				142%	20	121%	288		
		Сметная прибыль				81%	11	65%	155		
		Всего с НР и СП					3 567		17 802		
	
21.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-24.123	141.30	-3 409	673.68	-16 251	4.767	
		Объем: (0.2365)*(-102.0)									
	
22.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		24.123	280.61	6 769	2 121.17	51 169	7.559	
		Объем: 23.65*1.02									
	
23.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		47.3	144.07	6 814	2 196.06	103 873	15.244	
23. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	558.14	10.360	5 782	176.300	98 400	17.017	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	2.838	12.085	34	205.490	583	17.004	
23. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	1.419	102.57	146	835.60	1 186	8.147	
			(1)			11.23	16	191.22	271	17.028	
23. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.419	133.41	189	763.85	1 084	5.726	
			(1)			12.94	18	219.76	312	16.983	
23. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	26.961	10.08	272	13.73	370	1.362	
23. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.419	101.31	144	999.00	1 418	9.861	
			(1)			12.94	18	219.76	312	16.983	
23. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.365	104.66	248	516.66	1 222	4.937	
23. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	9.46	3.60	34	20.52	194	5.7	
		Накладные расходы				142%	8 259	121%	119 769		
		Сметная прибыль				81%	4 711	65%	64 339		
		Всего с НР и СП					19 784		287 981		
	
24.	С2 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х60 мм (типа кирпич) М400	м2		482.46	63.68	30 723	369.98	178 501	5.81	
		Объем: (47.3)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
25.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.04388	4 846.79	213	49 459.80	2 170	10.188	
		Объем: 342*0.3*0.3+234*0.28*0.2									
25. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.6617104	8.280	5	140.760	93	17	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.9140456	15.080	29	256.870	492	17.034	
25. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.4603264	112.40	164	1 144.08	1 671	10.179	
			(1)			15.08	22	256.87	375	17.034	
25. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.4537192	93.88	43	890.86	404	9.489	
			(1)			15.08	7	256.87	117	17.034	
25. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0017552	263.51		1 266.59	2	4.807	
		Накладные расходы				95%	32	81%	474		
		Сметная прибыль				43%	15	34%	199		
		Всего с НР и СП					260		2 843		
	
26.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		70.21	16.40	1 151	145.95	10 247	8.903	
		Объем: 43.88*1.6									
	
27.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.04388	344.93	15	3 421.73	150	10	
27. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.1312012	8.280	1	140.760	18	17	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.1430488	15.080	2	256.870	37	17.034	
27. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.1430488	93.88	13	890.86	127	9.489	
			(1)			15.08	2	256.87	37	17.034	
27. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0030716	126.43		1 018.85	3	8.059	
			(1)			12.94		219.76	1	16.983	
27. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0008776	263.51		1 266.59	1	4.807	
		Накладные расходы				95%	3	81%	45		
		Сметная прибыль				43%	1	34%	19		
		Всего с НР и СП					19		213		
	
28.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.2707	2 520.14	682	17 348.53	4 696	6.886	
		Объем: 342*0.3*0.2+234*0.28*0.1									
28. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	4.255404	8.510	36	144.650	616	16.998	
28. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.757316	14.301	54	243.333	914	17.015	
28. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	1.161303	102.57	119	835.60	970	8.147	
			(1)			11.23	13	191.22	222	17.028	
28. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.479139	139.36	67	1 430.52	685	10.265	
			(1)			15.08	7	256.87	123	17.034	
28. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	1.916556	223.58	429	1 170.91	2 244	5.237	
			(1)			16.11	31	273.99	525	17.007	
28. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.200318	133.41	27	763.85	153	5.726	
			(1)			12.94	3	219.76	44	16.983	
28. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	1.3535	3.60	5	20.52	28	5.7	
		Накладные расходы				142%	128	121%	1 851		
		Сметная прибыль				81%	73	65%	995		
		Всего с НР и СП					883		7 542		
	
29.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		29.78	104.66	3 117	516.66	15 386	4.936	
		Объем: 27.07*1.10									
	
30.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		3.42	5 013.40	17 146	32 447.66	110 971	6.472	
30. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	260.1936	8.970	2 334	152.560	39 695	17.008	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	2.3256	15.080	35	256.870	597	17.034	
30. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	2.3256	113.70	264	810.77	1 886	7.131	
			(1)			15.08	35	256.87	597	17.034	
30. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1368	101.31	14	999.00	137	9.861	
			(1)			12.94	2	219.76	30	16.983	
30. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00342	10 705.00	37	54 434.60	186	5.085	
30. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.5814	960.26	558	3 126.47	1 818	3.256	
30. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	20.178	685.00	13 822	3 302.36	66 635	4.821	
30. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.2052	569.06	117	2 995.86	615	5.265	
		Накладные расходы				142%	3 364	121%	48 753		
		Сметная прибыль				81%	1 919	65%	26 190		
		Всего с НР и СП					22 429		185 914		
	
31.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		342	76.13	26 036	342.67	117 193	4.501	
	
32.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Устройство бортовых камней сечением 100*200 мм: при других видах покрытий:бетон В15 (М200) Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного Устройство бортовых камней сечением 100*200 м)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		2.34	937.76	2 194	12 783.98	29 915	13.635	
32. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	178.0272	8.970	1 597	152.560	27 160	17.008	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	1.5912	15.080	24	256.870	409	17.034	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	1.5912	113.70	181	810.77	1 290	7.131	
			(1)			15.08	24	256.87	409	17.034	
32. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0936	101.31	9	999.00	94	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	21	16.983	
32. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00234	10 705.00	25	54 434.60	127	5.085	
32. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3978	960.26	382	3 126.47	1 244	3.256	
		Накладные расходы				142%	2 302	121%	33 358		
		Сметная прибыль				81%	1 313	65%	17 920		
		Всего с НР и СП					5 809		81 193		
	
33.	С402-0004 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3		0.0463	569.06	26	2 995.86	139	5.346	
		Объем: (2.34)*(0.06*0.33)									
	
34.	С401-0006 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		11.8732	685.00	8 133	3 302.36	39 210	4.821	
		Объем: (2.34)*(5.9*0.86)									
	
35.	С403-8023 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		234	34.14	7 989	185.77	43 470	5.441	
	
	Прочие работы	
36.	Е68-37-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец		2	198.52	397	1 671.00	3 342	8.418	
36. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	8.670	30	147.370	513	16.998	
36. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	101.31	10	999.00	100	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	22	16.983	
36. 3.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.008	0.016	588.14	9	2 080.79	33	3.538	
36. 4.	С403-8383	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	2	4	86.83	347	673.99	2 696	7.762	
		Накладные расходы				104%	31	88%	451		
		Сметная прибыль				60%	18	48%	246		
		Всего с НР и СП					446		4 040		
	
37.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.05	466.00	23	5 151.65	258	11.217	
37. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	0.9205	8.970	8	152.560	140	17.008	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.0275	15.080		256.870	7	17.034	
37. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.0275	113.70	3	810.77	22	7.131	
			(1)			15.08		256.87	7	17.034	
37. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.059	101.31	6	999.00	59	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	13	16.983	
37. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.004	839.12	3	5 438.81	22	6.482	
37. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.00036	1 548.45	1	21 024.29	8	13.578	
37. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.5	4.05	2	13.18	7	3.254	
		Накладные расходы				142%	11	121%	178		
		Сметная прибыль				81%	6	65%	96		
		Всего с НР и СП					41		531		
	
38.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.004	839.12	-3	5 438.81	-22	7.333	
		Объем: (0.05)*(-0.08)									
	
39.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0004	1 548.45	-1	21 024.29	-8	8	
		Объем: (0.05)*(-0.0072)									
	
40.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-0.5	4.05	-2	13.18	-7	3.5	
		Объем: (0.05)*(-10.0)									
	
41.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.65	2 168.55	3 578	14 380.30	23 727	6.631	
41. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	66	8.430	556	143.350	9 461	17.005	
41. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	24.75	122.09	3 022	576.42	14 266	4.721	
		Накладные расходы				115%	639	98%	9 272		
		Сметная прибыль				77%	428	61%	5 771		
		Всего с НР и СП					4 646		38 770		
	
	ОЗЕЛЕНЕНИЕ	
42.	Е01-02-099-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: более 32 см	100 деревьев		0.02	236.01	5	3 634.10	73	14.6	
42. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	20.5	0.41	9.980	4	169.690	70	17.003	
42. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	6.83	0.1366	4.60	1	22.76	3	4.948	
		Накладные расходы				80%	3	68%	48		
		Сметная прибыль				38%	2	31%	22		
		Всего с НР и СП					10		142		
	
43.	Е01-02-111-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Корчевка вручную пней диаметром: от 310 до 350 мм	100 пней		0.02	753.48	15	12 809.16	256	17.067	
43. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	91	1.82	8.280	15	140.760	256	17	
		Накладные расходы				80%	12	68%	174		
		Сметная прибыль				38%	6	31%	79		
		Всего с НР и СП					33		509		
	
44.	Е01-02-101-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
Прил.1.12 п.3.213  Кзтр=0,8; Кэм=0,7 Разделка древесины без заготовки дров)	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 32 см	100 деревьев		0.02	397.39	8	6 126.90	123	15.375	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.8	
44. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	38.8	0.776	8.900	7	151.270	117	16.997	
44. 2.	Х33-1601	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	11.319	0.22638	4.60	1	22.76	5	4.948	
		Накладные расходы				80%	6	68%	80		
		Сметная прибыль				38%	3	31%	36		
		Всего с НР и СП					16		239		
	
45.	Е47-01-015-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев с оголенной корневой системой вручную: с добавлением растительной земли до 50%	10 ям		0.2	615.04	123	4 960.53	992	8.065	
45. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	20.54	4.108	8.280	34	140.760	578	17	
45. 2.	С114-0064	Удобрения: органо-минеральные торфоминеральноаммиачные, марки ТМАУ-2	м3	0.16	0.032	499.47	16	2 161.39	69	4.327	
45. 3.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	2.99	0.598	122.09	73	576.42	345	4.721	
		Накладные расходы				115%	39	98%	566		
		Сметная прибыль				77%	26	61%	353		
		Всего с НР и СП					188		1 911		
	
46.	Е47-01-017-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером: 0,7x0,7 м	10 деревьев		0.2	1 969.95	394	34 659.89	6 932	17.594	
46. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9.36	1.872	10.210	19	173.840	325	17.026	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.054	12.940	1	219.760	12	16.983	
46. 3.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.27	0.054	133.41	7	763.85	41	5.726	
			(1)			12.94	1	219.76	12	16.983	
46. 4.	С101-1782	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.03	104.91	3	657.51	20	6.267	
46. 5.	С101-2074	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000034	28 412.00	1	192 109.61	7	6.762	
46. 6.	С203-0530	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	2	21.68	43	54.28	109	2.504	
46. 7.	С411-0001	Вода	м3	1	0.2	3.60	1	20.52	4	5.7	
46. 8.	С414-0126	Деревья-саженцы с кроной 9-12 лет (вяз, дуб, каштан, клен, липа, орех, ясень)	шт.	10	2	159.74	319	3 213.19	6 426	20.115	
		Накладные расходы				115%	23	98%	330		
		Сметная прибыль				77%	15	61%	206		
		Всего с НР и СП					432		7 468		
	
47.	Т01-01-01-008 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках: леса пиленого, погонажа плотничного, шпал	1 т груза		3.675	12.09	44	126.28	464	10.545	
		Объем: 5.25*0.7									
	
48.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		3.675	16.40	60	145.95	536	8.933	
		Объем: 5.25*0.7									

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					358 254		2 538 388	7.085	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					341 691		2 390 658	6.997	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					218 941		1 231 641	5.625	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=98 - по стр. 41, 45, 46; %=68 - по стр. 42-44)					37 166		538 750	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37; %=61 - по стр. 41, 45, 46; %=31 - по стр. 42-44)					21 220		289 585	13.647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					400 077		3 218 993	8.046	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 563		147 730	8.919	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					16 563		147 730	8.919	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					416 640		3 366 723	8.081	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	8 916	2.14	72 048	8.081	
	ИТОГО					425 556		3 438 771	8.081	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	8 511	2	68 775	8.081	
	ИТОГО					434 067		3 507 546	8.081	
	НДС 18%				18	78 132	18	631 358	8.081	
	ВСЕГО С НДС					512 199		4 138 904	8.081	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					37 166		538 750	14.496	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					21 220		289 585	13.647	
	
	Раздел 2.  Проезд общего пользования	
	
	Минимальные работы	
	Мощение территории плиткой, толщ. 80мм . ТИП 1  S=267м2	
49.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.1068	4 846.79	518	49 459.80	5 282	10.197	
		Объем: 267*0.4									
49. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	1.610544	8.280	13	140.760	227	17	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.658616	15.080	70	256.870	1 197	17.034	
49. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.554304	112.40	400	1 144.08	4 066	10.179	
			(1)			15.08	54	256.87	913	17.034	
49. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.104312	93.88	104	890.86	984	9.489	
			(1)			15.08	17	256.87	284	17.034	
49. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.004272	263.51	1	1 266.59	5	4.807	
		Накладные расходы				95%	79	81%	1 153		
		Сметная прибыль				43%	36	34%	484		
		Всего с НР и СП					633		6 920		
	
50.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		170.88	16.40	2 802	145.95	24 940	8.901	
		Объем: 106.8*1.6									
	
51.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.1068	344.93	37	3 421.73	365	9.865	
51. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.319332	8.280	3	140.760	45	17	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.348168	15.080	5	256.870	89	17.034	
51. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.348168	93.88	33	890.86	310	9.489	
			(1)			15.08	5	256.87	89	17.034	
51. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.007476	126.43	1	1 018.85	8	8.059	
			(1)			12.94		219.76	2	16.983	
51. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.002136	263.51	1	1 266.59	3	4.807	
		Накладные расходы				95%	8	81%	109		
		Сметная прибыль				43%	3	34%	46		
		Всего с НР и СП					48		519		
	
52.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.534	2 520.14	1 346	17 348.53	9 264	6.883	
		Объем: 267*0.2									
52. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	8.39448	8.510	71	144.650	1 214	16.998	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.41192	14.301	106	243.333	1 804	17.015	
52. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	2.29086	102.57	235	835.60	1 914	8.147	
			(1)			11.23	26	191.22	438	17.028	
52. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.94518	139.36	132	1 430.52	1 352	10.265	
			(1)			15.08	14	256.87	243	17.034	
52. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	3.78072	223.58	845	1 170.91	4 427	5.237	
			(1)			16.11	61	273.99	1 036	17.007	
52. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.39516	133.41	53	763.85	302	5.726	
			(1)			12.94	5	219.76	87	16.983	
52. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	2.67	3.60	10	20.52	55	5.7	
		Накладные расходы				142%	251	121%	3 652		
		Сметная прибыль				81%	143	65%	1 962		
		Всего с НР и СП					1 741		14 877		
	
53.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		58.74	104.66	6 148	516.66	30 349	4.936	
		Объем: 53.4*1.10									
	
54.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.267	61 088.01	16 310	523 248.53	139 707	8.566	
54. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	9.86832	8.670	86	147.370	1 454	16.998	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	11.20065	14.601	164	248.282	2 781	17.005	
54. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	1.06266	102.57	109	835.60	888	8.147	
			(1)			11.23	12	191.22	203	17.028	
54. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.69153	93.88	65	890.86	616	9.489	
			(1)			15.08	10	256.87	178	17.034	
54. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.10947	139.36	15	1 430.52	157	10.265	
			(1)			15.08	2	256.87	28	17.034	
54. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	2.5899	76.06	197	517.81	1 341	6.808	
			(1)			12.94	34	219.76	569	16.983	
54. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	5.78322	110.81	641	779.38	4 507	7.033	
			(1)			16.11	93	273.99	1 585	17.007	
54. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.79032	133.41	105	763.85	604	5.726	
			(1)			12.94	10	219.76	174	16.983	
54. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.17355	127.56	22	698.95	121	5.479	
			(1)			15.08	3	256.87	45	17.034	
54. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	4.005	400.56	1 604	3 333.65	13 351	8.322	
54. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	50.463	266.28	13 437	2 308.69	116 503	8.67	
54. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	8.01	3.60	29	20.52	164	5.7	
		Накладные расходы				142%	355	121%	5 124		
		Сметная прибыль				81%	203	65%	2 753		
		Всего с НР и СП					16 868		147 584		
	
55.	Е27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии		0.1335	14 953.22	1 996	73 400.04	9 799	4.909	
		Объем: 267*0.05									
55. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.658155	11.972	8	203.871	134	17.029	
55. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.53133	102.57	54	835.60	444	8.147	
			(1)			11.23	6	191.22	102	17.028	
55. 3.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.126825	139.36	18	1 430.52	181	10.265	
			(1)			15.08	2	256.87	33	17.034	
55. 4.	С408-0203	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	102	13.617	141.30	1 924	673.68	9 174	4.768	
		Накладные расходы				142%	11	121%	162		
		Сметная прибыль				81%	6	65%	87		
		Всего с НР и СП					2 014		10 048		
	
56.	С408-0203 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3		-13.617	141.30	-1 924	673.68	-9 174	4.768	
		Объем: (0.1335)*(-102.0)									
	
57.	С407-0028 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		13.617	280.61	3 821	2 121.17	28 884	7.559	
		Объем: 13.35*1.02									
	
58.	Е27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		26.7	144.07	3 847	2 196.06	58 635	15.242	
58. 1.	З1-100-41	Рабочий среднего разряда 4,1	чел.-ч	11.8	315.06	10.360	3 264	176.300	55 545	17.017	
58. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	1.602	12.085	19	205.490	329	17.004	
58. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.03	0.801	102.57	82	835.60	669	8.147	
			(1)			11.23	9	191.22	153	17.028	
58. 4.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.801	133.41	107	763.85	612	5.726	
			(1)			12.94	10	219.76	176	16.983	
58. 5.	Х12-2899	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	15.219	10.08	153	13.73	209	1.362	
58. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.801	101.31	81	999.00	800	9.861	
			(1)			12.94	10	219.76	176	16.983	
58. 7.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.335	104.66	140	516.66	690	4.937	
58. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.2	5.34	3.60	19	20.52	110	5.7	
		Накладные расходы				142%	4 662	121%	67 608		
		Сметная прибыль				81%	2 659	65%	36 318		
		Всего с НР и СП					11 168		162 561		
	
59.	С1 Цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80 мм (типа кирпич) М400	м2		272.34	82.62	22 501	480.02	130 729	5.81	
		Объем: (26.7)*10.2									
	
	Установка бортовых камней	
60.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.00333	4 846.79	16	49 459.80	165	10.313	
		Объем: 37*0.3*0.3									
60. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.0502164	8.280		140.760	7	17	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.1452546	15.080	2	256.870	37	17.034	
60. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1108224	112.40	12	1 144.08	127	10.179	
			(1)			15.08	2	256.87	28	17.034	
60. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0344322	93.88	3	890.86	31	9.489	
			(1)			15.08	1	256.87	9	17.034	
60. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0001332	263.51		1 266.59		4.807	
		Накладные расходы				95%	2	81%	36		
		Сметная прибыль				43%	1	34%	15		
		Всего с НР и СП					19		216		
	
61.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		5.33	16.40	87	145.95	778	8.943	
		Объем: 3.33*1.6									
	
62.	Е01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта		0.00333	344.93	1	3 421.73	11	11	
62. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.99	0.0099567	8.280		140.760	1	17	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.26	0.0108558	15.080		256.870	3	17.034	
62. 3.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3.26	0.0108558	93.88	1	890.86	10	9.489	
			(1)			15.08		256.87	3	17.034	
62. 4.	Х40-0051	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 7 т	маш.-ч	0.07	0.0002331	126.43		1 018.85		8.059	
			(1)			12.94		219.76		16.983	
62. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.02	0.0000666	263.51		1 266.59		4.807	
		Накладные расходы						81%	3		
		Сметная прибыль						34%	1		
		Всего с НР и СП							16		
	
63.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.0222	2 520.14	56	17 348.53	385	6.875	
		Объем: 37*0.3*0.2									
63. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.348984	8.510	3	144.650	50	16.998	
63. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.308136	14.301	4	243.333	75	17.015	
63. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.095238	102.57	10	835.60	80	8.147	
			(1)			11.23	1	191.22	18	17.028	
63. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.039294	139.36	5	1 430.52	56	10.265	
			(1)			15.08	1	256.87	10	17.034	
63. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.157176	223.58	35	1 170.91	184	5.237	
			(1)			16.11	3	273.99	43	17.007	
63. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.016428	133.41	2	763.85	13	5.726	
			(1)			12.94		219.76	4	16.983	
63. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.111	3.60		20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				142%	10	121%	151		
		Сметная прибыль				81%	6	65%	81		
		Всего с НР и СП					72		618		
	
64.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		2.44	104.66	255	516.66	1 261	4.945	
		Объем: 2.22*1.10									
	
65.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.37	5 013.40	1 855	32 447.66	12 006	6.472	
65. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	28.1496	8.970	253	152.560	4 295	17.008	
65. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.2516	15.080	4	256.870	65	17.034	
65. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.2516	113.70	29	810.77	204	7.131	
			(1)			15.08	4	256.87	65	17.034	
65. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0148	101.31	1	999.00	15	9.861	
			(1)			12.94		219.76	3	16.983	
65. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00037	10 705.00	4	54 434.60	20	5.085	
65. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0629	960.26	60	3 126.47	197	3.256	
65. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	2.183	685.00	1 495	3 302.36	7 209	4.821	
65. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.0222	569.06	13	2 995.86	67	5.265	
		Накладные расходы				142%	365	121%	5 276		
		Сметная прибыль				81%	208	65%	2 834		
		Всего с НР и СП					2 428		20 116		
	
66.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		37	76.13	2 817	342.67	12 679	4.501	
	
	Прочие работы	
67.	Е27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство средств технического регулирования	100 п. м		0.08	466.00	37	5 151.65	412	11.135	
67. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	18.41	1.4728	8.970	13	152.560	225	17.008	
67. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	0.044	15.080	1	256.870	11	17.034	
67. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.55	0.044	113.70	5	810.77	36	7.131	
			(1)			15.08	1	256.87	11	17.034	
67. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.0944	101.31	10	999.00	94	9.861	
			(1)			12.94	1	219.76	21	16.983	
67. 5.	С403-0003	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	0.08	0.0064	839.12	5	5 438.81	35	6.482	
67. 6.	С403-1213	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3	0.0072	0.000576	1 548.45	1	21 024.29	12	13.578	
67. 7.	С501-0575	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м	10	0.8	4.05	3	13.18	11	3.254	
		Накладные расходы				142%	20	121%	286		
		Сметная прибыль				81%	11	65%	153		
		Всего с НР и СП					68		851		
	
68.	С403-0003 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3		-0.0064	839.12	-5	5 438.81	-35	7	
		Объем: (0.08)*(-0.08)									
	
69.	С403-1213 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Столбики сигнальные железобетонные СС-1	м3		-0.0006	1 548.45	-1	21 024.29	-13	13	
		Объем: (0.08)*(-0.0072)									
	
70.	С501-0575 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кабель силовой АВВГ 2х4 мм2	м		-0.8	4.05	-3	13.18	-11	3.667	
		Объем: (0.08)*(-10.0)									
	
71.	Е47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.13	2 168.55	282	14 380.30	1 869	6.628	
71. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	40	5.2	8.430	44	143.350	745	17.005	
71. 2.	С407-0013	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	1.95	122.09	238	576.42	1 124	4.721	
		Накладные расходы				115%	51	98%	730		
		Сметная прибыль				77%	34	61%	454		
		Всего с НР и СП					366		3 054		

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					62 799		458 287	7.298	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					59 910		432 569	7.22	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					35 542		203 902	5.737	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 49, 51, 60, 62; %=121 - по стр. 52, 54, 55, 58, 63, 65, 67; %=98 - по стр. 71)					5 813		84 289	14.5	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=34 - по стр. 49, 51, 60, 62; %=65 - по стр. 52, 54, 55, 58, 63, 65, 67; %=61 - по стр. 71)					3 311		45 189	13.648	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					69 034		562 047	8.142	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 889		25 718	8.902	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					2 889		25 718	8.902	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					71 923		587 765	8.172	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 539	2.14	12 578	8.173	
	ИТОГО					73 462		600 343	8.172	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	1 469	2	12 007	8.174	
	ИТОГО					74 931		612 350	8.172	
	НДС 18%				18	13 488	18	110 223	8.172	
	ВСЕГО С НДС					88 419		722 573	8.172	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					5 813		84 289	14.5	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					3 311		45 189	13.648	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					421 053		2 996 675	7.117	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					401 601		2 823 227	7.03	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					254 483		1 435 543	5.641	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 49, 51, 60, 62; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 52, 54, 55, 58, 63, 65, 67; %=98 - по стр. 41, 45, 46, 71; %=68 - по стр. 42-44)					42 979		623 039	14.496	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 15, 17, 25, 27, 49, 51, 60, 62; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 13, 18, 20, 23, 28, 30, 32, 37, 52, 54, 55, 58, 63, 65, 67; %=61 - по стр. 41, 45, 46, 71; %=31 - по стр. 42-44)					24 531		334 774	13.647	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					469 111		3 781 040	8.06	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 452		173 448	8.917	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					19 452		173 448	8.917	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					488 563		3 954 488	8.094	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	10 455	2.14	84 626	8.094	
	ИТОГО					499 018		4 039 114	8.094	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	9 980	2	80 782	8.094	
	ИТОГО					508 998		4 119 896	8.094	
	НДС 18%				18	91 620	18	741 581	8.094	
	ВСЕГО С НДС					600 618		4 861 477	8.094	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					42 979		623 039	14.496	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					24 531		334 774	13.647	

Составил:	
ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                                 Липовская О.А	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	замначальника СО МКУ КРМКД                                                     Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)