«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 8	
на Капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома по адресу: г.Калининград, ул.Леонова 79,81-85	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Восстановление асфальтобетонного покрытия на муниципальной земле	
	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.584	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.79	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	136.301	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	136.301	
	Устройство асфальтобетонного покрытия	
5.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	1.368	
6.	Исправление профиля оснований щебеночных: с добавлением нового материала	1000 м2 площади основания	0.912	
7.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.73	
8.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.912	
9.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.912	
10.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.274	
11.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.912	
	Установка бортовых камней	
12.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.005	
13.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	8	
14.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.005	
15.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.026	
16.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.86	
17.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.93	
18.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.018	
19.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.719	
20.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	93	
21.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
22.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	
23.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.016	
	
	Раздел 2.  МКД по ул.Леонова.79	
	
	Минимальные работы	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
24.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.003	
25.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	4.8	
26.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.003	
27.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.022	
28.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.42	
29.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0055	
30.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-0.561	
31.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.561	
32.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.1	
33.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	11.22	
	Установка бортовых камней	
34.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.001	
35.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.6	
36.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.001	
37.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.003	
38.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.33	
39.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.11	
40.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.002	
41.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.558	
42.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	11	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Мощение территории плиткой толщ.80 мм	
43.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.01	
44.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	16	
45.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.01	
46.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.05	
47.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.5	
48.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных	1000 м2 основания	0.025	
49.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0125	
50.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-1.28	
51.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.28	
52.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.5	
53.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х80 мм, серая	м2	25.5	
	Установка бортовых камней	
54.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.002	
55.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	3.2	
56.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.002	
57.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.01	
58.	Песок природный для строительных работ средний	м3	1.1	
59.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.17	
60.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	17	
61.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.002	
62.	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.004	
63.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.102	
64.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт	2	
65.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	1	
66.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.203	
67.	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	1 дерево	10	
	
	Раздел 3.  МКД по ул.Леонова .81-85	
	
	Минимальные работы	
68.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.236	
69.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.12	
70.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	53.108	
71.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	53.108	
	Монтажные работы	
	Устройство асфальтобетонного покрытия (тип 5)	
72.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2	100 м3 уплотненного грунта	0.543	
73.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.362	
74.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	-0.362	
75.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.29	
76.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.362	
77.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-08	1000 м2 покрытия	0.362	
78.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.109	
79.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.362	
	Мощение территории плиткой толщ.60мм	
80.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.021	
81.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	33.6	
82.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.021	
83.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.17	
84.	Песок природный для строительных работ средний	м3	18.7	
85.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0425	
86.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-4.335	
87.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.335	
88.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8.5	
89.	Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" (М400), размер 200х100х60 мм, серая	м2	86.7	
	Установка бортовых камней	
90.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.008	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	12.8	
92.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.008	
93.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.048	
94.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.28	
95.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.57	
96.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	57	
97.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.51	
98.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.01	
99.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.588	
100.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	51	
101.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	1	
102.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
103.	Блоки бетонные для стен подвалов на цементном вяжущем: сплошные М 100, объемом менее 0,3 м3	м3	-0.008	
104.	Ремонт бетонной конструкции	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.015	
	Дополнительные работы	
105.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.003	
106.	Устройство бетонного фун-та под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.006	
107.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.102	
108.	Скамейка  со спинкой 1850х530мм, h=820мм	шт	2	
109.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	1	
110.	Формовочная обрезка деревьев высотой: до 5 м	1 дерево	10	
	
	Раздел 4.  Леонова 73а-77а	
	
	Минимальные работы	
111.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.7 см	100 м3 конструкций	0.3941	
112.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.97	
113.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	74.35	
114.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза	74.35	
115.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.513	
116.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания	-0.513	
117.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.41	
118.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.513	
119.	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06	1000 м2 покрытия	0.513	
120.	Розлив вяжущих материалов	1 т	0.154	
121.	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	0.513	
122.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.007	
123.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	10.8	
124.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.007	
125.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.054	
126.	Песок природный для строительных работ средний	м3	5.94	
127.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.014	
128.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-1.38	
129.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.38	
130.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	2.7	
131.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х60 мм, серая	м2	27.54	
132.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0136	
133.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	21.76	
134.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.014	
135.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0867	
136.	Песок природный для строительных работ средний	м3	9.54	
137.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	1.24	
138.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	124	
139.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.44	
140.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.009	
141.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.233	
142.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	44	
143.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	8	
144.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	
	Дополнительные работы	
145.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0984	
146.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	157.44	
147.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.098	
148.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.492	
149.	Песок природный для строительных работ средний	м3	54.12	
150.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.246	
151.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.123	
152.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-12.55	
153.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	12.55	
154.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	24.6	
155.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	250.92	
156.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0064	
157.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	10.24	
158.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.006	
159.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0426	
160.	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.69	
161.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.71	
162.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	71	
163.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1	
164.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0.25	
165.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 панелей	2.3	
166.	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0.1	
167.	Ограждение сварное с калиткой	мп	46	
168.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.045	
169.	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.017	
170.	Монтаж мал.архитектурн.форм	1 т конструкций	0.76	
171.	Скамейка со спинкой	шт	2	
172.	Урна	шт	1	
173.	Спортивный комплекс 2660*1520*2500	шт	1	
174.	Песочница с крышкой	шт	1	
175.	Песок природный для строительных работ средний	м3	7.5	
176.	Детский игровой комплекс 4930*3150	шт	1	
177.	Формовочная обрезка деревьев высотой: более 5 м	1 дерево	10	
	Устройство дождеприемного колодца	
178.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0231	
179.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	36.96	
180.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.023	
181.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.1	
182.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.2	
183.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	20	
184.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.1908	
185.	Песок природный для строительных работ средний	м3	20.988	
186.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.06	
187.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-1.164	
188.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.166	
189.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
190.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
191.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
192.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
193.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
	Устройство смотрового колодца	
194.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.02504	
195.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	40.06	
196.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.025	
197.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3 основания	0.1	
198.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.2	
199.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 200 мм	м	20	
200.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.2102	
201.	Песок природный для строительных работ средний	м3	23.122	
202.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.078	
203.	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм	м	-1.175	
204.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.151	
205.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
206.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
207.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
208.	Плита днища ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход ар-ры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
209.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход ар-ры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14) (доп. РЦЦС: "для колодцев подземных трубопроводов")	шт.	1	
210.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
211.	Люки чугунные легкие	шт.	1	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                      Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ "КР МКД"                          Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)