«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ / О.Ю. Емельянова /	
		
« 05 » сентября  2017 г.	« 05 »  сентября 2017 г.	

Ведомость объёмов работ 	
	
На дополнительные работы по благоустройству дворовой территории  МКД по пр. Московский 116-118-120, ул. Грига, д.3-9,11-13,15 в гор. Калининграде по ВЦП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»».

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Детская площадка	
	
	Резиновое покрытие типа "ГАМБИТ"	
1.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.66	
2.	Песок природный для строительных работ средний	м3	72.6	
3.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя	33	
4.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.264	
5.	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	0.264	
6.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.264	
7.	Устройство покрытий толщиной 10 мм из полимерраствора на основе смолы ФАЭД-8	100 м2 покрытия	3.3	
8.	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	-0.2871	
9.	Спирт фуриловый, сорт I	т	-0.1716	
10.	Ацетон технический, сорт I	т	-0.0627	
11.	Полиэтиленполиамин (ПЭПА) технический, марка А	т	-0.3828	
12.	Смола эпоксидная марки: ЭД-20	т	-0.2046	
13.	Порошок кварцевый	т	-2.2539	
14.	Графит измельченный	т	-2.2539	
15.	Смола ФАЭД-8Ф	т	-1.7226	
16.	Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше	т	-0.0066	
17.	Резиновое  покрытие типа "Гамбит" т.10мм	м2	330	
	Установка ограждения Н=3000м. Lпанели=2000м. с одной калиткой.	
18.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 столбов	0.43	
19.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой более 2 м	10 панелей	4.1	
20.	Устройство калиток из готовых металлических решетчатых панелей	10 калиток	0.1	
21.	Ограждение сварное Н=3000м.	м.п.	82	
22.	Монтаж  металлического оборудования элементов благоустройства. (оборудование детских, спортивных площадок)	1 т конструкций	1.78	
23.	Устройство фундаментов-столбов бетонных (оборудование детских, спортивных площадок)	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0243	
24.	Качалка на пружинке "Дельфинчик"	шт.	1	
25.	Песочница (3000*3000)	шт.	1	
26.	Гимнастический городок	шт.	1	
27.	Детский игровой комплекс "Крепость"	шт.	1	
28.	Качели на МС2 , без подвески	шт.	1	
29.	Сиденье для качелей резиновое	шт.	1	
30.	Сиденье для качелей резиновое (до 5 лет.)	шт.	1	
31.	Качалка-балансир	шт.	1	
32.	Карусель	шт.	1	
33.	Комбинированная установка	шт.	1	
34.	Диван на мет.ножках	шт.	6	
35.	Урна ж/б + вставка	шт.	3	
	
	Раздел 2.  1.1 МКД по ул.Грига,11-13,15	
	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80, дворовой проезд	
36.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.068	
37.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	108.8	
38.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.068	
39.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.34	
40.	Песок природный для строительных работ средний	м3	37.4	
41.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.17	
42.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.085	
43.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-8.67	
44.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	8.67	
45.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	17	
46.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	173.4	
	Монтажные работы: дорожное покрытие плиткой т. 80,парковочных мест дворовой территории	
47.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.06	
48.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	96	
49.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.06	
50.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.3	
51.	Песок природный для строительных работ средний	м3	33	
52.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.15	
53.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.075	
54.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-7.65	
55.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	7.65	
56.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	15	
57.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	153	
	Установка бортовых камней	
58.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0063	
59.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	10.08	
60.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0063	
61.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.042	
62.	Песок природный для строительных работ средний	м3	4.62	
63.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.7	
64.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД »                  Д.А. Климов	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник ОК МКУ «КР МКД »                          Г.Н. Рябкова	
	(должность, подпись, Ф.И.О)