«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 321 309	руб.	Смета на сумму:	1 321 309	руб.	
Директор  МКУ «КР МКД»	Генеральный директор  ООО «МКД Сервис»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /Л. Д. Воеводина /	
		
«______»_______________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт дворовой территории многоквартирного дома №11-13 по ул. Пионерская	
Сметная стоимость:	1 321.309	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.650	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	108.435	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Демонтажные работы	
	
1.	ТЕРр 68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных, 100 м3 конструкций	0.18925	6 900.71	2 146.35	4 754.36	1 305.96	406.20	899.76	16.9	5.36	11 687	6 865	4 823	
					473.09			89.53	1	16.9			1 513	
	Объем: 378.5*0.05													
	Накладные расходы		104%			515.56				88%	7 373			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			297.44				48%	4 021			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 118.96					23 081			
	
2.	ТЕРр 68-13-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических, 1000 м2	0.001188	2 287.47	509.44	1 778.03	2.72	0.61	2.11	16.9	5.04	21	10	11	
					176.31			0.21	1	16.9			4	
	Объем: 29.7*0.04													
	Накладные расходы		104%			0.85				88%	12			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			0.49				48%	7			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4.06					40			
	
3.	ТЕРр 68-14-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка бортовых камней на бетонном основании, 100 м	1.8	1 689.81	625.26	1 064.55	3 041.66	1 125.47	1 916.19	16.91	5.04	28 689	19 032	9 658	
					105.56			190.01	1	16.9			3 211	
	Накладные расходы		104%			1 368.10				88%	19 574			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			789.29				48%	10 677			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 199.05					58 939			
	
4.	ТССЦпг 01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза	54.01	3.71		3.13	200.15		169.05	1	8.62	1 899		1 457	
					0.36			19.44	1	14.17			276	
	Объем: 18.92*1.8+(180*0.3*0.15)*2.2+1.188*1.8													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			19.44				100%	276			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			11.66				60%	166			
	
5.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	54.01	10.52		10.52	568.19		568.19		9.24	5 250		5 250	
														
	Объем: 18.92*1.8+(180*0.3*0.15)*2.2+1.188*1.8													
	
	Устройство проезда и автостоянки из асфальтобетонного покрытия	
	
6.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.178	4 846.79	124.86	4 711.39	862.73	22.23	838.63	16.9	9.04	7 965	376	7 581	
				10.54	657.79		1.88	117.09	4.59	16.91		9	1 980	
	Объем: 445*0.4													
	Накладные расходы		95%			132.35				81%	1 908			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			59.91				34%	801			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 054.99					10 674			
	
7.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	284.8	10.52		10.52	2 996.10		2 996.10		9.24	27 684		27 684	
														
	Объем: 178*1.6													
	
8.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.178	344.93	24.76	314.90	61.40	4.41	56.05	16.9	9	583	74	504	
				5.27	49.16		0.94	8.75	4.59	16.91		4	148	
	Накладные расходы		95%			12.50				81%	180			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			5.66				34%	75			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					79.56					838			
	
9.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.89	2 520.14	133.78	2 368.36	2 242.92	119.06	2 107.84	16.9	5.91	14 540	2 012	12 457	
				18.00	198.48		16.02	176.65	4.43	16.91		71	2 987	
	Объем: 445*0.2													
	Накладные расходы		142%			419.91				121%	6 049			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			239.53				65%	3 249			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 902.35					23 838			
	
10.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	97.9	104.66			10 246.21					48 115			
				104.66			10 246.21		491.47			48 115		
	Объем: 89*1.10													
	
11.	ТЕР 27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
(прим) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания	0.445	4 752.69	320.44	4 324.25	2 114.95	142.60	1 924.29	16.9	7.36	16 962	2 410	14 163	
				108.00	612.47		48.06	272.55	8.11	16.91		390	4 609	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0014:[ М-(6008.40=400.56*15) ];  ТССЦ 408-0016:[ М-(50326.92=266.28*189) ]	
	Накладные расходы		142%			589.51				121%	8 493			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			336.27				65%	4 562			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 040.73					30 017			
	
12.	ТССЦ 408-0046 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 10-20 мм, м3	6.675	292.58			1 952.97					7 900			
				292.58			1 952.97		1 183.52			7 900		
	Объем: 0.445*15													
	
13.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	84.105	246.68			20 747.02					97 622			
				246.68			20 747.02		1 160.72			97 622		
	Объем: 0.445*189													
	
14.	ТЕР 27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03 толщиной  до 20 см, 1000 м2 основания	0.445	1 207.05		1 207.05	537.14		537.14	1	7.43	3 991		3 991	
					168.30			74.89	8.15	16.91			1 266	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0016:[ М-(3355.13=266.28*12.6) ]	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		142%			106.34				121%	1 532			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			60.66				65%	823			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					704.14					6 346			
	
15.	ТССЦ 408-0047 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм, м3	28.035	246.68			6 915.67					32 541			
				246.68			6 915.67		1 160.72			32 541		
	Объем: 0.445*12.6													
	Начисления: Н48= 5	
	
16.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.356	2 106.64		41.70	749.96		14.85	1	9.11	6 229		135	
				2 064.94	7.98		735.12	2.84	8.29	16.9		6 094	48	
	Объем: 445*0.8/1000													
	Накладные расходы		142%			4.03				121%	58			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			2.30				65%	31			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					756.29					6 318			
	
17.	ТЕР 27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.445	54 900.38	391.04	2 296.48	24 430.67	174.01	1 021.93	16.9	6.88	133 348	2 941	7 031	
				52 212.86	293.18		23 234.72	130.47	5.31	16.9		123 376	2 205	
	Накладные расходы		142%			432.36				121%	6 227			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			246.63				65%	3 345			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 109.66					142 920			
	
18.	ТЕР 27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  толщиной до 5 см, 1000 м2 покрытия	0.445	13 086.58	1.84	6.32	5 823.53	0.82	2.81	16.88	2.02	30 923	14	6	
				13 078.42			5 819.90		5.31	1		30 904		
	Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
	Накладные расходы		142%			1.16				121%	17			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.66				65%	9			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 825.36					30 949			
	
19.	ТЕР 27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Розлив вяжущих материалов, 1 т	0.134	2 106.64		41.70	282.29		5.59	1	9.11	2 345		51	
				2 064.94	7.98		276.70	1.07	8.29	16.9		2 294	18	
	Объем: 445*0.3/1000													
	Накладные расходы		142%			1.52				121%	22			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			0.87				65%	12			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					284.68					2 378			
	
20.	ТЕР 27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, 1000 м2 покрытия	0.445	55 822.91	391.04	2 302.93	24 841.19	174.01	1 024.80	16.9	6.89	166 278	2 941	7 061	
				53 128.94	293.64		23 642.38	130.67	6.61	16.9		156 276	2 208	
	Накладные расходы		142%			432.65				121%	6 230			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			246.79				65%	3 347			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					25 520.63					175 855			
	
	Мощение тротуара плиткой толщ. 6 см	
	
21.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.01625	4 846.79	124.86	4 711.39	78.76	2.03	76.56	16.9	9.04	727	34	692	
				10.54	657.79		0.17	10.69	4.59	16.91		1	181	
	Объем: 65*0.25													
	Накладные расходы		95%			12.08				81%	174			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			5.47				34%	73			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					96.31					974			
	
22.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	26	10.52		10.52	273.52		273.52		9.24	2 527		2 527	
														
	Объем: 16.25*1.6													
	
23.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.01625	344.93	24.76	314.90	5.61	0.40	5.12	16.9	9	53	7	46	
				5.27	49.16		0.09	0.80	4.59	16.91			14	
	Накладные расходы		95%			1.14				81%	17			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.52				34%	7			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7.27					77			
	
24.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.13	2 520.14	133.78	2 368.36	327.62	17.39	307.89	16.9	5.91	2 124	294	1 820	
				18.00	198.48		2.34	25.80	4.43	16.91		10	436	
	Объем: 65*0.2													
	Накладные расходы		142%			61.33				121%	883			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			34.98				65%	475			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					423.93					3 482			
	
25.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	14.3	104.66			1 496.64					7 028			
				104.66			1 496.64		491.47			7 028		
	Объем: 13*1.1													
	
26.	ТЕР 27-06-027-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Добавка пескоцементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0325	540.62		540.62	17.57		17.57	1	8.46	149		149	
					59.01			1.92	4.83	16.91			32	
	Объем: 65*0.05													
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30*102) ]	
	Накладные расходы		142%			2.73				121%	39			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1.56				65%	21			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21.85					209			
	
27.	ТССЦ 407-0028 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3	3.32	280.61			931.63					6 932			
				280.61			931.63		2 087.9			6 932		
	Объем: 3.25*1.02													
	
28.	ТЕР 27-07-005-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2	6.5	144.06	122.25	15.86	936.39	794.63	103.09	16.91	5.48	14 183	13 437	565	
				5.95	0.73		38.68	4.75	4.67	16.79		181	80	
	Накладные расходы		142%			1 135.12				121%	16 356			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			647.50				65%	8 786			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 719.01					39 325			
	
29.	Цена поставщика. 
Плитка тротуарная "БРУСЧАТКА" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая, м3	66.3	82.51			5 470.10			1	1	26 202			
				82.51			5 470.10		4.79	1		26 202		
	Объем: 65*1.02													
	Поправки: М: =380*1.04/4.79	
	
	Установка бортовых камней	
	
30.	ТЕР 01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта	0.02016	4 846.79	124.86	4 711.39	97.71	2.52	94.98	16.9	9.04	902	43	859	
				10.54	657.79		0.21	13.26	4.59	16.91		1	224	
	Объем: 191*0.3*0.3+53*0.28*0.2													
	Накладные расходы		95%			14.99				81%	216			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			6.79				34%	91			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					119.49					1 209			
	
31.	ТССЦпг 03-21-01-007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 7 км, 1 т груза	32.26	10.52		10.52	339.38		339.38		9.24	3 136		3 136	
														
	Объем: 20.16*1.6													
	
32.	ТЕР 01-01-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Работа на отвале, группа грунтов 1, 1000 м3 грунта	0.02016	344.93	24.76	314.90	6.95	0.50	6.35	16.9	9	66	8	57	
				5.27	49.16		0.11	0.99	4.59	16.91			17	
	Накладные расходы		95%			1.42				81%	20			
										=(95.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		43%			0.64				34%	9			
			=(50*0.85)							=(50*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9.01					95			
	
33.	ТЕР 27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.1294	2 520.14	133.78	2 368.36	326.11	17.31	306.47	16.9	5.91	2 114	293	1 811	
				18.00	198.48		2.33	25.68	4.43	16.91		10	434	
	Объем: 191*0.3*0.2+53*0.28*0.1													
	Накладные расходы		142%			61.05				121%	880			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			34.82				65%	473			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					421.98					3 466			
	
34.	ТССЦ 408-0122 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Песок природный для строительных работ средний, м3	14.23	104.66			1 489.31					6 994			
				104.66			1 489.31		491.47			6 994		
	Объем: 12.94*1.1													
	
35.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня	1.91	5 013.40	682.44	81.37	9 575.59	1 303.46	155.42	16.91	7.66	62 030	22 042	1 190	
				4 249.59	10.25		8 116.72	19.58	4.78	16.91		38 798	331	
	Накладные расходы		142%			1 878.72				121%	27 071			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			1 071.66				65%	14 542			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					12 525.97					103 644			
	
36.	ТССЦ 403-8021 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	191	76.13			14 540.83					67 201			
				76.13			14 540.83		351.84			67 201		
	
37.	ТЕР 27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением 100*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр=0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня	0.53	937.76	682.44	81.37	497.01	361.69	43.13	16.91	7.66	6 887	6 116	330	
				173.95	10.25		92.19	5.43	4.78	16.91		441	92	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00*5.9) ];  ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06*0.06) ]	
	Накладные расходы		142%			521.31				121%	7 512			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			297.37				65%	4 035			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 315.69					18 434			
	
38.	ТССЦ 402-0004 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3	0.0105	569.06			5.98					32			
				569.06			5.98		3 009.69			32		
	Объем: (0.53)*(0.06*0.33)													
	
39.	ТССЦ 401-0006 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3	2.69	685.00			1 842.65					8 956			
				685.00			1 842.65		3 329.55			8 956		
	Объем: (0.53)*(5.9*0.86)													
	
40.	ТССЦ 403-8023 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт.	53	34.14			1 809.42					9 838			
				34.14			1 809.42		185.62			9 838		
	
	Прочие работы	
	
41.	ТЕР 47-01-046-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2	1	2 168.55	337.20		2 168.55	337.20		16.91	1	14 163	5 702		
				1 831.35			1 831.35		4.62	1		8 461		
	Накладные расходы		115%			387.78				98%	5 588			
										=(115.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		77%			259.64				61%	3 478			
			=(90*0.85)							=(90*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 815.97					23 229			
	
42.	ТЕРр 68-37-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 5 см, 1 колодец	7	103.99	11.18	3.04	727.93	78.26	21.28	16.91	9.27	6 309	1 323	197	
				89.77			628.39		7.62	1		4 788		
	Накладные расходы		104%			81.39				88%	1 164			
										=(104.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			46.96				48%	635			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					856.28					8 108			
	
43.	ТЕР 27-09-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство средств технического регулирования, 100 п. м	0.05	347.22	165.14	182.08	17.36	8.26	9.10	16.91	8.69	219	140	79	
					8.29			0.41	5.57	16.91			7	
	Начисления: Н48= 0	
	Накладные расходы		142%			12.31				121%	178			
										=(142.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		81%			7.02				65%	96			
			=(95*0.85)							=(95*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.69					492			
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	152 906.05	5 093.07	15 845.19			893 344	86 114	115 321	
			131 936.73	1 323.48				691 470	22 321	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	148 528.71	5 093.07	11 498.95			852 848	86 114	75 267	
			131 936.73	1 304.04				691 470	22 045	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	67 448.43					319 361			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1-3, 42; %=81 - по стр. 6, 8, 21, 23, 30, 32; %=121 - по стр. 9, 11, 14, 16-20, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 43; %=98 - по стр. 41)	8 188.22					117 772			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1-3, 42; %=34 - по стр. 6, 8, 21, 23, 30, 32; %=65 - по стр. 9, 11, 14, 16-20, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 43; %=61 - по стр. 41)	4 701.42					63 680			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	161 418.35					1 034 300			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 377.34		4 346.24			40 496		40 054	
				19.44					276	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 4)	19.44					276			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 4)	11.66					166			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	4 377.34					40 496			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	165 795.69					1 074 796			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	3 548.03					23 001			
	ИТОГО	169 343.72					1 097 797			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	3 386.87					21 956			
	ИТОГО	172 730.59					1 119 753			
	НДС 18%	31 091.51					201 556			
	ВСЕГО С НДС	203 822.10					1 321 309			
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	8 188.22					117 772			
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	4 701.42					63 680			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)