«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	2 388 806	руб.	Смета на сумму:	2 388 806	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом-Сервис»	
		
_____________________ /С.Б. Русович /	____________________ /А.В. Ходорович /	
		
«______»____________________ 2017г.	«______»____________________ 2017г.	

	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт подвала и лестниц многоквартирного дома № 15-21 по ул. Великолукской в г.Калининграде.	
Сметная стоимость:	2 388.806	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	3.727	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	600.517	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 05.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Стены	
1.	Е46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2		11.86	188.95	2 240.95	3 212.14	38 096	17	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	22.82	270.6452			140.760	38 096	17	
		Накладные расходы				99%	2 218.54	84%	32 001		
		Сметная прибыль				60%	1 344.57	48%	18 286		
		Всего с НР и СП					5 804.06		88 383		
	
2.	Е53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки		1	1 615.27	1 615.27	11 295.75	11 296	6.993	
2. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	35.39	35.39			144.650	5 119	16.998	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.43	0.43			256.870	110	17.045	
2. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.2	0.2			810.77	162	7.131	
			(1)					256.87	51	17.034	
2. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.23	0.23			300.82	69	9.225	
			(1)					256.87	59	17.034	
2. 5.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.253	0.253			2 748.34	695	4.691	
2. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.402	0.402			13 057.23	5 249	4.623	
2. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.044	0.044			20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				86%	264.58	73%	3 817		
		Сметная прибыль				70%	215.36	56%	2 928		
		Всего с НР и СП					2 095.20		18 041		
	
3.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		11.86	57.10	677.21	681.96	8 088	11.943	
3. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	44.7122			140.760	6 294	17	
3. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.01186			150 268.60	1 782	5.848	
3. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.593			20.52	12	5.7	
		Накладные расходы				80%	296.22	68%	4 280		
		Сметная прибыль				50%	185.14	40%	2 518		
		Всего с НР и СП					1 158.56		14 886		
	
4.	Е15-02-016-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		11.86	2 036.55	24 153.44	20 400.25	241 947	10.017	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
4. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	90.48	1073.0928			163.850	175 826	17.015	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.284	86.38824			178.711	15 439	17.054	
4. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.744	8.82384			300.82	2 654	9.225	
			(1)					256.87	2 267	17.034	
4. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	77.5644			241.94	18 766	13.178	
			(1)					169.82	13 172	17.05	
4. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00007	0.0008302			69 468.96	58	6.346	
4. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	2.77	32.8522			215.71	7 087	6.831	
4. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.51	17.9086			2 053.44	36 774	3.355	
4. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.07116			10 988.26	782	7.756	
		Накладные расходы				95%	10 677.20	80%	153 012		
		Сметная прибыль				47%	5 282.41	37%	70 768		
		Всего с НР и СП					40 113.05		465 727		
	
5.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		11.86	193.63	2 296.50	2 275.73	26 990	11.753	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
5. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	145.30872			147.370	21 414	16.998	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.14232			256.870	37	17.125	
5. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.14232			300.82	43	9.225	
			(1)					256.87	37	17.034	
5. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.28464			999.00	284	9.861	
			(1)					219.76	63	16.983	
5. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	9.488			238.39	2 262	3.762	
5. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.018976			21 459.44	407	5.001	
5. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.1186			51.45	6	3.007	
5. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00593			46 983.82	279	3.765	
5. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.20162			11 305.46	2 279	9.354	
5. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.004744			3 310.11	16	19.646	
		Накладные расходы				95%	1 198.85	80%	17 161		
		Сметная прибыль				47%	593.12	37%	7 937		
		Всего с НР и СП					4 088.47		52 088		
	
	Полы	
6.	Е57-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2	100 мест		0.4	2 526.51	1 010.60	26 549.40	10 620	10.509	
6. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	124.23	49.692			154.380	7 671	17.059	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.38	0.552			191.220	106	17.025	
6. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.38	0.552			468.45	259	4.923	
			(1)					191.22	106	17.028	
6. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	1.38	0.552			8.99	5	1.491	
6. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.045	0.018			6 638.00	119	6.722	
6. 6.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	2.14	0.856			2 995.86	2 564	5.265	
6. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.1	0.04			20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				80%	364.73	68%	5 288		
		Сметная прибыль				68%	310.02	54%	4 200		
		Всего с НР и СП					1 685.35		20 108		
	
7.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.14	1 530.14	214.22	26 012.45	3 642	17.001	
		Начисления: Н5= 1.2	
7. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	184.8	25.872			140.760	3 642	17	
		Накладные расходы				72%	154.24	61%	2 222		
		Сметная прибыль				38%	81.40	31%	1 129		
		Всего с НР и СП					449.86		6 993		
	
8.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		7	199.29	1 395.06	1 467.77	10 274	7.365	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
8. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	4.092	28.644			155.940	4 467	17.024	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	2.52			191.220	482	17.023	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.096	0.672			835.60	562	8.147	
			(1)					191.22	128	17.028	
8. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.264	1.848			468.45	866	4.923	
			(1)					191.22	353	17.028	
8. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.528	3.696			5.13	19	3.828	
8. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	8.4			516.66	4 340	4.937	
8. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	1.05			20.52	22	5.7	
		Накладные расходы				111%	322.71	94%	4 652		
		Сметная прибыль				64%	186.07	51%	2 524		
		Всего с НР и СП					1 903.84		17 450		
	
9.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		7	402.39	2 816.74	2 617.19	18 320	6.504	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
9. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	4.476	31.332			159.830	5 008	17.003	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	4.62			191.220	883	17.018	
9. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.108	0.756			835.60	632	8.147	
			(1)					191.22	145	17.028	
9. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.552	3.864			468.45	1 810	4.923	
			(1)					191.22	739	17.028	
9. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	1.116	7.812			5.13	40	3.828	
9. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	0.7			1 324.83	927	3.697	
9. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	0.63			1 295.45	816	4.146	
9. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	7			1 136.77	7 957	5.336	
9. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	1.05			20.52	22	5.7	
9. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	0.77			1 439.25	1 108	8.943	
		Накладные расходы				111%	384.52	94%	5 538		
		Сметная прибыль				64%	221.70	51%	3 004		
		Всего с НР и СП					3 422.96		26 862		
	
10.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		7	731.83	5 122.84	3 938.44	27 569	5.382	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
10. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	4.392	30.744			151.270	4 651	16.997	
10. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.576	4.032			2.92	12	4.71	
10. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.014			23 453.30	328	2.897	
10. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.007			3 626.06	25	4.852	
10. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	7.14			3 151.63	22 503	4.768	
10. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	2.45			20.52	50	5.7	
		Накладные расходы				111%	303.68	94%	4 372		
		Сметная прибыль				64%	175.10	51%	2 372		
		Всего с НР и СП					5 601.62		34 313		
	
11.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		6.62	3 835.14	25 388.63	31 077.52	205 733	8.103	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
11. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	55.416	366.85392			203.420	74 625	17.008	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.468	3.09816			256.870	796	17.037	
11. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.468	3.09816			300.82	932	9.225	
			(1)					256.87	796	17.034	
11. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	9.66	63.9492			101.14	6 468	2.858	
11. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	7.2	47.664			2.65	126	1.879	
11. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.708	4.68696			999.00	4 682	9.861	
			(1)					219.76	1 030	16.983	
11. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.09268			33 151.43	3 072	8.755	
11. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	1.91318			24 380.60	46 644	9.962	
11. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.37734			21 142.72	7 978	8.428	
11. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	767.92			39.92	30 655	5.63	
11. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.6289			35 300.17	22 200	5.116	
11. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	3.31			51.45	170	3.007	
11. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	1.52922			5 348.15	8 178	3.595	
		Накладные расходы				111%	4 922.03	94%	70 896		
		Сметная прибыль				64%	2 837.93	51%	38 465		
		Всего с НР и СП					33 148.59		315 093		
	
12.	Е11-01-011-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		6.62	1 735.75	11 490.68	13 983.60	92 571	8.056	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
12. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	47.412	313.86744			143.350	44 993	17.005	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.524	10.08888			256.870	2 592	17.035	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.524	10.08888			300.82	3 035	9.225	
			(1)					256.87	2 592	17.034	
12. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	10.884	72.05208			2.92	210	4.71	
12. 5.	С402-0005	Раствор готовый кладочный цементный марки 150	м3	2.04	13.5048			3 247.57	43 858	5.229	
12. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	23.17			20.52	475	5.7	
		Накладные расходы				111%	3 105.82	94%	44 730		
		Сметная прибыль				64%	1 790.75	51%	24 268		
		Всего с НР и СП					16 387.25		161 569		
	
	Потолки	
13.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности		5	9.78	48.90	166.73	834	17.055	
		Начисления: Н5= 1.2	
13. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.08	5.4			154.380	834	17.059	
		Накладные расходы				81%	39.61	69%	575		
		Сметная прибыль				60%	29.34	48%	400		
		Всего с НР и СП					117.85		1 810		
	
14.	Е13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности		5	1.39	6.96	20.12	101	14.511	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
14. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.12	0.6			154.380	93	17.059	
14. 2.	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.12	0.6			13.25	8	5.279	
		Накладные расходы				81%	4.42	69%	64		
		Сметная прибыль				60%	3.28	48%	45		
		Всего с НР и СП					14.66		210		
	
15.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.05	360.95	18.05	2 295.20	115	6.371	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
15. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	6.372	0.3186			192.130	61	17.003	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.0006			191.220		17.384	
15. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.012	0.0006			835.60	1	8.147	
			(1)					191.22		17.028	
15. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.012	0.0006			10.30		5.538	
15. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.344	0.0672			18.19	1	2.438	
15. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0006			999.00	1	9.861	
			(1)					219.76		16.983	
15. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.0006			72 156.04	43	3.52	
15. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.0001			79 246.03	8	5.195	
		Накладные расходы				81%	2.92	69%	42		
		Сметная прибыль				60%	2.17	48%	29		
		Всего с НР и СП					23.14		186		
	
16.	Е62-42-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности		6.62	57.10	378.00	681.96	4 515	11.944	
16. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3.77	24.9574			140.760	3 513	17	
16. 2.	С101-0488	Купорос медный марки: А	т	0.001	0.00662			150 268.60	995	5.848	
16. 3.	С411-0001	Вода	м3	0.05	0.331			20.52	7	5.7	
		Накладные расходы				80%	165.34	68%	2 389		
		Сметная прибыль				50%	103.34	40%	1 405		
		Всего с НР и СП					646.68		8 309		
	
17.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		6.62	102.56	678.93	1 710.47	11 323	16.678	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
17. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	9.72	64.3464			173.840	11 186	17.026	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.07944			256.870	20	17.125	
17. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.07944			300.82	24	9.225	
			(1)					256.87	20	17.034	
17. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.07944			999.00	79	9.861	
			(1)					219.76	17	16.983	
17. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.662			51.45	34	3.007	
		Накладные расходы				95%	625.25	80%	8 965		
		Сметная прибыль				47%	309.34	37%	4 146		
		Всего с НР и СП					1 613.52		24 434		
	
18.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		86.06	15.82	1 361.47	55.68	4 792	3.52	
		Объем: (6.62)*0.013*1000									
	
19.	Е61-1-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности		6.62	683.54	4 525.03	6 844.27	45 309	10.013	
19. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	37.24	246.5288			149.970	36 972	17.003	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.34	2.2508			256.870	578	17.025	
19. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.34	2.2508			300.82	677	9.225	
			(1)					256.87	578	17.034	
19. 4.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	0.56	3.7072			2 053.44	7 613	3.355	
19. 5.	С411-0001	Вода	м3	0.35	2.317			20.52	48	5.7	
		Накладные расходы				79%	1 744.61	67%	25 159		
		Сметная прибыль				50%	1 104.19	40%	15 020		
		Всего с НР и СП					7 373.83		85 488		
	
20.	Е15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности		6.62	193.63	1 281.86	2 275.73	15 065	11.752	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
20. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	12.252	81.10824			147.370	11 953	16.998	
20. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.012	0.07944			256.870	20	17.125	
20. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.012	0.07944			300.82	24	9.225	
			(1)					256.87	20	17.034	
20. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.15888			999.00	159	9.861	
			(1)					219.76	35	16.983	
20. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	5.296			238.39	1 263	3.762	
20. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.0016	0.010592			21 459.44	227	5.001	
20. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0662			51.45	3	3.007	
20. 8.	С101-1815	Краски сухие для внутренних работ	т	0.0005	0.00331			46 983.82	156	3.765	
20. 9.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.017	0.11254			11 305.46	1 272	9.354	
20. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.002648			3 310.11	9	19.646	
		Накладные расходы				95%	669.17	80%	9 578		
		Сметная прибыль				47%	331.06	37%	4 430		
		Всего с НР и СП					2 282.09		29 073		
	
	Оконные проемы	
21.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.138	1 734.68	239.39	27 542.67	3 801	15.878	
21. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	23.84088			145.950	3 480	17.01	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	1.06812			256.870	274	17.034	
21. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	1.06812			300.82	321	9.225	
			(1)					256.87	274	17.034	
		Накладные расходы				99%	218.45	84%	3 153		
		Сметная прибыль				60%	132.40	48%	1 802		
		Всего с НР и СП					590.24		8 756		
	
22.	Е46-03-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	1 м3		1.5	389.31	583.97	3 225.30	4 838	8.285	
22. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	12.3	18.45			161.770	2 985	17.011	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.54	3.81			191.220	729	17.03	
22. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	2.54	3.81			468.45	1 785	4.923	
			(1)					191.22	729	17.028	
22. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	5.08	7.62			8.99	69	1.491	
		Накладные расходы				99%	216.06	84%	3 120		
		Сметная прибыль				60%	130.94	48%	1 783		
		Всего с НР и СП					930.97		9 740		
	
23.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.1678	21 294.18	3 573.16	89 207.32	14 969	4.189	
		Объем: 8.5+4.4+0.9+2.98									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2	
23. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	259.296	43.5098688			157.880	6 869	17.013	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.112	0.3543936			256.870	91	17.034	
23. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	2.112	0.3543936			300.82	107	9.225	
			(1)					256.87	91	17.034	
23. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	27.468	4.6091304			13.90	64	4.076	
23. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	42.324	7.1019672			4.66	33	1.695	
23. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	4.284	0.7188552			999.00	718	9.861	
			(1)					219.76	158	16.983	
23. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	71.9862			5.19	374	0.739	
23. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	11.9138			5.19	62	0.593	
23. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	19.1292			263.68	5 044	2.79	
23. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	4.54738			51.87	236	0.62	
23. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	11.98092			77.29	926	5.364	
23. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	1.3424			399.61	536	6.773	
		Накладные расходы				106%	433.66	90%	6 264		
		Сметная прибыль				54%	220.92	43%	2 993		
		Всего с НР и СП					4 227.74		24 226		
	
24.	С203-0955 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		12.9	2 460.30	31 737.87	6 022.30	77 688	2.448	
		Объем: 8.5+4.4									
	
25.	С203-0954 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый: одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2		3.88	3 070.76	11 914.55	7 513.04	29 151	2.447	
		Объем: 0.9+2.98									
	
26.	Е08-02-007-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий		0.174	20 189.21	3 512.92	119 105.50	20 724	5.899	
		Объем: 6*29/1000									
26. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	47.38	8.24412			159.830	1 318	17.003	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.69	0.12006			256.870	31	17.026	
26. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.69	0.12006			1 104.78	133	11.367	
			(1)					256.87	31	17.034	
26. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.8	0.3132			999.00	313	9.861	
			(1)					219.76	69	16.983	
26. 5.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.06	0.01044			50 212.22	524	4.502	
26. 6.	С113-1786	Лак битумный: БТ-123	т	0.005	0.00087			132 978.10	116	4.004	
26. 7.	С201-0774	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0.174			103 734.04	18 050	5.694	
26. 8.	С402-0078	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3	м3	0.75	0.1305			2 080.79	272	3.538	
		Накладные расходы				110%	87.23	93%	1 255		
		Сметная прибыль				68%	53.92	54%	728		
		Всего с НР и СП					3 654.07		22 707		
	
	Отмостка	
27.	Е46-04-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка бетонных оснований под полы: на кирпичном щебне	1 м3		16.2	274.54	4 447.55	2 182.79	35 361	7.951	
27. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	7.8	126.36			163.850	20 704	17.015	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	30.132			191.220	5 762	17.026	
27. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.86	30.132			468.45	14 115	4.923	
			(1)					191.22	5 762	17.028	
27. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	3.72	60.264			8.99	542	1.491	
		Накладные расходы				99%	1 539.65	84%	22 231		
		Сметная прибыль				60%	933.12	48%	12 704		
		Всего с НР и СП					6 920.32		70 296		
	
28.	Е01-02-057-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта		0.324	1 275.12	413.14	21 677.04	7 023	16.999	
28. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	154	49.896			140.760	7 023	17	
		Накладные расходы				72%	297.46	61%	4 284		
		Сметная прибыль				38%	156.99	31%	2 177		
		Всего с НР и СП					867.59		13 484		
	
29.	Е08-01-003-07 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности		0.324	2 947.38	954.95	12 833.37	4 158	4.354	
29. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	21.2	6.8688			171.760	1 180	17.023	
29. 2.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.6318			101.14	64	2.858	
29. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0648			999.00	65	9.861	
			(1)					219.76	14	16.983	
29. 4.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.005184			24 380.60	126	9.962	
29. 5.	С101-0322	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.007776			56 219.81	437	8.205	
29. 6.	С101-0594	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.07776			29 377.18	2 284	2.891	
29. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0324			51.45	2	3.007	
		Накладные расходы				110%	76.24	93%	1 097		
		Сметная прибыль				68%	47.13	54%	637		
		Всего с НР и СП					1 078.32		5 893		
	
30.	Е11-01-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: песчаных	1 м3 подстилающего слоя		16.2	187.10	3 031.02	1 326.99	21 497	7.092	
30. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	3.41	55.242			155.940	8 614	17.024	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	4.86			191.220	929	17.023	
30. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.08	1.296			835.60	1 083	8.147	
			(1)					191.22	248	17.028	
30. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.22	3.564			468.45	1 670	4.923	
			(1)					191.22	682	17.028	
30. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.44	7.128			5.13	37	3.828	
30. 6.	С408-0122	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	19.44			516.66	10 044	4.937	
30. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.15	2.43			20.52	50	5.7	
		Накладные расходы				111%	622.35	94%	8 970		
		Сметная прибыль				64%	358.84	51%	4 867		
		Всего с НР и СП					4 012.21		35 334		
	
31.	Е11-01-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя		16.2	384.53	6 229.39	2 438.87	39 510	6.343	
31. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	3.73	60.426			159.830	9 658	17.003	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.55	8.91			191.220	1 704	17.018	
31. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.09	1.458			835.60	1 218	8.147	
			(1)					191.22	279	17.028	
31. 4.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.46	7.452			468.45	3 491	4.923	
			(1)					191.22	1 425	17.028	
31. 5.	Х33-1100	Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0.93	15.066			5.13	77	3.828	
31. 6.	С408-0041	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 5(3)-10 мм	м3	0.1	1.62			1 324.83	2 146	3.697	
31. 7.	С408-0042	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	0.09	1.458			1 295.45	1 889	4.146	
31. 8.	С408-0044	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 40-70 мм	м3	1	16.2			1 136.77	18 416	5.336	
31. 9.	С411-0001	Вода	м3	0.15	2.43			20.52	50	5.7	
31. 10.	С413-0434	Каменная мелочь марки 300	м3	0.11	1.782			1 439.25	2 565	8.943	
		Накладные расходы				111%	741.58	94%	10 680		
		Сметная прибыль				64%	427.58	51%	5 795		
		Всего с НР и СП					7 398.55		55 985		
	
32.	Е11-01-002-09 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих слоев: бетонных	1 м3 подстилающего слоя		16.2	725.26	11 749.21	3 827.43	62 004	5.277	
32. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	3.66	59.292			151.270	8 969	16.997	
32. 2.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.776			2.92	23	4.71	
32. 3.	С101-0595	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0324			23 453.30	760	2.897	
32. 4.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0162			3 626.06	59	4.852	
32. 5.	С401-0005	Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	16.524			3 151.63	52 078	4.768	
32. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	5.67			20.52	116	5.7	
		Накладные расходы				111%	585.67	94%	8 431		
		Сметная прибыль				64%	337.68	51%	4 574		
		Всего с НР и СП					12 672.56		75 009		
	
	Лестницы в подъезде	
33.	Е59-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: деревянных	100 ступеней		0.82	6 788.55	5 566.61	64 341.48	52 760	9.478	
33. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	318.6	261.252			154.380	40 332	17.059	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.61	0.5002			256.870	128	17.032	
33. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.61	0.5002			300.82	150	9.225	
			(1)					256.87	128	17.034	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.4	0.328			999.00	328	9.861	
			(1)					219.76	72	16.983	
33. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.003	0.00246			54 434.60	134	5.085	
33. 6.	С102-0112	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	0.369	0.30258			7 304.09	2 210	3.91	
33. 7.	С102-0116	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта	м3	1.6	1.312			7 321.50	9 606	3.751	
		Накладные расходы				76%	1 802.62	65%	26 299		
		Сметная прибыль				60%	1 423.12	48%	19 421		
		Всего с НР и СП					8 792.35		98 480		
	
	Лестницы спусков в подвал	
34.	Е59-5-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт ступеней: бетонных	100 ступеней		0.14	1 679.51	235.13	19 935.04	2 791	11.87	
34. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	102.89	14.4046			155.940	2 246	17.024	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.29	0.0406			256.870	10	17.046	
34. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.29	0.0406			300.82	12	9.225	
			(1)					256.87	10	17.034	
34. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.021			999.00	21	9.861	
			(1)					219.76	5	16.983	
34. 5.	С101-1305	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.1	0.014			6 638.00	93	6.722	
34. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.00014			54 434.60	8	5.085	
34. 7.	С102-0138	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.529	0.07406			3 626.06	269	4.852	
34. 8.	С204-0028	Проволока арматурная	т	0.002	0.00028			40 784.61	11	7.039	
34. 9.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	0.28	0.0392			3 340.36	131	4.772	
		Накладные расходы				76%	100.75	65%	1 466		
		Сметная прибыль				60%	79.54	48%	1 083		
		Всего с НР и СП					415.41		5 340		
	
35.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		55.37	48.13	2 664.96	490.34	27 150	10.188	
		Объем: 0.592+1186*0.012*1.8+16.2*1.8									
	
36.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		55.37	16.40	908.07	145.95	8 081	8.899	

						174 483.23		1 188 706	6.813	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					170 910.20		1 153 475	6.749	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					45 013.89		111 631	2.48	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 21, 22, 27; %=73 - по стр. 2; %=68 - по стр. 3, 6, 16; %=80 - по стр. 4, 5, 17, 20; %=61 - по стр. 7, 28; %=94 - по стр. 8-12, 30-32; %=69 - по стр. 13-15; %=67 - по стр. 19; %=90 - по стр. 23; %=93 - по стр. 26, 29; %=65 - по стр. 33, 34)					34 186.17		491 991	14.392	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 13-15, 21, 22, 27, 33, 34; %=56 - по стр. 2; %=40 - по стр. 3, 16, 19; %=37 - по стр. 4, 5, 17, 20; %=54 - по стр. 6, 26, 29; %=31 - по стр. 7, 28; %=51 - по стр. 8-12, 30-32; %=43 - по стр. 23)					19 408.43		262 438	13.522	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					224 504.80		1 907 904	8.498	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 573.03		35 231	9.86	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					3 573.03		35 231	9.86	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					228 077.83		1 943 135	8.52	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	4 880.87	2.14	41 583	8.52	
	ИТОГО					232 958.70		1 984 718	8.52	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	4 659.17	2	39 694	8.52	
	ИТОГО					237 617.87		2 024 412	8.52	
	НДС 18%				18	42 771.22	18	364 394	8.52	
	ВСЕГО С НДС					280 389.09		2 388 806	8.52	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					34 186.17		491 991	14.392	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					19 408.43		262 438	13.522	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)