«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 190 528	руб.	Смета на сумму:	1 190 528	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Е.В. Шулепко/	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	г.Калининград, ул.Тельмана,78	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши	
Сметная стоимость:	1 190.528	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	1.196	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	193.316	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 08.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е46-04-008-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий кровель: из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия		1.68	553.30	929.55	8 187.30	13 755	14.797	
1. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	55.52	93.2736	8.280	772.31	141.770	13 223	17.122	
1. 2.	Х03-0403	Лебедки электрические тяговым усилием: 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	12.7	21.336	7.37	157.25	24.90	531	3.379	
		Накладные расходы				99%	764.59	84%	11 107		
		Сметная прибыль				60%	463.39	48%	6 347		
		Всего с НР и СП					2 157.52		31 209		
	
2.	Е58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли		1.68	172.51	289.81	2 700.10	4 536	15.652	
2. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	25.4688	8.430	214.70	144.380	3 677	17.127	
2. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.7728	15.080	11.65	258.710	200	17.156	
2. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.46	0.7728	97.19	75.11	1 111.51	859	11.436	
			(1)			15.08	11.65	258.71	200	17.156	
		Накладные расходы				83%	187.87	71%	2 753		
		Сметная прибыль				65%	147.13	52%	2 016		
		Всего с НР и СП					624.81		9 305		
	
3.	Е58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.)	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной	100 м2 кровли		1.68	172.51	289.81	2 700.10	4 536	15.652	
3. 1.	З1-100-22	Рабочий среднего разряда 2,2	чел.-ч	15.16	25.4688	8.430	214.70	144.380	3 677	17.127	
3. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.46	0.7728	15.080	11.65	258.710	200	17.156	
3. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.46	0.7728	97.19	75.11	1 111.51	859	11.436	
			(1)			15.08	11.65	258.71	200	17.156	
		Накладные расходы				83%	187.87	71%	2 753		
		Сметная прибыль				65%	147.13	52%	2 016		
		Всего с НР и СП					624.81		9 305		
	
4.	Е58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м		0.18	9 291.31	1 672.44	45 299.10	8 154	4.876	
4. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	150.09	27.0162	9.050	244.50	155.490	4 201	17.181	
4. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.18	0.2124	1.86	0.40	10.43	2	5.608	
4. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.32	0.0576	101.31	5.84	1 003.51	58	9.905	
			(1)			12.94	0.75	221.34	13	17.105	
4. 4.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.025	0.0045	11 154.00	50.19	50 212.22	226	4.502	
4. 5.	С101-0818	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.00216	10 920.00	23.59	44 371.90	96	4.063	
4. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.005	0.0009	10 705.00	9.63	53 375.72	48	4.986	
4. 7.	С102-0032	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	м3	2.66	0.4788	2 795.10	1 338.29	7 358.47	3 523	2.633	
		Накладные расходы				83%	202.94	71%	2 983		
		Сметная прибыль				65%	158.93	52%	2 185		
		Всего с НР и СП					2 034.30		13 321		
	
5.	Е58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок	100 м		0.27	3 176.88	857.76	29 346.95	7 924	9.238	
5. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	133.25	35.9775	9.050	325.60	155.490	5 594	17.181	
5. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.1404	1.86	0.26	10.43	1	5.608	
5. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0513	101.31	5.20	1 003.51	51	9.905	
			(1)			12.94	0.66	221.34	11	17.105	
5. 4.	С101-0818	Проволока светлая диаметром: 3,0 мм	т	0.012	0.00324	10 920.00	35.38	44 371.90	144	4.063	
5. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.013	0.00351	10 705.00	37.57	53 375.72	187	4.986	
5. 6.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.2565	1 769.00	453.75	7 584.71	1 945	4.288	
		Накладные расходы				83%	270.25	71%	3 972		
		Сметная прибыль				65%	211.64	52%	2 909		
		Всего с НР и СП					1 339.65		14 805		
	
6.	Е58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.26	4 519.16	1 174.98	24 513.46	6 373	5.424	
6. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	39.87	10.3662	9.050	93.81	155.490	1 612	17.181	
6. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.1664	1.86	0.31	10.43	2	5.608	
6. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.091	101.31	9.22	1 003.51	91	9.905	
			(1)			12.94	1.18	221.34	20	17.105	
6. 4.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.038	0.00988	10 705.00	105.77	53 375.72	527	4.986	
6. 5.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	0.546	1 769.00	965.87	7 584.71	4 141	4.288	
		Накладные расходы				83%	77.86	71%	1 145		
		Сметная прибыль				65%	60.98	52%	838		
		Всего с НР и СП					1 313.82		8 356		
	
7.	Е58-5-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.		2	162.60	325.21	1 526.99	3 054	9.391	
7. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	4.24	8.48	9.050	76.74	155.490	1 319	17.181	
7. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.63	1.26	1.86	2.34	10.43	13	5.608	
7. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.34	0.68	101.31	68.89	1 003.51	682	9.905	
			(1)			12.94	8.80	221.34	151	17.105	
7. 4.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.002	0.004	11 154.00	44.62	50 212.22	201	4.502	
7. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.002	10 705.00	21.41	53 375.72	107	4.986	
7. 6.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	0.063	0.126	882.56	111.20	5 811.89	732	6.585	
		Накладные расходы				83%	63.69	71%	936		
		Сметная прибыль				65%	49.88	52%	686		
		Всего с НР и СП					438.79		4 676		
	
8.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка: кирпичных стен	1 м3		0.53	200.76	106.40	1 887.45	1 000	9.398	
8. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	4.3672	9.400	41.05	160.970	703	17.124	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.15	0.6095	11.230	6.84	192.590	117	17.15	
8. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	0.6095	95.16	58.00	469.90	286	4.938	
			(1)			11.23	6.84	192.59	117	17.15	
8. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	1.219	6.03	7.35	8.99	11	1.491	
		Накладные расходы				99%	47.41	84%	689		
		Сметная прибыль				60%	28.73	48%	394		
		Всего с НР и СП					182.55		2 082		
	
9.	Е53-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен	100 м3 кладки		0.0053	133 600.95	708.09	707 015.80	3 747	5.292	
9. 1.	З1-100-28	Рабочий среднего разряда 2,8	чел.-ч	563	2.9839	8.900	26.56	152.350	455	17.118	
9. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	39	0.2067	15.080	3.12	258.710	53	17.156	
9. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	39	0.2067	97.19	20.09	1 111.51	230	11.436	
			(1)			15.08	3.12	258.71	53	17.156	
9. 4.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	24	0.1272	585.82	74.52	2 748.34	350	4.691	
9. 5.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	39.2	0.20776	2 824.60	586.84	13 057.23	2 713	4.623	
9. 6.	С411-0001	Вода	м3	4.4	0.02332	3.60	0.08	20.52		5.7	
		Накладные расходы				86%	25.52	73%	371		
		Сметная прибыль				70%	20.78	56%	284		
		Всего с НР и СП					754.39		4 402		
	
10.	Е58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м		0.02	6 760.46	135.21	59 664.77	1 193	8.823	
10. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	160.21	3.2042	9.050	29.00	155.490	498	17.181	
10. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.81	0.0362	1.86	0.07	10.43		5.608	
10. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.63	0.0126	101.31	1.28	1 003.51	13	9.905	
			(1)			12.94	0.16	221.34	3	17.105	
10. 4.	С101-1742	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350	м2	37	0.74	6.41	4.74	34.61	26	5.399	
10. 5.	С101-1744	Мастика битумно-резиновая: кровельная	т	0.08	0.0016	9 971.20	15.95	64 705.45	104	6.489	
10. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.00008	10 705.00	0.86	53 375.72	4	4.986	
10. 7.	С102-0008	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м	м3	4.72	0.0944	882.56	83.31	5 811.89	549	6.585	
		Накладные расходы				83%	24.07	71%	354		
		Сметная прибыль				65%	18.85	52%	259		
		Всего с НР и СП					178.13		1 806		
	
11.	Е46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2		0.0056	1 734.68	9.71	27 694.01	155	15.963	
11. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	172.76	0.967456	8.580	8.30	146.990	142	17.132	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.043344	15.080	0.65	258.710	11	17.156	
11. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.043344	32.61	1.41	297.16	13	9.113	
			(1)			15.08	0.65	258.71	11	17.156	
		Накладные расходы				99%	8.86	84%	129		
		Сметная прибыль				60%	5.37	48%	73		
		Всего с НР и СП					23.94		357		
	
12.	Е10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов		0.0056	20 774.31	116.34	81 490.16	456	3.92	
12. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	216.08	1.210048	9.280	11.23	159.010	192	17.135	
12. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.76	0.009856	15.080	0.15	258.710	3	17.156	
12. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.76	0.009856	32.61	0.32	297.16	3	9.113	
			(1)			15.08	0.15	258.71	3	17.156	
12. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	22.89	0.128184	3.41	0.44	6.62	1	1.941	
12. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	35.27	0.197512	2.75	0.54	4.74	1	1.724	
12. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.019992	101.31	2.03	1 003.51	20	9.905	
			(1)			12.94	0.26	221.34	4	17.105	
12. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	429	2.4024	7.02	16.86	5.19	12	0.739	
12. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	0.3976	8.75	3.48	5.19	2	0.593	
12. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	114	0.6384	94.50	60.33	263.68	168	2.79	
12. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	27.1	0.15176	83.70	12.70	51.87	8	0.62	
12. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	71.4	0.39984	14.41	5.76	76.33	31	5.297	
12. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.0448	59.00	2.64	399.61	18	6.773	
		Накладные расходы				106%	12.06	90%	176		
		Сметная прибыль				54%	6.15	43%	84		
		Всего с НР и СП					134.55		715		
	
13.	С2 Цена поставщи.	Оконный  пластиковый блок-люк	м2		0.56	1 481.90	829.86	8 535.74	4 780	5.76	
	
14.	Е60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб		0.015	8 572.20	128.58	109 904.24	1 649	12.825	
14. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	609.21	9.13815	9.050	82.70	155.490	1 421	17.181	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.43	0.06645	15.080	1.00	258.710	17	17.156	
14. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.33	0.01995	113.70	2.27	833.44	17	7.33	
			(1)			15.08	0.30	258.71	5	17.156	
14. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	3.1	0.0465	32.61	1.52	297.16	14	9.113	
			(1)			15.08	0.70	258.71	12	17.156	
14. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	5	0.075	561.02	42.08	2 628.06	197	4.684	
14. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.4	0.006	3.60	0.02	20.52		5.7	
		Накладные расходы				78%	65.29	66%	949		
		Сметная прибыль				63%	52.73	50%	719		
		Всего с НР и СП					246.60		3 317		
	
15.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.063	3 086.00	194.42	15 010.45	946	4.866	
		Объем: 0.015*4200									
	
16.	Е60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов	100 м труб		0.015	23 217.20	348.26	300 564.77	4 508	12.944	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
16. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1681.85	25.22775	9.050	228.31	155.490	3 923	17.181	
16. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	8.3	0.1245	15.080	1.88	258.710	32	17.156	
16. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	2.5	0.0375	113.70	4.26	833.44	31	7.33	
			(1)			15.08	0.57	258.71	10	17.156	
16. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	5.8	0.087	32.61	2.84	297.16	26	9.113	
			(1)			15.08	1.31	258.71	23	17.156	
16. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	13.4	0.201	561.02	112.77	2 628.06	528	4.684	
16. 6.	С411-0001	Вода	м3	1.5	0.0225	3.60	0.08	20.52		5.7	
		Накладные расходы				78%	179.55	66%	2 610		
		Сметная прибыль				63%	145.02	50%	1 978		
		Всего с НР и СП					672.83		9 096		
	
17.	С404-0007 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.		0.165	3 086.00	509.19	15 010.45	2 477	4.865	
		Объем: 0.015*2200*5									
	
18.	Е61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности		0.06	2 412.79	144.77	25 954.63	1 557	10.755	
18. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	131.4	7.884	9.860	77.74	168.940	1 332	17.134	
18. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	1.1	0.066	1.86	0.12	10.43	1	5.608	
18. 3.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.82	0.1092	612.02	66.83	2 053.44	224	3.355	
18. 4.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.021	3.60	0.08	20.52		5.7	
		Накладные расходы				79%	61.41	67%	892		
		Сметная прибыль				50%	38.87	40%	533		
		Всего с НР и СП					245.05		2 982		
	
19.	Е15-04-019-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.06	1 213.55	72.81	6 605.89	396	5.439	
19. 1.	З1-100-37	Рабочий среднего разряда 3,7	чел.-ч	13.8	0.828	9.860	8.16	168.940	140	17.134	
19. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.09	0.0054	1.86	0.01	10.43		5.608	
19. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	101.31	0.49	1 003.51	5	9.905	
			(1)			12.94	0.06	221.34	1	17.105	
19. 4.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.29	0.0174	63.37	1.10	237.69	4	3.751	
19. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0006	17.11	0.01	38.34		2.241	
19. 6.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.00228	13 665.62	31.16	50 341.66	115	3.684	
19. 7.	С101-3588	Шпатлевка фасадная ВГТ	т	0.0175	0.00105	17 794.80	18.68	48 468.97	51	2.724	
19. 8.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	0.78	16.92	13.20	104.83	82	6.196	
		Накладные расходы				95%	7.75	80%	112		
		Сметная прибыль				47%	3.84	37%	52		
		Всего с НР и СП					84.40		560		
	
20.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.00228	13 665.62	-31.16	50 341.66	-115	3.691	
		Объем: (0.06)*(-0.038)									
	
21.	С1 Цена поставщи.	Краска акриловая типа Маршал Акрилат	кг		2.28	32.33	73.71	186.22	425	5.766	
		Объем: 0.06*0.038*1000									
	
22.	Е46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство бетонных оголовников	1 м3		0.036	1 507.44	54.27	11 000.60	396	7.297	
22. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	28.89	1.04004	9.630	10.02	165.020	172	17.136	
22. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.13	0.00468	15.080	0.07	258.710	1	17.156	
22. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.13	0.00468	113.70	0.53	833.44	4	7.33	
			(1)			15.08	0.07	258.71	1	17.156	
22. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.35	0.0126	0.62	0.01	3.06		4.935	
22. 5.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	2.08	0.07488	5.85	0.44	8.37	1	1.431	
22. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0072	101.31	0.73	1 003.51	7	9.905	
			(1)			12.94	0.09	221.34	2	17.105	
22. 7.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0035	0.000126	5 233.80	0.66	52 852.09	7	10.098	
22. 8.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0025	0.00009	10 705.00	0.96	53 375.72	5	4.986	
22. 9.	С102-0060	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.14	0.00504	1 769.00	8.92	7 584.71	38	4.288	
22. 10.	С203-0511	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	3.6	0.1296	33.38	4.33	227.29	29	6.809	
22. 11.	С401-0065	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150)	м3	1.02	0.03672	700.01	25.70	3 362.44	123	4.803	
22. 12.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.09	0.00324	561.02	1.82	2 628.06	9	4.684	
22. 13.	С405-0253	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0036	0.0001296	1 208.60	0.16	11 305.46	1	9.354	
22. 14.	С411-0001	Вода	м3	0.01	0.00036	3.60		20.52		5.7	
		Накладные расходы				99%	9.99	84%	145		
		Сметная прибыль				60%	6.05	48%	83		
		Всего с НР и СП					70.31		624		
	
23.	Е26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		1.18	1 046.29	1 234.62	3 420.80	4 037	3.27	
23. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	9.03	10.6554	9.980	106.34	170.900	1 821	17.124	
23. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0118	12.940	0.15	221.340	3	17.105	
23. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.01	0.0118	29.03	0.34	255.07	3	8.786	
			(1)			12.94	0.15	221.34	3	17.105	
23. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.98	9.4164	7.46	70.25	18.37	173	2.462	
23. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0236	101.31	2.39	1 003.51	24	9.905	
			(1)			12.94	0.31	221.34	5	17.105	
23. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	1.18	17.11	20.19	38.34	45	2.241	
23. 7.	С113-8073	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг	20.24	23.8832	43.33	1 034.86	82.45	1 969	1.903	
23. 8.	С411-0001	Вода	м3	0.06	0.0708	3.60	0.25	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				90%	95.84	77%	1 404		
		Сметная прибыль				60%	63.89	48%	876		
		Всего с НР и СП					1 394.36		6 317		
	
24.	С113-8073 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен "ОЗОН-007" для древесины	кг		-23.8832	43.33	-1 034.86	82.45	-1 969	1.903	
		Объем: (1.18)*(-20.24)									
	
25.	Е26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности		3.41	187.80	640.41	1 931.51	6 586	10.284	
25. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	8.87	30.2467	9.980	301.86	170.900	5 169	17.124	
25. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.3069	12.940	3.97	221.340	68	17.105	
25. 3.	Х03-0952	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 25 м	маш.-ч	0.09	0.3069	29.03	8.91	255.07	78	8.786	
			(1)			12.94	3.97	221.34	68	17.105	
25. 4.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	7.81	26.6321	7.46	198.68	18.37	489	2.462	
25. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	0.7161	101.31	72.55	1 003.51	719	9.905	
			(1)			12.94	9.27	221.34	159	17.105	
25. 6.	С101-1757	Ветошь	кг	1	3.41	17.11	58.35	38.34	131	2.241	
25. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.006	0.02046	3.60	0.07	20.52		5.7	
		Накладные расходы				90%	275.25	77%	4 032		
		Сметная прибыль				60%	183.50	48%	2 514		
		Всего с НР и СП					1 099.16		13 132		
	
26.	С113-8070 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины	кг		94.4702	36.04	3 404.71	253.30	23 929	7.028	
		Объем: (3.41)*20.7+(1.18)*(20.24)									
	
27.	Е12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство кровель различных типов из металлочерепицы	100 м2 кровли		1.68	14 923.71	25 071.84	108 918.95	182 984	7.298	
27. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	173.87	292.1016	9.980	2 915.17	170.900	49 920	17.124	
27. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.68	2.8224	15.080	42.56	258.710	730	17.156	
27. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	1.68	2.8224	113.70	320.91	833.44	2 352	7.33	
			(1)			15.08	42.56	258.71	730	17.156	
27. 4.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	9.18	15.4224	4.44	68.48	4.49	69	1.011	
27. 5.	Х33-0901	Ножницы: электрические	маш.-ч	9.26	15.5568	33.20	516.49	14.14	220	0.426	
27. 6.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.44	0.7392	1.03	0.76	5.13	4	4.981	
27. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.53	2.5704	101.31	260.41	1 003.51	2 579	9.905	
			(1)			12.94	33.26	221.34	569	17.105	
27. 8.	С101-0171	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,0х100 мм	т	0.0112	0.018816	18 367.97	345.61	85 804.54	1 614	4.671	
27. 9.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.00045	0.000756	11 233.01	8.49	65 716.92	50	5.85	
27. 10.	С101-0414	Краска для наружных работ: защитная, марки МА-015	т	0.0027	0.004536	18 837.82	85.45	83 669.56	380	4.442	
27. 11.	С101-1750	Шурупы-саморезы коньковые оцинкованные 4,8х80 мм	100 шт.	0.667	1.12056	37.80	42.36	192.04	215	5.08	
27. 12.	С101-1751	Шурупы-саморезы с шести-восьмигранной головкой 4,5х25(35) мм и специальной уплотнительной прокладкой (шайбой) из ЭПДМ	10 шт.	100.8	169.344	2.16	365.78	13.18	2 232	6.102	
27. 13.	С101-1758	Винты самонарезающие: 4,5х19 мм	т	0.0014	0.002352	29 908.12	70.34	181 987.74	428	6.085	
27. 14.	С101-1759	Герметик силиконовый: для наружных швов	л	0.75	1.26	52.79	66.52	510.66	643	9.673	
27. 15.	С101-1770	Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350	м2	3.62	6.0816	7.92	48.17	27.70	168	3.497	
27. 16.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	116	194.88	13.13	2 558.77	46.99	9 157	3.579	
27. 17.	С101-4136	Металлочерепица "Монтеррей"	м2	126	211.68	48.61	10 289.76	280.71	59 421	5.775	
27. 18.	С102-0289	Доски антисептированные обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм II сорта	м3	1.47	2.4696	2 115.66	5 224.83	16 529.34	40 821	7.813	
27. 19.	С102-0291	Бруски деревянные пропитанные длиной 1 м и более, шириной 40-75 мм, толщиной 22-32 мм, I сорта	м3	0.46	0.7728	2 135.79	1 650.54	14 562.63	11 254	6.818	
27. 20.	С104-0002	Вата минеральная	м3	0.31	0.5208	447.38	233.00	2 794.16	1 455	6.246	
		Накладные расходы				108%	3 194.35	92%	46 598		
		Сметная прибыль				55%	1 626.75	44%	22 286		
		Всего с НР и СП					29 892.94		251 868		
	
28.	С101-4128 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2		21.8	137.86	3 005.35	799.63	17 432	5.8	
	
29.	Е58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий		0.384	75.57	29.02	1 291.36	496	17.092	
29. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	9.1	3.4944	8.280	28.93	141.770	495	17.122	
29. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	0.04608	1.86	0.09	10.43		5.608	
		Накладные расходы				83%	24.01	71%	351		
		Сметная прибыль				65%	18.80	52%	257		
		Всего с НР и СП					71.84		1 105		
	
30.	Е12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов		0.384	8 764.16	3 365.44	42 428.94	16 293	4.841	
30. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	31.41	12.06144	9.050	109.16	155.490	1 875	17.181	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.06144	15.080	0.93	258.710	16	17.156	
30. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.11	0.04224	97.19	4.11	1 111.51	47	11.436	
			(1)			15.08	0.64	258.71	11	17.156	
30. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.05	0.0192	113.70	2.18	833.44	16	7.33	
			(1)			15.08	0.29	258.71	5	17.156	
30. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.09	0.03456	101.31	3.50	1 003.51	35	9.905	
			(1)			12.94	0.45	221.34	8	17.105	
30. 6.	С101-0173	Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли: 4,5х120 мм	т	0.0038	0.0014592	17 541.00	25.60	71 882.96	105	4.098	
30. 7.	С101-0788	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг	т	0.169	0.064896	13 485.00	875.12	67 611.85	4 388	5.014	
30. 8.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.452	0.173568	13 515.00	2 345.77	56 617.66	9 827	4.189	
		Накладные расходы				108%	118.90	92%	1 740		
		Сметная прибыль				55%	60.55	44%	832		
		Всего с НР и СП					3 544.89		18 865		
	
31.	Е54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка подшивки карниза из строганных досок	100 м2 подшивки		0.396	257.63	102.02	4 202.16	1 664	16.311	
		Объем: 27.6+12									
31. 1.	З1-100-16	Рабочий среднего разряда 1,6	чел.-ч	28.87	11.43252	8.020	91.69	137.320	1 570	17.122	
31. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.8	0.3168	15.080	4.78	258.710	82	17.156	
31. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.8	0.3168	32.61	10.33	297.16	94	9.113	
			(1)			15.08	4.78	258.71	82	17.156	
		Накладные расходы				85%	82.00	72%	1 189		
		Сметная прибыль				80%	77.18	64%	1 057		
		Всего с НР и СП					261.20		3 911		
	
32.	Е10-01-022-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Подшивка карниза	100 м2 потолка		0.396	4 531.37	1 794.42	22 597.44	8 949	4.987	
32. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	42.95	17.0082	8.580	145.93	146.990	2 500	17.132	
32. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.27	0.10692	15.080	1.61	258.710	28	17.156	
32. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.27	0.10692	113.70	12.16	833.44	89	7.33	
			(1)			15.08	1.61	258.71	28	17.156	
32. 4.	Х33-1531	Пила: дисковая электрическая	маш.-ч	0.39	0.15444	1.03	0.16	5.13	1	4.981	
32. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.62	0.24552	101.31	24.87	1 003.51	246	9.905	
			(1)			12.94	3.18	221.34	54	17.105	
32. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.0132	0.0052272	10 705.00	55.96	53 375.72	279	4.986	
32. 7.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.62	1.03752	1 499.10	1 555.35	5 622.31	5 833	3.75	
		Накладные расходы				106%	156.39	90%	2 275		
		Сметная прибыль				54%	79.67	43%	1 087		
		Всего с НР и СП					2 030.48		12 311		
	
33.	Е15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Простая окраска масляными составами по дереву карниза	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.396	1 269.83	502.85	8 194.54	3 245	6.453	
33. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	32.56	12.89376	9.280	119.65	159.010	2 050	17.135	
33. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00396	15.080	0.06	258.710	1	17.156	
33. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00396	32.61	0.13	297.16	1	9.113	
			(1)			15.08	0.06	258.71	1	17.156	
33. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.0198	101.31	2.01	1 003.51	20	9.905	
			(1)			12.94	0.26	221.34	4	17.105	
33. 5.	С101-0426	Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые: МА-22	т	0.0307	0.0121572	24 024.00	292.06	63 636.04	774	2.649	
33. 6.	С101-0627	Олифа комбинированная, марки: К-2	т	0.0093	0.0036828	15 563.56	57.32	68 197.15	251	4.382	
33. 7.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	0.3168	63.37	20.08	237.69	75	3.751	
33. 8.	С101-1667	Шпатлевка масляно-клеевая	т	0.0055	0.002178	4 290.70	9.35	31 272.13	68	7.288	
33. 9.	С101-1757	Ветошь	кг	0.33	0.13068	17.11	2.24	38.34	5	2.241	
33. 10.	С409-0639	Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм	м3	0.0004	0.0001584	168.49	0.03	3 419.33	1	20.294	
		Накладные расходы				95%	113.72	80%	1 641		
		Сметная прибыль				47%	56.26	37%	759		
		Всего с НР и СП					672.84		5 645		
	
34.	Е58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м		0.216	7 415.77	1 601.81	24 040.90	5 193	3.242	
34. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	36.8	7.9488	9.050	71.94	155.490	1 236	17.181	
34. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.02808	101.31	2.84	1 003.51	28	9.905	
			(1)			12.94	0.36	221.34	6	17.105	
34. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0005	0.000108	5 233.80	0.57	52 852.09	6	10.098	
34. 4.	С201-1101	Звенья водосточных труб из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	м	114.5	24.732	61.72	1 526.46	158.62	3 923	2.57	
		Накладные расходы				83%	59.71	71%	878		
		Сметная прибыль				65%	46.76	52%	643		
		Всего с НР и СП					1 708.28		6 713		
	
35.	Е58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.		0.12	5 731.49	687.78	21 241.23	2 549	3.706	
35. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	63.9	7.668	9.050	69.40	155.490	1 192	17.181	
35. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0096	101.31	0.97	1 003.51	10	9.905	
			(1)			12.94	0.12	221.34	2	17.105	
35. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000048	5 233.80	0.25	52 852.09	3	10.098	
35. 4.	С201-1102	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140	шт.	100	12	51.43	617.16	112.04	1 344	2.178	
		Накладные расходы				83%	57.60	71%	846		
		Сметная прибыль				65%	45.11	52%	620		
		Всего с НР и СП					790.49		4 015		
	
36.	Е58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.		0.06	8 719.75	523.19	19 187.94	1 151	2.2	
36. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	53.1	3.186	9.050	28.83	155.490	495	17.181	
36. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	101.31	0.49	1 003.51	5	9.905	
			(1)			12.94	0.06	221.34	1	17.105	
36. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000024	5 233.80	0.13	52 852.09	1	10.098	
36. 4.	С301-1104	Воронка водосточная: из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм	шт.	100	6	82.29	493.74	108.30	650	1.316	
		Накладные расходы				83%	23.93	71%	351		
		Сметная прибыль				65%	18.74	52%	257		
		Всего с НР и СП					565.86		1 760		
	
37.	Е58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена: отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.		0.06	4 604.75	276.29	18 528.94	1 112	4.025	
37. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	53.1	3.186	9.050	28.83	155.490	495	17.181	
37. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.0048	101.31	0.49	1 003.51	5	9.905	
			(1)			12.94	0.06	221.34	1	17.105	
37. 3.	С101-0797	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0004	0.000024	5 233.80	0.13	52 852.09	1	10.098	
37. 4.	С201-1103	Отливы (отметы) из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм диаметром 140 мм	шт.	100	6	41.14	246.84	101.71	610	2.472	
		Накладные расходы				83%	23.93	71%	351		
		Сметная прибыль				65%	18.74	52%	257		
		Всего с НР и СП					318.96		1 721		
	
38.	Е58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах	100 шт.		0.22	1 357.93	298.74	10 268.12	2 259	7.562	
38. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	37.8	8.316	8.670	72.10	148.430	1 234	17.12	
38. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0022	101.31	0.22	1 003.51	2	9.905	
			(1)			12.94	0.03	221.34		17.105	
38. 3.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.092	0.02024	11 154.00	225.76	50 212.22	1 016	4.502	
38. 4.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.0004	0.000088	7 550.40	0.66	69 756.64	6	9.239	
		Накладные расходы				83%	59.84	71%	876		
		Сметная прибыль				65%	46.87	52%	642		
		Всего с НР и СП					405.45		3 777		
	
39.	Е11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка утеплителя засыпного шлакового	1 м3 изоляции		13.8	42.78	590.35	497.30	6 863	11.625	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
39. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	1.76	24.288	9.050	219.81	155.490	3 777	17.181	
39. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.36	4.968	12.770	63.44	219.038	1 088	17.153	
39. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.216	2.9808	102.57	305.74	837.27	2 496	8.163	
			(1)			11.23	33.47	192.59	574	17.15	
39. 4.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.144	1.9872	32.61	64.80	297.16	591	9.113	
			(1)			15.08	29.97	258.71	514	17.156	
		Накладные расходы				111%	314.41	94%	4 573		
		Сметная прибыль				64%	181.28	51%	2 481		
		Всего с НР и СП					1 086.04		13 917		
	
40.	Е11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности		1.38	744.39	1 027.26	1 949.42	2 690	2.619	
40. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	3.45	4.761	9.050	43.09	155.490	740	17.181	
40. 2.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.02	0.0276	101.31	2.80	1 003.51	28	9.905	
			(1)			12.94	0.36	221.34	6	17.105	
40. 3.	С113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2	122.4	168.912	5.81	981.38	11.38	1 922	1.959	
		Накладные расходы				111%	47.83	94%	696		
		Сметная прибыль				64%	27.58	51%	377		
		Всего с НР и СП					1 102.67		3 763		
	
41.	С113-0324 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм	м2		-168.912	5.81	-981.38	11.38	-1 922	1.958	
		Объем: (1.38)*(-122.4)									
	
42.	С101-4135 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2		168.912	7.04	1 189.14	32.64	5 513	4.636	
		Объем: (1.38)*(122.4)									
	
43.	Е11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности		1.38	3 554.82	4 905.65	23 477.82	32 399	6.604	
43. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	28.38	39.1644	9.510	372.45	162.930	6 381	17.132	
43. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.18	0.2484	15.080	3.75	258.710	64	17.156	
43. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.18	0.2484	32.61	8.10	297.16	74	9.113	
			(1)			15.08	3.75	258.71	64	17.156	
43. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.98	1.3524	101.31	137.01	1 003.51	1 357	9.905	
			(1)			12.94	17.50	221.34	299	17.105	
43. 5.	С104-0013	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3	4.12	5.6856	771.79	4 388.09	4 324.50	24 587	5.603	
		Накладные расходы				111%	417.58	94%	6 058		
		Сметная прибыль				64%	240.77	51%	3 287		
		Всего с НР и СП					5 564.00		41 744		
	
44.	С104-0013 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм	м3		-5.6856	771.79	-4 388.09	4 324.50	-24 587	5.603	
		Объем: (1.38)*(-4.12)									
	
45.	С104-1703 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL	м3		21.321	523.43	11 160.05	2 280.86	48 630	4.358	
		Объем: 138*1.03*0.15									
	
46.	Е10-01-083-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия		1.38	5 550.53	7 659.74	26 715.53	36 867	4.813	
46. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	29.21	40.3098	9.400	378.91	160.970	6 489	17.124	
46. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.59	0.8142	15.080	12.28	258.710	211	17.156	
46. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.59	0.8142	113.70	92.57	833.44	679	7.33	
			(1)			15.08	12.28	258.71	211	17.156	
46. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.39	0.5382	101.31	54.53	1 003.51	540	9.905	
			(1)			12.94	6.96	221.34	119	17.105	
46. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.00875	0.012075	10 705.00	129.26	53 375.72	645	4.986	
46. 6.	С102-0053	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта	м3	2.63	3.6294	1 499.10	5 440.83	5 622.31	20 406	3.75	
46. 7.	С113-1777	Паста антисептическая	т	0.072	0.09936	15 737.00	1 563.63	81 622.06	8 110	5.187	
		Накладные расходы				106%	414.66	90%	6 030		
		Сметная прибыль				54%	211.24	43%	2 881		
		Всего с НР и СП					8 285.64		45 778		
	
47.	С113-1777 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Паста антисептическая	т		-0.09936	15 737.00	-1 563.63	81 622.06	-8 110	5.187	
		Объем: (1.38)*(-0.072)									
	
	Веранда	
48.	Е46-04-001-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка: кирпичных стен	1 м3		5.75	200.76	1 154.36	1 887.45	10 853	9.402	
		Объем: 23*0.25									
48. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	8.24	47.38	9.400	445.37	160.970	7 627	17.124	
48. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.15	6.6125	11.230	74.26	192.590	1 274	17.15	
48. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	1.15	6.6125	95.16	629.25	469.90	3 107	4.938	
			(1)			11.23	74.26	192.59	1 274	17.15	
48. 4.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	2.3	13.225	6.03	79.75	8.99	119	1.491	
		Накладные расходы				99%	514.43	84%	7 477		
		Сметная прибыль				60%	311.78	48%	4 272		
		Всего с НР и СП					1 980.57		22 602		
	
49.	Е08-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки		5.75	1 336.20	7 683.15	7 046.64	40 518	5.274	
		Объем: 23*0.25									
49. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	5.4	31.05	8.820	273.86	151.040	4 690	17.125	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.4	2.3	15.080	34.68	258.710	595	17.156	
49. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.4	2.3	97.19	223.54	1 111.51	2 556	11.436	
			(1)			15.08	34.68	258.71	595	17.156	
49. 4.	С102-0026	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	0.0005	0.002875	1 148.90	3.30	4 225.54	12	3.678	
49. 5.	С402-0012	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25	м3	0.24	1.38	561.02	774.21	2 628.06	3 627	4.684	
49. 6.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.394	2.2655	2 824.60	6 399.13	13 057.23	29 581	4.623	
49. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.44	2.53	3.60	9.11	20.52	52	5.7	
		Накладные расходы				110%	339.39	93%	4 915		
		Сметная прибыль				68%	209.81	54%	2 854		
		Всего с НР и СП					8 232.35		48 287		
	
50.	С404-0005 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.		-2.2655	2 824.60	-6 399.13	13 057.23	-29 581	4.623	
		Объем: (5.75)*(-0.394)									
	
51.	С404-0009 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.		2.2655	3 649.31	8 267.51	16 265.29	36 849	4.457	
		Объем: (5.75)*(0.394)*1000									
	
52.	Е09-03-014-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Демонтаж перемычки металлической	1 т конструкций		0.109	780.04	85.02	10 113.25	1 102	12.962	
		Объем: 109/1000									
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
52. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	44.296	4.828264	9.280	44.81	159.010	768	17.135	
52. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.674	0.291466	15.136	4.41	259.651	76	17.155	
52. 3.	Х02-0403	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования: 32 т	маш.-ч	0.07	0.00763	134.97	1.03	1 976.37	15	14.643	
			(1)			17.21	0.13	294.64	2	17.12	
52. 4.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.084	0.009156	113.70	1.04	833.44	8	7.33	
			(1)			15.08	0.14	258.71	2	17.156	
52. 5.	Х02-1244	Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 25 т	маш.-ч	2.52	0.27468	132.52	36.40	1 078.30	296	8.137	
			(1)			15.08	4.14	258.71	71	17.156	
52. 6.	Х04-0504	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.022	0.111398	1.52	0.17	3.21		2.112	
52. 7.	Х04-1000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0.07	0.00763	14.19	0.11	104.58	1	7.37	
52. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.014497	101.31	1.47	1 003.51	15	9.905	
			(1)			12.94	0.19	221.34	3	17.105	
		Накладные расходы				81%	39.87	69%	582		
		Сметная прибыль				72%	35.44	58%	490		
		Всего с НР и СП					160.33		2 174		
	
53.	Е53-25-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек		0.109	18 417.15	2 007.47	142 311.72	15 512	7.727	
		Объем: 11.5*9.5/1000									
53. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	165.88	18.08092	9.160	165.62	157.050	2 840	17.145	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.47	0.05123	11.230	0.58	192.590	10	17.15	
53. 3.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.16	0.01744	1.86	0.03	10.43		5.608	
53. 4.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.74	0.08066	8.45	0.68	40.80	3	4.828	
53. 5.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.47	0.05123	95.16	4.88	469.90	24	4.938	
			(1)			11.23	0.58	192.59	10	17.15	
53. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	0.92	0.10028	6.03	0.60	8.99	1	1.491	
53. 7.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0218	101.31	2.21	1 003.51	22	9.905	
			(1)			12.94	0.28	221.34	5	17.105	
53. 8.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.009	0.000981	12 871.00	12.63	45 717.30	45	3.552	
53. 9.	С201-0761	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т	т	1.04	0.11336	14 210.00	1 610.85	102 365.77	11 604	7.204	
53. 10.	С402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	0.54	0.05886	585.82	34.48	2 748.34	162	4.691	
53. 11.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.57	0.06213	2 824.60	175.49	13 057.23	811	4.623	
		Накладные расходы				86%	142.93	73%	2 081		
		Сметная прибыль				70%	116.34	56%	1 596		
		Всего с НР и СП					2 266.74		19 189		
	
54.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.33	69.93	23.08	1 163.61	384	16.638	
		Объем: 56-23									
54. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	2.1615	10.210	22.07	175.080	378	17.148	
54. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0033	15.080	0.05	258.710	1	17.156	
54. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0033	32.61	0.11	297.16	1	9.113	
			(1)			15.08	0.05	258.71	1	17.156	
54. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0033	101.31	0.33	1 003.51	3	9.905	
			(1)			12.94	0.04	221.34	1	17.105	
54. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.033	17.11	0.56	38.34	1	2.241	
		Накладные расходы				95%	21.01	80%	303		
		Сметная прибыль				47%	10.40	37%	140		
		Всего с НР и СП					54.49		827		
	
55.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		4.29	15.82	67.87	55.68	239	3.521	
		Объем: (0.33)*0.013*1000									
	
56.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.33	2 313.38	763.42	21 554.94	7 113	9.317	
56. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	85.84	28.3272	9.980	282.71	170.900	4 841	17.124	
56. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.29	2.0757	10.644	22.09	182.739	379	17.169	
56. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.84	0.2772	32.61	9.04	297.16	82	9.113	
			(1)			15.08	4.18	258.71	72	17.156	
56. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	1.7985	18.36	33.02	246.38	443	13.419	
			(1)			9.96	17.91	171.03	308	17.172	
56. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000396	10 947.00	0.43	69 468.96	3	6.346	
56. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	1.8282	31.58	57.73	248.79	455	7.878	
56. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.6171	612.02	377.68	2 053.44	1 267	3.355	
56. 8.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00198	1 416.70	2.81	10 988.26	22	7.756	
		Накладные расходы				95%	289.56	80%	4 176		
		Сметная прибыль				47%	143.26	37%	1 931		
		Всего с НР и СП					1 196.24		13 220		
	
57.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		0.172	85.75	14.75	1 434.99	247	16.746	
57. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	8.1	1.3932	10.210	14.22	175.080	244	17.148	
57. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00172	15.080	0.03	258.710		17.156	
57. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00172	32.61	0.06	297.16	1	9.113	
			(1)			15.08	0.03	258.71		17.156	
57. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00172	101.31	0.17	1 003.51	2	9.905	
			(1)			12.94	0.02	221.34		17.105	
57. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0172	17.11	0.29	38.34	1	2.241	
		Накладные расходы				95%	13.54	80%	195		
		Сметная прибыль				47%	6.70	37%	90		
		Всего с НР и СП					34.99		532		
	
58.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.236	15.82	35.37	55.68	125	3.534	
		Объем: (0.172)*0.013*1000									
	
59.	Е15-02-016-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.172	2 347.06	403.69	21 789.92	3 748	9.284	
59. 1.	З1-100-38	Рабочий среднего разряда 3,8	чел.-ч	87	14.964	9.980	149.34	170.900	2 557	17.124	
59. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	6.29	1.08188	10.644	11.52	182.739	198	17.169	
59. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.84	0.14448	32.61	4.71	297.16	43	9.113	
			(1)			15.08	2.18	258.71	37	17.156	
59. 4.	Х11-1500	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	5.45	0.9374	18.36	17.21	246.38	231	13.419	
			(1)			9.96	9.34	171.03	160	17.172	
59. 5.	С101-0179	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.00002064	10 947.00	0.23	69 468.96	1	6.346	
59. 6.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.95288	31.58	30.09	248.79	237	7.878	
59. 7.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.92	0.33024	612.02	202.11	2 053.44	678	3.355	
		Накладные расходы				95%	152.82	80%	2 204		
		Сметная прибыль				47%	75.60	37%	1 019		
		Всего с НР и СП					632.11		6 971		
	
60.	Е15-04-005-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.33	1 664.77	549.38	11 999.05	3 960	7.208	
		Объем: 50.2-17.2									
60. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	42.9	14.157	9.510	134.63	162.930	2 307	17.132	
60. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.0066	15.080	0.10	258.710	2	17.156	
60. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.02	0.0066	32.61	0.22	297.16	2	9.113	
			(1)			15.08	0.10	258.71	2	17.156	
60. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0495	101.31	5.01	1 003.51	50	9.905	
			(1)			12.94	0.64	221.34	11	17.105	
60. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.2772	63.37	17.57	237.69	66	3.751	
60. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.051	0.01683	4 290.70	72.21	23 977.83	404	5.588	
60. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.1023	17.11	1.75	38.34	4	2.241	
60. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.02079	15 295.00	317.98	54 261.45	1 128	3.548	
		Накладные расходы				95%	127.99	80%	1 847		
		Сметная прибыль				47%	63.32	37%	854		
		Всего с НР и СП					740.70		6 662		
	
61.	Е15-04-005-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.172	1 879.33	323.24	14 222.80	2 446	7.567	
61. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	53.9	9.2708	9.510	88.17	162.930	1 510	17.132	
61. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00344	15.080	0.05	258.710	1	17.156	
61. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.02	0.00344	32.61	0.11	297.16	1	9.113	
			(1)			15.08	0.05	258.71	1	17.156	
61. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.16	0.02752	101.31	2.79	1 003.51	28	9.905	
			(1)			12.94	0.36	221.34	6	17.105	
61. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.14448	63.37	9.16	237.69	34	3.751	
61. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.055	0.00946	4 290.70	40.59	23 977.83	227	5.588	
61. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.05332	17.11	0.91	38.34	2	2.241	
61. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.069	0.011868	15 295.00	181.52	54 261.45	644	3.548	
		Накладные расходы				95%	83.81	80%	1 209		
		Сметная прибыль				47%	41.46	37%	559		
		Всего с НР и СП					448.51		4 214		
	
62.	Е15-04-006-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия		0.23	69.93	16.08	1 163.61	268	16.667	
62. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	6.55	1.5065	10.210	15.38	175.080	264	17.148	
62. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0023	15.080	0.03	258.710	1	17.156	
62. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.0023	32.61	0.08	297.16	1	9.113	
			(1)			15.08	0.03	258.71	1	17.156	
62. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0023	101.31	0.23	1 003.51	2	9.905	
			(1)			12.94	0.03	221.34	1	17.105	
62. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.023	17.11	0.39	38.34	1	2.241	
		Накладные расходы				95%	14.64	80%	212		
		Сметная прибыль				47%	7.24	37%	98		
		Всего с НР и СП					37.96		578		
	
63.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.99	15.82	47.30	55.68	166	3.51	
		Объем: (0.23)*0.013*1000									
	
64.	Е15-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия		0.172	85.75	14.75	1 434.99	247	16.746	
64. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	8.1	1.3932	10.210	14.22	175.080	244	17.148	
64. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00172	15.080	0.03	258.710		17.156	
64. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00172	32.61	0.06	297.16	1	9.113	
			(1)			15.08	0.03	258.71		17.156	
64. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00172	101.31	0.17	1 003.51	2	9.905	
			(1)			12.94	0.02	221.34		17.105	
64. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.1	0.0172	17.11	0.29	38.34	1	2.241	
		Накладные расходы				95%	13.54	80%	195		
		Сметная прибыль				47%	6.70	37%	90		
		Всего с НР и СП					34.99		532		
	
65.	С101-4243 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л		2.236	15.82	35.37	55.68	125	3.534	
		Объем: (0.172)*0.013*1000									
	
66.	Е15-02-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности		0.23	1 948.79	448.22	17 021.96	3 915	8.735	
66. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	70.88	16.3024	10.210	166.45	175.080	2 854	17.148	
66. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.78	0.6394	9.960	6.37	171.030	109	17.172	
66. 3.	Х03-0402	Лебедки электрические тяговым усилием: до 12,26 кН (1,25 т)	маш.-ч	0.9	0.207	3.45	0.71	13.96	3	4.046	
66. 4.	Х11-1501	Растворонасосы: 3 м3/ч	маш.-ч	2.78	0.6394	23.03	14.73	255.95	164	11.114	
			(1)			9.96	6.37	171.03	109	17.172	
66. 5.	С402-0083	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6	м3	1.89	0.4347	612.02	266.05	2 053.44	893	3.355	
66. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.35	0.0805	3.60	0.29	20.52	2	5.7	
		Накладные расходы				95%	164.18	80%	2 370		
		Сметная прибыль				47%	81.23	37%	1 096		
		Всего с НР и СП					693.62		7 382		
	
67.	Е61-28-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2 поверхности		0.23	4 517.63	1 039.05	41 817.59	9 618	9.257	
67. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	81.6	18.768	8.280	155.40	141.770	2 661	17.122	
67. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.1	0.023	1.86	0.04	10.43		5.608	
67. 3.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.0299	101.31	3.03	1 003.51	30	9.905	
			(1)			12.94	0.39	221.34	7	17.105	
67. 4.	С101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	110	25.3	31.58	798.97	248.79	6 294	7.878	
67. 5.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.25	0.0575	1 416.70	81.46	10 988.26	632	7.756	
67. 6.	С411-0001	Вода	м3	0.18	0.0414	3.60	0.15	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				79%	122.77	67%	1 783		
		Сметная прибыль				50%	77.70	40%	1 064		
		Всего с НР и СП					1 239.52		12 465		
	
68.	С101-0874 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2		-25.3	31.58	-798.97	248.79	-6 294	7.878	
		Объем: (0.23)*(-110.0)									
	
69.	С405-0219 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т		-0.0575	1 416.70	-81.46	10 988.26	-632	7.758	
		Объем: (0.23)*(-0.25)									
	
70.	С101-2795 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка армирующая фасадная SSA1363-4SM	м2		25.3	6.42	162.43	42.74	1 081	6.655	
		Объем: (0.23)*(110.0)									
	
71.	С113-8075 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя")	кг		57.5	9.39	539.93	18.51	1 064	1.971	
		Объем: 2.5*23									
	
72.	Е15-04-048-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2 отделываемой поверхности		0.23	2 613.04	601.00	18 945.50	4 357	7.25	
72. 1.	З1-100-46	Рабочий среднего разряда 4,6	чел.-ч	61.57	14.1611	11.140	157.75	190.890	2 703	17.136	
72. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.51	0.1173	1.86	0.22	10.43	1	5.608	
72. 3.	Х33-0206	Дрели: электрические	маш.-ч	1.48	0.3404	4.44	1.51	4.49	2	1.011	
72. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.42	0.0966	101.31	9.79	1 003.51	97	9.905	
			(1)			12.94	1.25	221.34	21	17.105	
72. 5.	С113-8010	Состав грунтовочный на латексной основе	т	0.018	0.00414	21 908.00	90.70	64 054.70	265	2.924	
72. 6.	С402-0068	Наполнитель из: среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	т	0.4	0.092	3 706.24	340.97	14 011.46	1 289	3.781	
72. 7.	С411-0001	Вода	м3	0.068	0.01564	3.60	0.06	20.52		5.7	
		Накладные расходы				95%	149.86	80%	2 162		
		Сметная прибыль				47%	74.14	37%	1 000		
		Всего с НР и СП					825.01		7 520		
	
73.	Е15-04-019-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.23	888.34	204.32	5 247.47	1 207	5.907	
73. 1.	З1-100-43	Рабочий среднего разряда 4,3	чел.-ч	9.68	2.2264	10.670	23.76	182.920	407	17.143	
73. 2.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.07	0.0161	1.86	0.03	10.43		5.608	
73. 3.	Х34-0201	Агрегаты окрасочные с пневматическим распылением для окраски фасадов зданий, производительность 500 м3/ч, мощность 1 кВт	маш.-ч	6.4	1.472	6.16	9.07	21.83	32	3.544	
73. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.06	0.0138	101.31	1.40	1 003.51	14	9.905	
			(1)			12.94	0.18	221.34	3	17.105	
73. 5.	С101-1757	Ветошь	кг	0.01	0.0023	17.11	0.04	38.34		2.241	
73. 6.	С101-3469	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т	0.038	0.00874	13 665.62	119.44	50 341.66	440	3.684	
73. 7.	С101-4163	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	13	2.99	16.92	50.59	104.83	313	6.196	
		Накладные расходы				95%	22.57	80%	326		
		Сметная прибыль				47%	11.17	37%	151		
		Всего с НР и СП					238.06		1 683		
	
74.	С101-3469 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Краска фактурная ВД-АК-1180, фасадная ВГТ	т		-0.00874	13 665.62	-119.44	50 341.66	-440	3.684	
		Объем: (0.23)*(-0.038)									
	
75.	С1 Цена поставщи.	Краска акриловая типа Маршал Акрилат	кг		8.74	32.33	282.56	186.22	1 628	5.762	
		Объем: (0.23)*(0.038)*1000									
	
76.	Е46-04-012-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2		0.021	1 143.95	24.02	17 573.75	369	15.362	
76. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	103.91	2.18211	8.580	18.72	146.990	321	17.132	
76. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.16254	15.080	2.45	258.710	42	17.156	
76. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.16254	32.61	5.30	297.16	48	9.113	
			(1)			15.08	2.45	258.71	42	17.156	
		Накладные расходы				99%	20.96	84%	305		
		Сметная прибыль				60%	12.70	48%	174		
		Всего с НР и СП					57.68		848		
	
77.	Е09-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема		2.1	81.83	171.84	821.11	1 724	10.033	
77. 1.	З1-100-42	Рабочий среднего разряда 4,2	чел.-ч	2.4	5.04	10.520	53.02	180.310	909	17.14	
77. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.4	0.84	8.45	7.10	40.80	34	4.828	
77. 3.	Х33-0301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0.12	0.252	5.85	1.47	8.37	2	1.431	
77. 4.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	0.19	0.399	2.75	1.10	4.74	2	1.724	
77. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.17	0.357	101.31	36.17	1 003.51	358	9.905	
			(1)			12.94	4.62	221.34	79	17.105	
77. 6.	С101-1513	Электроды диаметром: 4 мм Э42	т	0.0001	0.00021	14 044.00	2.95	60 403.09	13	4.301	
77. 7.	С101-1921	Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л	шт.	0.1	0.21	99.55	20.91	277.75	58	2.79	
77. 8.	С204-0062	Детали закладные и накладные изготовленные: без применения сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий поставляемые отдельно	т	0.003	0.0063	7 798.00	49.13	55 242.69	348	7.084	
		Накладные расходы				81%	42.95	69%	627		
		Сметная прибыль				72%	38.17	58%	527		
		Всего с НР и СП					252.96		2 878		
	
78.	С203-9066-012	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель - пенополистирол или минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 3 мм, внутри - толщиной 1 мм	м2		2.1			8 761.74	18 400		
	
79.	Е46-04-012-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2		0.1148	1 870.07	214.68	30 013.51	3 446	16.052	
79. 1.	З1-100-24	Рабочий среднего разряда 2,4	чел.-ч	188.54	21.644392	8.580	185.71	146.990	3 182	17.132	
79. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.74	0.888552	15.080	13.40	258.710	230	17.156	
79. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	7.74	0.888552	32.61	28.98	297.16	264	9.113	
			(1)			15.08	13.40	258.71	230	17.156	
		Накладные расходы				99%	197.12	84%	2 866		
		Сметная прибыль				60%	119.47	48%	1 638		
		Всего с НР и СП					531.26		7 950		
	
80.	Е10-01-034-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов		0.1148	17 205.83	1 975.23	69 607.31	7 991	4.046	
80. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	187.55	21.53074	9.280	199.81	159.010	3 424	17.135	
80. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.76	0.202048	15.080	3.05	258.710	52	17.156	
80. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.76	0.202048	32.61	6.59	297.16	60	9.113	
			(1)			15.08	3.05	258.71	52	17.156	
80. 4.	Х13-4041	Шуруповерт	маш.-ч	19.62	2.252376	3.41	7.68	6.62	15	1.941	
80. 5.	Х33-1451	Перфораторы: электрические	маш.-ч	30.23	3.470404	2.75	9.54	4.74	16	1.724	
80. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	3.57	0.409836	101.31	41.52	1 003.51	411	9.905	
			(1)			12.94	5.30	221.34	91	17.105	
80. 7.	С101-2052	Лента бутиловая	м	347	39.8356	7.02	279.65	5.19	207	0.739	
80. 8.	С101-2054	Лента бутиловая диффузионная	м	71	8.1508	8.75	71.32	5.19	42	0.593	
80. 9.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	92	10.5616	94.50	998.07	263.68	2 785	2.79	
80. 10.	С101-2789	Лента ПСУЛ	10 м	21.4	2.45672	83.70	205.63	51.87	127	0.62	
80. 11.	С101-4173	Дюбели монтажные 10х130 (10х132, 10х150) мм	10 шт.	61.2	7.02576	14.41	101.24	76.33	536	5.297	
80. 12.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	8	0.9184	59.00	54.19	399.61	367	6.773	
		Накладные расходы				106%	215.03	90%	3 128		
		Сметная прибыль				54%	109.54	43%	1 495		
		Всего с НР и СП					2 299.81		12 614		
	
81.	С203-0989 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2		11.48	4 017.27	46 118.26	6 739.83	77 373	1.678	
	
82.	Е10-01-035-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м		0.088	5 792.97	509.78	19 979.97	1 758	3.449	
82. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	21.19	1.86472	9.050	16.88	155.490	290	17.181	
82. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.04	0.00352	15.080	0.05	258.710	1	17.156	
82. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.04	0.00352	32.61	0.11	297.16	1	9.113	
			(1)			15.08	0.05	258.71	1	17.156	
82. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0132	101.31	1.34	1 003.51	13	9.905	
			(1)			12.94	0.17	221.34	3	17.105	
82. 5.	С101-2388	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	56.6	4.9808	94.50	470.69	263.68	1 313	2.79	
82. 6.	С102-0303	Клинья пластиковые монтажные	100 шт.	4	0.352	59.00	20.77	399.61	141	6.773	
		Накладные расходы				106%	17.95	90%	262		
		Сметная прибыль				54%	9.14	43%	125		
		Всего с НР и СП					536.87		2 145		
	
83.	С101-2906 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм	м		8.8	60.66	533.81	238.60	2 100	3.934	
	
84.	Е15-02-024-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2 отделываемой поверхности		0.063	5 917.25	372.79	43 854.58	2 763	7.412	
84. 1.	З1-100-32	Рабочий среднего разряда 3,2	чел.-ч	173.28	10.91664	9.280	101.31	159.010	1 736	17.135	
84. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.28	0.14364	11.753	1.69	201.580	29	17.151	
84. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.31	0.01953	32.61	0.64	297.16	6	9.113	
			(1)			15.08	0.29	258.71	5	17.156	
84. 4.	Х11-0901	Растворосмесители передвижные: 65 л	маш.-ч	1.97	0.12411	15.46	1.92	215.76	27	13.956	
			(1)			11.23	1.39	192.59	24	17.15	
84. 5.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.5	0.0315	101.31	3.19	1 003.51	32	9.905	
			(1)			12.94	0.41	221.34	7	17.105	
84. 6.	С101-0162	Гвозди отделочные круглые: 1,6x25 мм	т	0.002	0.000126	9 533.30	1.20	63 528.71	8	6.664	
84. 7.	С101-0622	Миткаль "Т-2" суровый (суровье)	10 м	1.71	0.10773	90.77	9.78	306.13	33	3.373	
84. 8.	С101-1839	Клей казеиновый	т	0.0048	0.0003024	35 259.00	10.66	330 441.23	100	9.372	
84. 9.	С101-2509	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм	м2	105	6.615	30.12	199.24	72.28	478	2.4	
84. 10.	С402-0086	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5	м3	0.03	0.00189	589.48	1.11	2 403.45	5	4.077	
84. 11.	С405-0219	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.49	0.03087	1 416.70	43.73	10 988.26	339	7.756	
		Накладные расходы				95%	97.85	80%	1 412		
		Сметная прибыль				47%	48.41	37%	653		
		Всего с НР и СП					519.05		4 828		
	
85.	С201-1306 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Уголок ПВХ с стеклосеткой	м		16.6	5.87	97.44	20.98	348	3.571	
	
86.	Е15-04-005-05 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.063	1 295.68	81.63	7 993.28	504	6.174	
86. 1.	З1-100-34	Рабочий среднего разряда 3,4	чел.-ч	25.41	1.60083	9.510	15.22	162.930	261	17.132	
86. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.00063	15.080	0.01	258.710		17.156	
86. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.01	0.00063	32.61	0.02	297.16		9.113	
			(1)			15.08	0.01	258.71		17.156	
86. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.1	0.0063	101.31	0.64	1 003.51	6	9.905	
			(1)			12.94	0.08	221.34	1	17.105	
86. 5.	С101-1596	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.05292	63.37	3.35	237.69	13	3.751	
86. 6.	С101-1712	Шпатлевка клеевая	т	0.005	0.000315	4 290.70	1.35	23 977.83	8	5.588	
86. 7.	С101-1757	Ветошь	кг	0.31	0.01953	17.11	0.33	38.34	1	2.241	
86. 8.	С101-1959	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.063	0.003969	15 295.00	60.71	54 261.45	215	3.548	
		Накладные расходы				95%	14.47	80%	209		
		Сметная прибыль				47%	7.16	37%	97		
		Всего с НР и СП					103.26		809		
	
87.	Е58-20-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м		0.088	2 956.30	260.15	17 552.45	1 545	5.939	
87. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	41.41	3.64408	9.050	32.98	155.490	567	17.181	
87. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.00704	15.080	0.11	258.710	2	17.156	
87. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.08	0.00704	32.61	0.23	297.16	2	9.113	
			(1)			15.08	0.11	258.71	2	17.156	
87. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.00352	101.31	0.36	1 003.51	4	9.905	
			(1)			12.94	0.05	221.34	1	17.105	
87. 5.	С101-0794	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 2,6 мм	т	0.006	0.000528	7 550.40	3.99	69 756.64	37	9.239	
87. 6.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.004	0.000352	10 705.00	3.77	53 375.72	19	4.986	
87. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.184	0.016192	13 515.00	218.83	56 617.66	917	4.189	
		Накладные расходы				83%	27.46	71%	404		
		Сметная прибыль				65%	21.51	52%	296		
		Всего с НР и СП					309.12		2 245		
	
88.	Е11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.18	304.73	54.85	4 923.78	886	16.153	
		Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
88. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	32.52	5.8536	8.280	48.47	141.770	830	17.122	
88. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.016	0.18288	15.080	2.76	258.710	47	17.156	
88. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.016	0.18288	32.61	5.96	297.16	54	9.113	
			(1)			15.08	2.76	258.71	47	17.156	
88. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	3.76	0.6768	0.62	0.42	3.06	2	4.935	
		Накладные расходы				111%	56.87	94%	824		
		Сметная прибыль				64%	32.79	51%	447		
		Всего с НР и СП					144.50		2 158		
	
89.	Е11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, до50мм	100 м2 стяжки		0.18	59.65	10.74	673.86	121	11.266	
		Начисления: Н3= 4.8, Н4= 4.8, Н5= 4.8, Н48= 0	
89. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	2.4	0.432	8.280	3.58	141.770	61	17.122	
89. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.008	0.18144	15.080	2.74	258.710	47	17.156	
89. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.008	0.18144	32.61	5.92	297.16	54	9.113	
			(1)			15.08	2.74	258.71	47	17.156	
89. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	11.136	2.00448	0.62	1.24	3.06	6	4.935	
		Накладные расходы				111%	7.02	94%	102		
		Сметная прибыль				64%	4.04	51%	55		
		Всего с НР и СП					21.80		278		
	
90.	Е11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.18	1 866.86	336.03	13 306.83	2 395	7.127	
90. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	40.65	7.317	8.280	60.58	141.770	1 037	17.122	
90. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.2286	15.080	3.45	258.710	59	17.156	
90. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.2286	32.61	7.45	297.16	68	9.113	
			(1)			15.08	3.45	258.71	59	17.156	
90. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.7	0.846	0.62	0.52	3.06	3	4.935	
90. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	0.3672	722.23	265.20	3 470.73	1 274	4.806	
90. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.63	3.60	2.27	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				111%	71.07	94%	1 030		
		Сметная прибыль				64%	40.98	51%	559		
		Всего с НР и СП					448.08		3 984		
	
91.	Е11-01-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности		0.18	3 651.51	657.27	28 805.65	5 185	7.889	
91. 1.	З1-100-51	Рабочий среднего разряда 5,1	чел.-ч	46.18	8.3124	11.960	99.42	204.870	1 703	17.13	
91. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.39	0.0702	15.080	1.06	258.710	18	17.156	
91. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	0.39	0.0702	32.61	2.29	297.16	21	9.113	
			(1)			15.08	1.06	258.71	18	17.156	
91. 4.	Х12-1011	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	8.05	1.449	35.39	51.28	109.20	158	3.086	
91. 5.	Х36-1101	Термос 100 л	маш.-ч	6	1.08	1.41	1.52	2.65	3	1.879	
91. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.59	0.1062	101.31	10.76	1 003.51	107	9.905	
			(1)			12.94	1.37	221.34	24	17.105	
91. 7.	С101-0009	Асбест хризотиловый марки: К-6-30	т	0.014	0.00252	3 786.40	9.54	30 765.80	78	8.125	
91. 8.	С101-0073	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.289	0.05202	2 447.30	127.31	24 380.60	1 268	9.962	
91. 9.	С101-0074	Битумы нефтяные строительные марки: БН-70/30	т	0.057	0.01026	2 508.60	25.74	21 034.67	216	8.385	
91. 10.	С101-0852	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки: РКК-350б	м2	116	20.88	7.09	148.04	38.30	800	5.402	
91. 11.	С101-1745	Бензин растворитель	т	0.095	0.0171	6 899.80	117.99	35 300.17	604	5.116	
91. 12.	С101-1757	Ветошь	кг	0.5	0.09	17.11	1.54	38.34	3	2.241	
91. 13.	С113-0101	Мука андезитовая кислотоупорная, марка: А	т	0.231	0.04158	1 487.50	61.85	5 414.08	225	3.64	
		Накладные расходы				111%	111.53	94%	1 618		
		Сметная прибыль				64%	64.31	51%	878		
		Всего с НР и СП					833.11		7 680		
	
92.	Е06-01-015-10 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т		0.036	6 050.46	217.82	38 254.91	1 377	6.322	
		Объем: 0.0999*20*18/1000									
92. 1.	З1-100-33	Рабочий среднего разряда 3,3	чел.-ч	12.64	0.45504	9.400	4.28	160.970	73	17.124	
92. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.16	0.00576	15.080	0.09	258.710	1	17.156	
92. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.16	0.00576	113.70	0.65	833.44	5	7.33	
			(1)			15.08	0.09	258.71	1	17.156	
92. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.00792	101.31	0.80	1 003.51	8	9.905	
			(1)			12.94	0.10	221.34	2	17.105	
92. 5.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.001008	9 906.00	9.99	45 462.49	46	4.589	
92. 6.	С204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т	1	0.036	5 613.80	202.10	34 593.18	1 245	6.162	
		Накладные расходы				95%	4.15	80%	59		
		Сметная прибыль				55%	2.40	44%	33		
		Всего с НР и СП					224.38		1 469		
	
93.	С204-0100 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		-0.035964	5 613.80	-201.89	34 593.18	-1 244	6.162	
		Объем: (0.035964)*(-1.0)									
	
94.	С101-6040 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		18	14.91	268.38	97.38	1 753	6.532	
	
95.	Е11-01-011-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки		0.18	1 866.86	336.03	13 306.83	2 395	7.127	
95. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	40.65	7.317	8.280	60.58	141.770	1 037	17.122	
95. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.27	0.2286	15.080	3.45	258.710	59	17.156	
95. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.27	0.2286	32.61	7.45	297.16	68	9.113	
			(1)			15.08	3.45	258.71	59	17.156	
95. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	4.7	0.846	0.62	0.52	3.06	3	4.935	
95. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	2.04	0.3672	722.23	265.20	3 470.73	1 274	4.806	
95. 6.	С411-0001	Вода	м3	3.5	0.63	3.60	2.27	20.52	13	5.7	
		Накладные расходы				111%	71.07	94%	1 030		
		Сметная прибыль				64%	40.98	51%	559		
		Всего с НР и СП					448.08		3 984		
	
96.	Е11-01-011-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, до 50мм	100 м2 стяжки		0.18	2 284.58	411.22	11 462.76	2 063	5.017	
		Начисления: Н3= 6, Н4= 6, Н5= 6, Н48= 6	
96. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	3	0.54	8.280	4.47	141.770	77	17.122	
96. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.26	0.2268	15.080	3.42	258.710	59	17.156	
96. 3.	Х03-0954	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м	маш.-ч	1.26	0.2268	32.61	7.40	297.16	67	9.113	
			(1)			15.08	3.42	258.71	59	17.156	
96. 4.	Х11-1301	Вибратор поверхностный	маш.-ч	13.92	2.5056	0.62	1.55	3.06	8	4.935	
96. 5.	С401-0085	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150)	м3	3.06	0.5508	722.23	397.80	3 470.73	1 912	4.806	
		Накладные расходы				111%	8.76	94%	128		
		Сметная прибыль				64%	5.05	51%	69		
		Всего с НР и СП					425.03		2 260		
	
97.	Е68-23-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Ремонт металлических ограждений: мелкий	1 м2		7	23.65	165.55	326.18	2 283	13.79	
97. 1.	З1-100-31	Рабочий среднего разряда 3,1	чел.-ч	1.88	13.16	9.160	120.55	157.050	2 067	17.145	
97. 2.	Х04-0502	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.45	3.15	8.45	26.62	40.80	129	4.828	
97. 3.	С101-1515	Электроды диаметром: 4 мм Э46	т	0.0002	0.0014	13 134.00	18.39	62 823.76	88	4.783	
		Накладные расходы				104%	125.37	88%	1 819		
		Сметная прибыль				60%	72.33	48%	992		
		Всего с НР и СП					363.25		5 094		
	
98.	Е13-06-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Очистка поверхности щетками, ограждение, существующие балки	1 м2 очищаемой поверхности		12	8.15	97.74	139.94	1 679	17.178	
98. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.9	10.8	9.050	97.74	155.490	1 679	17.181	
		Накладные расходы				81%	79.17	69%	1 159		
		Сметная прибыль				60%	58.64	48%	806		
		Всего с НР и СП					235.55		3 643		
	
99.	Е13-06-004-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности		12	1.16	13.87	16.92	203	14.636	
99. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	0.1	1.2	9.050	10.86	155.490	187	17.181	
99. 2.	Х33-1305	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0.1	1.2	2.51	3.01	13.67	16	5.446	
		Накладные расходы				81%	8.80	69%	129		
		Сметная прибыль				60%	6.52	48%	90		
		Всего с НР и СП					29.18		422		
	
100.	Е13-03-002-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.12	346.88	41.63	2 097.76	252	6.053	
100. 1.	З1-100-47	Рабочий среднего разряда 4,7	чел.-ч	5.31	0.6372	11.300	7.20	193.510	123	17.125	
100. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0012	11.230	0.01	192.590		17.15	
100. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	102.57	0.12	837.27	1	8.163	
			(1)			11.23	0.01	192.59		17.15	
100. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0012	1.86		10.43		5.608	
100. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.1344	7.46	1.00	18.37	2	2.462	
100. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	101.31	0.12	1 003.51	1	9.905	
			(1)			12.94	0.02	221.34		17.105	
100. 7.	С113-0021	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00144	20 496.00	29.51	72 720.68	105	3.548	
100. 8.	С113-0077	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.00024	15 255.00	3.66	79 246.03	19	5.195	
		Накладные расходы				81%	5.84	69%	85		
		Сметная прибыль				60%	4.33	48%	59		
		Всего с НР и СП					51.80		396		
	
101.	Е13-03-004-26 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2 окрашиваемой поверхности		0.12	617.49	74.10	2 487.46	298	4.022	
101. 1.	З1-100-35	Рабочий среднего разряда 3,5	чел.-ч	3.83	0.4596	9.630	4.43	165.020	76	17.136	
101. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.0012	11.230	0.01	192.590		17.15	
101. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	102.57	0.12	837.27	1	8.163	
			(1)			11.23	0.01	192.59		17.15	
101. 4.	Х03-0401	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.0012	1.86		10.43		5.608	
101. 5.	Х34-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций мощностью: 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.078	7.46	0.58	18.37	1	2.462	
101. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0012	101.31	0.12	1 003.51	1	9.905	
			(1)			12.94	0.02	221.34		17.105	
101. 7.	С101-1292	Уайт-спирит	т	0.0014	0.000168	13 674.00	2.30	64 818.00	11	4.74	
101. 8.	С113-0246	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.00228	29 187.00	66.55	91 275.43	208	3.127	
		Накладные расходы				81%	3.60	69%	52		
		Сметная прибыль				60%	2.66	48%	36		
		Всего с НР и СП					80.36		387		
	
102.	Е12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия		0.048	11 748.28	563.92	63 199.00	3 034	5.38	
		Объем: 12*0.4									
102. 1.	З1-100-30	Рабочий среднего разряда 3,0	чел.-ч	112.75	5.412	9.050	48.98	155.490	842	17.181	
102. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0096	15.080	0.14	258.710	2	17.156	
102. 3.	Х02-0129	Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т	маш.-ч	0.2	0.0096	97.19	0.93	1 111.51	11	11.436	
			(1)			15.08	0.14	258.71	2	17.156	
102. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.07	0.00336	101.31	0.34	1 003.51	3	9.905	
			(1)			12.94	0.04	221.34	1	17.105	
102. 5.	С101-0195	Гвозди толевые круглые: 3,0х40 мм	т	0.004	0.000192	11 233.01	2.16	65 716.92	13	5.85	
102. 6.	С101-0795	Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 3 мм	т	0.012	0.000576	7 308.20	4.21	69 756.64	40	9.545	
102. 7.	С101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм	т	0.782	0.037536	13 515.00	507.30	56 617.66	2 125	4.189	
		Накладные расходы				108%	53.05	92%	776		
		Сметная прибыль				55%	27.02	44%	371		
		Всего с НР и СП					643.99		4 182		
	
103.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		30.6	48.13	1 472.78	493.02	15 086	10.243	
	
104.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.6	16.40	501.84	146.57	4 485	8.937	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					142 794.57		716 552	5.018	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					140 465.65		693 807	4.939	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					76 725.22		226 635	2.954	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 8, 11, 22, 48, 76, 79; %=71 - по стр. 2-7, 10, 29, 34-38, 87; %=73 - по стр. 9, 53; %=90 - по стр. 12, 32, 46, 80, 82; %=66 - по стр. 14, 16; %=67 - по стр. 18, 67; %=80 - по стр. 19, 33, 54, 56, 57, 59-62, 64, 66, 72, 73, 84, 86, 92; %=77 - по стр. 23, 25; %=92 - по стр. 27, 30, 102; %=72 - по стр. 31; %=94 - по стр. 39, 40, 43, 88-91, 95, 96; %=93 - по стр. 49; %=88 - по стр. 97; %=69 - по стр. 98-101)					11 047.12		160 819	14.558	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 8, 11, 22, 23, 25, 48, 76, 79, 97-101; %=52 - по стр. 2-7, 10, 29, 34-38, 87; %=56 - по стр. 9, 53; %=43 - по стр. 12, 32, 46, 80, 82; %=50 - по стр. 14, 16; %=40 - по стр. 18, 67; %=37 - по стр. 19, 33, 54, 56, 57, 59-62, 64, 66, 72, 73, 84, 86; %=44 - по стр. 27, 30, 92, 102; %=64 - по стр. 31; %=51 - по стр. 39, 40, 43, 88-91, 95, 96; %=54 - по стр. 49)					6 495.96		88 817	13.673	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					158 008.73		943 443	5.971	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					354.30		3 174	8.959	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 52, 77)					82.81		1 210	14.612	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 52, 77)					73.61		1 017	13.816	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					510.72		5 401	10.575	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 974.62		19 571	9.911	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					1 974.62		19 571	9.911	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					160 494.07		968 415	6.034	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	3 434.57	2.14	20 724	6.034	
	ИТОГО					163 928.64		989 139	6.034	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	3 278.57	2	19 783	6.034	
	ИТОГО					167 207.21		1 008 922	6.034	
	НДС 18%				18	30 097.30	18	181 606	6.034	
	ВСЕГО С НДС					197 304.51		1 190 528	6.034	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ «КР МКД»                                                  Лучинович И.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам.начальника СО МКУ «КР МКД»                                               Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)