|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | | Директор ООО «Дом Сервис» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /А.В. Ходорович / |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
| : |  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
|  | | |
| на капитальный ремонт фасада без утепления, ул. Беговая, д.13-21 г. Калининград | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов | 9.63 |
| 2. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.96 |
| 3. | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 100 отверстий | 0.96 |
| 4. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 10.012 |
| 5. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 6 |
| 6. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.92 |
| 7. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 10.012 |
| 8. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 130.156 |
| 9. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 574.3 |
| 10. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 10.012 |
| 11. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 10.012 |
| 12. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 2503 |
| 13. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 1101.32 |
| 14. | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) | 100 м2 отделываемой поверхности | 10.012 |
| 15. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 10.012 |
| 16. | Краска фасадная, Маршал Акрикор | кг | 380.46 |
|  | *Цоколь, карниз* | | |
| 17. | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок с земли и лесов | 100 м2 расчищенной поверхности | 1.33 |
| 18. | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг | 0.04 |
| 19. | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 1.33 |
| 20. | Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17 | л | 17.29 |
| 21. | Нанесение клеевого состава по сетке | 100 м2 поверхности | 1.33 |
| 22. | Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM" (доп. РЦЦС: "для плит из минеральной ваты и для армированного слоя") | кг | 332.5 |
| 23. | Сетка стеклянная строительная СС-1 (доп. РЦЦС: "для внутренних и фасадных штукатурных работ") | м2 | 146.3 |
| 24. | Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.33 |
| 25. | Краска фасадная, Маршал Акрикор | кг | 50.54 |
|  | *Короба из ПВХ* | | |
| 26. | Короба пластмассовые шириной до 120 мм | 100 м | 0.87 |
| 27. | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 100x60 мм | 100 м | 0.87 |
| 28. | Провод в коробах, сечением до 35 мм2 | 100 м | 0.87 |
|  | *Окна и двери* | | |
| 29. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.084 |
| 30. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых МДС 81-38.2004, Прил. 3, п.1 Кзтр=1.2; Кэм=1.2 Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ | 100 м2 проемов | 0.084 |
| 31. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью 2 м2 и более | м2 | 8.4 |
| 32. | Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 п. м | 0.058 |
| 33. | Доски подоконные ПВХ, шириной 300 мм | м | 5.8 |
| 34. | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами откосов при отделке под окраску | 100 м2 отделываемой поверхности | 0.1103 |
| 35. | Уголок ПВХ с стеклосеткой | м | 38.4 |
| 36. | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1103 |
| 37. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.1224 |
| 38. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.1224 |
| 39. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 12.24 |
| 40. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.3366 |
| 41. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.3366 |
| 42. | Демонтаж оконных решеток | 1 т конструкций | 0.14 |
| 43. | Монтаж оконных решеток | 1 т конструкций | 0.14 |
| 44. | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т | т | 0.14 |
| 45. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0855 |
| 46. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 8.55 |
| 47. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм | шт. | 5 |
| 48. | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0392 |
| 49. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0392 |
| 50. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.23 |
| 51. | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей на ступени | 1 т конструкций | 0.12627 |
| 52. | Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3сп, шириной полок 50-56 мм | т | 0.12627 |
|  | *Отмостка* | | |
| 53. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 13.525 |
| 54. | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0.4057 |
| 55. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.4057 |
| 56. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 13.525 |
| 57. | Устройство подстилающих слоев гравийных | 1 м3 подстилающего слоя | 13.525 |
| 58. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 13.525 |
| 59. | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 46.695 |
| 60. | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 т груза | 46.695 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |