«СОГЛАСОВАНО»	     «УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД» 
____________  /Русович С.Б./	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»
____________ / Манойло О.Б./
 	
«____» ____________ 2016 год                                                                                      	«____» ___________ 2016 год	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома №62-64 по ул. Беговая, г.Калининград

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Крыша	
	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	5.35	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	5.35	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки сплошной (прим)	100 м2 кровли	5.35	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.15	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.26	
6.	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	5.35	
7.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный Этернит	м2 кровли	684.8	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	5.35	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	110.75	
10.	Разборка кирпичных стен (мауэрлат)прим.	1 м3	0.5	
11.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен(прим) (мауэрлат)	100 м3 кладки	0.005	
12.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (6-ти канал.)	100 м труб	0.06	
13.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.252	
14.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.06	
15.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.66	
16.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал (8-ми канал.)	100 м труб	0.04	
17.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.168	
18.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.04	
19.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.616	
20.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.31	
21.	Окраска фасадов акриловыми составами с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	
22.	Отбивка штукатурки с дымовых труб (прим) чердак	100 м2	1.682	
23.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (чердак)	100 м2 поверхности	1.992	
24.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	1.682	
25.	Устройство бетонных оголовников (прим)	1 м3	0.2	
26.	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.08	
27.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали:  желобов	100 м труб и покрытий	0.742	
28.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.742	
29.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.395	
30.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
31.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
32.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.36	
33.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
34.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м (капельник)	100 м	0.742	
35.	Ограждение кровель перилами	100 м ограждения	0.74	
36.	Смена лобовой доски (прим)	100 м досок	0.742	
37.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.202	
38.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
39.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
40.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.26	
41.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной по войлоку	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.08	
42.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.035	
	Перекрытие	
43.	Разборка дощатого настила (прим)	100 м2 основания	3.3	
44.	Разборка засыпного утеплителя (прим)	1 м3 изоляции	49.5	
45.	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	6.6	
46.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	403.92	
47.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	403.92	
48.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых  Прил.11.1 п.3.1 Кзтр=2 Кэм=2  Кмр=2	100 м2 изолируемой поверхности	3.3	
49.	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	3.3	
50.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	1009.8	
51.	Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного	100 м2 покрытия	3.3	
52.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.6	
53.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	136.62	
54.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	45.6805	
55.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	45.6805	

Составил:	Ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»        М.В.Ардашева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника отдела контроля МКУ «КР МКД»         О.В.Толмачева 	
	(должность, подпись, Ф.И.О)