«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ№13»	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ / Кислый О.Н. /	
		
«______»______________ 2017г.	«______»_________________ 2017г.	

	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по адресу: ул.Комсомольская 90
(по ВЦП «Формирование комфортной городской среды городского округа «Город Калининград»)

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Ремонт дворовой территории . Демонтажные работы	
1.	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	1 м3 бетона	1.2	
2.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций	0.0112	
3.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.13	
4.	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5.943	
5.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	5.943	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=83м2)	
6.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0332	
7.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	53.12	
8.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0332	
9.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.166	
10.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	18.26	
11.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.083	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.0415	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	4.233	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	8.3	
15.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	84.66	
	Мощение территории плиткой толщ. 6 см  Тип 2 (S=38м2)	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0095	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	15.2	
18.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0095	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.076	
20.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.36	
21.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.019	
22.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.938	
23.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.8	
24.	Плитка тротуарная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х60 мм серая	м3	38.76	
	Установка бортовых камней	
25.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00317	
26.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.072	
27.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00317	
28.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0175	
29.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.93	
30.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.11	
31.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	11	
32.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.39	
33.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	39	
34.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	3	
35.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.2	
	
	Раздел 2.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 1   (Автостоянка S=46м2)	
36.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0184	
37.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	29.44	
38.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0184	
39.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.092	
40.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	10.12	
41.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.046	
42.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.023	
43.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.346	
44.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.6	
45.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	46.92	
	Установка бортовых камней	
46.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00099	
47.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	1.584	
48.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00099	
49.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0066	
50.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.73	
51.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.11	
52.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	11	
	Мощение территории плиткой толщ. 8 см  Тип 3   (Автостоянка S=178м2)	
53.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-цементной смеси	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.089	
54.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.078	
55.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	17.8	
56.	Плитка дорожная "КИРПИЧ" бетон М400, размер 200х100х80 мм серая	м2	181.56	
	Установка бортовых камней	
57.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00351	
58.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	5.616	
59.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00351	
60.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0234	
61.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.57	
62.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.39	
63.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	39	
64.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	1.5	
	Устройство дождеприемных колодцев	
	Земляные работы	
65.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00571	
66.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.136	
67.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00571	
	Монтаж трубопроводов	
68.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.04	
69.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.08	
70.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	8	
71.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
72.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.014	
73.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
	МОНТАЖ КОЛОДЦЕВ	
	Дождеприемные колодцы	
74.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3 кирпичных, бетонных и железобетонных конструкций	0.128	
75.	Люки чугунные: с решеткой для дождеприемного колодца ЛР	шт.	1	
76.	Засыпка песком вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.0109	
77.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.2	
	Смотровой колодец	
	Земляные работы	
78.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00571	
79.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	9.136	
80.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00571	
	Монтаж трубопроводов	
81.	Устройство основания под трубопроводы песчаного и засыпка труб песком	10 м3 основания	0.015	
82.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 200 мм	100 м трубопроводов	0.03	
83.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	3	
84.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	1 врезка	1	
85.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0.014	
86.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
87.	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0.139	
88.	Люки чугунные тяжелые	шт.	1	
89.	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0.027	
	ДЕТСКАЯ ПЛОЩАДКА	
90.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0225	
91.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0225	
92.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза	3.6	
93.	Устройство бетонного фундамента под скамейку	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0225	
94.	Монтаж скамейки	1 т конструкций	0.153	
95.	Скамейка  со спинкой 1950х675мм, h=820мм	шт	3	
96.	Урна ж/б 440х440мм, h=580мм	шт	2	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)