«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	231 550	руб.	Смета на сумму:	231 550	руб.	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
	
Устройство контейнерной площадки по адресу ул.Озерная д.2 в г.Калининграде ВЦП "Формирование современной городской среды городского округа "Город Калининград"	
Сметная стоимость:	231.550	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.082	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	14.485	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г. с изменениями 1".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	ПЛОЩАДКА	
1.	Е68-12-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3 конструкций		0.05	6 900.71	345.04	59 453.76	2 973	8.616	
		Объем: 5*10*0.1									
1. 1.	З1-100-27	Рабочий среднего разряда 2,7	чел.-ч	243.35	12.1675	8.820	107.32	151.040	1 838	17.125	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.39	2.0695	11.429	23.65	196.009	406	17.15	
1. 3.	Х05-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	39.25	1.9625	95.16	186.75	469.90	922	4.938	
			(1)			11.23	22.04	192.59	378	17.15	
1. 4.	Х09-1400	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.29	0.0645	8.58	0.55	35.92	2	4.186	
1. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	2.14	0.107	139.36	14.91	1 471.82	157	10.561	
			(1)			15.08	1.61	258.71	28	17.156	
1. 6.	Х33-0804	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	117.75	5.8875	6.03	35.50	8.99	53	1.491	
		Накладные расходы				104%	136.21	88%	1 975		
		Сметная прибыль				60%	78.58	48%	1 077		
		Всего с НР и СП					559.83		6 025		
	
2.	Т01-01-01-043 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		9	3.71	33.39	38.43	346	10.362	
		Объем: 5*1.8									
	
3.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		9	16.40	147.60	146.57	1 319	8.936	
	
4.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.02	4 846.79	96.94	49 567.11	991	10.223	
		Объем: 5*10*0.4									
4. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.3016	8.280	2.50	141.770	43	17.122	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8724	15.080	13.16	258.710	226	17.156	
4. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6656	112.40	74.81	1 146.16	763	10.197	
			(1)			15.08	10.04	258.71	172	17.156	
4. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2068	93.88	19.41	892.73	185	9.509	
			(1)			15.08	3.12	258.71	54	17.156	
4. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008	263.51	0.21	1 354.54	1	5.14	
		Накладные расходы				95%	14.88	81%	218		
		Сметная прибыль				43%	6.73	34%	91		
		Всего с НР и СП					118.55		1 300		
	
5.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		32	16.40	524.80	146.57	4 690	8.937	
		Объем: 20*1.6									
	
6.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.1	2 520.14	252.01	17 420.85	1 742	6.912	
		Объем: 5*10*0.2									
6. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	1.572	8.510	13.38	145.690	229	17.12	
6. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.388	14.301	19.85	245.075	340	17.137	
6. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.429	102.57	44.00	837.27	359	8.163	
			(1)			11.23	4.82	192.59	83	17.15	
6. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.177	139.36	24.67	1 471.82	261	10.561	
			(1)			15.08	2.67	258.71	46	17.156	
6. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.708	223.58	158.29	1 173.03	831	5.247	
			(1)			16.11	11.41	275.95	195	17.129	
6. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.074	133.41	9.87	710.73	53	5.327	
			(1)			12.94	0.96	221.34	16	17.105	
6. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.5	3.60	1.80	20.52	10	5.7	
		Накладные расходы				142%	47.19	121%	688		
		Сметная прибыль				81%	26.92	65%	370		
		Всего с НР и СП					326.11		2 800		
	
7.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		11	104.66	1 151.26	520.39	5 724	4.972	
		Объем: 10*1.1									
	
8.	Е27-04-006-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания		0.05	61 088.01	3 054.40	535 860.61	26 793	8.772	
8. 1.	З1-100-25	Рабочий среднего разряда 2,5	чел.-ч	36.96	1.848	8.670	16.02	148.430	274	17.12	
8. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	41.95	2.0975	14.601	30.63	250.061	525	17.127	
8. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	3.98	0.199	102.57	20.41	837.27	167	8.163	
			(1)			11.23	2.23	192.59	38	17.15	
8. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2.59	0.1295	93.88	12.16	892.73	116	9.509	
			(1)			15.08	1.95	258.71	34	17.156	
8. 5.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.41	0.0205	139.36	2.86	1 471.82	30	10.561	
			(1)			15.08	0.31	258.71	5	17.156	
8. 6.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	9.7	0.485	76.06	36.89	519.47	252	6.83	
			(1)			12.94	6.28	221.34	107	17.105	
8. 7.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	21.66	1.083	110.81	120.01	781.44	846	7.052	
			(1)			16.11	17.45	275.95	299	17.129	
8. 8.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.96	0.148	133.41	19.74	710.73	105	5.327	
			(1)			12.94	1.92	221.34	33	17.105	
8. 9.	Х12-1803	Распределители: каменной мелочи	маш.-ч	0.65	0.0325	127.56	4.15	700.87	23	5.494	
			(1)			15.08	0.49	258.71	8	17.156	
8. 10.	С408-0014	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм	м3	15	0.75	400.56	300.42	3 437.94	2 578	8.583	
8. 11.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	189	9.45	266.28	2 516.35	2 367.29	22 371	8.89	
8. 12.	С411-0001	Вода	м3	30	1.5	3.60	5.40	20.52	31	5.7	
		Накладные расходы				142%	66.24	121%	967		
		Сметная прибыль				81%	37.79	65%	519		
		Всего с НР и СП					3 158.43		28 279		
	
9.	Е27-04-006-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-006-01, 27-04-006-02, 27-04-006-03	1000 м2 основания		0.05	17 982.68	899.13	158 051.57	7 903	8.79	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
9. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	12.55	0.6275	13.410	8.41	229.674	144	17.127	
9. 2.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.15	0.2075	102.57	21.28	837.27	174	8.163	
			(1)			11.23	2.33	192.59	40	17.15	
9. 3.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	4.3	0.215	76.06	16.35	519.47	112	6.83	
			(1)			12.94	2.78	221.34	48	17.105	
9. 4.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	4.1	0.205	110.81	22.72	781.44	160	7.052	
			(1)			16.11	3.30	275.95	57	17.129	
9. 5.	С408-0016	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 40-70 мм	м3	63	3.15	266.28	838.78	2 367.29	7 457	8.89	
		Накладные расходы				142%	11.94	121%	174		
		Сметная прибыль				81%	6.81	65%	94		
		Всего с НР и СП					917.88		8 171		
	
10.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.04	2 106.64	84.27	19 467.35	779	9.244	
		Объем: 50*0.8/1000									
10. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0264	12.085	0.32	206.965	5	17.126	
10. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0132	126.36	1.67	1 140.48	15	9.026	
			(2)			24.17	0.32	413.93	5	17.126	
10. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.0412	2 004.80	82.60	18 534.94	764	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.45	121%	6		
		Сметная прибыль				81%	0.26	65%	3		
		Всего с НР и СП					84.98		788		
	
11.	Е27-06-020-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.05	54 900.38	2 745.02	333 236.41	16 662	6.07	
11. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	1.915	10.210	19.55	175.080	335	17.148	
11. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.05	0.9525	15.386	14.66	263.480	251	17.125	
11. 3.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.07	18.60	1.30	18.66	1	1.003	
11. 4.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.198	76.06	15.06	519.47	103	6.83	
			(1)			12.94	2.56	221.34	44	17.105	
11. 5.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	0.5755	110.81	63.77	781.44	450	7.052	
			(1)			16.11	9.27	275.95	159	17.129	
11. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0195	133.41	2.60	710.73	14	5.327	
			(1)			12.94	0.25	221.34	4	17.105	
11. 7.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.1595	200.87	32.04	1 295.77	207	6.451	
			(1)			16.11	2.57	275.95	44	17.129	
11. 8.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0005	101.31	0.05	1 003.51	1	9.905	
			(1)			12.94	0.01	221.34		17.105	
11. 9.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.00031	11 154.00	3.46	50 212.22	16	4.502	
11. 10.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.00054	2 446.90	1.32	20 197.63	11	8.254	
11. 11.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	92.5	4.625	563.43	2 605.86	3 356.79	15 525	5.958	
		Накладные расходы				142%	48.58	121%	709		
		Сметная прибыль				81%	27.71	65%	381		
		Всего с НР и СП					2 821.31		17 752		
	
12.	Е27-06-021-06 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-06  (до 5см)	1000 м2 покрытия		0.05	13 086.59	654.33	77 971.94	3 899	5.959	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
12. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	0.18	0.009	10.210	0.09	175.080	2	17.148	
12. 2.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.017	18.60	0.32	18.66		1.003	
12. 3.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0028	0.00014	2 446.90	0.34	20 197.63	3	8.254	
12. 4.	С410-0022	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т	23.2	1.16	563.43	653.58	3 356.79	3 894	5.958	
		Накладные расходы				142%	0.13	121%	2		
		Сметная прибыль				81%	0.07	65%	1		
		Всего с НР и СП					654.53		3 903		
	
13.	Е27-06-026-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Розлив вяжущих материалов	1 т		0.015	2 106.64	31.60	19 467.35	292	9.241	
		Объем: 50*0.3/1000									
13. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0099	12.085	0.12	206.965	2	17.126	
13. 2.	Х12-0101	Автогудронаторы: 3500 л	маш.-ч	0.33	0.00495	126.36	0.63	1 140.48	6	9.026	
			(2)			24.17	0.12	413.93	2	17.126	
13. 3.	С101-1561	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т	1.03	0.01545	2 004.80	30.97	18 534.94	286	9.245	
		Накладные расходы				142%	0.17	121%	2		
		Сметная прибыль				81%	0.10	65%	1		
		Всего с НР и СП					31.87		296		
	
14.	Е27-06-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия		0.05	55 822.91	2 791.15	405 079.14	20 254	7.257	
14. 1.	З1-100-40	Рабочий среднего разряда 4,0	чел.-ч	38.3	1.915	10.210	19.55	175.080	335	17.148	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.08	0.954	15.386	14.68	263.473	251	17.125	
14. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.03	0.0015	113.70	0.17	833.44	1	7.33	
			(1)			15.08	0.02	258.71		17.156	
14. 4.	Х12-0500	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.07	18.60	1.30	18.66	1	1.003	
14. 5.	Х12-0906	Катки дорожные самоходные гладкие: 8 т	маш.-ч	3.96	0.198	76.06	15.06	519.47	103	6.83	
			(1)			12.94	2.56	221.34	44	17.105	
14. 6.	Х12-0907	Катки дорожные самоходные гладкие: 13 т	маш.-ч	11.51	0.5755	110.81	63.77	781.44	450	7.052	
			(1)			16.11	9.27	275.95	159	17.129	
14. 7.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.0195	133.41	2.60	710.73	14	5.327	
			(1)			12.94	0.25	221.34	4	17.105	
14. 8.	Х12-2000	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.1595	200.87	32.04	1 295.77	207	6.451	
			(1)			16.11	2.57	275.95	44	17.129	
14. 9.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.002	101.31	0.20	1 003.51	2	9.905	
			(1)			12.94	0.03	221.34		17.105	
14. 10.	С101-0782	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.00031	11 154.00	3.46	50 212.22	16	4.502	
14. 11.	С101-1556	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0108	0.00054	2 446.90	1.32	20 197.63	11	8.254	
14. 12.	С102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0075	1 603.30	12.02	5 828.56	44	3.635	
14. 13.	С410-0007	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	96.6	4.83	546.51	2 639.64	3 948.41	19 071	7.225	
		Накладные расходы				142%	48.61	121%	709		
		Сметная прибыль				81%	27.73	65%	381		
		Всего с НР и СП					2 867.48		21 344		
	
	Установка бортовых камней	
15.	Е01-01-013-14 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта		0.0018	4 846.79	8.72	49 567.11	89	10.206	
		Объем: 20*0.3*0.3									
15. 1.	З1-100-20	Рабочий среднего разряда 2,0	чел.-ч	15.08	0.027144	8.280	0.22	141.770	4	17.122	
15. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.078516	15.080	1.18	258.710	20	17.156	
15. 3.	Х06-0247	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу при работе на других видах строительства: 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.059904	112.40	6.73	1 146.16	69	10.197	
			(1)			15.08	0.90	258.71	15	17.156	
15. 4.	Х07-0149	Бульдозеры при работе на других видах строительства: 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.018612	93.88	1.75	892.73	17	9.509	
			(1)			15.08	0.28	258.71	5	17.156	
15. 5.	С408-0043	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000072	263.51	0.02	1 354.54		5.14	
		Накладные расходы				95%	1.33	81%	19		
		Сметная прибыль				43%	0.60	34%	8		
		Всего с НР и СП					10.65		117		
	
16.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		2.88	16.40	47.23	146.57	422	8.935	
		Объем: 1.8*1.6									
	
17.	Е27-04-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)		0.012	2 520.14	30.24	17 420.85	209	6.911	
		Объем: 20*0.3*0.2									
17. 1.	З1-100-23	Рабочий среднего разряда 2,3	чел.-ч	15.72	0.18864	8.510	1.61	145.690	27	17.12	
17. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.16656	14.301	2.38	245.075	41	17.137	
17. 3.	Х03-0101	Автопогрузчики 5 т	маш.-ч	4.29	0.05148	102.57	5.28	837.27	43	8.163	
			(1)			11.23	0.58	192.59	10	17.15	
17. 4.	Х12-0202	Автогрейдеры: среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02124	139.36	2.96	1 471.82	31	10.561	
			(1)			15.08	0.32	258.71	5	17.156	
17. 5.	Х12-0911	Катки на пневмоколесном ходу: 30 т	маш.-ч	7.08	0.08496	223.58	19.00	1 173.03	100	5.247	
			(1)			16.11	1.37	275.95	23	17.129	
17. 6.	Х12-1601	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00888	133.41	1.18	710.73	6	5.327	
			(1)			12.94	0.11	221.34	2	17.105	
17. 7.	С411-0001	Вода	м3	5	0.06	3.60	0.22	20.52	1	5.7	
		Накладные расходы				142%	5.67	121%	82		
		Сметная прибыль				81%	3.23	65%	44		
		Всего с НР и СП					39.14		335		
	
18.	С408-0122 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Песок природный для строительных работ средний	м3		1.32	104.66	138.15	520.39	687	4.973	
		Объем: 1.2*1.1									
	
19.	Е27-02-010-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015)	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня		0.2	5 013.40	1 002.68	32 629.24	6 526	6.509	
19. 1.	З1-100-29	Рабочий среднего разряда 2,9	чел.-ч	76.08	15.216	8.970	136.49	153.660	2 338	17.13	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.136	15.080	2.05	258.710	35	17.156	
19. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	0.68	0.136	113.70	15.46	833.44	113	7.33	
			(1)			15.08	2.05	258.71	35	17.156	
19. 4.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.008	101.31	0.81	1 003.51	8	9.905	
			(1)			12.94	0.10	221.34	2	17.105	
19. 5.	С101-1805	Гвозди строительные	т	0.001	0.0002	10 705.00	2.14	53 375.72	11	4.986	
19. 6.	С102-0038	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.034	960.26	32.65	3 044.23	104	3.17	
19. 7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5.9	1.18	685.00	808.30	3 318.83	3 916	4.845	
19. 8.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.06	0.012	569.06	6.83	2 998.60	36	5.269	
		Накладные расходы				142%	196.73	121%	2 871		
		Сметная прибыль				81%	112.22	65%	1 542		
		Всего с НР и СП					1 311.62		10 940		
	
20.	С403-8021 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		20	76.13	1 522.60	338.84	6 777	4.451	
	
	Установка огражденияиз профлиста Н=3000м. Lпанели=2000м.	
21.	Е07-01-054-12 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим)	Установка металлических оград по металлическим столбам: без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м	100 м ограды		0.2	5 737.33	1 147.47	54 773.19	10 955	9.547	
21. 1.	З1-100-39	Рабочий среднего разряда 3,9	чел.-ч	162.41	32.482	10.090	327.74	172.990	5 619	17.145	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	23.09	4.618	15.080	69.64	258.710	1 195	17.156	
21. 3.	Х02-1141	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т	маш.-ч	23.09	4.618	113.70	525.07	833.44	3 849	7.33	
			(1)			15.08	69.64	258.71	1 195	17.156	
21. 4.	Х04-0201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А: с бензиновым двигателем	маш.-ч	7.55	1.51	22.42	33.85	117.14	177	5.225	
21. 5.	Х09-1500	Ямокопатели	маш.-ч	0.52	0.104	7.24	0.75	13.59	1	1.877	
21. 6.	Х40-0001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.78	0.156	101.31	15.80	1 003.51	157	9.905	
			(1)			12.94	2.02	221.34	35	17.105	
21. 7.	С101-0816	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.002	0.0004	9 906.00	3.96	45 462.49	18	4.589	
21. 8.	С101-1529	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.012	0.0024	12 871.00	30.89	45 717.30	110	3.552	
21. 9.	С201-0777	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0.002	0.0004	15 987.00	6.39	109 060.77	44	6.822	
21. 10.	С401-0083	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В7,5 (М100)	м3	1.38	0.276	688.80	190.11	3 333.84	920	4.84	
21. 11.	С402-0004	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.009	0.0018	569.06	1.02	2 998.60	5	5.269	
21. 12.	С404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100	1000 шт.	0.021	0.0042	2 824.60	11.86	13 057.23	55	4.623	
		Накладные расходы				130%	516.59	111%	7 564		
		Сметная прибыль				72%	286.11	58%	3 952		
		Всего с НР и СП					1 950.18		22 471		
	
22.	С103-0163 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм	м		35	96.33	3 371.55	545.02	19 076	5.658	
		Объем: 10*3.5									
	
23.	С101-4951 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000-А,В толщиной 0,7 мм	м2		60	193.19	11 591.40	467.88	28 073	2.422	
		Объем: 20*3									
	
24.	С102-0024 
(Приказ № 137/пр от 28.02.2017)	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3		0.1	2 066.31	206.63	7 461.81	746	3.61	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					31 877.61		167 927	5.268	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					27 753.04		142 074	5.119	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					14 610.04		42 007	2.875	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=81 - по стр. 4, 15; %=121 - по стр. 6, 8-14, 17, 19; %=111 - по стр. 21)					1 094.71		15 988	14.605	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=34 - по стр. 4, 15; %=65 - по стр. 6, 8-14, 17, 19; %=58 - по стр. 21)					614.86		8 466	13.769	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					29 462.61		166 528	5.652	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 371.55		19 076	5.658	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 371.55		19 076	5.658	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					753.02		6 777	9	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					753.02		6 777	9	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					33 587.18		192 381	5.728	
	ИТОГО					33 587.18		192 381	5.728	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	671.74	2	3 848	5.728	
	ИТОГО					34 258.92		196 229	5.728	
	НДС 18%				18	6 166.61	18	35 321	5.728	

ВСЕГО С НДС					40 425.53		231 550	5.728	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					1 094.71		15 988	14.605	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					614.86		8 466	13.769	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ "КР МКД"                   Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД"                                  Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)