«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
            Директор МКУ «КРМКД»	            Директор ООО «ЖЭУ-23)	
		
________________ /Русович С.Б. /	________________ /Ярмошик И.Г. /	
		
«02»06.  2016 г.	«02»06.  2016 г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На капитальный ремонт системы холодного водоснабжения	
По ул.  Дорожная 23-33 в г. Калининграде.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Холодное водоснабжение	
	
1.	Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в 0,5 кирпича	100 отверстий	0.2	
2.	Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2	100 отверстий	0.22	
3.	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 38 см	100 шт.	0.13	
4.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.2	
5.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм	100 м трубопровода	2.06	
6.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 50 мм	100 м трубопровода	0.54	
7.	Демонтаж водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	1 узел	2	
8.	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм (без ст-ти)	1 узел	2	
9.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм	100 м трубопровода	0.72	
10.	Труба из полипропилена PN 10/20	м	64.7	
11.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	100 м трубопровода	0.44	
12.	Труба из полипропилена PN 10/32	м	41.3	
13.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0.54	
14.	Труба из полипропилена PN 10/50	м	51.1	
15.	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	100 м трубопровода	0.9	
16.	Труба из полипропилена PN 10/25	м	83.61	
17.	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм	шт.	9	
18.	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х3/4"	шт.	36	
19.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм	шт.	11	
20.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х32х50 мм	шт.	11	
21.	Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, диаметром 50 мм	шт.	2	
22.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм	шт.	11	
23.	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм	шт.	20	
24.	Угольник 90 град. ППР д.32мм	шт	14	
25.	Кран шаровый ППР д.50мм	шт	2	
26.	Кран шаровый ППР д.20мм	шт	22	
27.	Кран шаровый ППР д.25мм	шт	11	
28.	Муфта переходная ППР 50*32мм	шт	9	
29.	Переход ППР (адаптер) 50мм с ВР 1 1/2"	шт	2	
30.	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм	шт.	24	
31.	Переход ППР 20мм с ВР 3/4"	шт	1	
32.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм	10 шт.	2.7	
33.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм	10 шт.	2.2	
34.	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм	10 шт.	4.5	
35.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 48-53 мм	шт.	54	
36.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 20-25 мм	шт.	72	
37.	Хомут металлический (доп. РЦЦС: "ленточный червячного типа") с шурупом для крепления (корр. РЦЦС: "для соединения жестких и гибких") трубопроводов диаметром 25-30 мм	шт.	134	
38.	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками(прим)	10 м трубопровода	18.8	
39.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 54 мм	м	59.4	
40.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм	м	48.4	
41.	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 28 мм	м	99	
42.	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 50 мм	1 врезка	1	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КРМКД»                         Кончиц А.К.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КРМКД»                        Толмачева О.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)