«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	236 415	руб.	Смета на сумму:	236 415	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УКЛР»	
________________ /С.Б. Русович /	________________ /О.Ю. Емельянова /	
		
«______»____________________ 2017 г.	«______»____________________ 2017 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на проведение капитального ремонта сетей электроснабжения многоквартирного дома № 121-123 по ул. Ю. Гагарина в г. Калининграде	
Сметная стоимость:	236.415	тыс. руб.	
монтажных работ:	130.461	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.252	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	42.328	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 09.2017 г. по НБ: "ФЕР-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в базисных ценах	Сметная стоимость в текущих ценах	Индекс	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	на единицу измерения	общая		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Е67-4-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт		0.2	50.23	10.05	904.90	181	18.01	
1. 1.	З1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	6.32	1.264	7.800	9.86	141.770	179	18.18	
1. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.006	13.500	0.08	258.710	2	19.16	
1. 3.	Х91-06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.03	0.006	31.26	0.19	297.16	2	9.51	
			(1)			13.50	0.08	258.71	2	19.16	
		Накладные расходы				85%	8.45	72%	130		
		Сметная прибыль				65%	6.46	52%	94		
		Всего с НР и СП					24.96		405		
	
2.	Е67-4-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт		0.1	45.55	4.56	827.94	83	18.2	
2. 1.	З1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	5.84	0.584	7.800	4.56	141.770	83	18.18	
		Накладные расходы				85%	3.88	72%	60		
		Сметная прибыль				65%	2.96	52%	43		
		Всего с НР и СП					11.40		186		
	
3.	Е67-2-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2	100 м труб		1.2	18.38	22.06	333.97	401	18.18	
3. 1.	З1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	2.25	2.7	8.170	22.06	148.430	401	18.17	
		Накладные расходы				85%	18.75	72%	289		
		Сметная прибыль				65%	14.34	52%	209		
		Всего с НР и СП					55.15		898		
	
4.	Е67-2-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 35 мм2	100 м труб		0.4	32.83	13.13	593.72	237	18.05	
4. 1.	З1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.98	1.592	8.170	13.01	148.430	236	18.17	
4. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.01	0.004	13.500	0.05	258.710	1	19.16	
4. 3.	Х91-06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.01	0.004	31.26	0.13	297.16	1	9.51	
			(1)			13.50	0.05	258.71	1	19.16	
		Накладные расходы				85%	11.10	72%	171		
		Сметная прибыль				65%	8.49	52%	123		
		Всего с НР и СП					32.72		531		
	
5.	Е65-1-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м		1.2	328.71	394.46	5 620.25	6 744	17.1	
5. 1.	З1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	34.66	41.592	8.310	345.63	151.040	6 282	18.18	
5. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.1	0.12	13.500	1.62	258.710	31	19.16	
5. 3.	Х91-06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	0.12	31.26	3.75	297.16	36	9.51	
			(1)			13.50	1.62	258.71	31	19.16	
5. 4.	Х91-17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3.3	3.96	1.20	4.75	3.21	13	2.68	
5. 5.	С01.3-02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0.43	0.516	38.51	19.87	473.35	244	12.29	
5. 6.	С01.3-02.08-0001	Кислород технический: газообразный	м3	2.74	3.288	6.22	20.45	51.59	170	8.29	
		Накладные расходы				74%	256.97	63%	3 977		
		Сметная прибыль				50%	173.63	40%	2 525		
		Всего с НР и СП					825.05		13 246		
	
	Строительные работы	
6.	Е46-03-010-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: до 100 см2  Прил.46.1 п.3.3.2 Кзтр=1,75 Кэм=1,75	100 шт		0.12	1 149.09	137.89	12 518.69	1 502	10.89	
		Начисления: Н3= 1.75, Н4= 1.75, Н5= 1.75	
6. 1.	З1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	62.0025	7.4403	9.510	70.76	172.990	1 287	18.19	
6. 2.	Х91-18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	15.7325	1.8879	32.50	61.36	95.98	181	2.95	
6. 3.	Х91-21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	31.465	3.7758	1.53	5.78	8.99	34	5.88	
		Накладные расходы				99%	70.05	84%	1 081		
		Сметная прибыль				60%	42.46	48%	618		
		Всего с НР и СП					250.40		3 201		
	
7.	Е46-03-011-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 100 см2	100 м		0.55	860.83	473.46	9 258.46	5 092	10.75	
7. 1.	З1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	47.25	25.9875	9.180	238.57	166.980	4 339	18.19	
7. 2.	Х91-18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	12.01	6.6055	32.50	214.68	95.98	634	2.95	
7. 3.	Х91-21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	24.02	13.211	1.53	20.21	8.99	119	5.88	
		Накладные расходы				99%	236.18	84%	3 645		
		Сметная прибыль				60%	143.14	48%	2 083		
		Всего с НР и СП					852.79		10 819		
	
8.	Е46-03-008-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 25 см	10 м2		0.06	789.04	47.34	9 023.13	541	11.43	
		Объем: (0.6*0.5)*2									
8. 1.	З1-100-34	Средний разряд работы 3,4	чел.-ч	48.4	2.904	8.970	26.05	162.930	473	18.16	
8. 2.	Х91-18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	9.98	0.5988	32.50	19.46	95.98	57	2.95	
8. 3.	Х91-21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	19.96	1.1976	1.53	1.83	8.99	11	5.88	
		Накладные расходы				99%	25.79	84%	397		
		Сметная прибыль				60%	15.63	48%	227		
		Всего с НР и СП					88.76		1 165		
	
9.	Е46-03-009-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт		0.14	736.73	103.14	7 342.07	1 028	9.97	
9. 1.	З1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	36.21	5.0694	9.180	46.54	166.980	846	18.19	
9. 2.	Х91-18.01-012	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 ат), производительность: до 3,5 м3/мин	маш.-ч	11.37	1.5918	32.50	51.73	95.98	153	2.95	
9. 3.	Х91-21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	22.74	3.1836	1.53	4.87	8.99	29	5.88	
		Накладные расходы				99%	46.07	84%	711		
		Сметная прибыль				60%	27.92	48%	406		
		Всего с НР и СП					177.14		2 145		
	
10.	Е46-03-017-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3		0.1	650.89	65.09	9 477.84	948	14.56	
10. 1.	З1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	55.16	5.516	8.090	44.62	146.990	811	18.17	
10. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.024	11.600	0.28	221.340	5	19.08	
10. 3.	Х91-06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.44	0.044	1.70	0.07	10.43		6.14	
10. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.24	0.024	65.71	1.58	594.03	14	9.04	
			(1)			11.60	0.28	221.34	5	19.08	
10. 5.	С01.7-03.01-0001	Вода	м3	0.0032	0.00032	2.44		20.52		8.41	
10. 6.	С01.7-15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.003	0.0003	11 978.00	3.59	53 375.72	16	4.46	
10. 7.	С03.1-02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.0011	0.00011	734.50	0.08	11 305.46	1	15.39	
10. 8.	С08.3-03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.0005	0.00005	10 200.00	0.51	45 462.49	2	4.46	
10. 9.	С08.3-03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0095	0.00095	4 455.20	4.23	52 852.09	50	11.86	
10. 10.	С11.1-03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.09	0.009	1 155.00	10.40	5 836.17	53	5.05	
		Накладные расходы				99%	44.45	84%	685		
		Сметная прибыль				60%	26.94	48%	392		
		Всего с НР и СП					136.48		2 025		
	
11.	С08.4-03.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III	т		0.007	5 650.00	39.55	34 593.18	242	6.12	
		Объем: (0.1)*0.07									
	
12.	С04.1-02.05-0043 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)	м3		0.104	665.00	69.16	3 519.01	366	5.29	
		Объем: (0.1)*1.04									
	
13.	Е15-02-016-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2		0.165	2 238.86	369.41	25 100.83	4 142	11.21	
		Объем: 55*0.3									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
13. 1.	З1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	103.008	16.99632	9.400	159.77	170.900	2 905	18.18	
13. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	7.548	1.24542	9.523	11.86	182.739	228	19.19	
13. 3.	Х91-06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.008	0.16632	31.26	5.20	297.16	49	9.51	
			(1)			13.50	2.25	258.71	43	19.16	
13. 4.	Х91-07.07-041	Растворонасосы: 1 м3/ч	маш.-ч	6.54	1.0791	14.15	15.27	246.38	266	17.41	
			(1)			8.91	9.61	171.03	185	19.2	
13. 5.	С01.7-15.06-0121	Гвозди строительные с плоской головкой: 1,6x50 мм	т	0.00012	0.0000198	8 475.00	0.17	69 468.96	1	8.2	
13. 6.	С03.1-01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.006	0.00099	729.98	0.72	10 988.26	11	15.05	
13. 7.	С04.3-01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6	м3	1.87	0.30855	517.91	159.80	2 053.44	634	3.96	
13. 8.	С08.1-02.17-0161	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	5.54	0.9141	28.25	25.82	248.79	227	8.81	
		Накладные расходы				95%	163.05	80%	2 506		
		Сметная прибыль				47%	80.67	37%	1 159		
		Всего с НР и СП					613.12		7 808		
	
14.	Е15-04-007-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2		0.22	1 119.53	246.30	10 473.98	2 304	9.35	
		Объем: 55*0.4									
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
14. 1.	З1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	52.272	11.49984	8.740	100.51	159.010	1 829	18.19	
14. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.204	0.04488	11.600	0.52	221.340	10	19.08	
14. 3.	Х91-06.06-046	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м	маш.-ч	0.024	0.00528	27.66	0.15	255.07	1	9.22	
			(1)			11.60	0.06	221.34	1	19.08	
14. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.18	0.0396	65.71	2.60	594.03	24	9.04	
			(1)			11.60	0.46	221.34	9	19.08	
14. 5.	С01.7-17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.84	0.1848	72.32	13.36	237.69	44	3.29	
14. 6.	С01.7-20.08-0051	Ветошь	кг	0.31	0.0682	1.82	0.12	38.34	3	21.07	
14. 7.	С14.5-11.02-0101	Шпатлевка водно-дисперсионная	т	0.051	0.01122	11 397.10	127.88	33 315.43	374	2.92	
		Накладные расходы				95%	95.98	80%	1 471		
		Сметная прибыль				47%	47.48	37%	680		
		Всего с НР и СП					389.76		4 456		
	
15.	С14.3-02.01-0112 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Краска акриловая: ВД-АК 2180, ВГТ	т		0.0066	4 434.40	29.27	36 469.54	241	8.23	
		Объем: (0.22)*0.03									
	
16.	С14.4-01.02-0113 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Грунтовка акриловая: НОРТЕКС-ГРУНТ	кг		4.4	15.25	67.10	104.83	461	6.87	
		Объем: (0.22)*20.0									
	
17.	Т01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		1.332	42.98	57.25	493.02	657	11.48	
		Объем: 0.74*1.8									
	
18.	Т03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		1.332	13.38	17.82	146.57	195	10.94	
		Объем: 0.74*1.8									
	
	Монтажные работы	
19.	Ц08-03-572-08 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: в нише, высота и ширина до 700х850 мм	шт		2	175.31	350.63	1 882.89	3 766	10.74	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
19. 1.	З1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	2.784	5.568	9.920	55.23	180.310	1 004	18.18	
19. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.24	0.48	12.550	6.02	240.025	115	19.13	
19. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.24	111.99	26.88	833.44	200	7.44	
			(1)			13.50	3.24	258.71	62	19.16	
19. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.12	0.24	65.71	15.77	594.03	143	9.04	
			(1)			11.60	2.78	221.34	53	19.08	
19. 5.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.66	1.32	8.10	10.69	40.80	54	5.04	
19. 6.	С01.7-11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.3	0.6	10.57	6.34	67.20	40	6.36	
19. 7.	С01.7-15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.17	0.34	9.04	3.07	109.28	37	12.09	
19. 8.	С07.2-07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.01	0.02	11 500.00	230.00	113 245.15	2 265	9.85	
19. 9.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.03	0.06	28.60	1.72	104.14	6	3.64	
		Накладные расходы				95%	58.19	81%	906		
		Сметная прибыль				65%	39.81	52%	582		
		Всего с НР и СП					448.63		5 254		
	
20.	С Цена Поставщ.	Щиты распределительные встраиваемые RP72z			2			3 800.00	7 600		
	
21.	Ц08-03-526-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А	шт		2	66.51	133.03	904.35	1 809	13.6	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
21. 1.	З1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	2.784	5.568	9.510	52.95	172.990	963	18.19	
21. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.048	12.550	0.60	240.025	12	19.13	
21. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.024	111.99	2.69	833.44	20	7.44	
			(1)			13.50	0.32	258.71	6	19.16	
21. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.024	65.71	1.58	594.03	14	9.04	
			(1)			11.60	0.28	221.34	5	19.08	
21. 5.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	0.312	8.10	2.53	40.80	13	5.04	
21. 6.	Х91-21.16-012	Пресс: гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0.24	0.48	1.11	0.53	5.15	2	4.64	
21. 7.	С01.3-01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.009	0.018	44.97	0.81	97.26	2	2.16	
21. 8.	С01.7-02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.004	0.008	11.50	0.09	162.85	1	14.16	
21. 9.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.036	0.072	30.40	2.19	367.31	26	12.08	
21. 10.	С01.7-11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	0.14	10.57	1.48	67.20	9	6.36	
21. 11.	С01.7-15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.38	0.76	9.04	6.87	109.28	83	12.09	
21. 12.	С01.7-15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.028	86.00	2.41	485.52	14	5.65	
21. 13.	С01.7-20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.002	0.004	133.05	0.53	396.44	2	2.98	
21. 14.	С07.2-07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.002	0.004	11 500.00	46.00	113 245.15	453	9.85	
21. 15.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.047	0.094	28.60	2.69	104.14	10	3.64	
21. 16.	С14.4-03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.014	0.028	35.63	1.00	110.40	3	3.1	
21. 17.	С20.1-02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	0.2	39.00	7.80	884.84	177	22.69	
		Накладные расходы				95%	50.87	81%	790		
		Сметная прибыль				65%	34.81	52%	507		
		Всего с НР и СП					218.71		3 106		
	
22.	С Цена Поставщ.	Автоматический выключатель PLHT -С50/3			2			4 873.00	9 746		
	
23.	Ц08-03-526-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт		16	39.17	626.76	564.15	9 026	14.4	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
23. 1.	З1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	1.872	29.952	9.510	284.84	172.990	5 181	18.19	
23. 2.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0.156	2.496	8.10	20.22	40.80	102	5.04	
23. 3.	С01.3-01.02-0002	Вазелин технический	кг	0.006	0.096	44.97	4.32	97.26	9	2.16	
23. 4.	С01.7-02.09-0002	Шпагат бумажный	кг	0.001	0.016	11.50	0.18	162.85	3	14.16	
23. 5.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.012	0.192	30.40	5.84	367.31	71	12.08	
23. 6.	С01.7-11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.07	1.12	10.57	11.84	67.20	75	6.36	
23. 7.	С01.7-15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0.049	0.784	9.04	7.09	109.28	86	12.09	
23. 8.	С01.7-15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0.014	0.224	86.00	19.26	485.52	109	5.65	
23. 9.	С01.7-20.04-0005	Нитки швейные	кг	0.001	0.016	133.05	2.13	396.44	6	2.98	
23. 10.	С07.2-07.04-0007	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.001	0.016	11 500.00	184.00	113 245.15	1 812	9.85	
23. 11.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.036	0.576	28.60	16.47	104.14	60	3.64	
23. 12.	С14.4-03.17-0011	Лак электроизоляционный 318	кг	0.006	0.096	35.63	3.42	110.40	11	3.1	
23. 13.	С20.1-02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт.	0.1	1.6	39.00	62.40	884.84	1 416	22.69	
		Накладные расходы				95%	270.60	81%	4 197		
		Сметная прибыль				65%	185.15	52%	2 694		
		Всего с НР и СП					1 082.50		15 917		
	
24.	С Цена Поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-B6/2			4			434.00	1 736		
	
25.	С Цена Поставщ.	Автоматический выключатель CLS6-B25/2			12			328.00	3 936		
	
26.	Ц08-02-405-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м		0.1	501.46	50.15	7 244.23	724	14.44	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
26. 1.	З1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	36.768	3.6768	9.400	34.56	170.900	628	18.18	
26. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.384	0.0384	12.550	0.48	240.025	9	19.13	
26. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.192	0.0192	111.99	2.15	833.44	16	7.44	
			(1)			13.50	0.26	258.71	5	19.16	
26. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.192	0.0192	65.71	1.26	594.03	11	9.04	
			(1)			11.60	0.22	221.34	4	19.08	
26. 5.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	5.928	0.5928	8.10	4.80	40.80	24	5.04	
26. 6.	С01.7-02.07-0011	Прессшпан листовой, марки А	кг	0.55	0.055	47.57	2.62	90.40	5	1.9	
26. 7.	С01.7-11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	3	0.3	10.57	3.17	67.20	20	6.36	
26. 8.	С01.7-15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00058	0.000058	12 430.00	0.72	134 792.30	8	10.84	
26. 9.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.1	0.01	28.60	0.29	104.14	1	3.64	
		Накладные расходы				95%	33.29	81%	516		
		Сметная прибыль				65%	22.78	52%	331		
		Всего с НР и СП					106.21		1 571		
	
27.	С21.2-03.05-0051 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ1, сечением 6 мм2	1000 м		0.01	4 645.43	46.45	29 479.70	295	6.35	
	
28.	Ц08-02-144-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16 мм2 (подключение квартир)	100 шт		0.36	142.71	51.38	2 597.35	935	18.2	
		Объем: 12*3									
		Начисления: Н5= 1.2, Н17= 2	
28. 1.	З1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	14.592	5.25312	9.620	50.54	175.080	920	18.2	
		Накладные расходы				95%	48.01	81%	745		
		Сметная прибыль				65%	32.85	52%	478		
		Всего с НР и СП					132.24		2 159		
	
29.	С20.5-04.09-0003 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Сжимы ответвительные У-733	100 шт.		0.12	223.94	26.87	2 037.72	245	9.12	
	
	Электроснабжение подъездов (стояки, подвал)	
30.	Ц08-02-409-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м		1.2	273.84	328.61	4 326.91	5 192	15.8	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
30. 1.	З1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.848	27.4176	9.400	257.73	170.900	4 686	18.18	
30. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.216	0.2592	12.550	3.25	240.025	62	19.13	
30. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.108	0.1296	111.99	14.51	833.44	108	7.44	
			(1)			13.50	1.75	258.71	34	19.16	
30. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.108	0.1296	65.71	8.52	594.03	77	9.04	
			(1)			11.60	1.50	221.34	29	19.08	
30. 5.	Х91-17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	2.592	3.1104	8.10	25.19	40.80	127	5.04	
30. 6.	С01.7-11.07-0034	Электроды диаметром: 4 мм Э42А	кг	0.96	1.152	10.57	12.18	67.20	77	6.36	
30. 7.	С14.1-02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.2	0.24	25.80	6.19	163.37	39	6.33	
		Накладные расходы				95%	247.93	81%	3 846		
		Сметная прибыль				65%	169.64	52%	2 469		
		Всего с НР и СП					746.18		11 507		
	
31.	С24.3-01.04-0042 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром: 20 мм	м		122.4	2.40	293.76	14.04	1 718	5.85	
		Объем: 120*1.02									
	
32.	С24.3-05.07-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром: 20 мм	10 шт.		7.5	6.70	50.25	39.16	294	5.85	
	
33.	С24.1-02.01-0013 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 20-24 мм	10 шт.		12	131.20	1 574.40	604.49	7 254	4.61	
	
34.	Ц08-02-410-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 50 мм	100 м		0.28	283.56	79.40	4 728.54	1 324	16.68	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
34. 1.	З1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	18.336	5.13408	9.400	48.26	170.900	877	18.18	
34. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.07392	12.550	0.93	240.025	18	19.13	
34. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.132	0.03696	111.99	4.14	833.44	31	7.44	
			(1)			13.50	0.50	258.71	10	19.16	
34. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.03696	65.71	2.43	594.03	22	9.04	
			(1)			11.60	0.43	221.34	8	19.08	
34. 5.	С04.3-01.09-0016	Раствор готовый кладочный цементный марки: 200	м3	0.021	0.00588	600.00	3.53	3 469.76	20	5.78	
34. 6.	С14.1-02.01-0002	Клей БМК-5к	кг	0.4	0.112	25.80	2.89	163.37	18	6.33	
34. 7.	С20.2-02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.032	0.00896	270.00	2.42	1 382.07	12	5.12	
34. 8.	С20.2-02.02-0011	Заглушки	10 шт.	1	0.28	19.90	5.57	1 022.12	286	51.36	
34. 9.	С20.2-08.05-0017	Профиль монтажный	шт.	0.5	0.14	66.82	9.35	299.42	42	4.48	
		Накладные расходы				95%	46.73	81%	725		
		Сметная прибыль				65%	31.97	52%	465		
		Всего с НР и СП					158.10		2 514		
	
35.	С24.3-04.04-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Трубы полимерные с профилированной стенкой, гофрированные для защиты кабелей, марка "ЭЛЕКТРОКОР" (ТУ 2248-028-73011750-2014) диаметром 50 мм	м		28.56	3.95	112.81	58.61	1 674	14.84	
		Объем: 28*1.02									
	
36.	С24.1-02.01-0017 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Хомут FRS системы крепежа трубопроводов, размером: 48-53 мм	10 шт.		2.8	167.30	468.44	769.61	2 155	4.6	
	
37.	Ц08-02-412-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.4	79.56	31.82	1 264.73	506	15.9	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
37. 1.	З1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	6.468	2.5872	9.400	24.32	170.900	442	18.18	
37. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.048	0.0192	12.550	0.24	240.025	5	19.13	
37. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.024	0.0096	111.99	1.08	833.44	8	7.44	
			(1)			13.50	0.13	258.71	2	19.16	
37. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.0096	65.71	0.63	594.03	6	9.04	
			(1)			11.60	0.11	221.34	2	19.08	
37. 5.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.064	30.40	1.95	367.31	24	12.08	
37. 6.	С01.7-07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00024	1 820.00	0.44	13 654.32	3	7.5	
37. 7.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.008	28.60	0.23	104.14	1	3.64	
37. 8.	С20.2-01.05-0003	Гильза кабельная: медная ГМ 6	100 шт.	0.05	0.02	110.00	2.20	514.13	10	4.67	
37. 9.	С20.2-02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00488	119.00	0.58	977.03	5	8.21	
		Накладные расходы				95%	23.33	81%	362		
		Сметная прибыль				65%	15.96	52%	232		
		Всего с НР и СП					71.12		1 101		
	
38.	Ц08-02-412-09 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м		0.4	31.10	12.44	479.65	192	15.43	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
38. 1.	З1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	2.196	0.8784	9.400	8.26	170.900	150	18.18	
38. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.024	0.0096	12.550	0.12	240.025	2	19.13	
38. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.012	0.0048	111.99	0.54	833.44	4	7.44	
			(1)			13.50	0.06	258.71	1	19.16	
38. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.012	0.0048	65.71	0.32	594.03	3	9.04	
			(1)			11.60	0.06	221.34	1	19.08	
38. 5.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.16	0.064	30.40	1.95	367.31	24	12.08	
38. 6.	С01.7-07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.0006	0.00024	1 820.00	0.44	13 654.32	3	7.5	
38. 7.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.008	28.60	0.23	104.14	1	3.64	
38. 8.	С20.2-02.01-0012	Втулки В22	1000 шт.	0.0122	0.00488	119.00	0.58	977.03	5	8.21	
		Накладные расходы				95%	7.96	81%	123		
		Сметная прибыль				65%	5.45	52%	79		
		Всего с НР и СП					25.85		394		
	
39.	С21.1-06.09-0151 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2	1000 м		0.0816	4 832.12	394.30	32 984.78	2 692	6.83	
		Объем: 80*1.02									
	
40.	Ц08-02-412-03 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2	100 м		0.8	100.04	80.03	1 563.09	1 250	15.62	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
40. 1.	З1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	7.548	6.0384	9.400	56.76	170.900	1 032	18.18	
40. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.072	0.0576	12.550	0.72	240.025	14	19.13	
40. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.0288	111.99	3.23	833.44	24	7.44	
			(1)			13.50	0.39	258.71	7	19.16	
40. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.036	0.0288	65.71	1.89	594.03	17	9.04	
			(1)			11.60	0.33	221.34	6	19.08	
40. 5.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.32	0.256	30.40	7.78	367.31	94	12.08	
40. 6.	С01.7-07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00105	0.00084	1 820.00	1.53	13 654.32	11	7.5	
40. 7.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.016	28.60	0.46	104.14	2	3.64	
40. 8.	С20.2-01.05-0005	Гильза кабельная: медная ГМ 16	100 шт.	0.05	0.04	143.00	5.72	1 012.08	40	7.08	
40. 9.	С20.2-02.01-0013	Втулки В28	1000 шт.	0.0122	0.00976	176.21	1.72	1 285.51	13	7.3	
		Накладные расходы				95%	54.61	81%	847		
		Сметная прибыль				65%	37.36	52%	544		
		Всего с НР и СП					172.00		2 641		
	
41.	С21.1-06.09-0153 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2	1000 м		0.0816	10 296.33	840.18	74 671.74	6 093	7.25	
		Объем: 80*1.02									
	
42.	Ц08-02-412-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм2	100 м		0.28	202.06	56.58	3 003.16	841	14.86	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
42. 1.	З1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14.016	3.92448	9.400	36.89	170.900	671	18.18	
42. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.264	0.07392	12.550	0.93	240.025	18	19.13	
42. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.132	0.03696	111.99	4.14	833.44	31	7.44	
			(1)			13.50	0.50	258.71	10	19.16	
42. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.132	0.03696	65.71	2.43	594.03	22	9.04	
			(1)			11.60	0.43	221.34	8	19.08	
42. 5.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.4	0.112	30.40	3.40	367.31	41	12.08	
42. 6.	С01.7-07.20-0002	Тальк молотый, сорт I	т	0.00126	0.0003528	1 820.00	0.64	13 654.32	5	7.5	
42. 7.	С14.4-02.09-0001	Краска	кг	0.02	0.0056	28.60	0.16	104.14	1	3.64	
42. 8.	С20.2-01.05-0009	Гильза кабельная: медная ГМ 70	100 шт.	0.05	0.014	491.00	6.87	3 423.14	48	6.97	
42. 9.	С20.2-02.01-0015	Втулки В54	1000 шт.	0.0122	0.003416	416.50	1.42	3 451.46	12	8.29	
		Накладные расходы				95%	35.93	81%	558		
		Сметная прибыль				65%	24.58	52%	358		
		Всего с НР и СП					117.09		1 757		
	
43.	С21.1-06.09-0179 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг(А)-LS, с числом жил - 5 и сечением 10 мм2	1000 м		0.029	45 607.75	1 322.62	266 869.92	7 739	5.85	
		Объем: 28*1.02									
	
44.	С20.5-02.11-0041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Коробка установочная    ip44	10 шт.		0.8	83.10	66.48	53.15	43	0.65	
	
45.	Ц08-03-593-06 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт		0.3	1 542.12	462.63	21 400.86	6 420	13.88	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
45. 1.	З1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	84.768	25.4304	9.920	252.27	180.310	4 585	18.18	
45. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.1	0.63	12.555	7.91	240.132	151	19.13	
45. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	1.056	0.3168	111.99	35.48	833.44	264	7.44	
			(1)			13.50	4.28	258.71	82	19.16	
45. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.044	0.3132	65.71	20.58	594.03	186	9.04	
			(1)			11.60	3.63	221.34	69	19.08	
45. 5.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.31	0.093	30.40	2.83	367.31	34	12.08	
45. 6.	С01.7-15.04-0011	Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм	т	0.00306	0.000918	12 430.00	11.41	134 792.30	124	10.84	
45. 7.	С01.7-15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	4.08	1.224	86.00	105.26	485.52	594	5.65	
45. 8.	С20.5-04.10-0011	Сжимы соединительные	100 шт.	1.02	0.306	100.00	30.60	1 817.71	556	18.18	
		Накладные расходы				95%	247.17	81%	3 836		
		Сметная прибыль				65%	169.12	52%	2 463		
		Всего с НР и СП					878.92		12 719		
	
46.	С Цена Поставщ.	Светильник  настенный   IP54			2			420.00	840		
	
47.	С Цена Поставщ.	Светильник  потолочный IP44			28			400.00	11 200		
	
48.	С Цена Поставщ.	Лампы энергосберегающие  для светильников			30			120.00	3 600		
	
49.	Ц08-03-591-02 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0.08	347.21	27.78	5 886.48	471	16.95	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
49. 1.	З1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	30.912	2.47296	9.920	24.53	180.310	446	18.18	
49. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0048	12.740	0.06	243.762	1	19.13	
49. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00288	111.99	0.32	833.44	2	7.44	
			(1)			13.50	0.04	258.71	1	19.16	
49. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00192	65.71	0.13	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.02	221.34		19.08	
49. 5.	С03.1-01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000252	729.98	0.18	10 988.26	3	15.05	
49. 6.	С20.2-02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00816	270.00	2.20	1 382.07	11	5.12	
		Накладные расходы				95%	23.36	81%	362		
		Сметная прибыль				65%	15.98	52%	232		
		Всего с НР и СП					67.12		1 066		
	
50.	С Цена Поставщ.	Выключатель кнопочного типа со встроенным реле  IP44			8			1 412.00	11 296		
	
51.	Ц08-03-591-01 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт		0.04	487.61	19.50	7 590.59	304	15.59	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
51. 1.	З1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	37.92	1.5168	9.920	15.05	180.310	273	18.18	
51. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0024	12.740	0.03	243.762	1	19.13	
51. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00144	111.99	0.16	833.44	1	7.44	
			(1)			13.50	0.02	258.71		19.16	
51. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00096	65.71	0.06	594.03	1	9.04	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.08	
51. 5.	С01.7-06.05-0041	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм	кг	0.11	0.0044	30.40	0.13	367.31	2	12.08	
51. 6.	С01.7-15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	1.02	0.0408	86.00	3.51	485.52	20	5.65	
51. 7.	С01.7-15.14-0161	Шурупы с полукруглой головкой: 2,5х20 мм	т	0.00016	0.0000064	29 800.00	0.19	160 102.36	1	5.37	
51. 8.	С01.7-15.14-0165	Шурупы с полукруглой головкой: 4x40 мм	т	0.0003	0.000012	12 430.00	0.15	112 557.09	1	9.06	
		Накладные расходы				95%	14.33	81%	222		
		Сметная прибыль				65%	9.80	52%	142		
		Всего с НР и СП					43.63		668		
	
52.	С20.4-01.01-0031 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	10 шт.		0.4	68.00	27.20	502.19	201	7.39	
	
53.	Ц08-03-591-05 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0.02	353.02	7.06	5 992.07	120	17	
		Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2	
53. 1.	З1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	31.488	0.62976	9.920	6.25	180.310	114	18.18	
53. 2.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.06	0.0012	12.740	0.02	243.762		19.13	
53. 3.	Х91-05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.036	0.00072	111.99	0.08	833.44	1	7.44	
			(1)			13.50	0.01	258.71		19.16	
53. 4.	Х91-14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.024	0.00048	65.71	0.03	594.03		9.04	
			(1)			11.60	0.01	221.34		19.08	
53. 5.	С03.1-01.01-0002	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	0.00315	0.000063	729.98	0.05	10 988.26	1	15.05	
53. 6.	С20.2-02.01-0019	Втулки изолирующие	1000 шт.	0.102	0.00204	270.00	0.55	1 382.07	3	5.12	
		Накладные расходы				95%	5.96	81%	92		
		Сметная прибыль				65%	4.08	52%	59		
		Всего с НР и СП					17.09		272		
	
54.	С20.4-01.02-0001 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	10 шт.		0.2	88.80	17.76	1 294.22	259	14.58	

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					9 726.36		138 861	14.28	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 109.91		100 695	19.71	
	. МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ НЕ УЧТЕННЫЕ В РАСЦЕНКАХ -					2 792.11		67 815	24.29	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 19, 21, 23, 26, 28, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 45, 49, 51, 53)					1 168.26		18 128	15.52	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 19, 21, 23, 26, 28, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 45, 49, 51, 53)					799.34		11 638	14.56	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -					7 077.51		130 461	18.43	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 697.51		17 769	10.47	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					205.08		1 310	6.39	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=72 - по стр. 1-4; %=84 - по стр. 6-10; %=80 - по стр. 13, 14)					723.76		11 146	15.4	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1-4; %=48 - по стр. 6-10; %=37 - по стр. 13, 14)					416.50		6 034	14.49	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 837.77		34 949	12.32	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					2 843.87		19 545	6.87	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 5)					256.97		3 977	15.48	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 5)					173.63		2 525	14.54	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					3 274.47		26 047	7.95	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					75.07		852	11.35	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					75.07		852	11.35	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					13 264.82		192 309	14.5	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	283.87	2.14	4 115	14.5	
	ИТОГО					13 548.69		196 424	14.5	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	270.97	2	3 928	14.5	
	ИТОГО					13 819.66		200 352	14.5	
	НДС 18%				18	2 487.54	18	36 063	14.5	
	ВСЕГО С НДС					16 307.20		236 415	14.5	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					2 148.99		33 251	15.47	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 389.47		20 197	14.54	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ «КР МКД»                                       Фаракшина М.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника  СО МКУ «КР МКД»                                       Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)