«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	1 758 988	руб.	Смета на сумму:	1 758 988	руб.	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «Дом Сервис»	
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ /  Ходорович А.В. /	
		
«______»____________________ 2019 г.	«______»____________________ 2019 г.	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
(Локальный сметный расчет)	
по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома № 57-61 по ул. К. Назаровой г. Калининграда. 
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»). 	
Сметная стоимость:	1 758.988	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.944	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	180.608	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-II квартал по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за II квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Минимальные работы	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.008	33 238.91	266	
		Объем: 20*0.04						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.1348	276.630	37	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.62176	162.420	101	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.03608	997.41	36	
			(1)			276.63	10	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.09872	1 300.03	128	
			(1)			276.63	27	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.01584	37.85	1	
		Накладные расходы				104%	144	
		Сметная прибыль				60%	83	
		Всего с НР и СП					492	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.4	17 123.82	6 850	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	3.76	205.930	774	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	27.304	173.530	4 738	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	3.76	533.15	2 005	
			(1)			205.93	774	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	11.28	9.47	107	
		Накладные расходы				104%	5 732	
		Сметная прибыль				60%	3 307	
		Всего с НР и СП					15 890	
	
3.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.54	2 855.99	1 542	
3. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	10.0872	152.890	1 542	
		Накладные расходы				104%	1 604	
		Сметная прибыль				60%	925	
		Всего с НР и СП					4 071	
	
4.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка отмостки	100 м3		0.052	33 238.91	1 728	
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.8762	276.630	242	
4. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	4.04144	162.420	656	
4. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.23452	997.41	234	
			(1)			276.63	65	
4. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.64168	1 300.03	834	
			(1)			276.63	178	
4. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.10296	37.85	4	
		Накладные расходы				104%	934	
		Сметная прибыль				60%	539	
		Всего с НР и СП					3 201	
	
5.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Демонтаж металлических конструкций (столба)	т		0.02	8 593.07	172	
		Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0*0	
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.081	0.08162	284.598	23	
5. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	22.659	0.45318	188.840	86	
5. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.049	0.00098	1 706.35	2	
			(1)			315.05		
5. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.084	0.00168	964.21	2	
			(1)			285.85		
5. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	3.815	0.0763	840.41	64	
			(1)			285.85	22	
5. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.672	0.01344	8.14		
5. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.133	0.00266	1 080.07	3	
			(1)			236.67	1	
5. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.176	0.02352	3.25		
5. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6.734	0.13468	117.38	16	
		Накладные расходы				90%	98	
		Сметная прибыль				72%	78	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					349	
	
6.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза		12.2	42.43	518	
		Объем: 0.8*1.8+(40*0.2*0.08*2.2)+5.2*1.8						
	
7.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		12.2	277.35	3 384	
		Объем: 0.8*1.8+(40*0.2*0.08*2.2)+5.2*1.8						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6)	
8.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.123	54 717.59	6 730	
		Объем: (274)*0.45						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.36526	283.664	1 522	
8. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.85484	156.640	291	
8. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.27182	997.41	1 269	
			(1)			276.63	352	
8. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.09344	1 259.35	5 155	
			(1)			285.85	1 170	
8. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00492	3 276.70	16	
		Накладные расходы				95%	1 722	
		Сметная прибыль				43%	780	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					9 232	
	
9.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		196.8	159.83	31 455	
		Объем: 123*1.6						
	
10.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.548	19 862.09	10 884	
		Объем: (274)*0.2						
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.60624	262.054	1 993	
10. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	8.61456	160.970	1 387	
10. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.96996	1 656.81	1 607	
			(1)			276.63	268	
10. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.35092	1 052.79	2 475	
			(1)			205.93	484	
10. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	3.87984	1 293.78	5 020	
			(1)			295.07	1 145	
10. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.40552	837.91	340	
			(1)			236.67	96	
10. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.74	20.52	56	
		Накладные расходы				142%	4 800	
		Сметная прибыль				81%	2 738	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					18 421	
	
11.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		60.28	567.63	34 217	
		Объем: 54.8*1.10						
	
12.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.274	23 819.88	6 527	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	5.74578	280.487	1 612	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	8.14054	171.800	1 399	
12. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.33154	997.41	331	
			(1)			276.63	92	
12. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.35072	1 656.81	581	
			(1)			276.63	97	
12. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.41384	739.41	1 045	
			(1)			285.85	404	
12. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.3564	849.63	2 002	
			(1)			285.85	674	
12. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.7946	768.26	610	
			(1)			285.85	227	
12. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.49868	837.91	418	
			(1)			236.67	118	
12. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	6.85	20.52	141	
		Накладные расходы				142%	4 276	
		Сметная прибыль				81%	2 439	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					13 242	
	
13.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.274	1 846.15	506	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.6302	285.850	180	
13. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.137	739.41	101	
			(1)			285.85	39	
13. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.3151	849.63	268	
			(1)			285.85	90	
13. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.1781	768.26	137	
			(1)			285.85	51	
		Накладные расходы				142%	256	
		Сметная прибыль				81%	146	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					907	
	
14.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		68.5	2 284.52	156 490	
		Объем: (274)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2284.52	
	
15.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.137	5 764.07	790	
		Объем: 274*0.05						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.67541	219.554	148	
15. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.13015	1 656.81	216	
			(1)			276.63	36	
15. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.54526	1 052.79	574	
			(1)			205.93	112	
		Накладные расходы				142%	210	
		Сметная прибыль				81%	120	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 120	
	
16.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		13.974	2 423.19	33 862	
		Объем: (0.137)*102.0						
	
17.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		27.4	2 444.34	66 975	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.466	226.423	558	
17. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	323.32	196.200	63 435	
17. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.822	1 052.79	865	
			(1)			205.93	169	
17. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	15.618	13.29	208	
17. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.822	837.91	689	
			(1)			236.67	195	
17. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.822	1 080.07	888	
			(1)			236.67	195	
17. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	5.48	20.52	112	
17. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.37	567.63	778	
		Накладные расходы				142%	90 870	
		Сметная прибыль				81%	51 834	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					209 679	
	
18.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		40.8	550.00	22 440	
		Объем: 40*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
19.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		238.68	480.00	114 566	
		Объем: 234*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
20.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0072	54 717.59	394	
		Объем: (80*0.3*0.3)						
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.314064	283.664	89	
20. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.108576	156.640	17	
20. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.074448	997.41	74	
			(1)			276.63	21	
20. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.239616	1 259.35	302	
			(1)			285.85	68	
20. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000288	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	101	
		Сметная прибыль				43%	46	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					540	
	
21.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		11.52	159.83	1 841	
		Объем: 7.2*1.6						
	
22.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.048	19 862.09	953	
		Объем: (80*0.3*0.2)						
22. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.66624	262.054	175	
22. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.75456	160.970	121	
22. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.08496	1 656.81	141	
			(1)			276.63	24	
22. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.20592	1 052.79	217	
			(1)			205.93	42	
22. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.33984	1 293.78	440	
			(1)			295.07	100	
22. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03552	837.91	30	
			(1)			236.67	8	
22. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.24	20.52	5	
		Накладные расходы				142%	420	
		Сметная прибыль				81%	240	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 613	
	
23.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.28	567.63	2 997	
		Объем: 4.8*1.10						
	
24.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.8	34 429.73	27 544	
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.576	283.118	163	
24. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	60.864	169.780	10 333	
24. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.544	964.21	525	
			(1)			285.85	156	
24. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.032	1 080.07	35	
			(1)			236.67	8	
24. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0008	61 408.51	49	
24. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	4.72	3 375.95	15 934	
24. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.048	3 096.39	149	
24. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.136	3 815.92	519	
		Накладные расходы				142%	14 904	
		Сметная прибыль				81%	8 502	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					50 950	
	
25.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		80	346.82	27 746	
		Объем: (0.8)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
26.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.027	54 717.59	1 477	
		Объем: 100*0.27						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.17774	283.664	334	
26. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.40716	156.640	64	
26. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.27918	997.41	278	
			(1)			276.63	77	
26. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.89856	1 259.35	1 132	
			(1)			285.85	257	
26. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00108	3 276.70	4	
		Накладные расходы				95%	378	
		Сметная прибыль				43%	171	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 026	
	
27.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		43.2	159.83	6 905	
		Объем: 27*1.6						
	
28.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.13	19 862.09	2 582	
		Объем: 100*0.13						
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.8044	262.054	473	
28. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.0436	160.970	329	
28. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2301	1 656.81	381	
			(1)			276.63	64	
28. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.5577	1 052.79	587	
			(1)			205.93	115	
28. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.9204	1 293.78	1 191	
			(1)			295.07	272	
28. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0962	837.91	81	
			(1)			236.67	23	
28. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.65	20.52	13	
		Накладные расходы				142%	1 139	
		Сметная прибыль				81%	650	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 370	
	
29.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		14.3	567.63	8 117	
		Объем: 13*1.10						
	
30.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.1	23 819.88	2 382	
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.097	280.487	588	
30. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.971	171.800	510	
30. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.121	997.41	121	
			(1)			276.63	33	
30. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.128	1 656.81	212	
			(1)			276.63	35	
30. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.516	739.41	382	
			(1)			285.85	147	
30. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.86	849.63	731	
			(1)			285.85	246	
30. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.29	768.26	223	
			(1)			285.85	83	
30. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.182	837.91	152	
			(1)			236.67	43	
30. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	2.5	20.52	51	
		Накладные расходы				142%	1 559	
		Сметная прибыль				81%	889	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 831	
	
31.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.1	1 846.15	-185	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
31. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.23	285.850	-66	
31. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.05	739.41	-37	
			(1)			285.85	-14	
31. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.115	849.63	-98	
			(1)			285.85	-33	
31. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.065	768.26	-50	
			(1)			285.85	-19	
		Накладные расходы				142%	-94	
		Сметная прибыль				81%	-53	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					-332	
	
32.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		12.5	2 288.54	28 607	
		Объем: 100*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2288.54	
	
33.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.04	5 764.07	231	
		Объем: 100*0.04						
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.1972	219.554	43	
33. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.038	1 656.81	63	
			(1)			276.63	11	
33. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.1592	1 052.79	168	
			(1)			205.93	33	
		Накладные расходы				142%	61	
		Сметная прибыль				81%	35	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					327	
	
34.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		4.08	2 423.19	9 887	
		Объем: (0.04)*102.0						
	
35.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		10	2 444.34	24 443	
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.9	226.423	204	
35. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	118	196.200	23 152	
35. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.3	1 052.79	316	
			(1)			205.93	62	
35. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	5.7	13.29	76	
35. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.3	837.91	251	
			(1)			236.67	71	
35. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.3	1 080.07	324	
			(1)			236.67	71	
35. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2	20.52	41	
35. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.5	567.63	284	
		Накладные расходы				142%	33 166	
		Сметная прибыль				81%	18 918	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					76 527	
	
36.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		30.6	440.00	13 464	
		Объем: 30*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
37.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		40.8	390.00	15 912	
		Объем: 40*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
38.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		30.6	480.00	14 688	
		Объем: 30*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
39.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.019	54 717.59	1 040	
		Объем: (75)*0.25						
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.82878	283.664	235	
39. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.28652	156.640	45	
39. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.19646	997.41	196	
			(1)			276.63	54	
39. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.63232	1 259.35	796	
			(1)			285.85	181	
39. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00076	3 276.70	2	
		Накладные расходы				95%	266	
		Сметная прибыль				43%	120	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					1 426	
	
40.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.4	159.83	4 859	
		Объем: 19*1.6						
	
41.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.15	19 862.09	2 979	
		Объем: (75)*0.2						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.082	262.054	546	
41. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.358	160.970	380	
41. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2655	1 656.81	440	
			(1)			276.63	73	
41. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.6435	1 052.79	677	
			(1)			205.93	133	
41. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.062	1 293.78	1 374	
			(1)			295.07	313	
41. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.111	837.91	93	
			(1)			236.67	26	
41. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.75	20.52	15	
		Накладные расходы				142%	1 315	
		Сметная прибыль				81%	750	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 044	
	
42.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.5	567.63	9 366	
		Объем: 15*1.10						
	
43.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.038	5 764.07	219	
		Объем: 75*0.05						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.18734	219.554	41	
43. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0361	1 656.81	60	
			(1)			276.63	10	
43. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.15124	1 052.79	159	
			(1)			205.93	31	
		Накладные расходы				142%	58	
		Сметная прибыль				81%	33	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					310	
	
44.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		3.825	2 423.19	9 269	
		Объем: (0.0375)*102.0						
	
45.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.5	2 444.34	18 333	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.675	226.423	153	
45. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	88.5	196.200	17 364	
45. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.225	1 052.79	237	
			(1)			205.93	46	
45. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.275	13.29	57	
45. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.225	837.91	189	
			(1)			236.67	53	
45. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.225	1 080.07	243	
			(1)			236.67	53	
45. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.5	20.52	31	
45. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.375	567.63	213	
		Накладные расходы				142%	24 874	
		Сметная прибыль				81%	14 189	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					57 396	
	
46.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		20.4	440.00	8 976	
		Объем: 20*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
47.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		30.6	390.00	11 934	
		Объем: 30*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
48.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2		25.5	480.00	12 240	
		Объем: 25*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
49.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00504	54 717.59	276	
		Объем: 90*0.2*0.28						
49. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2198448	283.664	62	
49. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0760032	156.640	12	
49. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0521136	997.41	52	
			(1)			276.63	14	
49. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1677312	1 259.35	211	
			(1)			285.85	48	
49. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002016	3 276.70	1	
		Накладные расходы				95%	70	
		Сметная прибыль				43%	32	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					378	
	
50.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		8.064	159.83	1 289	
		Объем: 5.04*1.6						
	
51.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.025	19 862.09	497	
		Объем: (90*0.28*0.1)						
51. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.347	262.054	91	
51. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.393	160.970	63	
51. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04425	1 656.81	73	
			(1)			276.63	12	
51. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.10725	1 052.79	113	
			(1)			205.93	22	
51. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.177	1 293.78	229	
			(1)			295.07	52	
51. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0185	837.91	16	
			(1)			236.67	4	
51. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.125	20.52	3	
		Накладные расходы				142%	219	
		Сметная прибыль				81%	125	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					840	
	
52.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.75	567.63	1 561	
		Объем: 2.5*1.10						
	
53.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.9	14 325.84	12 893	
53. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.648	283.118	183	
53. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	68.472	169.780	11 625	
53. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.612	964.21	590	
			(1)			285.85	175	
53. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.036	1 080.07	39	
			(1)			236.67	9	
53. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0009	61 408.51	55	
53. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.153	3 815.92	584	
		Накладные расходы				142%	16 767	
		Сметная прибыль				81%	9 564	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					39 225	
	
54.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.018	3 096.39	56	
		Объем: (0.9)*(0.06*0.33)						
	
55.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.567	3 375.95	15 418	
		Объем: (0.9)*(5.9*0.86)						
	
56.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		90	193.36	17 402	
		Объем: (0.9)*100.0						
	
	Скамейки, урны	
57.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0018	43 859.20	79	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*2						
57. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.504	156.640	79	
		Накладные расходы				80%	63	
		Сметная прибыль				38%	30	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					172	
	
58.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0018	8 057.03	15	
58. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.096408	150.430	15	
		Накладные расходы				80%	12	
		Сметная прибыль				38%	6	
						=(45*0.85)		
		Всего с НР и СП					33	
	
59.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.288	159.83	46	
		Объем: 0.18*1.6						
	
60.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0018	47 927.91	86	
60. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.032634	276.343	9	
60. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.324	156.640	51	
60. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0324	1 078.50	35	
			(1)			276.63	9	
60. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.0864	3.65		
60. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000234	1 080.07		
			(1)			236.67		
60. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00036	20.52		
		Накладные расходы				105%	63	
		Сметная прибыль				55%	33	
						=(65*0.85)		
		Всего с НР и СП					182	
	
61.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.184	3 375.95	621	
		Объем: 0.0018*102						
	
62.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.102	12 275.82	1 252	
		Объем: (51*2)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
62. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.59466	284.598	169	
62. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	188.840	624	
62. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	1 706.35	12	
			(1)			315.05	2	
62. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	964.21	12	
			(1)			285.85	3	
62. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	840.41	467	
			(1)			285.85	159	
62. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	8.14	1	
62. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	1 080.07	21	
			(1)			236.67	5	
62. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	3.25	1	
62. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	117.38	115	
		Накладные расходы				90%	714	
		Сметная прибыль				72%	571	
						=(85*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 537	
	
63.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		2	13 376.11	26 752	
	
64.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		2	4 100.00	8 200	
		Поправки: М: =4100	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 6) . Парковка.	
65.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.034	54 717.59	1 860	
		Объем: (75)*0.45						
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.48308	283.664	421	
65. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.51272	156.640	80	
65. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.35156	997.41	351	
			(1)			276.63	97	
65. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.13152	1 259.35	1 425	
			(1)			285.85	323	
65. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00136	3 276.70	4	
		Накладные расходы				95%	476	
		Сметная прибыль				43%	215	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 551	
	
66.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		54.4	159.83	8 695	
		Объем: 34*1.6						
	
67.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.15	19 862.09	2 979	
		Объем: (75)*0.2						
67. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.082	262.054	546	
67. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.358	160.970	380	
67. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.2655	1 656.81	440	
			(1)			276.63	73	
67. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.6435	1 052.79	677	
			(1)			205.93	133	
67. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.062	1 293.78	1 374	
			(1)			295.07	313	
67. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.111	837.91	93	
			(1)			236.67	26	
67. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.75	20.52	15	
		Накладные расходы				142%	1 315	
		Сметная прибыль				81%	750	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					5 044	
	
68.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		16.5	567.63	9 366	
		Объем: 15*1.10						
	
69.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.075	23 819.88	1 786	
		Объем: (75)						
69. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.57275	280.487	441	
69. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	2.22825	171.800	383	
69. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.09075	997.41	91	
			(1)			276.63	25	
69. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.096	1 656.81	159	
			(1)			276.63	27	
69. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.387	739.41	286	
			(1)			285.85	111	
69. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.645	849.63	548	
			(1)			285.85	184	
69. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.2175	768.26	167	
			(1)			285.85	62	
69. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.1365	837.91	114	
			(1)			236.67	32	
69. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.875	20.52	38	
		Накладные расходы				142%	1 170	
		Сметная прибыль				81%	667	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					3 624	
	
70.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.075	1 846.15	138	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.1725	285.850	49	
70. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.0375	739.41	28	
			(1)			285.85	11	
70. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.08625	849.63	73	
			(1)			285.85	25	
70. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.04875	768.26	37	
			(1)			285.85	14	
		Накладные расходы				142%	70	
		Сметная прибыль				81%	40	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					247	
	
71.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		18.75	2 284.52	42 835	
		Объем: (75)*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2284.52	
	
72.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.038	5 764.07	219	
		Объем: 75*0.05						
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.18734	219.554	41	
72. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0361	1 656.81	60	
			(1)			276.63	10	
72. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.15124	1 052.79	159	
			(1)			205.93	31	
		Накладные расходы				142%	58	
		Сметная прибыль				81%	33	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					310	
	
73.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		3.825	2 423.19	9 269	
		Объем: (0.0375)*102.0						
	
74.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		7.5	2 444.34	18 333	
74. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.675	226.423	153	
74. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	88.5	196.200	17 364	
74. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.225	1 052.79	237	
			(1)			205.93	46	
74. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.275	13.29	57	
74. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.225	837.91	189	
			(1)			236.67	53	
74. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.225	1 080.07	243	
			(1)			236.67	53	
74. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.5	20.52	31	
74. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.375	567.63	213	
		Накладные расходы				142%	24 874	
		Сметная прибыль				81%	14 189	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					57 396	
	
75.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		61.2	650.00	39 780	
		Объем: 60*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
76.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		15.3	550.00	8 415	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =550	
	
	Установка бортовых камней	
77.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00225	54 717.59	123	
		Объем: (25*0.3*0.3)						
77. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.098145	283.664	28	
77. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.03393	156.640	5	
77. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.023265	997.41	23	
			(1)			276.63	6	
77. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.07488	1 259.35	94	
			(1)			285.85	21	
77. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00009	3 276.70		
		Накладные расходы				95%	31	
		Сметная прибыль				43%	14	
						=(50*0.85)		
		Всего с НР и СП					169	
	
78.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		3.6	159.83	575	
		Объем: 2.25*1.6						
	
79.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.015	19 862.09	298	
		Объем: (25*0.3*0.2)						
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.2082	262.054	55	
79. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.2358	160.970	38	
79. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.02655	1 656.81	44	
			(1)			276.63	7	
79. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.06435	1 052.79	68	
			(1)			205.93	13	
79. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.1062	1 293.78	137	
			(1)			295.07	31	
79. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0111	837.91	9	
			(1)			236.67	3	
79. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.075	20.52	2	
		Накладные расходы				142%	132	
		Сметная прибыль				81%	75	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					505	
	
80.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.65	567.63	937	
		Объем: 1.5*1.10						
	
81.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.25	34 429.73	8 607	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.18	283.118	51	
81. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	19.02	169.780	3 229	
81. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.17	964.21	164	
			(1)			285.85	49	
81. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01	1 080.07	11	
			(1)			236.67	2	
81. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00025	61 408.51	15	
81. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	1.475	3 375.95	4 980	
81. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.015	3 096.39	46	
81. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0425	3 815.92	162	
		Накладные расходы				142%	4 658	
		Сметная прибыль				81%	2 657	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					15 921	
	
82.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		25	346.82	8 671	
		Объем: (0.25)*100.0						
	
83.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 351.25	13 351	
83. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	159.530	6 381	
83. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	464.67	6 970	
		Накладные расходы				115%	7 338	
		Сметная прибыль				77%	4 913	
						=(90*0.85)		
		Всего с НР и СП					25 603	
	
	Устройство гидроизоляции под отмостку	
84.	ГЭСН 08-01-003-07 
(прим)	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2		0.104	12 823.83	1 334	
84. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.2	0.0208	236.670	5	
84. 2.	1-100-39	Средний разряд работы 3,9	чел.-ч	21.2	2.2048	191.150	421	
84. 3.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	1.95	0.2028	118.97	24	
84. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.2	0.0208	1 080.07	22	
			(1)			236.67	5	
84. 5.	01.2.01.02-0054	Битумы нефтяные строительные марки: БН-90/10	т	0.016	0.001664	25 283.97	42	
84. 6.	01.2.03.03-0013	Мастика битумная кровельная горячая	т	0.24	0.02496	27 280.11	681	
84. 7.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.024	0.002496	56 980.82	142	
84. 8.	01.7.20.08-0051	Ветошь	кг	0.1	0.0104	41.36		
		Накладные расходы				122%	520	
		Сметная прибыль				68%	290	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					2 143	
	
85.	ГЭСН 08-01-007-01 
(прим.)	Устройство прокладочной гидроизоляции фундаментов рулонными материалами (с заводом на стену)	100 м2		0.484	524.24	254	
85. 1.	З1000-0001	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.001	0.000484	236.670		
85. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	3.19	1.54396	164.000	253	
85. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.001	0.000484	1 080.07	1	
			(1)			236.67		
		Накладные расходы				122%	309	
		Сметная прибыль				68%	172	
						=(80*0.85)		
		Всего с НР и СП					735	
	
86.	12.1.02.13-0001	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С- РМ	м2		53.196	68.76	3 658	
		Объем: 48.36*1.1						
	
	Устройство водоотводных лотков	
87.	ГЭСН 27-07-005-02 
(прим)	Устройство водоотводных лотков (350*250*80мм - 22м)-63шт	10 м2		0.55	2 444.34	1 344	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.0495	226.423	11	
87. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	6.49	196.200	1 273	
87. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.0165	1 052.79	17	
			(1)			205.93	3	
87. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.3135	13.29	4	
87. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.0165	837.91	14	
			(1)			236.67	4	
87. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.0165	1 080.07	18	
			(1)			236.67	4	
87. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.11	20.52	2	
87. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.0275	567.63	16	
		Накладные расходы				142%	1 823	
		Сметная прибыль				81%	1 040	
						=(95*0.85)		
		Всего с НР и СП					4 207	
	
88.	05.1.01.10-0101	Лотки железобетонные водопропускные	м3		0.441	14 373.54	6 339	
		Объем: 0.35*0.25*0.08*63						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 044 711	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					983 720	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					613 678	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-4; %=95 - по стр. 8, 20, 26, 39, 49, 65, 77; %=142 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 51, 53, 67, 69, 70, 72, 74, 79, 81, 87; %=80 - по стр. 57, 58; %=105 - по стр. 60; %=115 - по стр. 83; %=122 - по стр. 84, 85)					248 663	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4; %=43 - по стр. 8, 20, 26, 39, 49, 65, 77; %=81 - по стр. 10, 12, 13, 15, 17, 22, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 41, 43, 45, 51, 53, 67, 69, 70, 72, 74, 79, 81, 87; %=38 - по стр. 57, 58; %=55 - по стр. 60; %=77 - по стр. 83; %=68 - по стр. 84, 85)					142 246	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 374 629	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					1 424	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 5, 62)					812	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 5, 62)					649	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 885	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					59 567	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					59 567	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 437 081	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	28 742	
	Итого с непредвиденными расходами					1 465 823	
	НДС 20%				20	293 165	
	ВСЕГО С НДС					1 758 988	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					249 475	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					142 895	

Составил:	Вед.инженер СО МКУ "КР МКД":                     Глущенко Н.И.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Начальник СО МКУ "КР МКД":                      Дощук Т.Ю.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)