|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
|  | | | |  | | |
|  | | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | |
|  | | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 200\_\_г. | | |
|  | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | |  | | | | |
|  | | | | | | |
| Объект: | | многоквартирного дома №80в по ул. Аллея Смелых | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | | |
| к дефектной ведомости № 1 | | | | | | |
| На капитальный ремонт крыши | | | | | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 3.29 |
| 2. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 3.29 |
| 3. | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 3.29 |
| 4. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 1.05 |
| 5. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 0.42 |
| 6. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 0.7 |
| 7. | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 11 |
| 8. | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 3.29 |
| 9. | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 68.103 |
| 10. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 3.29 |
| 11. | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 411.25 |
| 12. | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 3.29 |
| 13. | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 30 |
| 14. | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали желобов | 100 м труб и покрытий | 0.42 |
| 15. | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 0.42 |
| 16. | (прим)Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 0.42 |
| 17. | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 0.32 |
| 18. | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.08 |
| 19. | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 20. | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.04 |
| 21. | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.32 |
| 22. | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.02 |
| 23. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.084 |
| 24. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (3 канала) | 100 м труб | 0.02 |
| 25. | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 | 1000 шт. | 0.088 |
| 26. | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 0.1 |
| 27. | Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.1 |
| 28. | Устройство мелких покрытий (оголовник) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0.0216 |
| 29. | (прим) Разборка утепления покрытий керамзитом | 1 м3 утеплителя | 18 |
| 30. | Покрытие пленкой стен и кровель | 100 м2 покрытия | 1.2 |
| 31. | Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) | м2 | 150 |
| 32. | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо | 1 м3 изоляции | 18 |
| 33. | "ISOVER" КТ 40 | м3 | 18.36 |
| 34. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 58.45 |
| 35. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 58.45 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |