«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК старый Город»	
	 	
___________________   /  С.Б.Русович /	___________________   /  Е.В.Шулепко /	
	
 «____»_________________2014г.                                         «_____»________________2014г.	

Объект:	

г.Калининград, ул.Розы Люксембург №1-1а	

В Е Д О М О С Т Ь  О Б Ъ Е М О В  Р А Б О Т	
на капитальный ремонт междуэтажного перекрытия, подвала, хозяйственно-бытовой канализации, холодного водоснабжения, освещение (по решению суда)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

	Раздел1. Ремонт междуэтажного перекрытия			
	Демонтажные работы			
1	Разборка деревянных перегородок из гипсовых, шлакобетонных и фибролитовых плит	100 м2	0,215	
2	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100 м2 покрытия	0,326	
3	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,163	
4	Разборка оснований покрытия полов дощатых	100 м2 основания	0,326	
5	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок	100 м2 подшивки	0,326	
6	Разборка балок деревянных	1 конструкция	8	
                           	Ремонт перекрытия			
7	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	2,15	
8	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т металлоконструкций перемычек	0,01066	
9	Укладка металлических балок в перекрытиях междуэтажных	1 т балок	2,304	
10	Стоимость балок	т	2,0608	
11	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,2432	
12	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 12 мм длиной 200 мм	т	0,01536	
13	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94	
14	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,94	
15	Штукатурка по сетке без устройства каркаса балок, толщина слоя 20мм	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,785	
16	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,327	
17	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,327	
18	Устройство покрытий из брусков	100 м2 покрытия	0,327	
19	Бруски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины тип БП-27,толщиной 27 мм, шириной без гребня от 50 до 60 мм	м3	0,2	
20	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхности	0,327	
21	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	100 м2 изолируемой поверхности	0,327	
22	Плиты минераловатные «Лайт-Баттс» ROCKWOOL, толщина 50 мм	м2	32,7	
23	Устройство покрытий из брусков	100 м2 покрытия	0,327	
24	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	100 м2 покрытия	0,327	
25	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,237	
26	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,43	
27	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,43	
28	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тиснеными и плотными	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,43	
29	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	2,6342	
30	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 5 км. (класс груза 1)	т	2,6342	
	Раздел 2. Ремонт подвала			
	Демонтажные работы			
1	Водоотлив из подвала ручными насосами  Объем: 3,18*13,66*0,5	100 м3 воды	0,2172	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100 м2	0,595	
3	Разборка покрытий полов цементных	100 м2 покрытия	0,402	
4	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,04152
(1,499+2,653)/100	
5	Погрузка Мусор строительный	т	4,152	
6	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т	4,152	
	Полы			
7	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	1 м3 изоляции	6,03
40,2*0,15	
8	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,402	
9	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,47
(40,2+6,8)/100	
10	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,47	
11	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,402	
12	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	0,402	
	Внутренняя отделка			
13	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	59,5	
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,595	
15	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ	кг	7,7	
16	Перетирка поверхности внутренних помещений (Заделка трещин)	100 м2 перетертой поверхности	0,595	
17	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей : толщиной слоя 2 мм	100 м2 изолируемой поверхности	0,595	
18	Смесь сухая гидроизоляционная проникающая Гидротэкс-В	кг	187,4	
19	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,595	
                           	Наружная гидроизоляция стен			
20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2   Объем: 0,6*0,5*43,1	100 м3 грунта	0,1293
(0,6*0,5*43,1)/100	
21	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0,1293	
22	Ремонт обмазочной изоляции фундаментов	100 м2	0,3017	
                           	Отмостка			
23	Устройство основания под фундаменты песчаного  Объем:43,1*0,1*1	1 м3 основания	4,31
43,1*0,1	
24	Устройство бетонной отмостки  Объем:43,1*0,12	1 м3 подстилающего слоя	5,172
43,1*0,12	
25	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	5,275	
	Ремонт хоз-бытовой канализации			
	Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов канализации из ПВХ труб  диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,09	
2	Разборка трубопроводов канализации из ПВХ труб   диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,06	
	Хозяйственно-бытовая канализация К-1			
3	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм	100 м трубопровода	0,115	
4	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 50 мм	м	11,48	
5	Детали крепления стальные	кг	1,61	
6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0,09	
7	Труба ПВХ диам.100мм  Вавин	м	8,982	
8	Детали крепления стальные	кг	1,26	
9	Установка полиэтиленовых фасонных частей тройников	10 фасонных частей	0,5	
10	Тройник  диам.50 мм  ПВХ	шт	2	
11	Тройник  диам.110х50х50/67 гр.  ПВХ	шт	2	
12	Тройник  67 гр. Диам.110  ПВХ	шт	1	
13	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	1,4	
14	Отвод 90 гр. Диам.50 мм  ПВХ	шт	2	
15	Отвод 45 гр. Диам.50 мм  ПВХ	шт	4	
16	Отвод 45 гр. Диам.110 мм  ПВХ	шт	6	
17	Заглушка диам.50мм	шт	2	
18	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 500 см2 (подвал)	100 отверстий	0,01	
19	Гильза диам.150мм L=1000мм	шт	1	
	Септик для очистки сточных вод			
20	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0929	
21	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0,0502	
22	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0,02	
23	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	1 км трубопровода	0,004	
24	Труба ПВХ диам.100мм  Вавин	м	4,04	
25	Монтаж оборудования на открытой площадке, масса оборудования 0,5 т  ( 0,289 тн)	1 шт.	1	
26	Установка ЭКО-М-1 в комплекте с компрессором и юбкой под пригруз	шт	1	
27	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,0427	
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т	8,785
5,02*1,75	
	                           Фильтрационный колодец			
29	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0,0628	
30	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0,0628	
31	Устройство основания под колодец гравийного	10 м3 основания	0,628	
32	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,066	
33	Плита ПП-1	шт	1	
34	Кольца колодцев КСф10.10	шт	2	
35	Кольцо КО-6	шт	1	
36	Люк чугунный тип «Л»	шт	1	
37	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 10 км. (класс груза 1)	т	10,99
6,28*1,75	
38	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах мокрых	1 врезка	1	
	Ремонт холодного водоснабжения			
	Демонтажные работы			
1	Разборка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм.	100 м трубопровода	0,13	
	Холодное водоснабжение			
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-полимерных труб диаметром 15 мм	100 м трубопровода	0,14	
3	Трубы Pex-Al-Pex  диаметром 16 мм	м	13,1	
4	Тройник зажимной диам.16мм	шт	2	
5	Вентиль шаровой 1/2» РВ	шт	4	
6	Отвод зажимной диам.16мм	шт	4	
7	Муфта 16х1/2» РН	шт	7	
8	Колено с фланцем 16х1/2»	шт	2	
9	Кран шаровой угловой 1/2» РН	шт	2	
10	Гильза диам.150мм L=1000мм	шт	1	
11	Детали крепления стальные	кг	1,96	
	
Ремонт электроосвещения			
	Демонтажные работы			
1	Демонтаж скрытой электропроводки	100 м	0,5	
2	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,04	
3	Демонтаж светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,02	
	Сети освещения			
4	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1	
5	Провод YDY 3х1,5 мм2	м	103
100*1,03	
6	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,08	
7	Выключатель одноклавишный IP20	шт.	8	
8	Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,1	
9	Розетка 16А	шт.	10	
10	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт.	0,04	
11	Светильник OTE 3 E27 круг мал. IP20 (G3),	шт.	4	
12	Лампы энергосберегающие 100Вт,	шт.	4	

Составил:	______________________________	
Проверил:	______________________________