«СОГЛАСОВАНО»	
«УТВЕРЖДАЮ»	

Директор МКУ ГО «Город Калининград»
«Капитальный ремонт многоквартирных домов»	
Исполнительный директор ООО «ЖЭУ №-14»

	

________________ / Русович С.Б. /	
________________ / Бойкова Н. В. /	

	

«______»____________________ 2014г.	
«______»____________________ 2014г.	

Дефектная ведомость	
на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома №2-4 по ул. Старорусской	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-04	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.95	
2.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.98	
3.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.91	
4.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.65	
5.	Е58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.95	
6.	Е12-01-007-02	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	100 м2 кровли	4.95	
7.	Цена поставщика.	Лист безасбестовый волнистый  "Этернит"	м2	633.6	
8.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.95	
9.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	102.465	
10.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.04	
11.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0576	
12.	С203-0955	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	5.76	
13.	Е58-3-1	Разборка  желобов	100 м труб и покрытий	0.65	
14.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.65	
15.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.36	
16.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
17.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
18.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.36	
19.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
20.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.14	
21.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.588	
22.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 ( 4 канала)	100 м труб	0.14	
23.	С404-0007	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.924	
24.	Е46-02-009-04	Отбивка штукатурки с поверхностей столбов, колонн, пилястр кирпичных	100 м2	0.42	
25.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.42	
26.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	23.53	
27.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	23.53	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Инженер-сметчик Леонтьев М. А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)