|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013г. |
|  |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на выполнение работ в порядке ранее исполненных обязательств на капитальный ремонт крыши МКД по ул. Батальной, 75 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Кровля** |
|  |
| 1. | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей | 1 м2 | 1219 |
| 2. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 12.19 |
| 3. | Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный) | м2 | 1414.04 |
| 4. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком | 100 м примыканий | 2.31 |
| 5. | Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный) | м2 | 436.59 |
| 6. | Установка дефлекторов | 1 дефлектор | 30 |
| 7. | Дефлектор диаметром 50 мм | шт | 30 |
| 8. | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 12 |
| 9. | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов карнизных свесов (в желоба) | 100 м покрытия | 0.72 |
| 10. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.048 |
| 11. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4.8 |
| 12. | Блок дверной металлический | м2 | 4.8 |
|  |
|  | **Раздел 2. Устройство парапетов** |
|  |
| 13. | Смена обделок из листовой стали (отливов) шириной до 0,4 м | 100 м | 2.31 |
| 14. | Проливка горячей битумной мастикой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.462 |
| 15. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 кровли | 0.462 |
| 16. | Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -П (прокладочный) | м2 | 53.59 |
| 17. | Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный) | м2 | 52.67 |
| 18. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,7 м (обшивка стен парапетов) | 100 м | 1.155 |
|  |
|  | **Раздел 3. Ремонт вентканалов** |
|  |
| 19. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 1.92 |
| 20. | Штукатурка вентканалов и выходов на кровлю | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.92 |
| 21. | Окраска вентканалов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.92 |
| 22. | Смена обделок из листовой стали (парапетов без обделки боковых стенок) шириной до 1 м | 100 м | 0.953 |
| 23. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.058 |
| 24. | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 1 |
| 25. | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 1 |
| 26. | Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 1.058 |
|  |
|  | **Раздел 4. Козырьки балконов, подъездов** |
|  |
| 27. | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытия | 0.49 |
| 28. | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.49 |
| 29. | Проливка кровли горячей мастикой | 100 м2 кровли | 0.49 |
| 30. | Горячая мастика | т | 0.196 |
| 31. | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.49 |
| 32. | Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный) | м2 | 56.84 |
| 33. | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам без фартуков | 100 м примыканий | 0.62 |
| 34. | Материал рулонный кровельный ЭКОРУБИТ -К (бронированный) | м2 | 156.24 |
| 35. | Смена обделок из листовой стали ( карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.54 |
| 36. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 4.675 |
| 37. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1) | т | 4.675 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |