«УТВЕРЖДАЮ»	«СОГЛАСОВАНО»	
Смета на сумму:	1 511 761	руб.	Смета на сумму:	1 511 761	руб.	
		
Директор ООО «УК Ремикс»
	Директор МКУ «КР МКД»	
________________ / В.А. Тишковец /	________________ / С.Б. Русович /	
		
«05» сентября 2018 г.	«05» сентября 2018 г.	
	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 	
на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Батальная, д. 73 (дополнительные работы)
(по муниципальной программе «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	
Сметная стоимость:	1 511.761	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.802	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	140.565	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 4кв.2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 3 (приказы Минстроя России №№ 1575/пр, 9/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	Раздел 1.  МКД по ул.Батальная,73	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных толщ. 4см	100 м3		1.784	31 377.16	55 977	
		Объем: 4460*0.04						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	30.0604	268.820	8 081	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	138.65248	152.740	21 178	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	8.04584	935.23	7 525	
			(1)			268.82	2 163	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	22.01456	1 233.16	27 147	
			(1)			268.82	5 918	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	3.53232	35.92	127	
		Накладные расходы				88%	25 748	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	14 044	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					95 769	
	
2.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании  БР 100.20.8	100 м		2.36	16 033.58	37 839	
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	22.184	200.120	4 439	
2. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	161.0936	163.200	26 290	
2. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	22.184	493.44	10 946	
			(1)			200.12	4 439	
2. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	66.552	9.05	602	
		Накладные расходы				88%	27 042	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	14 750	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					79 630	
	
3.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		329.427	39.92	13 151	
		Объем: 178.4*1.8+(236*0.2*0.08*2.2)						
	
4.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		329.427	262.99	86 636	
		Объем: 178.4*1.8+(236*0.2*0.08*2.2)						
	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
5.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03591	51 564.61	1 852	
		Объем: 133*0.27						
5. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.5663942	268.820	421	
5. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.5415228	147.310	80	
5. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3713094	935.23	347	
			(1)			268.82	100	
5. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.1950848	1 188.38	1 420	
			(1)			268.82	321	
5. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0014364	3 090.35	4	
		Накладные расходы				81%	406	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	170	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 428	
	
6.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		57.456	151.56	8 708	
		Объем: 35.91*1.6						
	
7.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.1729	18 517.68	3 202	
		Объем: 133*0.13						
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.399852	254.662	611	
7. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.717988	151.380	411	
7. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.306033	1 543.79	472	
			(1)			268.82	82	
7. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.741741	964.28	715	
			(1)			200.12	148	
7. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.224132	1 215.15	1 488	
			(1)			286.75	351	
7. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.127946	760.62	97	
			(1)			229.99	29	
7. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.8645	20.52	18	
		Накладные расходы				121%	1 237	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	664	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 103	
	
8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		19.019	523.12	9 949	
		Объем: 17.29*1.10						
	
9.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.133	22 274.28	2 962	
9. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	2.78901	265.450	740	
9. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	3.95143	161.570	638	
9. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.16093	935.23	151	
			(1)			268.82	43	
9. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.17024	1 543.79	263	
			(1)			268.82	46	
9. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.68628	691.29	474	
			(1)			268.82	184	
9. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.1438	791.87	906	
			(1)			268.82	307	
9. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.3857	721.34	278	
			(1)			268.82	104	
9. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.24206	760.62	184	
			(1)			229.99	56	
9. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	3.325	20.52	68	
		Накладные расходы				121%	1 667	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	896	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					5 525	
	
10.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.133	1 725.17	-229	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.3059	268.820	-82	
10. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.0665	691.29	-46	
			(1)			268.82	-18	
10. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.15295	791.87	-121	
			(1)			268.82	-41	
10. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.08645	721.34	-62	
			(1)			268.82	-23	
		Накладные расходы				121%	-99	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-53	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-382	
	
11.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		16.625	2 066.43	34 354	
		Объем: 133*0.1*1.25						
	
12.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0532	5 304.43	282	
		Объем: 133*0.04						
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.262276	213.358	56	
12. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.05054	1 543.79	78	
			(1)			268.82	14	
12. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.211736	964.28	204	
			(1)			200.12	42	
		Накладные расходы				121%	68	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	36	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					386	
	
13.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		5.426	2 154.36	11 690	
		Объем: (0.0532)*102.0						
	
14.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		13.3	2 297.87	30 562	
14. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.197	220.033	263	
14. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	156.94	184.510	28 957	
14. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.399	964.28	385	
			(1)			200.12	80	
14. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.581	13.20	100	
14. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.399	760.62	303	
			(1)			229.99	92	
14. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.399	1 037.49	414	
			(1)			229.99	92	
14. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.66	20.52	55	
14. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.665	523.12	348	
		Накладные расходы				121%	35 356	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	18 993	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					84 911	
	
15.	С3 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		135.66	380.00	51 551	
		Объем: 133*1.02						
	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
16.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0056	51 564.61	289	
		Объем: (100*0.28*0.2)						
16. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.244272	268.820	66	
16. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.084448	147.310	12	
16. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.057904	935.23	54	
			(1)			268.82	16	
16. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.186368	1 188.38	221	
			(1)			268.82	50	
16. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000224	3 090.35	1	
		Накладные расходы				81%	63	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	27	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					379	
	
17.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		8.96	151.56	1 358	
		Объем: 5.6*1.6						
	
18.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.028	18 517.68	518	
		Объем: (100*0.28*0.1)						
18. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.38864	254.662	99	
18. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.44016	151.380	67	
18. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04956	1 543.79	77	
			(1)			268.82	13	
18. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.12012	964.28	116	
			(1)			200.12	24	
18. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.19824	1 215.15	241	
			(1)			286.75	57	
18. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02072	760.62	16	
			(1)			229.99	5	
18. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.14	20.52	3	
		Накладные расходы				121%	201	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	108	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					827	
	
19.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.08	523.12	1 611	
		Объем: 2.8*1.10						
	
20.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1	13 358.27	13 358	
20. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.72	266.663	192	
20. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	76.08	159.670	12 148	
20. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.68	874.68	595	
			(1)			268.82	183	
20. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.04	1 037.49	41	
			(1)			229.99	9	
20. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.001	57 689.15	58	
20. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.17	3 038.87	517	
		Накладные расходы				121%	14 931	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	8 021	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					36 310	
	
21.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.0198	2 983.71	59	
		Объем: (1.0)*(0.06*0.33)						
	
22.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		5.074	3 276.39	16 624	
		Объем: (1.0)*(5.9*0.86)						
	
23.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		100	178.10	17 810	
		Объем: (1.0)*100.0						
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Установка бортовых камней (БР 100.30.15)	
24.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01224	51 564.61	631	
		Объем: (136*0.3*0.3)						
24. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5339088	268.820	144	
24. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1845792	147.310	27	
24. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1265616	935.23	118	
			(1)			268.82	34	
24. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4073472	1 188.38	484	
			(1)			268.82	110	
24. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004896	3 090.35	2	
		Накладные расходы				81%	139	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	58	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					828	
	
25.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.584	151.56	2 968	
		Объем: 12.24*1.6						
	
26.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.0816	18 517.68	1 511	
		Объем: (136*0.3*0.2)						
26. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.132608	254.662	288	
26. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.282752	151.380	194	
26. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.144432	1 543.79	223	
			(1)			268.82	39	
26. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.350064	964.28	338	
			(1)			200.12	70	
26. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.577728	1 215.15	702	
			(1)			286.75	166	
26. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.060384	760.62	46	
			(1)			229.99	14	
26. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.408	20.52	8	
		Накладные расходы				121%	583	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	313	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					2 408	
	
27.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.976	523.12	4 696	
		Объем: 8.16*1.10						
	
28.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.36	32 868.00	44 700	
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.9792	266.663	261	
28. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	103.4688	159.670	16 521	
28. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9248	874.68	809	
			(1)			268.82	249	
28. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0544	1 037.49	56	
			(1)			229.99	13	
28. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00136	57 689.15	78	
28. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.024	3 276.39	26 290	
28. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0816	2 983.71	243	
28. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2312	3 038.87	703	
		Накладные расходы				121%	20 306	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	10 908	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					75 915	
	
29.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		136	341.55	46 451	
		Объем: (1.36)*100.0						
	
	Устройство асфальтобетонного покрытия  (тип 3)	
30.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0446	51 564.61	2 300	
		Объем: 446*0.1						
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.945452	268.820	523	
30. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.672568	147.310	99	
30. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.461164	935.23	431	
			(1)			268.82	124	
30. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.484288	1 188.38	1 764	
			(1)			268.82	399	
30. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001784	3 090.35	6	
		Накладные расходы				81%	504	
						=(95.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				34%	211	
						=(50*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					3 015	
	
31.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		71.36	151.56	10 815	
		Объем: 44.6*1.6						
	
32.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.446	22 274.28	9 934	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.35262	265.450	2 483	
32. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	13.25066	161.570	2 141	
32. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.53966	935.23	505	
			(1)			268.82	145	
32. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.57088	1 543.79	881	
			(1)			268.82	153	
32. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.30136	691.29	1 591	
			(1)			268.82	619	
32. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.8356	791.87	3 037	
			(1)			268.82	1 031	
32. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.2934	721.34	933	
			(1)			268.82	348	
32. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.81172	760.62	617	
			(1)			229.99	187	
32. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	11.15	20.52	229	
		Накладные расходы				121%	5 595	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 006	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					18 535	
	
33.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.446	1 725.17	-769	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
33. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-1.0258	268.820	-276	
33. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.223	691.29	-154	
			(1)			268.82	-60	
33. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.5129	791.87	-406	
			(1)			268.82	-138	
33. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.2899	721.34	-209	
			(1)			268.82	-78	
		Накладные расходы				121%	-334	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	-179	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					-1 282	
	
34.	02.2.04.04-0005	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3		55.75	2 066.43	115 203	
		Объем: 446*0.1*1.25						
	
35.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.3568	391.54	140	
		Объем: 446*0.8/1000						
35. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.235488	215.055	51	
35. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.117744	1 186.49	140	
			(2)			430.11	51	
		Накладные расходы				121%	62	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	33	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					235	
	
36.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.3675	18 523.79	6 807	
		Объем: (0.3568)*1.03						
	
37.	ГЭСН 27-06-020-08	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.446	25 004.26	11 152	
37. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.18	8.55428	273.593	2 340	
37. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.0818	181.930	3 108	
37. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.05	0.0223	874.68	20	
			(1)			268.82	6	
37. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.42274	1 322.78	1 882	
			(1)			286.75	408	
37. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6244	18.66	12	
37. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.76616	541.83	957	
			(1)			229.99	406	
37. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.13346	806.62	4 141	
			(1)			286.75	1 472	
37. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.17394	760.62	132	
			(1)			229.99	40	
37. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.03568	1 037.49	37	
			(1)			229.99	8	
37. 10.	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0.00278	0.00123988	54 972.66	68	
37. 11.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0892	20.52	2	
37. 12.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.00214	0.00095444	50 201.92	48	
37. 13.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.29	0.12934	5 768.85	746	
		Накладные расходы				121%	6 592	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 541	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					21 285	
	
38.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		41.79	3 277.14	136 952	
		Объем: (0.446)*93.7						
	
39.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0048	23 218.80	111	
		Объем: (0.446)*0.0108						
	
40.	ГЭСН 27-06-021-08	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять (до 5см) или исключать: к норме 27-06-020-08	1000 м2		0.446	32.75	15	
		Начисления: Н5= 2, Н48= 2	
40. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.08028	181.930	15	
		Накладные расходы				121%	18	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	10	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					43	
	
41.	04.2.01.02-0012	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для пористого асфальтобетона щебеночные и гравийные), марка: II	т		10.4364	3 277.14	34 202	
		Объем: (0.446)*11.7						
		Начисления: Н48= 2	
	
42.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0012	23 218.80	28	
		Объем: (0.446)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
43.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.1338	391.54	52	
		Объем: 446*0.3/1000						
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.088308	215.055	19	
43. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.044154	1 186.49	52	
			(2)			430.11	19	
		Накладные расходы				121%	23	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	12	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					87	
	
44.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.1378	18 523.79	2 553	
		Объем: (0.1338)*1.03						
	
45.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.446	24 188.62	10 788	
45. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	8.52752	273.690	2 334	
45. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.0818	181.930	3 108	
45. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01338	874.68	12	
			(1)			268.82	4	
45. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.42274	1 322.78	1 882	
			(1)			286.75	408	
45. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6244	18.66	12	
45. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.76616	541.83	957	
			(1)			229.99	406	
45. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.13346	806.62	4 141	
			(1)			286.75	1 472	
45. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.17394	760.62	132	
			(1)			229.99	40	
45. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01784	1 037.49	19	
			(1)			229.99	4	
45. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0892	20.52	2	
45. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0027652	50 201.92	139	
45. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0669	5 768.85	386	
		Накладные расходы				121%	6 585	
						=(142.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				65%	3 537	
						=(95*0.85* (0.8))		
		Всего с НР и СП					20 910	
	
46.	04.2.01.01-0037	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т		43.0836	3 942.49	169 857	
		Объем: (0.446)*96.6						
	
47.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т		0.0048	23 218.80	111	
		Объем: (0.446)*0.0108						
	
48.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		9	336.78	3 031	
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.45	229.990	103	
48. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	15.66	154.230	2 415	
48. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.45	1 037.49	467	
			(1)			229.99	103	
48. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.072	2 067.77	149	
		Накладные расходы				88%	2 216	
						=(104.0* (0.85))		
		Сметная прибыль				48%	1 209	
						=(60.0* (0.8))		
		Всего с НР и СП					6 455	
	
49.	05.1.01.09-0041	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.		18	692.00	12 456	
		Объем: (9.0)*2.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 026 808	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					903 172	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					68 234	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 48; %=81 - по стр. 5, 16, 24, 30; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45)					148 908	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 48; %=34 - по стр. 5, 16, 24, 30; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45)					80 316	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 132 396	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 636	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					1 256 032	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	25 121	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 281 153	
	НДС 18%				18	230 608	
	ВСЕГО С НДС					1 511 761	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					148 908	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					80 316	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					1 026 808	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					903 172	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					68 234	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 2, 48; %=81 - по стр. 5, 16, 24, 30; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45)					148 908	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 2, 48; %=34 - по стр. 5, 16, 24, 30; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 40, 43, 45)					80 316	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 132 396	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 636	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					123 636	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					1 256 032	
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%				2	25 121	
	ВСЕГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ					1 281 153	
	НДС 18%				18	230 608	
	ВСЕГО С НДС					1 511 761	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					148 908	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					80 316	

Составил:	Вед. инженер СО МКУ «КР МКД»                                         Смородина Т.С.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника СО МКУ «КР МКД»                                      Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)