«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Объект:	Благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Брамса,27-29	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на благоустройство дворовой территории МКД г.Калининград, ул.Брамса,27-29	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Основные работы	
	
1.	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных дорог с помощью молотков отбойных , толщ.4 см	100 м3 конструкций	0.038	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.2	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	7.54	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 7 км	1 т груза	7.54	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.1172	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	187.52	
7.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.1172	
8.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.586	
9.	Песок природный для строительных работ средний	м3	64.46	
10.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.293	
11.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.1465	
12.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-14.94	
13.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	14.94	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	29.3	
15.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	298.86	
16.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0062	
17.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	9.92	
18.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0062	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0358	
20.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.94	
21.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.33	
22.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	33	
23.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м бортового камня	0.57	
24.	Раствор готовый кладочный цементный марки 100	м3	0.011286	
25.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	2.89218	
26.	Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	57	
27.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.07	
28.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0042	
29.	Песок природный для строительных работ средний	м3	0.46	
30.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий, без стоимости	100 м бортового камня	0.07	
31.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	1 колодец	2	
32.	Устройство средств технического регулирования	100 п. м	0.1	
	
	Раздел 2.  Дополнительные работы	
	
33.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.0768	
34.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	122.88	
35.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.0768	
36.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.384	
37.	Песок природный для строительных работ средний	м3	42.24	
38.	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2): однослойных	1000 м2 основания	0.192	
39.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3 добавок в рыхлом состоянии	0.096	
40.	Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50%	м3	-9.79	
41.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	9.79	
42.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	19.2	
43.	Плитка тротуарная (М400), (типа кирпич), размер 200х100х80 мм, серая	м2	195.84	
44.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3 грунта	0.00504	
45.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км	1 т груза	8.06	
46.	Работа на отвале, группа грунтов: 1	1000 м3 грунта	0.00504	
47.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0.0336	
48.	Песок природный для строительных работ средний	м3	3.7	
49.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0.56	
50.	Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	56	
51.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.7	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)