|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | | | |
| Смета на сумму: | 715 657 | | руб. | Смета на сумму: | 715 657 | руб. | | |
|  | | | |  | | | | |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | | Ген. директор ООО «УЮТ» | | | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.С. Баранова / | | | | |
|  | | | |  | | | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | | | | |
|  | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| Объект: | | Многоквартирный дом №№ 19а-19б по ул.Леонова г.Калининград | | | | | | |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА** | | | | | | | | |
| (Локальный сметный расчет) | | | | | | | | |
| на ремонт подвальных помещений МКД (по решению суда) | | | | | | | | |
| Сметная стоимость: | | | | | | | **715.657** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | | | | | | | **1.144** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | | | | | | | **158.227** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива,  Наименование,  Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | | | Базисная стоимость всего | | | Индекс / Цена | | Текущая стоимость всего | | |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 1. Потолки и стены** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 1.85 | 188.95 | 188.95 |  | 350 | 350 |  | 14.4 | 1 | 5 034 | 5 034 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 347 |  |  |  | 84% | 4 229 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 210 |  |  |  | 48% | 2 416 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 907 |  |  |  |  | 11 679 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 1.85 | 57.10 | 31.22 |  | 106 | 58 |  | 14.4 | 1 | 1 025 | 832 |  |
| 25.88 |  | 48 |  | 4.03 | 1 | 193 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 46 |  |  |  | 68% | 566 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 29 |  |  |  | 40% | 333 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 181 |  |  |  |  | 1 924 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | ТЕР 15-02-016-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.85 | 2 203.33 | 1 002.02 | 180.42 | 4 076 | 1 854 | 334 | 14.4 | 10.16 | 38 301 | 26 694 | 3 391 |
| 1 020.89 | 103.89 | 1 889 | 192 | 4.35 | 14.4 | 8 216 | 2 768 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 944 |  |  |  | 80% | 23 570 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 962 |  |  |  | 37% | 10 901 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 981 |  |  |  |  | 72 772 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | ТЕРр 53-14-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором, 10 м трещин | 3.2 | 37.19 | 25.77 |  | 119 | 82 |  | 14.41 | 1 | 1 386 | 1 188 |  |
| 11.42 |  | 37 |  | 5.42 | 1 | 198 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 71 |  |  |  | 73% | 867 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 57 |  |  |  | 56% | 665 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 247 |  |  |  |  | 2 919 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | ТЕР 46-03-010-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Пробивка в стенах и полах, отверстий площадью до 100 см2, 100 отверстий | 0.06 | 1 461.46 | 357.49 | 1 103.97 | 88 | 21 | 66 | 14.41 | 4.42 | 602 | 309 | 293 |
|  | 101.05 |  | 6 | 1 | 14.39 |  | 87 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 27 |  |  |  | 84% | 333 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 16 |  |  |  | 48% | 190 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 131 |  |  |  |  | 1 125 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | ТЕР 20-02-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2, 1 решетка | 6 | 28.06 | 19.15 | 4.85 | 168 | 115 | 29 | 14.42 | 5.38 | 1 939 | 1 657 | 156 |
| 4.06 |  | 24 |  | 5.15 | 1 | 125 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 301-9390* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 132 |  |  |  | 98% | 1 624 |  |  |
|  |  |  | =(128\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(128\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 71% |  |  | 82 |  |  |  | 56% | 928 |  |  |
|  |  |  | =(83\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(83\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 382 |  |  |  |  | 4 491 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 7. | ТССЦ 301-0604  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм, м2 | 0.06 | 725.48 |  |  | 44 |  |  |  |  | 94 |  |  |
| 725.48 |  | 44 |  | 1 563.6 |  | 94 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных, 100 м2 | 1.782 | 188.95 | 188.95 |  | 337 | 337 |  | 14.4 | 1 | 4 849 | 4 849 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 334 |  |  |  | 84% | 4 073 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 202 |  |  |  | 48% | 2 328 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 873 |  |  |  |  | 11 250 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | ТЕРр 62-42-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором, 100 м2 протравленной поверхности | 1.782 | 57.10 | 31.22 |  | 102 | 56 |  | 14.4 | 1 | 987 | 801 |  |
| 25.88 |  | 46 |  | 4.03 | 1 | 186 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 45 |  |  |  | 68% | 545 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 28 |  |  |  | 40% | 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 175 |  |  |  |  | 1 852 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | ТЕР 15-02-016-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.782 | 2 234.95 | 1 048.26 | 180.42 | 3 983 | 1 868 | 322 | 14.4 | 10.16 | 37 948 | 26 899 | 3 267 |
| 1 006.27 | 103.89 | 1 793 | 185 | 4.34 | 14.4 | 7 782 | 2 666 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 950 |  |  |  | 80% | 23 652 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 965 |  |  |  | 37% | 10 939 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 6 898 |  |  |  |  | 72 539 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | ТЕР 15-04-002-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, потолка и стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.632 | 210.27 | 122.16 | 3.53 | 764 | 444 | 13 | 14.4 | 7.97 | 7 643 | 6 389 | 102 |
| 84.59 | 0.20 | 307 | 1 | 3.75 | 14.31 | 1 152 | 10 |
|  | Объем: 185+178.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 423 |  |  |  | 80% | 5 119 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 209 |  |  |  | 37% | 2 368 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 396 |  |  |  |  | 15 130 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | | | | | **10 137** | **5 185** | **764** |  |  | **99 808** | **74 652** | **7 209** |
| **4 188** | **384** |  |  | **17 946** | **5 531** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 2. Оконные блоки (цокольные) и дверные блоки (вход в подвал)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | ТЕР 46-04-012-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (5шт), с отбивкой откосов, 100 м2 | 0.027 | 1 734.68 | 1 482.28 | 252.40 | 47 | 40 | 7 | 14.41 | 7.36 | 627 | 577 | 50 |
|  | 100.00 |  | 3 | 1 | 14.43 |  | 39 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 43 |  |  |  | 84% | 517 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 26 |  |  |  | 48% | 296 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 1 440 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | ТЕР 10-01-034-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.027 | 21 833.35 | 2 767.20 | 891.18 | 590 | 75 | 24 | 14.4 | 6.38 | 2 594 | 1 076 | 154 |
| 18 174.97 | 34.11 | 491 | 1 | 2.78 | 14.43 | 1 364 | 13 |
|  | Объем: 0.54\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 81 |  |  |  | 90% | 980 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 41 |  |  |  | 43% | 468 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 712 |  |  |  |  | 4 042 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | ТССЦ 203-0954  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2, м2 | 2.7 | 3 070.76 |  |  | 8 291 |  |  |  |  | 13 580 |  |  |
| 3 070.76 |  | 8 291 |  | 5 029.56 |  | 13 580 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0324 | 5 473.34 | 2 776.60 | 100.77 | 177 | 90 | 3 | 14.4 | 7.36 | 1 704 | 1 295 | 24 |
| 2 595.97 | 39.93 | 84 | 1 | 4.57 | 14.43 | 384 | 19 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 86 |  |  |  | 80% | 1 051 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 43 |  |  |  | 37% | 486 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 3 241 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска откосов оконных по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0324 | 2 317.29 | 137.02 | 17.09 | 75 | 4 | 1 | 14.4 | 8 | 266 | 64 | 4 |
| 2 163.18 |  | 70 |  | 2.82 | 1 | 198 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 80% | 51 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 |  |  |  | 37% | 24 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  | 341 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 17. | ТЕР 08-02-007-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Установка металлических решеток на окна, с окраской, 1 т металлических изделий | 0.06 | 20 483.16 | 614.61 | 374.13 | 1 229 | 37 | 22 | 14.4 | 7.96 | 5 248 | 531 | 179 |
| 19 494.42 | 15.63 | 1 170 | 1 | 3.88 | 14.39 | 4 538 | 13 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 42 |  |  |  | 93% | 506 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 26 |  |  |  | 54% | 294 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 297 |  |  |  |  | 6 048 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | | | | | **10 409** | **246** | **57** |  |  | **24 019** | **3 543** | **411** |
| **10 106** | **6** |  |  | **20 064** | **84** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 3. Дверные блоки (вход в подвал)** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | ТЕР 46-04-012-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных заполнений проемов дверных с отбивкой откосов, 100 м2 | 0.0288 | 1 143.95 | 891.55 | 252.40 | 33 | 26 | 7 | 14.41 | 7.36 | 424 | 370 | 54 |
|  | 100.00 |  | 3 | 1 | 14.43 |  | 42 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 29 |  |  |  | 84% | 346 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 17 |  |  |  | 48% | 198 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 79 |  |  |  |  | 968 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | ТЕР 09-04-012-01  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Установка металлических дверных блоков в готовые проемы, 1 м2 проема | 2.88 | 102.34 | 34.85 | 32.75 | 295 | 100 | 94 | 14.4 | 7.27 | 2 530 | 1 445 | 686 |
| 34.75 |  | 100 |  | 3.99 | 1 | 399 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9411; ТССЦ 203-9066* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 81 |  |  |  | 69% | 997 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 72 |  |  |  | 58% | 838 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 448 |  |  |  |  | 4 365 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | ТССЦ 203-8115  (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012)  Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм, шт. | 2 | 2 843.43 |  |  | 5 687 |  |  |  |  | 19 689 |  |  |
| 2 843.43 |  | 5 687 |  | 9 844.51 |  | 19 689 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | ТЕР 15-02-031-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0176 | 4 993.78 | 2 313.83 | 83.97 | 88 | 41 | 1 | 14.4 | 7.36 | 806 | 586 | 11 |
| 2 595.97 | 33.28 | 46 | 1 | 4.57 | 14.43 | 209 | 8 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 40 |  |  |  | 80% | 475 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 20 |  |  |  | 37% | 220 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 1 501 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Окраска дверных откосов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0176 | 2 273.86 | 99.29 | 11.39 | 40 | 2 |  | 14.4 | 8 | 134 | 25 | 2 |
| 2 163.18 |  | 38 |  | 2.82 | 1 | 107 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 2 |  |  |  | 80% | 20 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1 |  |  |  | 37% | 9 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  | 163 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | | | | | **6 143** | **169** | **102** |  |  | **23 583** | **2 426** | **753** |
| **5 871** | **4** |  |  | **20 404** | **50** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 4. Полы** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | ТЕР 46-04-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3 | 3.13 | 303.52 | 75.11 | 228.41 | 950 | 235 | 715 | 14.4 | 4.42 | 6 545 | 3 385 | 3 160 |
|  | 20.91 |  | 65 | 1 | 14.39 |  | 942 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 297 |  |  |  | 84% | 3 635 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 180 |  |  |  | 48% | 2 077 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 427 |  |  |  |  | 12 257 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 1.6 | 218.98 | 43.11 | 49.74 | 350 | 69 | 80 | 14.41 | 4.58 | 2 761 | 994 | 364 |
| 126.13 | 5.06 | 202 | 8 | 6.95 | 14.4 | 1 403 | 116 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 85 |  |  |  | 94% | 1 043 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 49 |  |  |  | 51% | 566 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 485 |  |  |  |  | 4 371 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 25. | ТЕР 11-01-004-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой, 100 м2 изолируемой поверхности | 1.57 | 4 044.31 | 762.19 | 548.76 | 6 350 | 1 197 | 862 | 14.41 | 3.78 | 45 133 | 17 244 | 3 257 |
| 2 733.36 | 7.56 | 4 291 | 12 | 5.74 | 14.42 | 24 632 | 171 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 342 |  |  |  | 94% | 16 370 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 774 |  |  |  | 51% | 8 882 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 466 |  |  |  |  | 70 385 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | ТЕР 11-01-011-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 1.57 | 2 016.93 | 464.48 | 66.50 | 3 167 | 729 | 104 | 14.4 | 7.22 | 22 709 | 10 501 | 754 |
| 1 485.95 | 24.62 | 2 333 | 39 | 4.91 | 14.43 | 11 455 | 558 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2, Н4= 1.25\*1.2, Н5= 1.15\*1.2* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 852 |  |  |  | 94% | 10 395 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 492 |  |  |  | 51% | 5 640 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 511 |  |  |  |  | 38 745 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | ТЕР 11-01-011-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стяжек до 100 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03, 100 м2 стяжки | 1.57 | 4 637.86 | 68.56 | 149.22 | 7 281 | 108 | 234 | 14.4 | 6.98 | 37 328 | 1 550 | 1 635 |
| 4 420.08 | 48.78 | 6 940 | 77 | 4.92 | 14.45 | 34 142 | 1 107 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25\*1.2\*12, Н4= 1.25\*1.2\*12, Н5= 1.15\*1.2\*12, Н48= 12* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 205 |  |  |  | 94% | 2 498 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 118 |  |  |  | 51% | 1 355 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 605 |  |  |  |  | 41 181 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | | | | | **18 098** | **2 338** | **1 995** |  |  | **114 476** | **33 674** | **9 170** |
| **13 766** | **201** |  |  | **71 632** | **2 894** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 5. Приямки** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | ТЕР 46-04-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне, 1 м3 | 0.032 | 303.52 | 75.11 | 228.41 | 10 | 2 | 7 | 14.4 | 4.42 | 67 | 35 | 32 |
|  | 20.91 |  | 1 | 1 | 14.39 |  | 10 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 3 |  |  |  | 84% | 38 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 2 |  |  |  | 48% | 22 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 126 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | ТЕР 46-04-001-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка кирпичных стен приямков, 1 м3 | 0.814 | 218.68 | 77.46 | 141.22 | 178 | 63 | 115 | 14.4 | 4.42 | 1 416 | 908 | 508 |
|  | 12.93 |  | 11 | 1 | 14.39 |  | 151 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 73 |  |  |  | 84% | 890 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 44 |  |  |  | 48% | 508 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 296 |  |  |  |  | 2 814 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | ТЕР 08-02-001-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Кладка стен приямков, 1 м3 кладки | 0.814 | 1 385.93 | 71.82 | 43.74 | 1 128 | 58 | 36 | 14.4 | 7.71 | 5 242 | 842 | 274 |
| 1 270.37 | 6.80 | 1 034 | 6 | 3.99 | 14.38 | 4 126 | 80 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 70 |  |  |  | 93% | 857 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 44 |  |  |  | 54% | 498 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 242 |  |  |  |  | 6 597 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.04 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 83 | 33 | 3 | 14.4 | 8.91 | 703 | 479 | 30 |
| 1 157.98 | 39.06 | 46 | 2 | 4.18 | 14.39 | 194 | 22 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 33 |  |  |  | 80% | 401 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 16 |  |  |  | 37% | 185 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 133 |  |  |  |  | 1 289 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 32. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.032 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 23 | 1 |  | 14.4 | 5.17 | 126 | 17 |  |
| 692.39 |  | 22 |  | 4.89 | 1 | 108 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 |  |  |  | 94% | 16 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 51% | 9 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  | 151 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 33. | ТЕР 08-02-007-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Установка металлических решеток приямков с окраской, 1 т металлических изделий | 0.04 | 20 318.37 | 512.18 | 311.78 | 813 | 20 | 12 | 14.4 | 7.96 | 3 420 | 295 | 99 |
| 19 494.42 | 13.03 | 780 | 1 | 3.88 | 14.39 | 3 026 | 7 |
|  | Объем: 0.008\*5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 23 |  |  |  | 93% | 281 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 14 |  |  |  | 54% | 163 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 850 |  |  |  |  | 3 864 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | | | | | **2 235** | **177** | **173** |  |  | **10 974** | **2 576** | **943** |
| **1 882** | **21** |  |  | **7 454** | **270** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 6. Отмостка** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 34. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 0.65 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 236 | 56 | 180 | 14.4 | 4.42 | 1 602 | 805 | 797 |
|  | 25.40 |  | 17 | 1 | 14.39 |  | 238 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 72 |  |  |  | 84% | 876 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 44 |  |  |  | 48% | 501 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  | 2 979 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 35. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 1.56 | 7.56 |  | 7.56 | 12 |  | 12 |  | 6.07 | 72 |  | 72 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 0.65\*2.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 36. | ТЕР 01-02-057-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2, 100 м3 грунта | 0.013 | 1 466.39 | 1 466.39 |  | 19 | 19 |  | 14.4 | 1 | 275 | 275 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 14 |  |  |  | 61% | 168 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 7 |  |  |  | 31% | 85 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 528 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 37. | ТЕР 01-02-060-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2, 100 м3 | 0.013 | 565.72 | 565.72 |  | 7 | 7 |  | 14.4 | 1 | 106 | 106 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 72% |  |  | 5 |  |  |  | 61% | 65 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 38% |  |  | 3 |  |  |  | 31% | 33 |  |  |
|  |  |  | =(45\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(45\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 204 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 38. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 3.64 | 27.63 |  | 27.63 | 101 |  | 101 |  | 6.07 | 610 |  | 610 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.3\*1.6+1.56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 39. | ТЕР 08-01-003-07  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону, 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0197 | 3 001.78 | 246.00 | 111.59 | 59 | 5 | 2 | 14.41 | 3.96 | 247 | 70 | 9 |
| 2 644.20 |  | 52 |  | 3.24 | 1 | 169 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 110% |  |  | 6 |  |  |  | 93% | 65 |  |  |
|  |  |  | =(122\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(122\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 3 |  |  |  | 54% | 38 |  |  |
|  |  |  | =(80\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(80\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  | 350 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 40. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 163 | 29 | 33 | 14.41 | 4.58 | 1 267 | 414 | 152 |
| 126.13 | 4.21 | 101 | 3 | 6.95 | 14.4 | 701 | 49 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 36 |  |  |  | 94% | 435 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 20 |  |  |  | 51% | 236 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 219 |  |  |  |  | 1 938 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 41. | ТЕР 11-01-002-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев щебеночных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 | 452.40 | 40.32 | 76.78 | 362 | 32 | 61 | 14.41 | 4.53 | 2 165 | 465 | 278 |
| 335.31 | 7.73 | 268 | 6 | 5.3 | 14.39 | 1 422 | 89 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 42 |  |  |  | 94% | 521 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 24 |  |  |  | 51% | 283 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 429 |  |  |  |  | 2 968 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 584 | 30 |  | 14.4 | 5.17 | 3 142 | 431 | 2 |
| 692.39 |  | 554 |  | 4.89 | 1 | 2 709 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 33 |  |  |  | 94% | 405 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 19 |  |  |  | 51% | 220 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 637 |  |  |  |  | 3 767 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6** | | | | | **1 543** | **178** | **389** |  |  | **9 486** | **2 566** | **1 920** |
| **975** | **26** |  |  | **5 001** | **376** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 7. Вход в подвал** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 43. | ТЕР 46-04-008-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия | 0.081 | 165.55 | 131.65 | 33.90 | 13 | 11 | 3 | 14.4 | 6.14 | 170 | 154 | 17 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 11 |  |  |  | 84% | 129 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7 |  |  |  | 48% | 74 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 373 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 44. | ТЕРр 58-1-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 0.081 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 14 | 10 | 4 | 14.41 | 7.71 | 177 | 149 | 28 |
|  | 6.95 |  | 1 | 1 | 14.38 |  | 8 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 9 |  |  |  | 71% | 111 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 7 |  |  |  | 52% | 82 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 370 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 45. | ТССЦ 509-9900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Строительный мусор, т | 0.1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Объем: (0.081)\*1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 46. | ТЕР 11-01-011-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм, 100 м2 стяжки | 0.004 | 304.09 | 266.46 | 37.63 | 1 | 1 |  | 14.41 | 7.1 | 16 | 15 | 1 |
|  | 13.13 |  |  | 5.46 | 14.43 |  | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 |  |  |  | 94% | 15 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 51% | 8 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 39 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 47. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 0.04 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 29 | 1 |  | 14.4 | 5.17 | 157 | 22 |  |
| 692.39 |  | 28 |  | 4.89 | 1 | 135 |  |
|  | Объем: 0.4\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 1 |  |  |  | 94% | 21 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 1 |  |  |  | 51% | 11 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 189 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 48. | ТЕРр 59-5-2  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт ступеней бетонных, 100 ступеней | 0.16 | 1 679.51 | 942.47 | 24.65 | 269 | 151 | 4 | 14.41 | 7.79 | 2 741 | 2 173 | 31 |
| 712.39 | 3.75 | 114 | 1 | 4.71 | 14.42 | 537 | 9 |
|  | *Накладные расходы* |  | 76% |  |  | 116 |  |  |  | 65% | 1 418 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(76.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 91 |  |  |  | 48% | 1 047 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 476 |  |  |  |  | 5 207 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 49. | ТЕРр 61-10-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм, 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.32 | 3 222.10 | 1 873.08 | 1.32 | 1 031 | 599 |  | 14.4 | 5.49 | 10 436 | 8 631 | 2 |
| 1 347.70 |  | 431 |  | 4.18 | 1 | 1 803 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 473 |  |  |  | 67% | 5 783 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 300 |  |  |  | 40% | 3 452 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 804 |  |  |  |  | 19 671 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 50. | ТССЦ 509-9900  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Строительный мусор, т | 1.5488 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.18 |  |  |  |
|  | Объем: (0.32)\*4.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 51. | ТЕРр 62-26-1  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 | 1 019.28 | 75.02 | 72.84 | 326 | 24 | 23 | 14.41 | 4.15 | 1 151 | 346 | 97 |
| 871.42 |  | 279 |  | 2.54 | 1 | 708 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 19 |  |  |  | 68% | 235 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 12 |  |  |  | 40% | 138 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 357 |  |  |  |  | 1 525 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 52. | ТЕР 09-06-001-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Демонтаж металлоконструкций крыши спуска в подвал, 1 т конструкций | 0.065 | 727.97 | 655.99 | 71.97 | 47 | 43 | 5 | 14.4 | 6.12 | 643 | 614 | 29 |
|  | 1.69 |  |  | 3.56 | 14.36 |  | 2 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 35 |  |  |  | 69% | 425 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 31 |  |  |  | 58% | 357 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 113 |  |  |  |  | 1 425 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 53. | ТЕР 09-06-001-03  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Монтаж металлоконструкций крыши спуска в подвал, 1 т конструкций | 0.12 | 1 129.16 | 937.13 | 102.82 | 135 | 112 | 12 | 14.4 | 6.12 | 1 733 | 1 619 | 76 |
| 89.21 | 2.42 | 11 |  | 3.56 | 14.36 | 38 | 4 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 201-9002* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 81% |  |  | 91 |  |  |  | 69% | 1 120 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 72% |  |  | 81 |  |  |  | 58% | 941 |  |  |
|  |  |  | =(85\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(85\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  | 3 794 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 54. | ТССЦ 201-0848  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т, т | 0.12 | 16 661.90 |  |  | 1 999 |  |  |  |  | 9 994 |  |  |
| 16 661.90 |  | 1 999 |  | 83 280.69 |  | 9 994 |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | ТЕР 15-04-030-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 | 1 288.77 | 768.15 | 4.21 | 19 | 12 |  | 14.4 | 7.98 | 186 | 166 | 1 |
| 516.40 | 0.16 | 8 |  | 2.56 | 14.31 | 20 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 11 |  |  |  | 80% | 133 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 6 |  |  |  | 37% | 61 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  | 380 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 56. | ТЕР 12-01-007-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством, 100 м2 кровли | 0.165 | 4 877.10 | 504.69 | 210.18 | 805 | 83 | 35 | 14.41 | 7.41 | 4 987 | 1 200 | 257 |
| 4 162.24 | 20.39 | 687 | 3 | 5.14 | 14.39 | 3 530 | 48 |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0034:[ М-(2448.64=19.13\*128) ]* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 93 |  |  |  | 92% | 1 148 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 47 |  |  |  | 44% | 549 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 945 |  |  |  |  | 6 684 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | С Цена поставщик.  Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1720 мм. х 1130 мм. типа Этернит, м2 | 21.12 | 72.47 |  |  | 1 531 |  |  |  |  | 6 336 |  |  |
| 72.47 |  | 1 531 |  | 4.14 |  | 6 336 |  |
|  | Объем: 16.5\*1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =11.6\*48.25/1.9775/4.14\*1.06* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | | | | | **6 219** | **1 047** | **86** |  |  | **38 727** | **15 089** | **539** |
| **5 088** | **5** |  |  | **23 101** | **72** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 8. Крыльцо входа в подъезд** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 58. | ТЕР 46-04-009-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Разборка бетонных оснований под полы на гравии, 1 м3 | 0.112 | 363.53 | 86.00 | 277.53 | 41 | 10 | 31 | 14.4 | 4.42 | 276 | 139 | 137 |
|  | 25.40 |  | 3 | 1 | 14.39 |  | 41 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 13 |  |  |  | 84% | 151 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 8 |  |  |  | 48% | 86 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  | 514 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 59. | ТЕР 06-01-024-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011  прим)  Разборка стен подвалов и подпорных стен бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 | 4 499.37 | 2 657.94 | 1 841.42 | 54 | 32 | 22 | 14.4 | 7.52 | 625 | 459 | 166 |
|  | 248.02 |  | 3 | 4.83 | 14.39 |  | 43 |
|  | *Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 33 |  |  |  | 80% | 402 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 19 |  |  |  | 44% | 221 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 107 |  |  |  |  | 1 247 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 60. | ТЕР 06-01-024-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных, 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 | 75 186.75 | 3 820.79 | 2 877.23 | 902 | 46 | 35 | 14.4 | 7.52 | 4 889 | 660 | 260 |
| 68 488.73 | 387.54 | 822 | 5 | 4.83 | 14.39 | 3 970 | 67 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 48 |  |  |  | 80% | 582 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 28 |  |  |  | 44% | 320 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 979 |  |  |  |  | 5 790 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 61. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.048 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 100 | 40 | 4 | 14.4 | 8.91 | 843 | 575 | 36 |
| 1 157.98 | 39.06 | 56 | 2 | 4.18 | 14.39 | 232 | 27 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 40 |  |  |  | 80% | 482 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 20 |  |  |  | 37% | 223 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  | 1 547 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 62. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска стен по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 110 | 5 | 1 | 14.4 | 8 | 377 | 79 | 5 |
| 2 163.18 |  | 104 |  | 2.82 | 1 | 293 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 5 |  |  |  | 80% | 63 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2 |  |  |  | 37% | 29 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | 469 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 63. | ТЕР 11-01-002-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев песчаных, 1 м3 подстилающего слоя | 3 | 203.51 | 35.93 | 41.45 | 611 | 108 | 124 | 14.41 | 4.58 | 4 752 | 1 553 | 570 |
| 126.13 | 4.21 | 378 | 13 | 6.95 | 14.4 | 2 630 | 182 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 134 |  |  |  | 94% | 1 631 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 77 |  |  |  | 51% | 885 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 823 |  |  |  |  | 7 268 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 64. | ТЕР 11-01-002-09  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство подстилающих слоев бетонных, 1 м3 подстилающего слоя | 1.35 | 730.22 | 37.46 | 0.38 | 986 | 51 | 1 | 14.4 | 5.17 | 5 302 | 728 | 3 |
| 692.39 |  | 935 |  | 4.89 | 1 | 4 571 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 111% |  |  | 57 |  |  |  | 94% | 684 |  |  |
|  |  |  | =(123\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(123\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 33 |  |  |  | 51% | 371 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 075 |  |  |  |  | 6 358 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | ТЕР 06-01-015-10  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Армирование подстилающих слоев и набетонок, 1 т | 0.05 | 6 078.41 | 136.64 | 50.60 | 304 | 7 | 3 | 14.4 | 7.19 | 1 684 | 98 | 18 |
| 5 891.17 | 3.03 | 295 |  | 5.32 | 14.36 | 1 567 | 2 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 7 |  |  |  | 80% | 80 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 4 |  |  |  | 44% | 44 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 315 |  |  |  |  | 1 808 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 66. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Демонтаж металлических ограждений, 100 м ограждения | 0.12 | 518.62 | 318.91 | 199.71 | 62 | 38 | 24 | 14.4 | 7.49 | 731 | 551 | 179 |
|  | 3.44 |  |  | 6.69 | 14.43 |  | 6 |
|  | *Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 53 |  |  |  | 119% | 663 |  |  |
|  |  |  | =(155\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(155\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 32 |  |  |  | 68% | 379 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  | 1 773 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 67. | ТЕР 07-05-016-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Устройство металлических ограждений без поручней, 100 м ограждения | 0.12 | 30 873.67 | 523.93 | 356.63 | 3 705 | 63 | 43 | 14.4 | 7.49 | 25 304 | 905 | 321 |
| 29 993.12 | 6.14 | 3 599 | 1 | 6.69 | 14.43 | 24 078 | 11 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 140% |  |  | 90 |  |  |  | 119% | 1 090 |  |  |
|  |  |  | =(155\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(155\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 85% |  |  | 54 |  |  |  | 68% | 623 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 849 |  |  |  |  | 27 017 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 68. | ТЕР 15-04-030-04  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.108 | 1 288.77 | 768.15 | 4.21 | 139 | 83 |  | 14.4 | 7.98 | 1 341 | 1 195 | 4 |
| 516.40 | 0.16 | 56 |  | 2.56 | 14.31 | 143 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 79 |  |  |  | 80% | 956 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 39 |  |  |  | 37% | 442 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 257 |  |  |  |  | 2 739 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | | | | | **7 014** | **483** | **288** |  |  | **46 124** | **6 942** | **1 699** |
| **6 245** | **27** |  |  | **37 484** | **379** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 9. Цоколь** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 69. | ТЕР 46-02-009-02  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных, 100 м2 | 0.42 | 188.95 | 188.95 |  | 79 | 79 |  | 14.4 | 1 | 1 143 | 1 143 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 78 |  |  |  | 84% | 960 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 47 |  |  |  | 48% | 549 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 205 |  |  |  |  | 2 652 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 70. | ТЕР 15-02-001-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен, 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.42 | 2 074.12 | 832.23 | 83.91 | 871 | 350 | 35 | 14.4 | 8.91 | 7 380 | 5 033 | 314 |
| 1 157.98 | 39.06 | 486 | 16 | 4.18 | 14.39 | 2 033 | 236 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 348 |  |  |  | 80% | 4 215 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 172 |  |  |  | 37% | 1 950 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 391 |  |  |  |  | 13 545 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 71. | ТЕР 15-04-014-01  (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011)  Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 962 | 48 | 6 | 14.4 | 8 | 3 300 | 691 | 48 |
| 2 163.18 |  | 909 |  | 2.82 | 1 | 2 562 |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* | | | | | | | | | | | | |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 46 |  |  |  | 80% | 553 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 23 |  |  |  | 37% | 256 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 030 |  |  |  |  | 4 108 |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9** | | | | | **1 912** | **477** | **41** |  |  | **11 823** | **6 867** | **362** |
| **1 395** | **16** |  |  | **4 595** | **236** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Раздел 10. Прочее** | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | Х311-1037  Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 13.9 | 7.56 |  | 7.56 | 105 |  | 105 |  | 6.07 | 638 |  | 638 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | Объем: 1.6622+12.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | Х403-1-15  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 13.9 | 27.63 |  | 27.63 | 384 |  | 384 |  | 6.07 | 2 331 |  | 2 331 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | | | | | **489** |  | **489** |  |  | **2 969** |  | **2 969** |
|  | | | | | | | | | | | | | |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **64 199** | **10 300** | **4 384** |  |  | **381 989** | **148 335** | **25 975** |
| **49 516** | **690** |  |  | **207 681** | **9 892** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **61 511** | **9 930** | **4 244** |  |  | **365 056** | **143 000** | **25 028** |
| **47 338** | **690** |  |  | **197 031** | **9 886** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | | | | | **15 509** |  |  |  |  | **39 605** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 5, 8, 12, 18, 23, 28, 29, 34, 43, 58, 69; %=68 - по стр. 2, 9, 51; %=80 - по стр. 3, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 31, 55, 59-62, 65, 68, 70, 71; %=73 - по стр. 4; %=90 - по стр. 13; %=93 - по стр. 17, 30, 33, 39; %=94 - по стр. 24-27, 32, 40-42, 46, 47, 63, 64; %=61 - по стр. 36, 37; %=71 - по стр. 44; %=65 - по стр. 48; %=67 - по стр. 49; %=92 - по стр. 56; %=119 - по стр. 66, 67)** | | | | | **10 468** |  |  |  |  | **127 363** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 5, 8, 12, 18, 23, 28, 29, 34, 43, 48, 58, 69; %=40 - по стр. 2, 9, 49, 51; %=37 - по стр. 3, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 31, 55, 61, 62, 68, 70, 71; %=56 - по стр. 4; %=43 - по стр. 13; %=54 - по стр. 17, 30, 33, 39; %=51 - по стр. 24-27, 32, 40-42, 46, 47, 63, 64; %=31 - по стр. 36, 37; %=52 - по стр. 44; %=44 - по стр. 56, 59, 60, 65; %=68 - по стр. 66, 67)** | | | | | **5 738** |  |  |  |  | **65 556** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | | | | | **77 717** |  |  |  |  | **557 975** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 476** | **255** | **111** |  |  | **14 900** | **3 678** | **791** |
| **2 110** |  |  |  | **10 431** | **6** |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 19, 52, 53)** | | | | | **207** |  |  |  |  | **2 542** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 19, 52, 53)** | | | | | **184** |  |  |  |  | **2 137** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -** | | | | | **2 867** |  |  |  |  | **19 579** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **212** | **115** | **29** |  |  | **2 033** | **1 657** | **156** |
| **68** |  |  |  | **219** |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=98 - по стр. 6)** | | | | | **132** |  |  |  |  | **1 624** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=56 - по стр. 6)** | | | | | **82** |  |  |  |  | **928** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -** | | | | | **426** |  |  |  |  | **4 585** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | | | | | **81 010** |  |  |  |  | **582 139** |  |  |
|  | **Строительный контроль 2,14%** | | | | | **1 734** |  |  |  |  | **12 458** |  |  |
|  | **Всего со строительным контролем** | | | | | **82 744** |  |  |  |  | **594 597** |  |  |
|  | **Непредвиденные расходы 2%** | | | | | **1 655** |  |  |  |  | **11 892** |  |  |
|  | **Всего с непредвиденными расходами** | | | | | **84 399** |  |  |  |  | **606 489** |  |  |
|  | **НДС** | | | | | **15 192** |  |  |  |  | **109 168** |  |  |
|  | **Всего с НДС** | | | | | **99 591** |  |  |  |  | **715 657** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | | | | | **10 807** |  |  |  |  | **131 529** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | | | | | **6 004** |  |  |  |  | **68 621** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |