«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт подвальных помещений МКД №3а-7а по ул. Е. Ковальчук в г. Калининграде	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Ремонт подвального помещения	
	
	Полы	
1.	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	1 м3	25.29	
2.	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 2 м, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.3035	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	94.08	
4.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	94.08	
5.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	10.116	
6.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	25.29	
7.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2 изолируемой поверхности	2.529	
8.	Гидроизол	м2	293.364	
9.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0.4729	
10.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	252.9	
11.	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2.529	
12.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01	100 м2 стяжки	2.529	
13.	Железнение цементных покрытий	100 м2 покрытия	2.529	
14.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	9.42	
15.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	9.42	
16.	Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2 поверхности облицовки	0.68	
17.	Разборка облицовки из гипсокартонных листов стен и перегородок	100 м2 облицовки	1.635	
18.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	9.42	
19.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	9.42	
	
	Раздел 2.  Входы в подвал	
	
20.	Отбивка штукатурки с поверхностей стен  кирпичных	100 м2	0.328	
21.	Демонтаж ограждающих решеток спуска в подвал	1 т конструкций	0.5	
22.	Монтаж ограждающих решеток спуска в подвал	1 т конструкций	0.5	
23.	Разборка кирпичных стен и ступеней	1 м3	2.09	
24.	Разборка  стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.0548	
25.	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм)	100 м2 стяжки	0.0548	
26.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0451	
27.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.0055	
28.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	0.88	
29.	Обратная засыпка грунта, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.0396	
30.	Устройство основания под фундаменты песчаного	1 м3 основания	0.275	
31.	Устройство основания под фундаменты гравийного	1 м3 основания	0.275	
32.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	0.156	
33.	Устройство стены спуска  в подвал  и ступеней	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.0086	
34.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.0173	
35.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.0392	
36.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм)	100 м2 стяжки	0.0392	
37.	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0.014	
38.	Ремонт ступеней бетонных	100 ступеней	0.18	
39.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.328	
40.	Окраска фасадов  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.328	
	
	Раздел 3.  Приямки	
	
41.	Разборка  стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.0756	
42.	Разборка стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм)	100 м2 стяжки	0.0756	
43.	Разборка кирпичных стен	1 м3	1	
44.	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0.0756	
45.	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять  к расценке 11-01-011-03 (до 40 мм)	100 м2 стяжки	0.0756	
46.	Устройство стен приямков	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0.01	
47.	Улучшенная штукатурка приямков цементно-известковым раствором по камню стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.216	
48.	Окраска приямков  по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.216	
49.	Установка металлических решеток приямков	1 т металлических изделий	0.272	
	
	Раздел 4.  Отмостка	
	
50.	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.0608	
51.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	6.08	
52.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.3344	
53.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1	100 м3	0.0608	
54.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	6.08	
55.	Обратная засыпка грунта, группа грунтов 2	100 м3 грунта	0.1986	
56.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	0.417	
57.	Устройство подстилающих слоев песчаных	1 м3 подстилающего слоя	6.08	
58.	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	6.08	
59.	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.08	
	
	Раздел 5.  Проемы	
	
	Окна в подвале	
60.	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.1008	
61.	Демонтаж конструкций металлических ставней на окнах	1 т конструкций	0.175	
62.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.1008	
63.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	10.08	
64.	Штукатурка поверхностей оконных  откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0403	
65.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке откосов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0403	
66.	Монтаж решеток на окна из полосовой и тонколистовой стали	1 т конструкций	0.234	
67.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.234	
68.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.132	
	Дверные проемы (входы в подвал)	
69.	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100 м2	0.0378	
70.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	3.78	
71.	Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/60, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х2100 мм	шт.	2	
72.	Штукатурка поверхностей  дверных откосов по бетону и камню плоских	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0.0345	
73.	Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0345	
74.	Монтаж решетки на дверной проем водомерного узла	1 т конструкций	0.087	
75.	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (дверь решетчатая)	т	0.087	
76.	Масляная окраска металлических поверхностей решеток,  количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.02	
77.	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.0189	
78.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	т	40.82	
79.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние 15 км (класс груза 1)	т	40.82	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)