«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
________________ /______________________ /	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

Объект:	Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, 99-101	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости 	
на капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г. Калининград, ул. Чернышевского, 99-101	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
1.	Е46-04-008-03	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	2.86	
2.	Е58-18-3	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	2.86	
3.	Е58-18-4	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2.574	
4.	Е58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	1.16	
5.	Е53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	1.56	
6.	Е58-2-2	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
7.	Е10-01-003-01	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
8.	С203-8040	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9, площадью 0,75 м2 (ГОСТ 30674-99)	м2	2.1	
9.	Е20-02-003-02	Установка решеток жалюзийных неподвижных односекционных ( применительно)	1 решетка	4	
10.	Е58-5-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
11.	Е58-5-7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	20	
12.	Е58-5-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.65	
13.	Е58-5-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.25	
14.	Е54-3-1	Разборка подшивки карниза ( применительно)	100 м2 подшивки	0.3	
15.	Е10-01-022-01	Подшивка карнизов (применительно)	100 м2 потолка	0.3	
16.	Е15-04-024-01	Простая окраска масляными составами по дереву стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.3	
17.	Е26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	7.722	
18.	С113-8070	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	159.8454	
19.	Е14-02-015-01	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.86	
20.	С101-4134	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	357.5	
21.	Е12-01-023-01	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	2.86	
22.	Цена поставщика.	Коньковая планка	м	33.3	
23.	Цена поставщика.	Примыкания к трубам вентканалов, стенам	м	11.3	
24.	Е12-01-012-01	Устройство снегозадержаний кровли ( применительно)	100 м ограждения	0.58	
25.	Е12-01-009-02	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.58	
26.	Е12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.232	
27.	Е10-01-008-08	Разборка боковых обделок слуховых окон из листовой и оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0765	
28.	Е10-01-008-08	Устройство боковых обделок слуховых окон из листовой оцинкованной стали ( применительно)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.0765	
29.	С101-3190	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.03366	
30.	Е58-10-1	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.5	
31.	Е58-10-3	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
32.	Е58-10-6	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
33.	Е58-10-5	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
34.	Е58-22-1	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.5	
35.	Е60-7-7	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.1	
36.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.294	
37.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (6 каналов)	100 м труб	0.05	
38.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.55	
39.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (4 канала)	100 м труб	0.02	
40.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.132	
41.	Е60-7-8	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (5 канала)	100 м труб	0.03	
42.	С404-0009	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.264	
43.	Е46-01-008-03	Устройство  бетонных оголовников на дымовых трубах (применительно)	1 м3	0.156	
44.	Е61-31-1	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.574	
45.	Е15-04-014-01	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.574	
46.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	тн	39.572	
47.	Х403-1-15	Перевозка мусора автомобилями-самосвалами на расстояние 15 км.	тн	39.572	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)