
Приложение № 4

к административному регламенту

**Образец оформления**

Технико-экономические характеристики (показатели) предполагаемого к размещению объекта



**Образец оформления**

Технико-экономические характеристики (показатели) предполагаемого к размещению объекта

(в случае размещения линейных объектов в порядке, определенном постановлением Правительства Калининградской области от 04.12.2015 № 676 «Об установлении порядка и условий размещения объектов, определенных Правительством Российской Федерации, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» необходимо предусмотреть следующие технико-экономические показатели (в соответствии с требованиями

пп. д п. 34 постановления Правительства РФ № 87 от 16.02.2008),

СП 42.13330 (п.12.33-12.36), СП 62.13330, СП 124.13330)

| № п/п | Основные технико-экономические показатели объекта | Ед. изм. | Показатели | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | наименование объекта | строительство бытовой канализации Ø250мм | |  |
| 2 | назначение объекта | транспортировка хоз.-быт. стоков | |  |
| 3 | протяженность | м | 320 |  |
| 4 | месторасположение начального и конечного пункта линейного объекта | начало трассы Пк0+00 (существующий колодец на ул. Зеленой в районе дома №\_)  конец трассы Пк3+20 (з/у с к/н 39:15:000000:000) | |  |
| 5 | месторасположение технологического оборудования (ТП, ШРП, КНС и т.д.) | отсутствует | |  |
| 6 | размеры сооружения, указанные в п. 5 | отсутствует | |  |
| 7 | категория объекта | III | |  |
| 8 | проектная мощность/пропускная способность | м3/ч | 50 |  |
| 9 | расстояние до существующих и ранее\* запроектированных сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения, зеленых насаждений, бортовых камней, фундаментов зданий и сооружений \*\* |  |  |  |
| Пк0+00 – Пк2+50 существующая сеть газопровода низкого давления Ø63мм | м | 2,0-2,5 |  |
| Пк0+48 – Пк1+70 существующая тепловая сеть Ø250мм | м | 0,5-0,8 | ненормативное сближение трассы согласовано с МП «Калининградтеплосеть» 15.01.2022 г. |
| Пк0+75 дерево | м | 0,5 | планируется снос зеленых насаждений под строительство сети |
| Пк 0+80 – Пк2+20 существующий бортовой камень | м | 2,0 |  |
| на Пк 1+00 – Пк 2+00 перспективная сеть телефонной канализации | м | 0,7 |  |
| 10 | угол пересечения с автомобильной дорогой |  |  |  |
| на Пк 1+50 | 0 | 900 |  |
| на Пк 1+80 | 0 | 850 |  |
| 11 | соответствие утвержденным градостроительным концепциям и архитектурным проектам \*\*\* | на данную территорию градостроительные концепции отсутствуют | |  |
| 12 | прохождение в зоне объектов культурного наследия, охранных зонах и зонах регулирования хозяйственной деятельности | проектируемый объект не проходит в перечисленных зонах | |  |
| 13 | Иные показатели |  |  |  |

\* информация об утвержденных сетях размещена на сайте администрации ГО «Город Калининград»

\*\* п. 9 возможно не заполнять, при условии предоставления плана трассы на актуальных инженерно-топографических изысканиям в масштабе 1:500 и продольного профиля рассматриваемого линейного объекта капитального строительства;

\*\*\* утвержденные архитектурные проекты и градостроительные концепции представлены на сайте администрации ГО «Город Калининград» https://www.klgd.ru/activity/architecture/projects/