«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ  «КР  МКД»	Директор  ООО  «УКБР 1»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ / И.А. Журавлев /	
		
«______»______________ 2018 г.	«______»_______________ 2018 г.	

	
	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на дополнительные работы по благоустройству дворовой территории многоквартирных домов по адресу:
ул. Дарвина 1а, 1-3, 5-7, 9-13 - ул. Киевская 32-34, 36, 40-48 - ул. Тихорецкая 11-17	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле /тротуары/.	
	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 4см	100 м3	0.1716	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.06	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м	1 т груза	34.619	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	34.619	
	Монтажные работы	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=429м2	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.10725	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	171.68	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.858	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	94.38	
9.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.2145	
10.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	21.879	
11.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	42.9	
12.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (оранжевая)	м2	147.9	
13.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	147.9	
14.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	150.552	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
15.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00605	
16.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	9.68	
17.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.03	
18.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.3	
19.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.08	
20.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.021384	
21.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.48	
22.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	108	
23.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
24.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	6	
25.	Регулировка бортовых камней гранитных (прим.)	100 м	0.6	
26.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.01188	
27.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.0444	
28.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.5	
	
	Раздел 2.  Устройство детской площадки /ул. Киевская 40-48/.	
	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500) ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	
29.	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.	0.19	
30.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.2046	
31.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х60мм	шт	19	
32.	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.	1.8	
33.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 4мм (2030х2500мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием	шт	18	
34.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)  225руб	компл.	18	
35.	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.	0.01	
36.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	-0.00015	
37.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.05	
38.	Калитка с заполнением панелью металлической сетчатой, пруток диам. 4мм (1800х1000мм), ячейка 200х50, с ПВХ покрытием  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.	1	
	Покрытие площадки	
39.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.03	
40.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	48	
41.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.24	
42.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	26.4	
43.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	12	
44.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	12.24	
45.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.096	
46.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.096	
47.	Устройство покрытий: из  плитки резиновой "шип-паз" 500*500*40 мм	100 м2	1.2	
48.	Плитка резиновая 500*500*40 мм	м2	122.4	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
49.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.009375	
50.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0094	
51.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.5	
52.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.015	
53.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	1.53	
54.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	0.468	
55.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0002808	
56.	Гвозди строительные	т	-0.00000468	
57.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.00048204	
58.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0087516	
59.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.00014508	
60.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0000468	
61.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.000468	
62.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.00090792	
63.	Песочница с крышкой 2000 х 2000мм  25220руб	шт	1	
64.	Качалка на пружине "Кораблик"	шт	1	
65.	Детский спортивный комплекс 2660 х 2660мм Н=2500	шт	1	
66.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190мм	шт	1	
67.	Сидение для качелей резиновое с подвеской	шт	2	
68.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0009	
69.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.009	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	1.44	
71.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.009	
72.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.918	
73.	Монтаж  скамеек	т	0.051	
74.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм  11040руб	шт	1	
75.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм  4440руб	шт	1	
	Установка бортовых камней	
76.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.00246	
77.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	3.936	
78.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.012	
79.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.32	
80.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.44	
81.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.008712	
82.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	2.233	
83.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	44	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                             В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                                 О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)