«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
		
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «МКД Сервис»	
________________ /С.Б. Русович/	________________ /______________________ /	
		
«______»____________________ 2018г.	«______»____________________ 2018г.	

	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на дополнительные работы благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по пр-ту Московский 85-87,89, 91-93, ул. Зарайская, 19 
благоустройство дворовой территории многоквартирного дома ул.Зарайская 1-3,5,7-17а
(по МП «Формирование современной городской среды городского округа «Город Калининград»)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	Зарайская 1-3; 5	
1.	Установка дорожных знаков бесфундаментных: на металлических стойках	100 шт.	0.04	
2.	Стойки металлические под дорожные знаки из круглых труб и гнутосварных профилей, массой до 0,01 т	т	0.21	
3.	Знаки дорожные на оцинкованной подоснове со световозвращающей пленкой запрещающие, круг диаметром 700 мм, тип 3.1-3.33 (тип 3.2=2шт и 3.27=2шт)	шт.	4	
4.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.0045	
5.	Бетон тяжелый, класс В10 (М150)	м3	0.459	
6.	Монтаж искусственной дорожной неровности (ИДН)	м2	7.5	
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЗЕМЛЯ В РАЙОНЕ ДОМА №19 ПО УЛ.ЗАРАЙСКОЙ	
7.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0.6251	
8.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.41676	
9.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.325	
10.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.325	
11.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	40.625	
12.	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, последующий слой	100 м2	3.56	
	РАБОТЫ НА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЗЕМЛЕ	
	Подпорная стенка по ул. Зарайская, 19	
13.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных	100 м2	0.13	
14.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0.13	
15.	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT CT 17	л	1.69	
16.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.13	
17.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.24	
18.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-26.4	
19.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.06	
20.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	26.4	
21.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	60	
22.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.53	
23.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.027	
24.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 толщ. 50 мм	100 м2	0.027	
25.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	0.32	
	Замена  покрытия в арке	
26.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1626	
27.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	16.585	
28.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	32.511	
29.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	309.11	
30.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	22.5	
	Бетонное покрытие	
31.	Устройство подстилающих слоев: бетонных толщ. 100 мм	м3	32.51	
32.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.656	
33.	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2	357.61	
34.	Устройство: железобетонных ступеней	м3	4.42	
35.	Устройство пандуса бетонного	100 м3	0.0114	
36.	Шлифовка бетонных поверхностей	100 м2	3.251	
37.	Ограждение лестницы-2 изд.  и пандуса-4 изд. из нержавеющей стали марки AISI 304 (3+13,6=16,6м)	т	0.2305	
38.	Ограждение  лестницы из нержавеющей стали марки AISI 304	изделие	2	
39.	Ограждение  пандуса из нержавеющей стали марки AISI 304	изделие	4	
	Установка бортовых камней (БР 100.20.8)	
40.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0044	
41.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	7.04	
42.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.022	
43.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.42	
44.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.781	
45.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0155	
46.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.963	
47.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	78.1	
	Покрытие крыльца "Красного креста"	
48.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0.1144	
49.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см	100 м3	0.0114	
50.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.25	
51.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0057	
52.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	0.581	
53.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	1.144	
54.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	5.83	
55.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	5.83	
56.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.29	
57.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0057	
58.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	1.471	
59.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	29	
	Крыльцо перед "Красным крестом"	
60.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.1263	
61.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.1263	
62.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-13.893	
63.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.031575	
64.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	13.893	
65.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	31.575	
66.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.2638	
	Работы на муниципальной земли по благоустройству дворовой территории МКД пр. Московский  91-93	
	Демонтажные работы	
67.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.154	
68.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0.28	
69.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	30.492	
70.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	30.492	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  S=220 м2	
71.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.099	
72.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	158.4	
73.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.44	
74.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	48.4	
75.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.22	
76.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.22	
77.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	55	
78.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.11	
79.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.22	
80.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	22	
81.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	224.4	
	Установка бортовых камней	
82.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0032	
83.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	5.12	
84.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.021	
85.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.31	
86.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.7	
87.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	
88.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	3	
89.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	3	
	Замена покрытия парковки между пр. Московский 91,93 и 95	
90.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.1242	
91.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	198.72	
92.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.49673	
93.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	0.49673	
94.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер: С5, размер зерен 0-40 мм	м3	124.183	
95.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.2484	
96.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	25.337	
97.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	49.673	
98.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	485.43	
99.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	21.24	
	Дождеприемный колодец (1шт)	
100.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0087	
101.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	13.92	
102.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.01	
103.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.11	
104.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.02	
105.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	2.02	
106.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
107.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
108.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.06	
109.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.1656	
110.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
111.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
112.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
113.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
114.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
115.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.0626	
116.	Песок природный для строительных работ средний	м3	6.886	
	Дождеприемник	
117.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0049	
118.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	7.84	
119.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.04	
120.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.44	
121.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 110 мм	100 м	0.08	
122.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип SN 8, диаметром 110 мм	м	8.08	
123.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
124.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
125.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.04	
126.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.1104	
127.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
128.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
129.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
130.	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
131.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	1	
132.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.0216	
133.	Песок природный для строительных работ средний	м3	2.376	
	Подпорная стенка	
134.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.0161	
135.	Погрузка при автомобильных перевозках грунта растительного слоя (земля, перегной)	1 т груза	2.576	
136.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.576	
137.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.008	
138.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.88	
139.	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм	100 м3	0.0523	
140.	Нанесение клеевого состава по сетке	100 м2	0.2012	
141.	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05: без покрытия	м2	-22.132	
142.	Гипсовые вяжущие, марка: Г3	т	-0.0503	
143.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	22.132	
144.	Клей универсальный для систем утепления типа "BOLIX WM"	кг	50.3	
	Площадка перед магазином по пр. Московский, 83А	
	Ограждение кровли	
145.	Монтаж ограждения кровли из  нержавеющей стали марки AISI 304	100 м	0.068	
146.	Ограждение  из нержавеющей стали марки AISI 304 (вес 95,32 кг)	изделие	1	
147.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0.3324	
148.	Разборка покрытий и оснований: бетонных с помощью молотков отбойных	100 м3	0.03324	
149.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	5.983	
150.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	5.983	
151.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см	100 м3	0.03324	
152.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	3.66	
153.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.01662	
154.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	1.695	
155.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	3.324	
156.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	11.3	
157.	Плитка тротуарная бетонная красная, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	11.3	
158.	Плитка тротуарная бетонная, размером 20х20х8 толщ 80мм  (типа Кирпич)  М400 (черная)	м2	11.3	
159.	Устройство  бетонной отмостки толщ. 100 мм	м3	0.434	
160.	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0.03	
161.	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2	0.03	
162.	Очистка бутового камня от раствора вручную	100 м2	1.884	
163.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка толщ. 10 см	100 м3	0.05	
164.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	5.5	
165.	Урна бетонная	шт	1	
	Дополнительные работы	
166.	Демонтаж  цементных ваз гладких высотой: до 500 мм МПСН, п.10.2 таб.2-1   
(0.75х0.75х0.5м -7 шт.,0.5х0.5х2.5 -5 шт.)	шт.	12	
167.	Разборка  железобетонных подпорных стен при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3	2.61	
168.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	11.367	
169.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	11.367	
170.	Установка цементных ваз гладких высотой: до 500 мм (0.75х0.75х0.5м -5 шт.)	шт.	7	
171.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	0.075	
172.	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, последующий слой	100 м2	0.075	
173.	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей: эмалью ЭП-773	100 м2	0.075	
	Подпорная стенка по пр. Московский, 83-83А	
174.	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 300 мм	100 м3	0.09156	
175.	Установка плит парапета массой: до 0,5 т(44х44х10см -17 шт., 55х55х10см -64 шт.)	100 шт.	0.81	
176.	Плита парапетная плоская из бетона В15 (М200) с расходом арматуры 23 кг/м3	м3	2.265	
177.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0.8061	
178.	Демонтаж плиты перекрытия колодца  МПСН, п.10.2 таб.2-1	100 м3	0.001	
179.	Укладка плиты перекрытия колодца	100 м3	0.001	
180.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	1	
181.	Установка люка	шт.	1	
182.	Демонтаж  металлической стойки под велосипеды и металлической урны  МПСН, п.10.2 таб.2-4	т	0.28	
183.	Монтаж  металлической стойки под велосипеды и металлической урны	т	0.28	
184.	Установка полиэтиленовых фасонных частей: отводов, колен, патрубков, переходов	10 шт.	0.2	
185.	Отвод сварной полиэтиленовый 90° к напорным трубам (ТУ 2248-006-75245920) ПЭ 100 PN10, диаметр 110 мм	шт.	2	
	Благоустройство дворовой территории по ул. Зарайская, 7-17а	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Демонтажные работы	
186.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных  толщ. 7см	100 м3	0.055	
187.	Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см: с помощью молотков отбойных пневматических	1000 м2	0.731	
188.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	5.7	
189.	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 52 см	м3	9	
190.	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.	3	
191.	Земля растительная	м3	1.14	
192.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м?	1 т груза	89.197	
193.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	89.197	
	Благоустройство	
194.	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.	0.3	
195.	Липа разнолистная, высота 1,5-2,0 м	шт.	3	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=219м2	
196.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0548	
197.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	87.68	
198.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.438	
199.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	48.18	
200.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1095	
201.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.169	
202.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	21.9	
203.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	223.38	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=219 м2	
204.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0548	
205.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	87.68	
206.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.438	
207.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	48.18	
208.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.1095	
209.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	11.169	
210.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	21.9	
211.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	223.38	
	Установка бортовых камней	
212.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.02822	
213.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	45.152	
214.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.144	
215.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	15.84	
216.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	4.71	
217.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0933	
218.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	23.899	
219.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	471	
220.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.41	
221.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	41	
222.	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.	4	
223.	Кольцо опорное КО-4-70 /бетон В15 (200), объем 0,02 м3, расход арматуры 0,5 кг/.	шт.	8	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1) S=1143 м2	
224.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.5144	
225.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	823.04	
226.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	2.286	
227.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	251.46	
228.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	1.143	
229.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2	1.143	
230.	Смеси готовые щебеночно-песчаные (ГОСТ 25607-2009) номер С4, размер зерен 0-80 мм	м3	285.75	
231.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.5715	
232.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	58.293	
233.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	114.3	
234.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2	546.72	
	Установка бортовых камней	
235.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01206	
236.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	19.296	
237.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.08	
238.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	8.8	
239.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	2.68	
240.	Камни бортовые БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	268	
241.	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2	3	
242.	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 80 мм площадью ремонта до 25 м2	100 м2	0.52	
243.	Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130	т	0.0624	
244.	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип В	т	9.88	
	Дождеприемный колодец (2шт)	
245.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0323	
246.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	51.68	
247.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.14	
248.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.54	
249.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.28	
250.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	28.28	
251.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
252.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
253.	Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.12	
254.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.3312	
255.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
256.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
257.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
258.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
259.	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.	2	
260.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.1005	
261.	Песок природный для строительных работ средний	м3	11.055	
	Смотровой колодец (2 шт)	
262.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0462	
263.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	73.92	
264.	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3	0.225	
265.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.475	
266.	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м	0.45	
267.	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м	45.45	
268.	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах: мокрых	шт.	1	
269.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.2	
270.	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3	0.156	
271.	Плиты железобетонные: покрытий, перекрытий и днищ	м3	-0.4306	
272.	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
273.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
274.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
275.	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
276.	Плита перекрытия ПП10-2 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 16,65 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
277.	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	2	
278.	Люки чугунные тяжелые	шт.	2	
279.	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3	0.1242	
280.	Песок природный для строительных работ средний	м3	13.662	
	УСТРОЙСТВО СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 8) S=43м2	
281.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0108	
282.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	17.28	
283.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.086	
284.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	9.46	
285.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0215	
286.	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3	2.193	
287.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	4.3	
288.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	43.86	
	Установка скамеек, урн	
289.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.001	
290.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.001	
291.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.16	
292.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.001	
293.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.102	
294.	Монтаж  скамеек	т	0.051	
295.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	1	
296.	Урна железобетонная+металлич. вставка 480 х 480мм  h=730мм	шт	1	
	СПОРТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	
	Монтажные работы	
297.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.005	
298.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.005	
299.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.8	
300.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.008	
301.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.816	
302.	Монтаж  элементов спортивной площадки	т	0.241	
303.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0001	
304.	Гвозди строительные	т	-0.000002	
305.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0002	
306.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0045	
307.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0001	
308.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.00002	
309.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.0002	
310.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0005	
311.	Тренажер 1760х850 Н=1770	шт	1	
312.	Тренажер 1110х960 Н=1970	шт	1	
313.	Тренажер 960х840 Н=2000	шт	1	
	УСТРОЙСТВО ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ	
	Покрытие площадки (вар. 2) ТИП 9	
314.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.06	
315.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	96	
316.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.36	
317.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	39.6	
318.	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	24	
319.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	24.48	
320.	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0.192	
321.	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 3 мм	т	0.192	
322.	Устройство покрытий: из плитки резиновой  "шип-паз", 500х500мм,  h=40мм	100 м2	2.4	
323.	Плитка резиновая h=40мм, 500х500мм, "шип-паз"	м2	244.8	
	Установка бортовых камней	
324.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.0039	
325.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	6.24	
326.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.02	
327.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	2.2	
328.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	0.7	
329.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.0139	
330.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	3.552	
331.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	70	
	Установка детского игрового и спортивного оборудования	
332.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3	0.03	
333.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.03	
334.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	4.8	
335.	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3	0.048	
336.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	4.896	
337.	Монтаж  оборудования детских площадок	т	1.159	
338.	Растворитель марки: Р-4	т	-0.0007	
339.	Гвозди строительные	т	-0.00001	
340.	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, I сорта	м3	-0.0012	
341.	Канат двойной свивки типа ТК, конструкции 6х19(1+6+12)+1 о.с., оцинкованный из проволок марки В, маркировочная группа: 1770 н/мм2, диаметром 5,5 мм	10 м	-0.0217	
342.	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	-0.0004	
343.	Канаты пеньковые пропитанные	т	-0.0001	
344.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	-0.0012	
345.	Швеллеры № 40 из стали марки: Ст0	т	-0.0022	
346.	Болты с гайками и шайбами строительные  (4шт)	кг	0.12	
347.	Качалка на пружине "Кораблик"	шт	1	
348.	Качалка на пружине "Дельфин" 820х466мм Н=700	шт	1	
349.	Песочный дворик с горкой "Кремль" 4070 х 4745мм	шт	1	
350.	Детский игровой комплекс 3245 х 2920мм Н=2520мм, Н площадки 650мм	шт	1	
351.	Качели на металлических стойках с оцинкованной балкой 3750х1310 Н=2190мм	шт	1	
352.	Сиденье резиновое для качелей	шт	1	
353.	Сиденье резиновое для качелей б	шт	1	
354.	Качалка-балансир большая 3110х420мм Н=1000мм Н сидения=650мм	шт	1	
	Установка скамеек, урн	
355.	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3	0.0027	
356.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.0027	
357.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза	0.432	
358.	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0.0027	
359.	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	0.2754	
360.	Монтаж  скамеек	т	0.153	
361.	Скамейка 1860 х 530 h=800мм	шт	3	
362.	Урна железобетонная+металлич.  вставка 480 х 480мм    Н=730мм	шт	1	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)