«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор  МКУ  «КР МКД»	Директор  ООО  «ЖЭУ-29»	
		
________________ / С.Б. Русович /	________________ /В.В. Черноиванов /	
		
«14» ноября  2019 года	«14» ноября  2019 года	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
На выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Аксакова 66-76, ул. Краснопрудная 45-51, 53-55, ул. Бежецкая 1-7, 2-8, ул. Куприна 1-7.
 /Устройство пешеходной зоны муниципальной территории общего пользования по ул. Аксакова 66-76/.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	Демонтажные работы	
1.	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3	0.07	
2.	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	1.37	
3.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза	18.8	
4.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза	18.8	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО УЛ.АКСАКОВА	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
5.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.05994	
6.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	95.904	
7.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.289	
8.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	31.79	
9.	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2	0.222	
10.	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2	-0.222	
11.	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3	27.75	
12.	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3	0.0888	
13.	Смесь пескоцементная	м3	9.058	
14.	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	22.2	
15.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2	113.22	
16.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2	113.22	
	Установка бортовых камней	
17.	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3	0.01127	
18.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	18.032	
19.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0.062	
20.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	6.82	
21.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0.35	
22.	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	35	
23.	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м	1.45	
24.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.029	
25.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	7.357	
26.	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.	145	

Составил:	Ведущий инженер ОК МКУ «КР МКД»                     В.А. Зуев	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
Проверил:	Зам. начальника ОК МКУ «КР МКД»                     О.В. Толмачева	
	(должность, подпись, Ф.И.О)