|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 207 140 | руб. | Смета на сумму: | 1 207 140 | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | Председатель ТСЖ «Грюн Вальд» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / А.А. Матвеева / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2015г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | г. Калининград, ул. Лесная, 83-85 |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| на капитальный ремонт дворовой территории МКД № 83-85 по ул. Лесная, г. Калининград |
| Сметная стоимость: | **1 207.140** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **0.862** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **141.205** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2014 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 3". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Работы по демонтажу** |
|  |
| 1. | ТЕРр 68-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка тротуаров и дорожек из плит размером (200х200х20), 100 м2 основания | 0.84 | 151.12 | 151.12 |  | 127 | 127 |  | 16.11 | 1 | 2 045 | 2 045 |  |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 132 |  |  |  | 88% | 1 800 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 76 |  |  |  | 48% | 982 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  | 4 826 |  |  |
|  |
| 2. | ТССЦпг 01-01-01-043 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3, 1 т груза | 3.7 | 3.71 |  | 3.13 | 14 |  | 12 | 1 | 7.06 | 111 |  | 82 |
|  | 0.36 |  | 1 | 1 | 13.5 |  | 18 |
|  | Объем: (84\*0.02)\*2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *в т.ч. Накладные расходы* |  | 100% |  |  | 1 |  |  |  | 100% | 18 |  |  |
|  | *в т.ч. Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 |  |  |  | 60% | 11 |  |  |
|  |
| 3. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 3.7 | 16.40 |  | 16.40 | 61 |  | 61 | 1 | 7.87 | 478 |  | 478 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **202** | **127** | **73** |  |  | **2 634** | **2 045** | **560** |
|  | **1** |  |  |  | **18** |
|  |
|  | **Раздел 2. Устройство проезда и автостоянки** |
|  |
| 4. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.19032 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 1 150 | 27 | 1 121 | 16.11 | 7.46 | 8 810 | 440 | 8 361 |
| 10.54 | 836.41 | 2 | 159 | 4.37 | 15.84 | 9 | 2 522 |
|  | Объем: (84\*0.46+316\*0.48) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 177 |  |  |  | 81% | 2 399 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 80 |  |  |  | 34% | 1 007 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 407 |  |  |  |  | 12 216 |  |  |
|  |
| 5. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 304.5 | 16.40 |  | 16.40 | 4 994 |  | 4 994 | 1 | 7.87 | 39 301 |  | 39 301 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 190.32\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 6. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.19032 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 81 | 6 | 73 | 16.11 | 8.12 | 693 | 93 | 592 |
| 10.54 | 63.96 | 2 | 12 | 4.37 | 15.08 | 9 | 184 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 17 |  |  |  | 81% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 8 |  |  |  | 34% | 94 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 106 |  |  |  |  | 1 012 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.8 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 2 506 | 123 | 2 368 | 16.11 | 5.49 | 15 043 | 1 983 | 13 002 |
| 18.00 | 248.28 | 14 | 199 | 4.03 | 16.11 | 58 | 3 200 |
|  | Объем: 400\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 457 |  |  |  | 121% | 6 271 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 261 |  |  |  | 65% | 3 369 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 224 |  |  |  |  | 24 683 |  |  |
|  |
| 8. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 88 | 104.66 |  |  | 9 210 |  |  |  |  | 42 787 |  |  |
| 104.66 |  | 9 210 |  | 486.22 |  | 42 787 |  |
|  | Объем: 80\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 9. | ТЕР 27-04-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) однослойных, 1000 м2 основания | 0.4 | 62 217.14 | 368.51 | 5 405.31 | 24 887 | 147 | 2 162 | 16.11 | 6.85 | 140 683 | 2 375 | 14 811 |
| 56 443.32 | 768.74 | 22 577 | 307 | 5.47 | 16.05 | 123 498 | 4 935 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 645 |  |  |  | 121% | 8 845 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 368 |  |  |  | 65% | 4 752 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 25 899 |  |  |  |  | 154 280 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Добавка из песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.2 | 675.78 |  | 675.78 | 135 |  | 135 | 1 | 6.58 | 889 |  | 889 |
|  | 73.83 |  | 15 | 4.6 | 16.1 |  | 238 |
|  | Объем: 400\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 21 |  |  |  | 121% | 288 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 12 |  |  |  | 65% | 155 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 168 |  |  |  |  | 1 332 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 20.4 | 280.61 |  |  | 5 724 |  |  |  |  | 39 169 |  |  |
| 280.61 |  | 5 724 |  | 1 920.04 |  | 39 169 |  |
|  | Объем: 0.2\*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 40 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 6 655 | 5 624 | 793 | 16.11 | 5.23 | 95 830 | 90 595 | 4 147 |
| 5.95 | 0.90 | 238 | 36 | 4.57 | 16.22 | 1 088 | 584 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 8 037 |  |  |  | 121% | 110 327 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 4 585 |  |  |  | 65% | 59 266 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 19 277 |  |  |  |  | 265 423 |  |  |
|  |
| 13. | С Цена поставщик. Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "Кирпичик", толщ. 80мм, М 400, серая, м2 | 408 | 104.12 |  |  | 42 482 |  |  |  |  | 181 397 |  |  |
| 104.12 |  | 42 482 |  | 4.27 |  | 181 397 |  |
|  | Объем: 400\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =390/4.27\*1.14* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **97 824** | **5 927** | **11 646** |  |  | **564 602** | **95 486** | **81 103** |
| **80 249** | **728** |  |  | **388 015** | **11 663** |
|  |
|  | **Раздел 3. Устройство тротуара** |
|  |
| 14. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.00372 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 22 | 1 | 22 | 16.11 | 7.46 | 172 | 9 | 163 |
| 10.54 | 836.41 |  | 3 | 4.37 | 15.84 |  | 49 |
|  | Объем: 12\*0.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4 |  |  |  | 81% | 47 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 2 |  |  |  | 34% | 20 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  | 239 |  |  |
|  |
| 15. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 5.95 | 16.40 |  | 16.40 | 98 |  | 98 | 1 | 7.87 | 768 |  | 768 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 3.72\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.00372 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 2 |  | 1 | 16.11 | 8.12 | 14 | 2 | 12 |
| 10.54 | 63.96 |  |  | 4.37 | 15.08 |  | 4 |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 81% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 34% | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.024 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 75 | 4 | 71 | 16.11 | 5.49 | 451 | 59 | 390 |
| 18.00 | 248.28 |  | 6 | 4.03 | 16.11 | 2 | 96 |
|  | Объем: 12\*0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 14 |  |  |  | 121% | 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 8 |  |  |  | 65% | 101 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 97 |  |  |  |  | 739 |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 2.64 | 104.66 |  |  | 276 |  |  |  |  | 1 284 |  |  |
| 104.66 |  | 276 |  | 486.22 |  | 1 284 |  |
|  | Объем: 2.4\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 19. | ТЕР 27-06-027-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Добавка из песчано-цементной смеси, 100 м3 добавок в рыхлом состоянии | 0.006 | 675.78 |  | 675.78 | 4 |  | 4 | 1 | 6.58 | 27 |  | 27 |
|  | 73.83 |  |  | 4.6 | 16.1 |  | 7 |
|  | Объем: 12\*0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 408-0203:[ М-(14412.60=141.30\*102) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25* |
|  | *Накладные расходы* |  |  |  |  |  |  |  |  | 121% | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  |  |  |  |  |  |  |  | 65% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |
| 20. | ТССЦ 407-0028 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смесь пескоцементная (цемент М 400), м3 | 0.612 | 280.61 |  |  | 172 |  |  |  |  | 1 175 |  |  |
| 280.61 |  | 172 |  | 1 920.04 |  | 1 175 |  |
|  | Объем: 0.006\*102 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 21. | ТЕР 27-07-005-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт., 10 м2 | 1.2 | 166.36 | 140.59 | 19.83 | 200 | 169 | 24 | 16.11 | 5.23 | 2 875 | 2 718 | 124 |
| 5.95 | 0.90 | 7 | 1 | 4.57 | 16.22 | 33 | 18 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 403-9137* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 241 |  |  |  | 121% | 3 311 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 138 |  |  |  | 65% | 1 778 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  | 7 964 |  |  |
|  |
| 22. | ТССЦ 403-8719 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Плитка тротуарная декоративная (брусчатка) "КИРПИЧИК", толщина 60 мм, серая, м2 | 12.24 | 119.43 |  |  | 1 462 |  |  |  |  | 4 822 |  |  |
| 119.43 |  | 1 462 |  | 393.95 |  | 4 822 |  |
|  | Объем: 12\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **2 311** | **174** | **220** |  |  | **11 588** | **2 788** | **1 484** |
| **1 917** | **10** |  |  | **7 316** | **174** |
|  |
|  | **Раздел 4. Установка бортовых камней** |
|  |
| 23. | ТЕР 01-01-013-14 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2, 1000 м3 грунта | 0.01552 | 6 043.37 | 143.59 | 5 889.24 | 94 | 2 | 91 | 16.11 | 7.46 | 718 | 36 | 682 |
| 10.54 | 836.41 |  | 13 | 4.37 | 15.84 | 1 | 206 |
|  | Объем: (144\*0.25\*0.4+10\*0.28\*0.4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 14 |  |  |  | 81% | 196 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  | 6 |  |  |  | 34% | 82 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 115 |  |  |  |  | 996 |  |  |
|  |
| 24. | ТССЦпг 03-21-01-015 (Приказ № 97/пр от 14.03.2014) Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза | 24.83 | 16.40 |  | 16.40 | 407 |  | 407 | 1 | 7.87 | 3 205 |  | 3 205 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 15.52\*1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 25. | ТЕР 01-01-016-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Работа на отвале, группа грунтов 2-3, 1000 м3 грунта | 0.01552 | 423.58 | 30.22 | 382.82 | 7 |  | 6 | 16.11 | 8.12 | 57 | 8 | 48 |
| 10.54 | 63.96 |  | 1 | 4.37 | 15.08 | 1 | 15 |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 1 |  |  |  | 81% | 19 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(95.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 43% |  |  |  |  |  |  | 34% | 8 |  |  |
|  |  |  | =(50\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(50\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 83 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕР 27-04-001-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, 100 м3 материала основания (в плотном теле) | 0.0676 | 3 132.30 | 153.85 | 2 960.45 | 212 | 10 | 200 | 16.11 | 5.49 | 1 271 | 168 | 1 099 |
| 18.00 | 248.28 | 1 | 17 | 4.03 | 16.11 | 5 | 270 |
|  | Объем: (144\*0.3\*0.15+10\*0.28\*0.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 408-9040* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 38 |  |  |  | 121% | 530 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 22 |  |  |  | 65% | 285 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  | 2 086 |  |  |
|  |
| 27. | ТССЦ 408-0122 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Песок природный для строительных работ средний, м3 | 7.44 | 104.66 |  |  | 779 |  |  |  |  | 3 617 |  |  |
| 104.66 |  | 779 |  | 486.22 |  | 3 617 |  |
|  | Объем: 6.76\*1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 28. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100 м бортового камня | 1.44 | 5 136.11 | 784.81 | 101.71 | 7 396 | 1 130 | 146 | 16.12 | 6.82 | 46 999 | 18 218 | 999 |
| 4 249.59 | 12.84 | 6 119 | 18 | 4.54 | 16.09 | 27 782 | 297 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 1 630 |  |  |  | 121% | 22 403 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 930 |  |  |  | 65% | 12 035 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 956 |  |  |  |  | 81 437 |  |  |
|  |
| 29. | ТССЦ 403-8021 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Камни бортовые БР 100.30.15 / бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 144 | 76.13 |  |  | 10 963 |  |  |  |  | 64 511 |  |  |
| 76.13 |  | 10 963 |  | 447.99 |  | 64 511 |  |
|  |
| 30. | ТЕР 27-02-010-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий Прил.27.3 п. 3.8 "При устройстве бортовых камней сечением ечением 100\*200 мм" Кмр=0,86 к расходу бетона; Кмр =0,33 к расходу раствора, 100 м бортового камня | 0.1 | 1 060.47 | 784.81 | 101.71 | 106 | 78 | 10 | 16.12 | 6.82 | 1 413 | 1 265 | 69 |
| 173.95 | 12.84 | 17 | 1 | 4.54 | 16.09 | 79 | 21 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 413-9010* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 401-0006:[ М-(4041.50=685.00\*5.9) ]; ТССЦ 402-0004:[ М-(34.14=569.06\*0.06) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 112 |  |  |  | 121% | 1 556 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 64 |  |  |  | 65% | 836 |  |  |
|  |  |  | =(95\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(95\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 282 |  |  |  |  | 3 805 |  |  |
|  |
| 31. | ТССЦ 401-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Бетон тяжелый, класс В15 (М200), м3 | 0.51 | 685.00 |  |  | 349 |  |  |  |  | 1 613 |  |  |
| 685.00 |  | 349 |  | 3 162.38 |  | 1 613 |  |
|  | Объем: (0.1)\*(5.9\*0.86) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 32. | ТССЦ 402-0004 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Раствор готовый кладочный цементный марки 100, м3 | 0.002 | 569.06 |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 569.06 |  | 1 |  | 2 880.81 |  | 6 |  |
|  | Объем: (0.1)\*(0.06\*0.33) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 33. | ТССЦ 403-8023 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91), шт. | 10 | 34.14 |  |  | 341 |  |  |  |  | 2 385 |  |  |
| 34.14 |  | 341 |  | 238.48 |  | 2 385 |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | **20 655** | **1 220** | **860** |  |  | **125 795** | **19 695** | **6 102** |
| **18 570** | **50** |  |  | **100 000** | **809** |
|  |
|  | **Раздел 5. Прочее** |
|  |
| 34. | ТЕР 47-01-046-04 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см вручную, 100 м2 | 1 | 2 219.13 | 387.78 |  | 2 219 | 388 |  | 16.12 | 1 | 13 320 | 6 251 |  |
| 1 831.35 |  | 1 831 |  | 3.86 | 1 | 7 069 |  |
|  | *Начисления: Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 446 |  |  |  | 98% | 6 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 299 |  |  |  | 61% | 3 813 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 964 |  |  |  |  | 23 259 |  |  |
|  |
| 35. | ТЕР 47-01-046-06 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную, 100 м2 | 1 | 891.77 | 61.79 | 456.93 | 892 | 62 | 457 | 16.12 | 6.13 | 5 080 | 996 | 2 801 |
| 373.06 | 44.25 | 373 | 44 | 3.44 | 16.14 | 1 283 | 714 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 115% |  |  | 122 |  |  |  | 98% | 1 676 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(115.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 77% |  |  | 82 |  |  |  | 61% | 1 043 |  |  |
|  |  |  | =(90\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(90\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 096 |  |  |  |  | 7 799 |  |  |
|  |
| 36. | ТЕРр 68-37-2 (Приказ № 418/ГС от 07.11.2013) Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 10 см, 1 колодец | 1 | 198.53 | 15.09 | 5.07 | 199 | 15 | 5 | 16.1 | 9.12 | 1 582 | 243 | 46 |
| 178.37 |  | 178 |  | 7.25 | 1 | 1 293 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 104% |  |  | 16 |  |  |  | 88% | 214 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(104.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 9 |  |  |  | 48% | 117 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(60.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | 1 912 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 27-09-006-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство средств технического регулирования, 100 п. м | 0.1 | 536.29 | 189.91 | 227.60 | 54 | 19 | 23 | 16.12 | 8.29 | 546 | 306 | 189 |
| 118.78 | 10.39 | 12 | 1 | 4.35 | 16.08 | 52 | 17 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9220; ТССЦ 101-9221; ТССЦ 101-9222* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 142% |  |  | 28 |  |  |  | 121% | 391 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(142.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 81% |  |  | 16 |  |  |  | 65% | 210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.75\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  | 1 147 |  |  |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **3 364** | **484** | **485** |  |  | **20 528** | **7 796** | **3 036** |
| **2 394** | **45** |  |  | **9 697** | **731** |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **124 356** | **7 932** | **13 284** |  |  | **725 147** | **127 810** | **92 285** |
| **103 130** | **834** |  |  | **505 028** | **13 395** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **118 782** | **7 932** | **7 712** |  |  | **681 284** | **127 810** | **48 451** |
| **103 130** | **833** |  |  | **505 028** | **13 377** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **71 759** |  |  |  |  | **342 766** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 36; %=81 - по стр. 4, 6, 14, 16, 23, 25; %=121 - по стр. 7, 9, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 37; %=98 - по стр. 34, 35)** | **12 153** |  |  |  |  | **166 823** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 36; %=34 - по стр. 4, 6, 14, 16, 23, 25; %=65 - по стр. 7, 9, 10, 12, 17, 19, 21, 26, 28, 30, 37; %=61 - по стр. 34, 35)** | **6 966** |  |  |  |  | **89 958** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **137 901** |  |  |  |  | **938 065** |  |  |
|  | **СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **5 574** |  | **5 572** |  |  | **43 863** |  | **43 834** |
|  | **1** |  |  |  | **18** |
|  | **. В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 2)** | **1** |  |  |  |  | **18** |  |  |
|  | **. В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 2)** | **1** |  |  |  |  | **11** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -** | **5 574** |  |  |  |  | **43 863** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **143 475** |  |  |  |  | **981 928** |  |  |
|  | **СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **3 070** |  |  |  |  | **21 013** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **146 545** |  |  |  |  | **1 002 941** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%** | **2 931** |  |  |  |  | **20 059** |  |  |
|  | **ИТОГО** | **149 476** |  |  |  |  | **1 023 000** |  |  |
|  | **НДС 18%** | **26 906** |  |  |  |  | **184 140** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **176 382** |  |  |  |  | **1 207 140** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **12 153** |  |  |  |  | **166 823** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **6 966** |  |  |  |  | **89 958** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |