«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	
		
________________ /_С.Б. Русович__ /	________________ /__Е.В. Шулепко___ /	
		
«______»____________________ 2014г.	«______»____________________ 2014г.	

	

		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт крыши МКД № 54 по ул. Тельмана (памятник архитектуры)	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	0.164	
2.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	3.265	
3.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	3.429	
4.	Разборка сплошной обрешетки	100 м2 кровли	3.429	
5.	Разборка кирпичных стен (для смены мауэрлата и стропильных ног)	1 м3	2	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	1.74	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев (смена кобылок 1,2 м х 16 шт)	100 м	0.192	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон (50 мм х 150 мм)	100 м	1.06	
9.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.6	
10.	Кладка отдельных участков из кирпича внутренних стен (для смены мауэрлата)	100 м3 кладки	0.02	
11.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
12.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.126	
13.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 9 каналов)	100 м труб	0.03	
14.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125	1000 шт.	0.528	
15.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.245	
16.	Устройство обделки оголовников	100 м2 покрытия	0.024	
17.	Окраска дымовых труб по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.245	
18.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	6.858	
19.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	141.9606	
20.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.429	
21.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	428.63	
22.	Устройство кровель из черепицы пазовой штампованной или прессованной (керамической и цементно-песчаной (бетонной))	100 м2 кровли	3.429	
23.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.708	
24.	Решетка снегозащитная  2 м	шт.	35	
25.	Держатель решетки снегозащитный (по 4 шт. в комплекте)	шт.	35	
26.	Установка люка выхода на кровлю	100 м2 проемов	0.0096	
27.	Окна типа "Велюкс" 0,6 х 0,8	м2	0.96	
28.	Разборка покрытий обивки слуховых окон	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.385	
29.	Разборка обшивки неоштукатуренных деревянных стен (мансардные окна)	100 м2 стен	0.385	
30.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.385	
31.	Покрытие пленкой стен слуховых окон	100 м2 покрытия	0.385	
32.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	48.125	
33.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	3.08	
34.	Каменная вата PAROC FAS 4 толщ. 80 мм (плотность 125-140 кг/м3)	м3	3.1416	
35.	Покрытие пленкой стен слуховых окон	100 м2 покрытия	0.385	
36.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	48.125	
37.	Обшивка стен мансардных окон досками	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.385	
38.	Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.385	
39.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.1694	
40.	Разборка желобов	100 м труб и покрытий	0.82	
41.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой стали до 0,4 м	100 м2 покрытия	0.246	
42.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.82	
43.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.39	
44.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.15	
45.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.15	
46.	Смена ухватов для водосточных и желобов труб в каменных стенах	100 шт.	0.22	
	Утепление мансардных жилых помещений (кровельного скоса) и чердачного перекрытия	
47.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	2.28	
48.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	2.28	
49.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	285	
50.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	34.2	
51.	Вата минеральная <ISOVER> КТ-40, толщина 50 мм	м2	697.68	
52.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	54.62	
53.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	54.62	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)