|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
| Смета на сумму: | 1 464 587 | руб. | Смета на сумму: | 1 464 587 | руб. |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  |
|  |
| **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1-1** |
| (Локальный сметный расчет) |
| капитальный ремонт кровли и перекрытия жилого дома № 145-147 по пр. Мира  |
| Сметная стоимость: | **1 464.587** | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | **1.937** | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | **249.592** | тыс. руб. |
| Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 12.2013 г. по НБ: "ГЭСН 2001 "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2008-2009 гг. с изменениями 2"". |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Индекс / Цена | Текущая стоимость всего |
| Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
| Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п | Материал | В т.ч. з/п |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Крыша* |
|  |
| 1. | ТЕР 46-04-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы, 100 м2 покрытия | 3.76 | 553.31 | 459.71 | 93.60 | 2 080.45 | 1 728.51 | 351.94 | 14.4 | 6.14 | 27 051 | 24 891 | 2 161 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 1 711.22 |  |  |  | 84% | 20 908 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 1 037.11 |  |  |  | 48% | 11 948 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 828.78 |  |  |  |  | 59 907 |  |  |
|  |
| 2. | ТЕРр 58-18-4 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки | 0.76 | 5 502.93 | 806.67 | 80.64 | 4 182.23 | 613.07 | 61.29 | 14.41 | 8 | 20 901 | 8 834 | 490 |
| 4 615.62 |  | 3 507.87 |  | 3.3 | 1 | 11 576 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 508.85 |  |  |  | 71% | 6 272 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 398.50 |  |  |  | 52% | 4 594 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 089.57 |  |  |  |  | 31 767 |  |  |
|  |
| 3. | ТЕРр 58-1-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли | 3.76 | 172.51 | 127.80 | 44.71 | 648.64 | 480.53 | 168.11 | 14.41 | 7.71 | 8 221 | 6 924 | 1 296 |
|  | 6.95 |  | 26.13 | 1 | 14.38 |  | 376 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 420.53 |  |  |  | 71% | 5 183 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 329.33 |  |  |  | 52% | 3 796 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 398.50 |  |  |  |  | 17 200 |  |  |
|  |
| 4. | ТЕРр 58-12-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из металочерепицы (прим.), 100 м2 | 3.76 | 2 713.25 | 179.98 | 29.68 | 10 201.82 | 676.72 | 111.60 | 14.41 | 7.81 | 41 311 | 9 752 | 872 |
| 2 503.59 | 4.13 | 9 413.50 | 15.53 | 3.26 | 14.44 | 30 688 | 224 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 574.57 |  |  |  | 71% | 7 083 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 449.96 |  |  |  | 52% | 5 188 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 11 226.35 |  |  |  |  | 53 581 |  |  |
|  |
| 5. | ТЕРр 58-5-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м | 0.18 | 6 775.72 | 1 449.90 | 67.19 | 1 219.63 | 260.98 | 12.09 | 14.4 | 7.93 | 7 858 | 3 758 | 96 |
| 5 258.63 |  | 946.55 |  | 4.23 | 1 | 4 004 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 216.61 |  |  |  | 71% | 2 668 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 169.64 |  |  |  | 52% | 1 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 605.88 |  |  |  |  | 12 480 |  |  |
|  |
| 6. | ТЕРр 58-5-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м | 1.2 | 9 291.30 | 1 358.31 | 34.61 | 11 149.56 | 1 629.97 | 41.53 | 14.4 | 7.89 | 52 233 | 23 472 | 328 |
| 7 898.38 |  | 9 478.06 |  | 3 | 1 | 28 434 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 1 352.88 |  |  |  | 71% | 16 665 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 1 059.48 |  |  |  | 52% | 12 205 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 13 561.92 |  |  |  |  | 81 104 |  |  |
|  |
| 7. | ТЕРр 58-5-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м | 0.9 | 4 519.16 | 360.82 | 36.65 | 4 067.24 | 324.74 | 32.99 | 14.4 | 7.97 | 20 519 | 4 676 | 263 |
| 4 121.69 |  | 3 709.52 |  | 4.2 | 1 | 15 580 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 269.53 |  |  |  | 71% | 3 320 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 211.08 |  |  |  | 52% | 2 432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 547.86 |  |  |  |  | 26 270 |  |  |
|  |
| 8. | ТЕРр 58-5-7 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги, 1 шт. | 5 | 162.60 | 38.37 | 35.62 | 813.00 | 191.85 | 178.10 | 14.4 | 7.97 | 6 061 | 2 763 | 1 419 |
| 88.61 |  | 443.05 |  | 4.24 | 1 | 1 879 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 159.24 |  |  |  | 71% | 1 962 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 124.70 |  |  |  | 52% | 1 437 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 096.94 |  |  |  |  | 9 459 |  |  |
|  |
| 9. | ТЕРр 58-5-4 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок (кобылки), 100 м | 0.7 | 3 176.89 | 1 205.91 | 20.22 | 2 223.82 | 844.14 | 14.15 | 14.4 | 7.93 | 17 921 | 12 156 | 112 |
| 1 950.76 |  | 1 365.53 |  | 4.14 | 1 | 5 653 |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 700.64 |  |  |  | 71% | 8 631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 548.69 |  |  |  | 52% | 6 321 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 473.15 |  |  |  |  | 32 873 |  |  |
|  |
| 10. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 9.39 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 2 080.97 | 955.88 | 964.24 | 14.4 | 3.55 | 17 540 | 13 765 | 3 423 |
| 17.13 | 1.45 | 160.85 | 13.62 | 2.19 | 14.47 | 352 | 197 |
|  | Объем: 376\*0.7+338\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 872.55 |  |  |  | 77% | 10 751 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 581.70 |  |  |  | 48% | 6 702 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 535.22 |  |  |  |  | 34 993 |  |  |
|  |
| 11. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 194.373 | 36.04 |  |  | 7 005.20 |  |  |  |  | 34 948 |  |  |
| 36.04 |  | 7 005.20 |  | 179.8 |  | 34 948 |  |
|  | Объем: 9.39\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 12. | ТЕР 14-02-015-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Покрытие пленкой стен и кровель, 100 м2 покрытия | 3.76 | 286.73 | 122.64 | 1.26 | 1 078.10 | 461.11 | 4.75 | 14.4 | 8.08 | 8 423 | 6 640 | 38 |
| 162.83 |  | 612.24 |  | 2.85 | 1 | 1 745 |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 113-8006:[ М-(579.19=4633.54\*0.125) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 93% |  |  | 428.83 |  |  |  | 79% | 5 246 |  |  |
|  |  |  | =(103\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(103\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 64% |  |  | 295.11 |  |  |  | 51% | 3 386 |  |  |
|  |  |  | =(75\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(75\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 802.04 |  |  |  |  | 17 055 |  |  |
|  |
| 13. | ТССЦ 101-4134 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН (ЮТАВЕК), м2 | 470 | 13.13 |  |  | 6 171.10 |  |  |  |  | 20 229 |  |  |
| 13.13 |  | 6 171.10 |  | 43.04 |  | 20 229 |  |
|  | Объем: 376\*1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 14. | ТЕРр 54-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карниз), 100 м2 подшивки | 0.42 | 257.63 | 231.54 | 26.09 | 108.20 | 97.25 | 10.96 | 14.4 | 7.36 | 1 481 | 1 400 | 81 |
|  | 10.34 |  | 4.34 | 1 | 14.42 |  | 63 |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 86.35 |  |  |  | 72% | 1 053 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 81.27 |  |  |  | 64% | 936 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 275.82 |  |  |  |  | 3 471 |  |  |
|  |
| 15. | ТЕР 10-01-022-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка | 0.42 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 1 936.25 | 177.99 | 49.30 | 14.41 | 7.42 | 8 553 | 2 565 | 366 |
| 4 068.95 | 5.10 | 1 708.96 | 2.14 | 3.29 | 14.38 | 5 622 | 31 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 190.94 |  |  |  | 90% | 2 336 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 97.27 |  |  |  | 43% | 1 116 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 224.46 |  |  |  |  | 12 006 |  |  |
|  |
| 16. | ТЕР 15-04-024-02 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Простая окраска масляными составами по дереву потолков (карниз), 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 | 1 316.51 | 347.48 | 6.74 | 552.93 | 145.94 | 2.83 | 14.4 | 8.02 | 3 135 | 2 102 | 23 |
| 962.29 | 0.16 | 404.16 | 0.07 | 2.5 | 14.31 | 1 010 | 1 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 138.71 |  |  |  | 80% | 1 682 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 68.62 |  |  |  | 37% | 778 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 760.26 |  |  |  |  | 5 596 |  |  |
|  |
| 17. | ТЕР 12-01-023-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля, 100 м2 кровли | 3.76 | 8 171.06 | 405.87 | 165.99 | 30 723.17 | 1 526.07 | 624.11 | 14.41 | 7.09 | 162 423 | 21 991 | 4 425 |
| 7 599.20 | 14.91 | 28 572.99 | 56.07 | 4.76 | 14.39 | 136 007 | 807 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 101-9496* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 1 708.71 |  |  |  | 92% | 20 974 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 870.18 |  |  |  | 44% | 10 031 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 33 302.06 |  |  |  |  | 193 428 |  |  |
|  |
| 18. | ТССЦ 101-4128 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2 | 38 | 137.86 |  |  | 5 238.68 |  |  |  |  | 20 638 |  |  |
| 137.86 |  | 5 238.68 |  | 543.11 |  | 20 638 |  |
|  |
| 19. | ТЕР 12-01-012-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство снегозадержателей, 100 м ограждения | 0.6 | 4 972.00 | 72.11 | 75.20 | 2 983.20 | 43.26 | 45.12 | 14.4 | 6.73 | 11 724 | 623 | 304 |
| 4 824.69 | 5.48 | 2 894.81 | 3.29 | 3.73 | 14.38 | 10 798 | 47 |
|  | Объем: 19.5\*2+9.87\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 50.27 |  |  |  | 92% | 616 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 25.60 |  |  |  | 44% | 295 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 3 059.08 |  |  |  |  | 12 635 |  |  |
|  |
| 20. | ТЕРр 58-3-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов, 100 м труб и покрытий | 0.6 | 75.57 | 75.35 | 0.22 | 45.34 | 45.21 | 0.13 | 14.4 | 5.59 | 652 | 651 | 1 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | Объем: 19.5\*2+9.87\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 37.52 |  |  |  | 71% | 462 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 29.39 |  |  |  | 52% | 339 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 112.25 |  |  |  |  | 1 453 |  |  |
|  |
| 21. | ТЕРр 58-20-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м(капельник), 100 м | 0.6 | 2 956.30 | 374.76 | 6.66 | 1 773.78 | 224.86 | 4.00 | 14.4 | 7.79 | 7 425 | 3 238 | 31 |
| 2 574.88 | 1.03 | 1 544.93 | 0.62 | 2.69 | 14.48 | 4 156 | 9 |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 187.15 |  |  |  | 71% | 2 305 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 146.56 |  |  |  | 52% | 1 688 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 107.49 |  |  |  |  | 11 419 |  |  |
|  |
| 22. | ТЕР 12-01-009-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство желобов подвесных, 100 м желобов | 0.6 | 8 813.16 | 326.90 | 31.86 | 5 287.90 | 196.14 | 19.12 | 14.4 | 7.48 | 18 997 | 2 824 | 143 |
| 8 454.40 | 3.03 | 5 072.64 | 1.82 | 3.16 | 14.36 | 16 030 | 26 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 108% |  |  | 213.80 |  |  |  | 92% | 2 622 |  |  |
|  |  |  | =(120\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(120\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 55% |  |  | 108.88 |  |  |  | 44% | 1 254 |  |  |
|  |  |  | =(65\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(65\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 5 610.57 |  |  |  |  | 22 873 |  |  |
|  |
| 23. | ТЕРр 58-10-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м | 0.28 | 7 415.77 | 333.04 | 13.17 | 2 076.42 | 93.25 | 3.69 | 14.4 | 8.06 | 6 638 | 1 343 | 30 |
| 7 069.56 |  | 1 979.48 |  | 2.66 | 1 | 5 265 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 77.40 |  |  |  | 71% | 954 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 60.61 |  |  |  | 52% | 698 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 214.43 |  |  |  |  | 8 290 |  |  |
|  |
| 24. | ТЕРр 58-10-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт. | 0.04 | 5 731.49 | 578.30 | 8.10 | 229.26 | 23.13 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 813 | 333 | 3 |
| 5 145.09 |  | 205.80 |  | 2.32 | 1 | 477 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 19.20 |  |  |  | 71% | 236 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 15.03 |  |  |  | 52% | 173 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 263.49 |  |  |  |  | 1 223 |  |  |
|  |
| 25. | ТЕРр 58-10-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт. | 0.04 | 4 604.75 | 480.56 | 8.10 | 184.19 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 4 116.09 |  | 164.64 |  | 2.5 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 212.64 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |
| 26. | ТЕРр 58-10-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт. | 0.04 | 8 719.75 | 480.56 | 8.10 | 348.79 | 19.22 | 0.32 | 14.4 | 8.06 | 691 | 277 | 3 |
| 8 231.09 |  | 329.24 |  | 1.25 | 1 | 412 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 15.95 |  |  |  | 71% | 197 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 12.49 |  |  |  | 52% | 144 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 377.24 |  |  |  |  | 1 032 |  |  |
|  |
| 27. | ТЕРр 58-22-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт. | 0.28 | 1 357.93 | 327.73 | 1.01 | 380.22 | 91.76 | 0.28 | 14.4 | 8.08 | 2 508 | 1 321 | 2 |
| 1 029.19 |  | 288.17 |  | 4.11 | 1 | 1 184 |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 76.16 |  |  |  | 71% | 938 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 59.64 |  |  |  | 52% | 687 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 516.02 |  |  |  |  | 4 133 |  |  |
|  |
| 28. | ТЕРр 58-2-2 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Разборка люка выхода на кровлю, 100 окон | 0.06 | 2 618.75 | 2 607.40 | 11.35 | 157.13 | 156.44 | 0.68 | 14.41 | 5.49 | 2 258 | 2 254 | 4 |
|  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 83% |  |  | 129.85 |  |  |  | 71% | 1 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(83.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 65% |  |  | 101.69 |  |  |  | 52% | 1 172 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(65.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 388.66 |  |  |  |  | 5 030 |  |  |
|  |
| 29. | ТЕР 10-01-034-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011 прим) Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на кровлю из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов | 0.024 | 21 223.62 | 2 306.00 | 742.65 | 509.37 | 55.34 | 17.82 | 14.4 | 6.38 | 2 123 | 797 | 114 |
| 18 174.97 | 28.43 | 436.20 | 0.68 | 2.78 | 14.43 | 1 213 | 10 |
|  | Объем: (0.75\*0.54)\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 203-9096* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 59.38 |  |  |  | 90% | 726 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 30.25 |  |  |  | 43% | 347 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 599.00 |  |  |  |  | 3 196 |  |  |
|  |
| 30. | СЦена поставщика. Люк для выхода на крышу FAKRO (0,75х0,54), м2 | 2.43 | 3 956.07 |  |  | 9 613.25 |  |  | 1 | 1 | 47 874 |  |  |
| 3 956.07 |  | 9 613.25 |  | 4.98 | 1 | 47 874 |  |
|  | Объем: (0.75\*0.54)\*6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Поправки: М: =19506.17/4.98\*1.01* |
|  |
| 31. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной (мауэрлат и брандмауэр), м3 кладки | 0.46 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 743.02 | 138.54 | 13.91 | 14.4 | 6.44 | 4 429 | 1 995 | 90 |
| 1 283.86 | 5.99 | 590.58 | 2.76 | 3.97 | 14.41 | 2 345 | 40 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 121.52 |  |  |  | 73% | 1 486 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 98.91 |  |  |  | 56% | 1 140 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 963.45 |  |  |  |  | 7 054 |  |  |
|  |
|  | *1* |
|  |
| 32. | ТЕРр 60-7-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал, 100 м труб | 0.02 | 8 054.04 | 5 117.59 | 130.63 | 161.08 | 102.35 | 2.61 | 14.4 | 6.63 | 1 773 | 1 474 | 17 |
| 2 805.82 | 31.10 | 56.12 | 0.62 | 5.02 | 14.41 | 282 | 9 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 80.32 |  |  |  | 66% | 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 64.87 |  |  |  | 50% | 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 306.27 |  |  |  |  | 3 493 |  |  |
|  |
| 33. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.042 | 2 934.00 |  |  | 123.23 |  |  |  |  | 531 |  |  |
| 2 934.00 |  | 123.23 |  | 12 633.52 |  | 531 |  |
|  | Объем: 0.02\*2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 34. | ТЕРр 60-7-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 4, 100 м труб | 0.02 | 13 387.08 | 8 700.21 | 175.20 | 267.74 | 174.00 | 3.50 | 14.4 | 6.62 | 2 982 | 2 506 | 23 |
| 4 511.67 | 41.55 | 90.23 | 0.83 | 5.02 | 14.42 | 453 | 12 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 136.37 |  |  |  | 66% | 1 662 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 110.14 |  |  |  | 50% | 1 259 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 514.25 |  |  |  |  | 5 903 |  |  |
|  |
| 35. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.066 | 2 934.00 |  |  | 193.64 |  |  |  |  | 834 |  |  |
| 2 934.00 |  | 193.64 |  | 12 633.52 |  | 834 |  |
|  | Объем: 0.02\*1100\*3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 36. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.03 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 72.38 | 38.87 | 0.06 | 14.4 | 5.48 | 700 | 560 |  |
| 1 115.14 |  | 33.45 |  | 4.18 | 1 | 140 |  |
|  | Объем: (0.6\*2+0.92\*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 30.71 |  |  |  | 67% | 375 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 19.44 |  |  |  | 40% | 224 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 122.52 |  |  |  |  | 1 299 |  |  |
|  |
| 37. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство оголовников (прим.), 1 м3 | 0.088 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 137.93 | 21.17 | 3.29 | 14.41 | 7.23 | 905 | 305 | 24 |
| 1 289.47 | 2.11 | 113.47 | 0.19 | 5.08 | 14.41 | 576 | 3 |
|  | Объем: (0.8\*1.1\*0.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04\*0.09) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 21.15 |  |  |  | 84% | 259 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 12.82 |  |  |  | 48% | 148 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 171.89 |  |  |  |  | 1 312 |  |  |
|  |
| 38. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.03 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 68.75 | 3.43 | 0.43 | 14.4 | 8 | 236 | 49 | 3 |
| 2 163.18 |  | 64.90 |  | 2.82 | 1 | 183 |  |
|  | Объем: (0.6\*2+0.92\*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 3.26 |  |  |  | 80% | 39 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 1.61 |  |  |  | 37% | 18 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 73.62 |  |  |  |  | 293 |  |  |
|  |
|  | *2* |
|  |
| 39. | ТЕРр 60-7-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал, 100 м труб | 0.02 | 8 054.04 | 5 117.59 | 130.63 | 161.08 | 102.35 | 2.61 | 14.4 | 6.63 | 1 773 | 1 474 | 17 |
| 2 805.82 | 31.10 | 56.12 | 0.62 | 5.02 | 14.41 | 282 | 9 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 80.32 |  |  |  | 66% | 979 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 64.87 |  |  |  | 50% | 742 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 306.27 |  |  |  |  | 3 493 |  |  |
|  |
| 40. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.042 | 2 934.00 |  |  | 123.23 |  |  |  |  | 531 |  |  |
| 2 934.00 |  | 123.23 |  | 12 633.52 |  | 531 |  |
|  | Объем: 0.02\*2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 41. | ТЕРр 60-7-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 5, 100 м труб | 0.02 | 17 849.44 | 11 600.28 | 233.60 | 356.99 | 232.01 | 4.67 | 14.4 | 6.62 | 3 976 | 3 341 | 31 |
| 6 015.56 | 55.40 | 120.31 | 1.11 | 5.02 | 14.42 | 604 | 16 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Начисления: Н3= 4, Н4= 4, Н5= 4, Н48= 4* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 181.83 |  |  |  | 66% | 2 216 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 146.87 |  |  |  | 50% | 1 679 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 685.69 |  |  |  |  | 7 870 |  |  |
|  |
| 42. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.088 | 2 934.00 |  |  | 258.19 |  |  |  |  | 1 112 |  |  |
| 2 934.00 |  | 258.19 |  | 12 633.52 |  | 1 112 |  |
|  | Объем: 0.02\*1100\*4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 43. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.038 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 91.69 | 49.23 | 0.08 | 14.4 | 5.48 | 887 | 709 |  |
| 1 115.14 |  | 42.38 |  | 4.18 | 1 | 177 |  |
|  | Объем: (1.24\*2+0.64\*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 38.89 |  |  |  | 67% | 475 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 24.62 |  |  |  | 40% | 284 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 155.20 |  |  |  |  | 1 646 |  |  |
|  |
| 44. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство оголовников (прим.), 1 м3 | 0.12096 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 189.59 | 29.10 | 4.52 | 14.41 | 7.23 | 1 244 | 419 | 33 |
| 1 289.47 | 2.11 | 155.97 | 0.26 | 5.08 | 14.41 | 792 | 4 |
|  | Объем: (1.44\*0.84\*0.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04\*0.09) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 29.07 |  |  |  | 84% | 355 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 17.62 |  |  |  | 48% | 203 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 236.27 |  |  |  |  | 1 802 |  |  |
|  |
| 45. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.038 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 87.08 | 4.34 | 0.54 | 14.4 | 8 | 299 | 62 | 4 |
| 2 163.18 |  | 82.20 |  | 2.82 | 1 | 232 |  |
|  | Объем: (1.24\*2+0.64\*2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 4.12 |  |  |  | 80% | 50 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 2.04 |  |  |  | 37% | 23 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 93.24 |  |  |  |  | 372 |  |  |
|  |
|  | *3* |
|  |
| 46. | ТЕРр 60-7-5 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 25 % в один канал, 100 м труб | 0.006 | 8 054.04 | 5 117.59 | 130.63 | 48.32 | 30.71 | 0.78 | 14.4 | 6.63 | 532 | 442 | 5 |
| 2 805.82 | 31.10 | 16.83 | 0.19 | 5.02 | 14.41 | 85 | 3 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 24.10 |  |  |  | 66% | 294 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 19.47 |  |  |  | 50% | 223 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 91.89 |  |  |  |  | 1 048 |  |  |
|  |
| 47. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0126 | 2 934.00 |  |  | 36.97 |  |  |  |  | 159 |  |  |
| 2 934.00 |  | 36.97 |  | 12 633.52 |  | 159 |  |
|  | Объем: 0.006\*2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 48. | ТЕРр 60-7-6 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-5 до 2, 100 м труб | 0.006 | 4 462.36 | 2 900.07 | 58.40 | 26.77 | 17.40 | 0.35 | 14.4 | 6.62 | 298 | 251 | 2 |
| 1 503.89 | 13.85 | 9.02 | 0.08 | 5.02 | 14.42 | 45 | 1 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 404-9001; ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 78% |  |  | 13.63 |  |  |  | 66% | 166 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(78.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 63% |  |  | 11.01 |  |  |  | 50% | 126 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(63.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 51.42 |  |  |  |  | 590 |  |  |
|  |
| 49. | ТССЦ 404-0006 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125, 1000 шт. | 0.0066 | 2 934.00 |  |  | 19.36 |  |  |  |  | 83 |  |  |
| 2 934.00 |  | 19.36 |  | 12 633.52 |  | 83 |  |
|  | Объем: 0.006\*1100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 50. | ТЕРр 61-31-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности | 0.006 | 2 412.79 | 1 295.60 | 2.05 | 14.48 | 7.77 | 0.01 | 14.4 | 5.48 | 140 | 112 |  |
| 1 115.14 |  | 6.69 |  | 4.18 | 1 | 28 |  |
|  | Объем: (0.4\*0.6+0.64\*0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Накладные расходы* |  | 79% |  |  | 6.14 |  |  |  | 67% | 75 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(79.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 50% |  |  | 3.89 |  |  |  | 40% | 45 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(50.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 24.50 |  |  |  |  | 260 |  |  |
|  |
| 51. | ТЕР 46-01-008-03 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Устройство оголовников (прим.), 1 м3 | 0.0504 | 1 567.41 | 240.58 | 37.36 | 79.00 | 12.13 | 1.88 | 14.41 | 7.23 | 518 | 175 | 14 |
| 1 289.47 | 2.11 | 64.99 | 0.11 | 5.08 | 14.41 | 330 | 2 |
|  | Объем: (0.6\*0.84\*0.1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 204-0021:[ М-(601.47=6683.04\*0.09) ]* |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 12.12 |  |  |  | 84% | 149 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 7.34 |  |  |  | 48% | 85 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 98.46 |  |  |  |  | 752 |  |  |
|  |
| 52. | ТЕР 15-04-014-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Окраска пов. труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая, 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.006 | 2 291.60 | 114.18 | 14.24 | 13.75 | 0.69 | 0.09 | 14.4 | 8 | 47 | 10 | 1 |
| 2 163.18 |  | 12.98 |  | 2.82 | 1 | 37 |  |
|  | Объем: (0.4\*0.6+0.64\*0.6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 95% |  |  | 0.66 |  |  |  | 80% | 8 |  |  |
|  |  |  | =(105\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(105\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 47% |  |  | 0.32 |  |  |  | 37% | 4 |  |  |
|  |  |  | =(55\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(55\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 14.73 |  |  |  |  | 59 |  |  |
|  |
|  | *Перекрытие* |
|  |
| 53. | ТЕР 46-03-009-01 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм (ус-во балок), 100 шт. | 0.24 | 1 748.93 | 352.69 | 1 396.24 | 419.74 | 84.65 | 335.10 | 14.41 | 4.42 | 2 701 | 1 220 | 1 481 |
|  | 127.80 |  | 30.67 | 1 | 14.39 |  | 441 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 114.17 |  |  |  | 84% | 1 395 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 69.19 |  |  |  | 48% | 797 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 603.10 |  |  |  |  | 4 894 |  |  |
|  |
| 54. | ТЕР 46-04-007-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Разборка деревянных перекрытий неоштукатуренных, 100 м2 | 0.9 | 1 290.63 | 975.86 | 314.77 | 1 161.57 | 878.27 | 283.29 | 14.41 | 7.31 | 14 727 | 12 656 | 2 071 |
|  | 123.13 |  | 110.82 | 1 | 14.43 |  | 1 599 |
|  | *Накладные расходы* |  | 99% |  |  | 979.20 |  |  |  | 84% | 11 974 |  |  |
|  |  |  | =(110\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(110\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 593.45 |  |  |  | 48% | 6 842 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 2 734.22 |  |  |  |  | 33 544 |  |  |
|  |
| 55. | ТЕР 10-01-021-03 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из досок, 100 м2 перекрытий | 0.9 | 8 598.10 | 1 303.72 | 450.61 | 7 738.29 | 1 173.35 | 405.55 | 14.41 | 6.85 | 40 813 | 16 908 | 2 778 |
| 6 843.77 | 37.38 | 6 159.39 | 33.64 | 3.43 | 14.39 | 21 127 | 484 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 104-0004; ТССЦ 203-9063* |
|  | *Вычт.ресурсы: ТССЦ 101-0851:[ М-(592.74=5.34\*111) ]* |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 1 279.41 |  |  |  | 90% | 15 653 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 651.77 |  |  |  | 43% | 7 479 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 9 669.47 |  |  |  |  | 63 944 |  |  |
|  |
| 56. | ТССЦ 203-0429 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9, м3 | 0.45 | 2 827.80 |  |  | 1 272.51 |  |  |  |  | 3 622 |  |  |
| 2 827.80 |  | 1 272.51 |  | 8 048.29 |  | 3 622 |  |
|  | Объем: 30\*0.15\*0.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 57. | ТССЦ 101-4135 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ, м2 | 199.8 | 7.04 |  |  | 1 406.59 |  |  |  |  | 4 597 |  |  |
| 7.04 |  | 1 406.59 |  | 23.01 |  | 4 597 |  |
|  | Объем: 90\*1.11\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 58. | ТССЦ 104-0097 (Приказ № 42-ОД от 10.08.2012) Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм (150мм), м2 | 275.4 | 26.54 |  |  | 7 309.12 |  |  |  |  | 24 312 |  |  |
| 26.54 |  | 7 309.12 |  | 88.28 |  | 24 312 |  |
|  | Объем: 90\*3\*1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 59. | ТЕРр 53-16-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки | 0.63 | 1 615.27 | 301.17 | 30.24 | 1 017.62 | 189.74 | 19.05 | 14.4 | 6.44 | 6 066 | 2 732 | 123 |
| 1 283.86 | 5.99 | 808.83 | 3.77 | 3.97 | 14.41 | 3 211 | 54 |
|  | *Накладные расходы* |  | 86% |  |  | 166.42 |  |  |  | 73% | 2 034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(86.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 70% |  |  | 135.46 |  |  |  | 56% | 1 560 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(70.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 1 319.50 |  |  |  |  | 9 660 |  |  |
|  |
| 60. | ТЕРр 54-4-1 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Ремонт деревянных балок с заменой концов, 100 концов | 0.18 | 43 280.26 | 8 594.61 | 2 589.38 | 7 790.45 | 1 547.03 | 466.09 | 14.4 | 6.78 | 48 489 | 22 277 | 3 160 |
| 32 096.27 | 229.52 | 5 777.33 | 41.31 | 3.99 | 14.39 | 23 052 | 595 |
|  | *Накладные расходы* |  | 85% |  |  | 1 350.09 |  |  |  | 72% | 16 468 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(85.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 80% |  |  | 1 270.67 |  |  |  | 64% | 14 638 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 10 411.21 |  |  |  |  | 79 595 |  |  |
|  |
| 61. | ТЕРр 57-8-3 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Смена простильных дощатых полов с полной сменой досок, 100 м2 пола | 0.9 | 7 090.73 | 532.56 | 86.24 | 6 381.66 | 479.30 | 77.62 | 14.41 | 7.93 | 26 569 | 6 907 | 615 |
| 6 471.93 | 6.07 | 5 824.74 | 5.46 | 3.27 | 14.43 | 19 047 | 79 |
|  | *Удал.ресурсы: ТССЦ 509-9900* |
|  | *Накладные расходы* |  | 80% |  |  | 387.81 |  |  |  | 68% | 4 750 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(80.0\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 68% |  |  | 329.64 |  |  |  | 54% | 3 772 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | =(68.0\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 7 099.10 |  |  |  |  | 35 092 |  |  |
|  |
| 62. | ТЕР 26-02-018-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности | 1.8 | 221.62 | 101.80 | 102.69 | 398.91 | 183.24 | 184.84 | 14.4 | 3.55 | 3 362 | 2 639 | 656 |
| 17.13 | 1.45 | 30.83 | 2.61 | 2.19 | 14.47 | 68 | 38 |
|  | Объем: 90\*2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 90% |  |  | 167.27 |  |  |  | 77% | 2 061 |  |  |
|  |  |  | =(100\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(100\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 60% |  |  | 111.51 |  |  |  | 48% | 1 285 |  |  |
|  |  |  | =(70\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(70\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 677.68 |  |  |  |  | 6 708 |  |  |
|  |
| 63. | ТССЦ 113-8070 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины, кг | 37.26 | 36.04 |  |  | 1 342.85 |  |  |  |  | 6 699 |  |  |
| 36.04 |  | 1 342.85 |  | 179.8 |  | 6 699 |  |
|  | Объем: 1.8\*20.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
| 64. | ТЕР 10-01-022-02 (Приказ № 6-ОД от 10.02.2011) Подшивка потолков под штукатурку, 100 м2 потолка | 0.9 | 4 610.12 | 423.79 | 117.39 | 4 149.11 | 381.41 | 105.65 | 14.41 | 7.42 | 18 328 | 5 496 | 784 |
| 4 068.95 | 5.10 | 3 662.06 | 4.59 | 3.29 | 14.38 | 12 048 | 66 |
|  | *Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15* |
|  | *Накладные расходы* |  | 106% |  |  | 409.16 |  |  |  | 90% | 5 006 |  |  |
|  |  |  | =(118\*0.9) |  |  |  |  |  |  | =(118\*0.9\* (0.85)) |  |  |  |
|  | *Сметная прибыль* |  | 54% |  |  | 208.44 |  |  |  | 43% | 2 392 |  |  |
|  |  |  | =(63\*0.85) |  |  |  |  |  |  | =(63\*0.85\* (0.8)) |  |  |  |
|  | *Всего с НР и СП* |  |  |  |  | 4 766.71 |  |  |  |  | 25 725 |  |  |
|  |
| 65. | Х311-1037 Погрузка мусора в автотранспортные средства, т | 45 | 7.56 |  | 7.56 | 340.28 |  | 340.28 |  | 6.07 | 2 066 |  | 2 066 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =45.9/6.07* |
|  |
| 66. | Х403-1-15 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т | 45 | 27.63 |  | 27.63 | 1 243.25 |  | 1 243.25 |  | 6.07 | 7 546 |  | 7 546 |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | *Поправки: ЭМ: =167.7/6.07* |
|  |
|  | **. ИТОГО ПО СМЕТЕ** | **160 316.06** | **16 963.66** | **6 219.84** |  |  | **815 726** | **244 346** | **37 575** |
| **137 132.53** | **363.95** |  |  | **533 810** | **5 246** |
|  | **СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **160 316.06** | **16 963.66** | **6 219.84** |  |  | **815 726** | **244 346** | **37 575** |
| **137 132.53** | **363.95** |  |  | **533 810** | **5 246** |
|  | **. МАТЕРИАЛОВ -** | **40 113.92** |  |  |  |  | **166 169** |  |  |
|  | **. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 37, 44, 51, 53, 54; %=71 - по стр. 2-9, 20, 21, 23-28; %=77 - по стр. 10, 62; %=79 - по стр. 12; %=72 - по стр. 14, 60; %=90 - по стр. 15, 29, 55, 64; %=80 - по стр. 16, 38, 45, 52; %=92 - по стр. 17, 19, 22; %=73 - по стр. 31, 59; %=66 - по стр. 32, 34, 39, 41, 46, 48; %=67 - по стр. 36, 43, 50; %=68 - по стр. 61)** | **15 860.50** |  |  |  |  | **194 496** |  |  |
|  | **. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 10, 37, 44, 51, 53, 54, 62; %=52 - по стр. 2-9, 20, 21, 23-28; %=51 - по стр. 12; %=64 - по стр. 14, 60; %=43 - по стр. 15, 29, 55, 64; %=37 - по стр. 16, 38, 45, 52; %=44 - по стр. 17, 19, 22; %=56 - по стр. 31, 59; %=50 - по стр. 32, 34, 39, 41, 46, 48; %=40 - по стр. 36, 43, 50; %=54 - по стр. 61)** | **10 901.25** |  |  |  |  | **125 472** |  |  |
|  | **ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -** | **187 077.81** |  |  |  |  | **1 135 694** |  |  |
|  | **. ВСЕГО ПО СМЕТЕ** | **187 077.81** |  |  |  |  | **1 135 694** |  |  |
|  | **СТРОТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 2,14%** | **4 003.47** |  |  |  |  | **24 304** |  |  |
|  | **ИТОГО со СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНТРОЛЕМ** | **191 081.28** |  |  |  |  | **1 159 998** |  |  |
|  | **НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ 2%** | **3 821.63** |  |  |  |  | **23 200** |  |  |
|  | **ИТОГО с НЕПРЕДВИДЕННЫМИ** | **194 902.91** |  |  |  |  | **1 183 198** |  |  |
|  | **ИТОГО с дефлятором 2013/2014г к=1.049** | **204 453.15** |  |  |  |  | **1 241 175** |  |  |
|  | **НДС** | **36 801.57** |  |  |  |  | **223 412** |  |  |
|  | **ВСЕГО С НДС** | **241 254.72** |  |  |  |  | **1 464 587** |  |  |
|  | **ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ** | **15 860.50** |  |  |  |  | **194 496** |  |  |
|  | **ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ** | **10 901.25** |  |  |  |  | **125 472** |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО "ЖЭК №17" Резников М. А. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. Инженер ООО "ЖЭК №17" Сиротина С. И. |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |