«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	
Директор ООО «УК Управдом»	

ГО «Город Калининград»	

________________ /С.Б. Русович /	
________________ /В.А. Тишковец/	

	

«______»______________ 2014г.	
«______»________________ 2014г.	

	Директор МКУ «КР МКД»	
Директор ООО «УК Управдом»	

ГО «Город Калининград»	

________________ /С.Б. Русович /	
________________ /В.А. Тишковец/	

	

«______»______________ 2014г.	
«______»________________ 2014г.	

	
	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
	
на капитальный ремонт  крыши дома  № 25-27 по ул. Коммунистическая	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	4.15	
2.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	4.15	
3.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	2.05	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.9	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.1	
6.	Устройство кровель из этернита по деревянной обрешетке с ее устройством (прим)	100 м2 кровли	4.15	
7.	Лист безасбестовый волнистый окрашенный "Этернит"		531.2	
8.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали  желобов	100 м труб и покрытий	0.7	
9.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.7	
10.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.42	
11.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.12	
12.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.06	
13.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.06	
14.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.42	
15.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	4.43	
16.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> (корр. РЦЦС: читать "Пирилакс-Терма") для древесины	кг	91.701	
17.	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0.02	
18.	Устройство слуховых окон	1 слуховое окно	2	
19.	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2	м2	1.12	
20.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.05	
21.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.022	
22.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.06	
23.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.252	
24.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 (до 6 каналов)	100 м труб	0.06	
25.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150	1000 шт.	0.66	
26.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.31	
27.	Окраска труб с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.31	
28.	Разборка ветровой доски (прим)	100 м2 подшивки	0.06	
29.	Устройство ветровой доски (прим)	100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.06	
30.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков (ветровой доски) прим	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.06	
31.	Устройство мелких покрытий (оголовок дымов.труб) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.1	
32.	Установка снегозадержателей	100 м ограждения	0.85	
33.	Устройство мелких покрытий (капельников) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0.21	
34.	Разборка люка выхода на крышу (прим)	100 окон	0.01	
35.	Установка в жилых и общественных зданиях люка выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (прим)	100 м2 проемов	0.004212	
36.	Окно-люк  FAСRO WSZ разм.0,54*0,78м	м2	0.4212	
37.	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	100 м трубопровода с фасонными частями	0.05	
38.	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм	100 м трубопровода	0.05	
39.	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	0.7	
40.	Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки	1 шт.	2	
41.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	12.704	
42.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	12.704	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)