|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
| Директор МКУ «КР МКД» | Ген. директор ООО «УЮТ» |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / С.Б. Русович»/ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / Н.С. Баранова / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2014г. |
|  |
|  |
|  |
|  |
| Объект: | Многоквартирный дом №№ 19а-19б по ул.Леонова г.Калининград |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| на ремонт подвальных помещений МКД (по решению суда) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |
|  | **Раздел 1. Потолки и стены** |
|  |
| 1. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 1.85 |
| 2. | Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1.85 |
| 3. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.85 |
| 4. | Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором | 10 м трещин | 3.2 |
| 5. | Пробивка в стенах и полах, отверстий площадью до 100 см2 | 100 отверстий | 0.06 |
| 6. | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 | 1 решетка | 6 |
| 7. | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | 0.06 |
| 8. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен кирпичных | 100 м2 | 1.782 |
| 9. | Протравка цементной штукатурки стен нейтрализующим раствором | 100 м2 протравленной поверхности | 1.782 |
| 10. | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая потолков | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1.782 |
| 11. | Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, потолка и стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 3.632 |
|  |
|  | **Раздел 2. Оконные блоки (цокольные) и дверные блоки (вход в подвал)** |
|  |
| 12. | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок (5шт), с отбивкой откосов | 100 м2 | 0.027 |
| 13. | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.027 |
| 14. | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 2.7 |
| 15. | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0324 |
| 16. | Окраска откосов оконных по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0324 |
| 17. | Установка металлических решеток на окна, с окраской | 1 т металлических изделий | 0.06 |
|  |
|  | **Раздел 3. Дверные блоки (вход в подвал)** |
|  |
| 18. | Разборка деревянных заполнений проемов дверных с отбивкой откосов | 100 м2 | 0.0288 |
| 19. | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.88 |
| 20. | Дверь противопожарная металлическая однопольная ДПМ-01/30, размером (доп. РЦЦС: "по наружному обводу коробки") 900х1900 мм | шт. | 2 |
| 21. | Штукатурка поверхностей оконных откосов по бетону и камню плоских | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.0176 |
| 22. | Окраска дверных откосов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0176 |
|  |
|  | **Раздел 4. Полы** |
|  |
| 23. | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | 1 м3 | 3.13 |
| 24. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.6 |
| 25. | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 1.57 |
| 26. | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 1.57 |
| 27. | Устройство стяжек до 100 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 | 100 м2 стяжки | 1.57 |
|  |
|  | **Раздел 5. Приямки** |
|  |
| 28. | Разборка бетонных оснований под полы на кирпичном щебне | 1 м3 | 0.032 |
| 29. | Разборка кирпичных стен приямков | 1 м3 | 0.814 |
| 30. | Кладка стен приямков | 1 м3 кладки | 0.814 |
| 31. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.04 |
| 32. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.032 |
| 33. | Установка металлических решеток приямков с окраской | 1 т металлических изделий | 0.04 |
|  |
|  | **Раздел 6. Отмостка** |
|  |
| 34. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 0.65 |
| 35. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 1.56 |
| 36. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.013 |
| 37. | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 2 | 100 м3 | 0.013 |
| 38. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 3.64 |
| 39. | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.0197 |
| 40. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 |
| 41. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 |
| 42. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.8 |
|  |
|  | **Раздел 7. Вход в подвал** |
|  |
| 43. | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 0.081 |
| 44. | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 0.081 |
| 45. | Демонтаж стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0.004 |
| 46. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 0.04 |
| 47. | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 0.16 |
| 48. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0.32 |
| 49. | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 1 раз с земли и лесов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.32 |
| 50. | Демонтаж металлоконструкций крыши спуска в подвал | 1 т конструкций | 0.065 |
| 51. | Монтаж металлоконструкций крыши спуска в подвал | 1 т конструкций | 0.12 |
| 52. | Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т | т | 0.12 |
| 53. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.015 |
| 54. | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством | 100 м2 кровли | 0.165 |
| 55. | Волнистый безасбестовый лист среднего профиля 1720 мм. х 1130 мм. типа Этернит | м2 | 21.12 |
|  |
|  | **Раздел 8. Крыльцо входа в подъезд** |
|  |
| 56. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 0.112 |
| 57. | Разборка стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 |
| 58. | Устройство стен подвалов и подпорных стен бетонных | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.012 |
| 59. | Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.048 |
| 60. | Окраска стен по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.048 |
| 61. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 3 |
| 62. | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.35 |
| 63. | Армирование подстилающих слоев и набетонок | 1 т | 0.05 |
| 64. | Демонтаж металлических ограждений | 100 м ограждения | 0.12 |
| 65. | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0.12 |
| 66. | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.108 |
|  |
|  | **Раздел 9. Цоколь** |
|  |
| 67. | Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных | 100 м2 | 0.42 |
| 68. | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0.42 |
| 69. | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.42 |
|  |
|  | **Раздел 10. Прочее** |
|  |
| 70. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 13.9 |
| 71. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 13.9 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |