«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ»КР МКД»	Директор ООО «МУП РСУ-24»	
		
________________ /С.Б. Русович/	________________ /Д.Ю. Кислый/	
		
«05» июня  2019г.	«05» июня  2019г.	

	
Объект:	ул.Ольштынская,д.30-42, г.Калининград                                        	
Д Е Ф Е К Т Н А Я  В Е Д О М О С Т Ь   	
	
на выполнение работ по капитальному ремонту фасада с утеплением, подвала, подъезда многоквартирного дома №30-42 по ул. Ольштынскойт г. Калининграда.	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Фасад	
	
1.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ  Прил.8.1 п.3.8 Кзтр=1,2 Кмр=1,2	100 м2	21.85	
2.	Детали деревянные лесов из пиломатериалов хвойных пород	м3	0.19665	
3.	Детали стальных трубчатых лесов, укомплектованные пробками, крючками и хомутами, окрашенные	т	0.76475	
4.	Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича	100 шт.	2.19	
5.	Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов	100 шт.	2.19	
6.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, откосов	100 м2	15.81	
7.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0.4	
8.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.96	
9.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	2.08	
10.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	5	
11.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.1	
12.	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 80 мм	100 м2	15.81	
13.	Плиты из минеральной ваты гидрофобизированные негорючие на основе каменных пород (плотность 130)	м3	141.66	
	Перенавеска эл.кабеля	
14.	Демонтаж кабеля без отключения с перенавеской на леса	100 м	3.5	
15.	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	3.5	
16.	Кабель-канал 100x60 мм	100 м	3.5	
17.	Провод в коробах, сечением: до 35 мм2	100 м	3.5	
	Оконные проемы (места общего пользования)	
18.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0.326	
19.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0.326	
20.	Блок оконный ветроустойчивый из ПВХ профиля класса А с толщиной коробки 58-60 мм с однокамерным стеклопакетом белый площадью от 1,5 до 2,7 м2	м2	32.6	
21.	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0.252	
22.	Доски подоконные из ПВХ, ширина 350 мм	м	25.2	
23.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м, из стали с полимерным покрытием	100 м	2.76	
24.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.50784	
25.	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) типа Makrofleks, Soudal в баллонах по 750 мл	шт.	35	
26.	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: откосов при отделке под окраску	100 м2	0.2	
27.	Листы гипсокартонные: ГКЛВ 12,5 мм	м2	21	
28.	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	84	
29.	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0.2	
30.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.006	
31.	Грунтовка акриловая	кг	4	
32.	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт.	0.48	
33.	Решетка вентиляционная пластмассовая 154*154	шт	48	
	Перенавеска газопровода	
34.	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0.25	
35.	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0.25	
36.	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок Ст2кп-Ст4кп и Ст2пс-Ст4пс наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм	м	25	
37.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ХС-010	100 м2	0.063	
38.	Грунтовка ХС-010 химстойкая красно-коричневая	т	0.001	
39.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-785	100 м2	0.063	
40.	Пневматическое испытание газопроводов	100 м	0.25	
	Водосточная система	
41.	Перенавеска водосточных труб: с земли, лестниц или подмостей	100 м	3.3	
	Цоколь	
42.	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов	100 м2	2.55	
43.	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0.15	
44.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50	м3	0.36	
45.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.78	
46.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2.55	
47.	Грунтовка глубокого проникновения фасадная	л	33.15	
48.	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: карнизов, тяг и наличников прямолинейных	100 м2	2.55	
49.	Нанесение клеевого состава по сетке из стекловолокна	100 м2	2.55	
50.	Сетка стеклянная строительная СС-1	м2	280.5	
51.	Клей для армирующего слоя (сухая смесь)	т	0.6375	
52.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности	100 м2	2.55	
53.	Грунтовка акриловая	кг	33.15	
54.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг	96.9	
	
	Раздел 2.  Подвал	
	
	Окна, двери	
55.	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок	100 м2	0.096	
56.	Разборка: кирпичных стен	м3	1.2	
57.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2	0.144	
58.	Блок оконный из ПВХ-профилей, глухой площадью до 0,5 м2, в том числе решетка-продух	м2	14.4	
59.	Установка металлических решеток на подвальные окна	т	0.06	
60.	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0.06	
61.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.0732	
62.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.0732	
63.	Разборка  дверных блоков	100 м2	0.196	
64.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	19.6	
65.	Блоки дверные стальные площадью от 1,5 до 3,0 м2 в комплекте со скобяными изделиями, окраска грунт-эмалью, утеплитель -  минеральная вата, обшивка полотна - листовая сталь: снаружи - толщиной 1,5 мм, внутри - толщиной 1 мм	шт	7	
66.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	0.429	
67.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	0.429	
	Спуски в подвал	
68.	Разборка: кирпичных стен приямков	м3	6.1	
69.	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	0.95	
70.	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0.015	
71.	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3	0.015	
72.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза	2.4	
73.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0.35	
74.	Устройство подстилающих слоев: песчаных	м3	0.95	
75.	Песок природный для строительных: работ средний	м3	1.14	
76.	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	м3	0.95	
77.	Щебень из гравия для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм	м3	1.1305	
78.	Устройство  слоев: бетонных	м3	0.95	
79.	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.969	
80.	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	1.05	
81.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.	-1.05	
82.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.35	
83.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	0.0392	
84.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.105	
85.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.0315	
86.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.06426	
87.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2	0.0315	
88.	Установка трапов диаметром: 50 мм	10 компл.	0.7	
89.	Трап пластик. диам.50мм	шт	7	
90.	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	0.256	
91.	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0.607	
92.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.1821	
93.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.073	
94.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.073	
95.	Кладка наружных стен из камней керамических или силикатных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	6.1	
96.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 200	1000 шт.	1.1895	
97.	Улучшенная штукатурка  цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	0.5	
98.	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности	100 м2	0.3	
99.	Краска акриловая с колером типа Маршал	кг	11.4	
100.	Грунтовка акриловая:	кг	3.9	
	Стены	
101.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	16.67	
102.	Разборка: кирпичных стен	м3	2	
103.	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен	100 м3	0.02	
104.	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100	м3	0.472	
105.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 150	1000 шт.	0.8	
106.	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м	2	
107.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.04	
108.	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	19.67	
109.	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	2	
110.	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке	100 м2	19.67	
111.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, дверных	100 м2	0.5313	
112.	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	354	
113.	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских, оконных	100 м2	0.126	
114.	Профиль угловой ПУ 25х25 мм для защиты углов, алюминиевый	м	84	
	Перенавеска кабеля	
115.	Демонтаж труб полиэтиленовая , диаметр: до 25 мм	100 м	2.5	
116.	Труба полиэтиленовая , диаметр: до 25 мм	100 м	2.5	
117.	Труба НПВХ электротехническая, диаметр 20 мм	м	250	
118.	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	2.5	
	Подъезд	
	Стены и потолки	
119.	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0.42	
120.	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	8.51	
121.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	7.28	
122.	Грунтовка глубокого проникновения	л	94.64	
123.	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	7.28	
124.	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2	1.23	
125.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	7.28	
126.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.45864	
127.	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2	1.23	
128.	Грунтовка глубокого проникновения	л	15.99	
129.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	1.23	
130.	Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180	т	0.08487	
	Крыльца спуска к подъездам	
131.	Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 20 мм	100 шт.	1.89	
132.	На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01	100 шт.	-1.89	
133.	Монтаж стального уголка на ступени	100 м	0.98	
134.	Сталь угловая равнополочная, марка стали: ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм	т	0.10976	
135.	Дюбели распорные полиэтиленовые 6х40 мм	1000 шт.	0.189	
136.	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.43	
137.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	0.8772	
138.	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01, до толщ.50мм	100 м2	0.43	
139.	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150	м3	1.3158	
140.	Разборка металлических ограждений	100 м	1.162	
141.	Устройство металлических ограждений	100 м	1.162	
142.	Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой 0,1-0,5 т	т	0.581	
143.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.3	
144.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.3	
	Козырьки на входе в подвал	
145.	Монтаж конструкций козырька	т	0.284	
146.	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0.284	
147.	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0.2	
148.	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2	0.2	
149.	Монтаж покрытий козырька  из поликарбонатных листов	100 м2	0.268	
150.	Панель из поликарбоната, сотовая, толщиной 10,0 мм, бесцветная	м2	26.8	
151.	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	т	0.000306	
152.	Затаривание строительного мусора в мешки	т	39.01	
153.	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	84.21	
154.	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км	1 т груза	84.21	

Составил:	ведущий инженер отдела контроля МКУ «КР МКД»                                Пасканов Д.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	начальник отдела контроля МКУ «КР МКД»                                        Рябкова Г.Н.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)