«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭК №17»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / О.Н. Чикулаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Тихоненко д.14	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	100 м2 покрытия	3.83	
2.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	3.83	
3.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.447	
4.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.042	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.99	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.69	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	9	
8.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	10.341	
9.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	214.0587	
10.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	3.83	
11.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	478.75	
12.	Разборка засыпного утеплителя деревянных стен	100 м2 стен	0.578	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	0.578	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	72.25	
15.	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	1 м3 изоляции	8.67	
16.	Вата минеральная <ISOVER>, толщина 50 мм	м2	176.868	
17.	Разборка люка выхода на крышу (прим.)	100 окон	0.02	
18.	Установка в жилых и общественных зданиях люков выхода на крышу из ПВХ профилей поворотных (прим.)	100 м2 проемов	0.0081	
19.	Люк выхода на крышу FAKRO WSZ 0.75х0.54	м2	0.81	
20.	Обивка стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной с полимерным покрытием (прим.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.072	
21.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.03168	
22.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля	100 м2 кровли	3.83	
23.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	39	
24.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.29	
25.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.29	
26.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.29	
27.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.598	
28.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.18	
29.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.1	
30.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.05	
31.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.05	
32.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.12	
33.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.048	
34.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.01	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.042	
36.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.005	
37.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.022	
38.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.005	
39.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.077	
40.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.104	
41.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.104	
42.	Разборка подшивки потолков чистой из строганных досок (карнизы)	100 м2 подшивки	0.15552	
43.	Подшивка карнизов досками обшивки	100 м2 потолка	0.15552	
44.	Простая окраска масляными составами по дереву потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.15552	
45.	Обивка карниза кровельной сталью оцинкованной над фронтонами	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.11664	
46.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.0513216	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
47.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	36.63	
48.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	36.63	

Составил:	инженер ООО "ЖЭК №17"                               М.А. Резников	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Гл. инженер  ООО "ЖЭК №17"                          С.И. Сиротина	
	(должность, подпись, Ф.И.О)