«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «КРМКД»	Генеральный директор ООО «УК Старый Город»	

Русович С.Б/______________________ /		
	Шулепко Е.В. /______________________ /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

	
Стройка:	Капитальный ремонт подвальных помещений на  2014 г.	
	
Объект:	Стрелковая, д.2-4, г. Калининград	
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
на капитальный ремонт подвальных помещений МКД № 2-4 по ул. Стрелковой в г. Калининграде	

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	5	
	
	Раздел 1.  Полы	
	
1.	Е27-03-008-05	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0.246	
2.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (углубление уровня пола Н=100 мм)	100 м3 грунта	0.246	
3.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	78.72	
4.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	78.72	
5.	Е11-01-002-03	Устройство подстилающих слоев гравийных	1 м3 подстилающего слоя	9.84	
6.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	24.6	
7.	С401-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3	25.092	
8.	Е11-01-004-01	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике Битуминоль, первый слой с устройством примыкания	100 м2 изолируемой поверхности	2.46	
9.	Е06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (4ВрI 100х100 мм)	1 т	0.492	
10.	Е11-01-011-01	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	2.46	
11.	Е11-01-011-02	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+30 мм)	100 м2 стяжки	2.46	
12.	Е11-01-002-09	Устройство бетонного сапожка	1 м3 подстилающего слоя	2.34	
13.	Цена поставщика.	Лючки в приямках ливневой канализации 0,5х0,5	шт.	2	
	
	Раздел 2.  Вертикальная гидроизоляция наружной стены	
	
14.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований бетонных приямков	100 м3 конструкций	0.026	
15.	Е68-12-5	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (отмостка)	100 м3 конструкций	0.056	
16.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2	100 м3 грунта	1.14	
17.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	14.76	
18.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	14.76	
19.	Е13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	126	
20.	Е15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен (снаружи)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1.26	
21.	Цена поставщика.	Гидротекс - Р	кг	2835	
22.	С101-1991	Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм	м2	136.08	
23.	Е08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2 изолируемой поверхности	1.26	
24.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	1.14	
25.	Е11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	6.3	
26.	Е11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев бетонных	1 м3 подстилающего слоя	6.3	
	
	Раздел 3.  Ремонт ливневой канализации	
	
27.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (выпуски ливневой канализации)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.09	
28.	Е23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм	100 м трубопроводов	0.09	
29.	Цена поставщика.	Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм	м	9.09	
30.	Е22-03-002-01	Установка полиэтиленовых фасонных частей отводов, колен, патрубков, переходов	10 фасонных частей	1.8	
31.	Цена поставщика.	Отвод 110х45 гр.	шт.	12	
32.	Цена поставщика.	Переход с чугуна на ПВХ	шт.	6	
33.	Е23-04-011-01	Установка дождеприемника универсального	1 шт.	6	
34.	Цена поставщика.	Дождеприемник универсальный (Wavin)	шт.	6	
35.	Е01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 (при необходимости)	100 м3 грунта	0.36	
36.	Е65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм (при необходимости замена поврежденных участков ливневой канализации)	100 м трубопровода с фасонными частями	0.2	
37.	Е23-01-020-01	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром 250 мм	100 м трубопроводов	0.2	
38.	Цена поставщика.	Труба ПВХ с раструбом кл. Н (SN4) Д=110х3,2х3000 мм	м	20.2	
39.	Е23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы песчаного	10 м3 основания	0.12	
40.	Е65-10-2	Очистка канализационной сети дворовой	100 м трубопровода	0.4	
41.	Е01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0.3467	
	
	Раздел 4.  Оконные блоки	
	
42.	Е46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок	100 м2	0.11	
43.	Е10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.11	
44.	С203-0954	Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2	м2	11	
45.	Е61-20-1	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0.165	
	
	Раздел 5.  Прочие работы	
	
46.	Е53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	0.5	
47.	Е61-2-7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.174	
48.	Е62-1-1	Окраска клеевыми составами простая	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0.174	
	
	Раздел 6.  Мусор	
	
49.	Х311-1037	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	3.01	
50.	Х403-1-15	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	3.01	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)