|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  |  |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  |
|  | |
|  | |
|  | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | |
| к дефектной ведомости № 1 д  на капитальный ремонт МКД укрепление фундамента по ул. Пугачева 35-39, ул.К.Маркса 33-39, ул. Офицерская 38-40 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 1.63 |
| 2. | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.2119 |
| 3. | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 | 100 м3 грунта | 0.0812 |
| 4. | Уплотнение грунта щебнем | 100 м2 площади уплотнения | 0.15485 |
| 5. | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.63 |
| 6. | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.09 |
| 7. | Сверление отверстий на каждые 0,5 кирпича толщины стен добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 0.36 |
| 8. | Сверление отверстий на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к расценке 69-2-1 | 100 отверстий | 1.62 |
| 9. | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 1.63 |
| 10. | Устройство подстилающих слоев бетонных -отмостка | 1 м3 подстилающего слоя | 1.63 |
| 11. | Установка закладных деталей весом до 20 кг | 1 т | 0.14796 |
| 12. | Усиление монолитными железобетонными обоймами кирпичных стен | 1 м3 | 13.07 |
| 13. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.13233 |
| 14. | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 16-18 мм | т | 0.816 |
| 15. | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 23.86 |
| 16. | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 23.86 |
|  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |