«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Директор МКУ «Капитальный ремонт КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-14»	
________________ / С.Б. Русович /	________________ / С.С. Гадаева /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»____________________ 20___г.	

В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт кровли МЖД по ул. Банковская 1-1а	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
	
	Раздел 1.  Кровля	
	
1.	Разборка покрытий кровель из черепицы	100 м2 покрытия	3.1	
2.	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1.1	
3.	Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше	100 м2 сменяемой обрешетки	4.2	
4.	Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	3.78	
5.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0.24	
6.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев	100 м	0.99	
7.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м	0.87	
8.	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги	1 шт.	16	
9.	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2 кровли	0.0528	
10.	Установка элементов каркаса из брусьев (1,1-длинна каркаса, 0,05х0,15 размер бруса)	1 м3 древесины в конструкции	0.099	
11.	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2 обрабатываемой поверхности	11.34	
12.	Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины	кг	234.738	
13.	Покрытие пленкой стен и кровель	100 м2 покрытия	4.2	
14.	Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН	м2	525	
15.	Обивка стен кровельной сталью оцинкованной	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.072	
16.	Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием	т	0.03168	
17.	Разборка люка выхода на кровлю (прим.)	100 окон	0.02	
18.	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0.0081	
19.	Люк выхода на крышу (прим.)	м2	0.81	
20.	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам средней сложности	100 м2 кровли	4.2	
21.	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием	м2	49	
22.	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0.76	
23.	Устройство снегозадержателей	100 м ограждения	0.7	
24.	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0.76	
25.	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0.76	
26.	Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0.39	
27.	Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0.16	
28.	Смена отливов (отметов) водосточных труб	100 шт.	0.08	
29.	Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0.08	
30.	Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах	100 шт.	0.3	
31.	Ремонт кладки стен отдельными местами кирпичной	м3 кладки	0.096	
32.	Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал	100 м труб	0.03	
33.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.126	
34.	На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7	100 м труб	0.03	
35.	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200	1000 шт.	0.33	
36.	Оштукатуривание поверхности дымовых труб	100 м2 поверхности	0.095	
37.	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.095	
	
	Раздел 2.  Прочие работы	
	
38.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	32.4	
39.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	32.4	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)