«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	28 765 629.60	руб.	Смета на сумму:	28 765 629.60	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Директор ООО «ЖЭУ-29»	
		
________________ /С.Б. Русович /	________________ /В.В. Черноиванов /	
		
« 14»  ноября  2019 года	«14» ноября  2019 года	

	
		
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на выполнение работ по благоустройству дворовой территории МКД по ул. Аксакова 66-76-ул. Краснопрудная 45-51,53-55-ул. Бежецкая 1-7,2-8-ул. Куприна 1-7 в г. Калининграде	
	
Сметная стоимость:	28 765.630	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	12.807	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	2 486.068	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 2019-III квартал по НБ: "ГЭСН-2017 в редакции приказа Минстроя России от 18.07.2019 № 409/пр".	
Территориальный каталог текущих цен Калининградской области за III квартал 2019 г. Цены в номенклатуре КСР	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	
	Раздел 1.  Работы на муниципальной земле	
	
	Демонтажные работы	
1.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.504	35 033.99	17 657	
		Объем: 720*0.07						
1. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	8.4924	293.690	2 494	
1. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	39.17088	166.870	6 536	
1. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	2.27304	1 040.11	2 364	
			(1)			293.69	668	
1. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	6.21936	1 402.64	8 724	
			(1)			293.69	1 827	
1. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.99792	33.02	33	
		Накладные расходы				104%	9 391	
		Сметная прибыль				60%	5 418	
		Всего с НР и СП					32 466	
	
2.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.024	35 033.99	841	
		Объем: 60*0.04						
2. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.4044	293.690	119	
2. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.86528	166.870	311	
2. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.10824	1 040.11	113	
			(1)			293.69	32	
2. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.29616	1 402.64	415	
			(1)			293.69	87	
2. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.04752	33.02	2	
		Накладные расходы				104%	447	
		Сметная прибыль				60%	258	
		Всего с НР и СП					1 546	
	
3.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.36	2 934.25	1 056	
3. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	6.7248	157.080	1 056	
		Накладные расходы				104%	1 098	
		Сметная прибыль				60%	634	
		Всего с НР и СП					2 788	
	
4.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		2.85	17 585.60	50 119	
		Объем: 240+45						
4. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	26.79	218.640	5 857	
4. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	194.541	178.290	34 685	
4. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	26.79	548.61	14 697	
			(1)			218.64	5 857	
4. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	80.37	9.17	737	
		Накладные расходы				104%	42 164	
		Сметная прибыль				60%	24 325	
		Всего с НР и СП					116 608	
	
5.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		120.6	44.94	5 420	
		Объем: (50.4+2.4)*1.8+(45*0.2*0.08*2.2)+(240*0.3*0.15*2.2)+(36*5)/1000						
	
6.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		120.6	278.84	33 628	
		Объем: (50.4+2.4)*1.8+(45*0.2*0.08*2.2)+(240*0.3*0.15*2.2)+(36*5)/1000						
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
7.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	5 087.45	1 017	
		Начисления: Н48= 0	
7. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	264.756	92	
7. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	174.440	642	
7. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	963.73	106	
			(1)			293.69	32	
7. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 140.64	269	
			(1)			251.27	59	
		Накладные расходы				142%	1 042	
		Сметная прибыль				81%	595	
		Всего с НР и СП					2 654	
	
8.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.266	57 706.18	15 350	
		Объем: 664*0.4						
8. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	11.60292	293.690	3 408	
8. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	4.01128	160.940	646	
8. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.75044	1 040.11	2 861	
			(1)			293.69	808	
8. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	8.85248	1 335.99	11 827	
			(1)			293.69	2 600	
8. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.01064	1 567.96	17	
		Накладные расходы				95%	3 851	
		Сметная прибыль				43%	1 743	
		Всего с НР и СП					20 945	
	
9.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		425.6	160.69	68 390	
		Объем: 266*1.6						
	
10.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.328	19 907.70	26 437	
		Объем: 664*0.2						
10. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	18.43264	278.220	5 128	
10. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	20.87616	165.390	3 453	
10. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.35056	1 668.59	3 922	
			(1)			293.69	690	
10. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	5.69712	1 014.39	5 779	
			(1)			218.64	1 246	
10. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	9.40224	1 308.98	12 307	
			(1)			313.27	2 945	
10. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.98272	853.18	838	
			(1)			251.27	247	
10. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	6.64	20.74	138	
		Накладные расходы				142%	12 185	
		Сметная прибыль				81%	6 951	
		Всего с НР и СП					45 573	
	
11.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		146.08	547.69	80 007	
		Объем: 132.8*1.10						
	
12.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.664	24 159.97	16 042	
12. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	13.92408	290.008	4 038	
12. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	19.72744	176.510	3 482	
12. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.80344	1 040.11	836	
			(1)			293.69	236	
12. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.84992	1 668.59	1 418	
			(1)			293.69	250	
12. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	3.42624	745.76	2 555	
			(1)			293.69	1 006	
12. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	5.7104	855.34	4 884	
			(1)			293.69	1 677	
12. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.9256	774.55	1 491	
			(1)			293.69	566	
12. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.20848	853.18	1 031	
			(1)			251.27	304	
12. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	16.6	20.74	344	
		Накладные расходы				142%	10 678	
		Сметная прибыль				81%	6 091	
		Всего с НР и СП					32 812	
	
13.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.664	1 859.98	1 235	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
13. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.5272	293.690	449	
13. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.332	745.76	248	
			(1)			293.69	98	
13. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.7636	855.34	653	
			(1)			293.69	224	
13. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.4316	774.55	334	
			(1)			293.69	127	
		Накладные расходы				142%	638	
		Сметная прибыль				81%	364	
		Всего с НР и СП					2 236	
	
14.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		166	2 280.66	378 590	
		Объем: 664*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
15.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.531	434.92	231	
		Объем: 664*0.8/1000						
15. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.35046	234.955	82	
15. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.17523	1 317.95	231	
			(2)			469.91	82	
		Накладные расходы				142%	116	
		Сметная прибыль				81%	66	
		Всего с НР и СП					414	
	
16.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.547	18 365.67	10 046	
		Объем: (0.531)*1.03						
	
17.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.664	25 059.09	16 639	
17. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	12.65584	299.087	3 785	
17. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	25.4312	198.760	5 055	
17. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.11816	1 375.12	2 913	
			(1)			313.27	664	
17. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9296	19.29	18	
17. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.62944	591.92	1 556	
			(1)			251.27	661	
17. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.64264	865.81	6 617	
			(1)			313.27	2 394	
17. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.25896	853.18	221	
			(1)			251.27	65	
17. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00664	1 140.64	8	
			(1)			251.27	2	
17. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.1328	20.74	3	
17. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0041168	60 512.22	249	
		Накладные расходы				142%	12 553	
		Сметная прибыль				81%	7 160	
		Всего с НР и СП					36 352	
	
18.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		61.42	3 419.13	210 003	
		Объем: (0.664)*92.5						
		Поправки: М: =3419.13	
	
19.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.007	26 734.74	187	
		Объем: (0.664)*0.0108						
	
20.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2		0.664	42.34	28	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
20. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.11952	198.760	24	
20. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.22576	19.29	4	
		Накладные расходы				142%	34	
		Сметная прибыль				81%	19	
		Всего с НР и СП					82	
	
21.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		15.404	3 419.13	52 668	
		Объем: (0.664)*11.6						
		Поправки: М: =3419.13	
		Начисления: Н48= 2	
	
22.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
		Объем: (0.664)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
23.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.199	434.92	87	
		Объем: 664*0.3/1000						
23. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.13134	234.955	31	
23. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.06567	1 317.95	87	
			(2)			469.91	31	
		Накладные расходы				142%	44	
		Сметная прибыль				81%	25	
		Всего с НР и СП					156	
	
24.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.205	18 365.67	3 765	
		Объем: (0.199)*1.03						
	
25.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.664	26 227.95	17 415	
25. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	12.69568	299.004	3 796	
25. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	25.4312	198.760	5 055	
25. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01992	963.73	19	
			(1)			293.69	6	
25. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	2.11816	1 375.12	2 913	
			(1)			313.27	664	
25. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.9296	19.29	18	
25. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.62944	591.92	1 556	
			(1)			251.27	661	
25. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	7.64264	865.81	6 617	
			(1)			313.27	2 394	
25. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.25896	853.18	221	
			(1)			251.27	65	
25. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.02656	1 140.64	30	
			(1)			251.27	7	
25. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.1328	20.74	3	
25. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0041168	60 512.22	249	
25. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0996	7 371.49	734	
		Накладные расходы				142%	12 568	
		Сметная прибыль				81%	7 169	
		Всего с НР и СП					37 153	
	
26.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		64.142	4 038.50	259 037	
		Объем: (0.664)*96.6						
		Поправки: М: =4038.50	
	
27.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.007	26 734.74	187	
		Объем: (0.664)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
28.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0243	57 706.18	1 402	
		Объем: 270*0.3*0.3						
28. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.059966	293.690	311	
28. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.366444	160.940	59	
28. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.251262	1 040.11	261	
			(1)			293.69	74	
28. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.808704	1 335.99	1 080	
			(1)			293.69	238	
28. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000972	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	352	
		Сметная прибыль				43%	159	
		Всего с НР и СП					1 913	
	
29.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		38.88	160.69	6 248	
		Объем: 24.3*1.6						
	
30.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.162	19 907.70	3 225	
		Объем: 270*0.3*0.2						
30. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.24856	278.220	626	
30. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.54664	165.390	421	
30. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.28674	1 668.59	478	
			(1)			293.69	84	
30. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.69498	1 014.39	705	
			(1)			218.64	152	
30. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.14696	1 308.98	1 501	
			(1)			313.27	359	
30. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11988	853.18	102	
			(1)			251.27	30	
30. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.81	20.74	17	
		Накладные расходы				142%	1 487	
		Сметная прибыль				81%	848	
		Всего с НР и СП					5 560	
	
31.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.82	547.69	9 760	
		Объем: 16.2*1.10						
	
32.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.7	34 981.10	94 449	
32. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.944	291.333	566	
32. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	205.416	174.440	35 833	
32. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.836	963.73	1 769	
			(1)			293.69	539	
32. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.108	1 140.64	123	
			(1)			251.27	27	
32. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0027	64 026.11	173	
32. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	15.93	3 407.28	54 278	
32. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.162	3 182.16	516	
32. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.459	3 828.46	1 757	
		Накладные расходы				142%	51 687	
		Сметная прибыль				81%	29 483	
		Всего с НР и СП					175 619	
	
33.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		270	348.61	94 125	
		Объем: (2.7)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
34.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.05346	57 706.18	3 085	
		Объем: 198*0.27						
34. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.3319252	293.690	685	
34. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.8061768	160.940	130	
34. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.5527764	1 040.11	575	
			(1)			293.69	162	
34. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.7791488	1 335.99	2 377	
			(1)			293.69	523	
34. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0021384	1 567.96	3	
		Накладные расходы				95%	774	
		Сметная прибыль				43%	350	
		Всего с НР и СП					4 210	
	
35.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		85.536	160.69	13 745	
		Объем: 53.46*1.6						
	
36.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.257	19 907.70	5 116	
		Объем: 198*0.13						
36. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.56716	278.220	992	
36. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.04004	165.390	668	
36. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.45489	1 668.59	759	
			(1)			293.69	134	
36. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.10253	1 014.39	1 118	
			(1)			218.64	241	
36. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.81956	1 308.98	2 382	
			(1)			313.27	570	
36. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.19018	853.18	162	
			(1)			251.27	48	
36. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.285	20.74	27	
		Накладные расходы				142%	2 357	
		Сметная прибыль				81%	1 345	
		Всего с НР и СП					8 818	
	
37.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		28.27	547.69	15 483	
		Объем: 25.7*1.10						
	
38.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.198	24 159.97	4 784	
38. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	4.15206	290.008	1 204	
38. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	5.88258	176.510	1 038	
38. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.23958	1 040.11	249	
			(1)			293.69	70	
38. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.25344	1 668.59	423	
			(1)			293.69	74	
38. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.02168	745.76	762	
			(1)			293.69	300	
38. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.7028	855.34	1 456	
			(1)			293.69	500	
38. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.5742	774.55	445	
			(1)			293.69	169	
38. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.36036	853.18	307	
			(1)			251.27	91	
38. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4.95	20.74	103	
		Накладные расходы				142%	3 184	
		Сметная прибыль				81%	1 816	
		Всего с НР и СП					9 784	
	
39.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.198	1 859.98	-368	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
39. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.4554	293.690	-134	
39. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.099	745.76	-74	
			(1)			293.69	-29	
39. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.2277	855.34	-195	
			(1)			293.69	-67	
39. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.1287	774.55	-100	
			(1)			293.69	-38	
		Накладные расходы				142%	-190	
		Сметная прибыль				81%	-109	
		Всего с НР и СП					-667	
	
40.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		24.75	2 284.68	56 546	
		Объем: 198*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
41.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0792	5 622.43	445	
		Объем: 198*0.04						
41. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.390456	233.102	91	
41. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.07524	1 668.59	126	
			(1)			293.69	22	
41. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.315216	1 014.39	320	
			(1)			218.64	69	
		Накладные расходы				142%	129	
		Сметная прибыль				81%	74	
		Всего с НР и СП					648	
	
42.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		8.078	2 381.97	19 242	
		Объем: (0.0792)*102.0						
	
43.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		19.8	2 506.70	49 633	
43. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.782	240.393	428	
43. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	233.64	201.580	47 097	
43. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.594	1 014.39	603	
			(1)			218.64	130	
43. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	11.286	11.01	124	
43. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.594	853.18	507	
			(1)			251.27	149	
43. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.594	1 140.64	678	
			(1)			251.27	149	
43. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.96	20.74	82	
43. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.99	547.69	542	
		Накладные расходы				142%	67 486	
		Сметная прибыль				81%	38 495	
		Всего с НР и СП					155 614	
	
44.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		100.98	440.00	44 431	
		Объем: 99*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
45.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		100.98	390.00	39 382	
		Объем: 99*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
46.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.035	57 706.18	2 020	
		Объем: 138*0.25						
46. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.5267	293.690	448	
46. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.5278	160.940	85	
46. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3619	1 040.11	376	
			(1)			293.69	106	
46. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.1648	1 335.99	1 556	
			(1)			293.69	342	
46. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0014	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	506	
		Сметная прибыль				43%	229	
		Всего с НР и СП					2 756	
	
47.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		56	160.69	8 999	
		Объем: 35*1.6						
	
48.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.276	19 907.70	5 495	
		Объем: 138*0.2						
48. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.83088	278.220	1 066	
48. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.33872	165.390	718	
48. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.48852	1 668.59	815	
			(1)			293.69	143	
48. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.18404	1 014.39	1 201	
			(1)			218.64	259	
48. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.95408	1 308.98	2 558	
			(1)			313.27	612	
48. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.20424	853.18	174	
			(1)			251.27	51	
48. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.38	20.74	29	
		Накладные расходы				142%	2 533	
		Сметная прибыль				81%	1 445	
		Всего с НР и СП					9 473	
	
49.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		30.36	547.69	16 628	
		Объем: 27.6*1.10						
	
50.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.069	5 622.43	388	
		Объем: 138*0.05						
50. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.34017	233.102	79	
50. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.06555	1 668.59	109	
			(1)			293.69	19	
50. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.27462	1 014.39	279	
			(1)			218.64	60	
		Накладные расходы				142%	112	
		Сметная прибыль				81%	64	
		Всего с НР и СП					564	
	
51.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		7.038	2 381.97	16 764	
		Объем: (0.069)*102.0						
	
52.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		13.8	2 506.70	34 592	
52. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.242	240.393	299	
52. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	162.84	201.580	32 825	
52. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.414	1 014.39	420	
			(1)			218.64	91	
52. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	7.866	11.01	87	
52. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.414	853.18	353	
			(1)			251.27	104	
52. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.414	1 140.64	472	
			(1)			251.27	104	
52. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.76	20.74	57	
52. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.69	547.69	378	
		Накладные расходы				142%	47 036	
		Сметная прибыль				81%	26 830	
		Всего с НР и СП					108 459	
	
53.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		70.38	440.00	30 967	
		Объем: 69*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
54.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		70.38	390.00	27 448	
		Объем: 69*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
55.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01602	57 706.18	924	
		Объем: 286*0.2*0.28						
55. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.6987924	293.690	205	
55. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2415816	160.940	39	
55. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1656468	1 040.11	172	
			(1)			293.69	49	
55. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5331456	1 335.99	712	
			(1)			293.69	157	
55. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006408	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	232	
		Сметная прибыль				43%	105	
		Всего с НР и СП					1 261	
	
56.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		25.632	160.69	4 119	
		Объем: 16.02*1.6						
	
57.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.08	19 907.70	1 593	
		Объем: 286*0.28*0.1						
57. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1104	278.220	309	
57. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.2576	165.390	208	
57. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1416	1 668.59	236	
			(1)			293.69	42	
57. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.3432	1 014.39	348	
			(1)			218.64	75	
57. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.5664	1 308.98	741	
			(1)			313.27	177	
57. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0592	853.18	51	
			(1)			251.27	15	
57. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.4	20.74	8	
		Накладные расходы				142%	734	
		Сметная прибыль				81%	419	
		Всего с НР и СП					2 746	
	
58.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.8	547.69	4 820	
		Объем: 8*1.10						
	
59.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		2.86	14 687.22	42 005	
59. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.0592	291.333	600	
59. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	217.5888	174.440	37 956	
59. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.9448	963.73	1 874	
			(1)			293.69	571	
59. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1144	1 140.64	130	
			(1)			251.27	29	
59. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00286	64 026.11	183	
59. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4862	3 828.46	1 861	
		Накладные расходы				142%	54 750	
		Сметная прибыль				81%	31 230	
		Всего с НР и СП					127 985	
	
60.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.057	3 182.16	181	
		Объем: (2.86)*(0.06*0.33)						
	
61.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		14.512	3 407.28	49 446	
		Объем: (2.86)*(5.9*0.86)						
	
62.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		286	199.88	57 166	
		Объем: (2.86)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
63.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	4 408.92	8 818	
63. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	251.270	25	
63. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	168.500	586	
63. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 140.64	114	
			(1)			251.27	25	
63. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 076.79	33	
63. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	12	673.68	8 084	
		Накладные расходы				104%	635	
		Сметная прибыль				60%	367	
		Всего с НР и СП					9 820	
	
64.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 461.25	13 461	
64. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	163.900	6 556	
64. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	460.35	6 905	
		Накладные расходы				115%	7 539	
		Сметная прибыль				77%	5 048	
		Всего с НР и СП					26 049	
	
65.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	4 109.25	4 109	
65. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	251.270	688	
65. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	174.440	1 045	
65. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	853.18	2 338	
			(1)			251.27	688	
65. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.74	207	
65. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	259.62	519	
		Накладные расходы				115%	1 993	
		Сметная прибыль				77%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 436	
	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
66.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.013	57 706.18	750	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*1+(6*0.65*0.95)						
66. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.56706	293.690	167	
66. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.19604	160.940	32	
66. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.13442	1 040.11	140	
			(1)			293.69	39	
66. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.43264	1 335.99	578	
			(1)			293.69	127	
66. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00052	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	189	
		Сметная прибыль				43%	86	
		Всего с НР и СП					1 025	
	
67.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		20.8	160.69	3 342	
		Объем: 13*1.6						
	
68.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.03	2 073.74	62	
		Объем: 6*0.1*0.5						
68. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0105	218.640	2	
68. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.306	168.500	52	
68. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.0105	1 014.39	11	
			(1)			218.64	2	
		Накладные расходы				130%	70	
		Сметная прибыль				76%	41	
		Всего с НР и СП					173	
	
69.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.33	547.69	181	
		Объем: (0.03)*11.0						
	
70.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.06	8 539.81	512	
70. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.252	251.270	63	
70. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	1.6272	189.570	308	
70. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.243	771.84	188	
			(1)			251.27	61	
70. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.009	1 140.64	10	
			(1)			251.27	2	
70. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.294	20.74	6	
		Накладные расходы				130%	482	
		Сметная прибыль				76%	282	
		Всего с НР и СП					1 276	
	
71.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		6	727.45	4 365	
	
72.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.078	78 074.65	6 090	
		Объем: 0.78*1						
72. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	2.13876	292.421	625	
72. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	13.34814	178.290	2 380	
72. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	2.0748	963.73	2 000	
			(1)			293.69	609	
72. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.02964	125.14	4	
72. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.06396	1 140.64	73	
			(1)			251.27	16	
72. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0039	18 297.53	71	
72. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.000702	40 781.50	29	
72. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0000546	20.74		
72. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00156	140 454.13	219	
72. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000156	64 026.11	1	
72. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	3.0264	214.41	649	
72. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.0000195	13 992.60		
72. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0005538	7 327.80	4	
72. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.10998	2 850.55	314	
72. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.0702	3 407.28	239	
72. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0312	3 182.16	99	
72. 17.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.001248	6 790.77	8	
		Накладные расходы				130%	3 907	
		Сметная прибыль				76%	2 284	
		Всего с НР и СП					12 280	
	
73.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 460.09	2 460	
	
74.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	2 447.28	2 447	
	
75.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	781.36	781	
	
76.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		1	1 910.13	1 910	
	
77.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		1	5 976.90	5 977	
	
78.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.112	13 678.56	1 532	
		Объем: 14-(2.26*1+6*0.038)-(6*0.1*0.5)						
78. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	9.912	154.560	1 532	
		Накладные расходы				80%	1 226	
		Сметная прибыль				38%	582	
		Всего с НР и СП					3 340	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 087 220	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 943 329	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 196 247	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-4, 63; %=142 - по стр. 7, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59; %=95 - по стр. 8, 28, 34, 46, 55, 66; %=115 - по стр. 64, 65; %=130 - по стр. 68, 70, 72; %=80 - по стр. 78)					356 020	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 63; %=81 - по стр. 7, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59; %=43 - по стр. 8, 28, 34, 46, 55, 66; %=77 - по стр. 64, 65; %=76 - по стр. 68, 70, 72; %=38 - по стр. 78)					203 627	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 502 976	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					143 891	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					143 891	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1					2 646 867	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	52 937	
	Итого с непредвиденными расходами					2 699 804	
	НДС 20%				20	539 960.80	
	ВСЕГО С НДС					3 239 764.80	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					356 020	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					203 627	
	
	Раздел 2.  ул. Аксакова, 66-76	
	
	Демонтажные работы	
79.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.091	35 033.99	3 188	
		Объем: 130*0.07						
79. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	1.53335	293.690	450	
79. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	7.07252	166.870	1 180	
79. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.41041	1 040.11	427	
			(1)			293.69	121	
79. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.12294	1 402.64	1 575	
			(1)			293.69	330	
79. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.18018	33.02	6	
		Накладные расходы				104%	1 695	
		Сметная прибыль				60%	978	
		Всего с НР и СП					5 861	
	
80.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.016	35 033.99	561	
		Объем: 40*0.04						
80. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.2696	293.690	79	
80. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	1.24352	166.870	208	
80. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.07216	1 040.11	75	
			(1)			293.69	21	
80. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.19744	1 402.64	277	
			(1)			293.69	58	
80. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.03168	33.02	1	
		Накладные расходы				104%	298	
		Сметная прибыль				60%	172	
		Всего с НР и СП					1 032	
	
81.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.6	17 585.60	10 551	
81. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	5.64	218.640	1 233	
81. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	40.956	178.290	7 302	
81. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	5.64	548.61	3 094	
			(1)			218.64	1 233	
81. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	16.92	9.17	155	
		Накладные расходы				104%	8 876	
		Сметная прибыль				60%	5 121	
		Всего с НР и СП					24 548	
	
82.	ГЭСНр 68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3		4.8	952.87	4 574	
		Объем: 2.4*2						
82. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.65	3.12	251.270	784	
82. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.33	6.384	187.340	1 196	
82. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	0.65	3.12	1 082.63	3 378	
			(1)			251.27	784	
		Накладные расходы				104%	2 059	
		Сметная прибыль				60%	1 188	
		Всего с НР и СП					7 821	
	
83.	ГЭСНр 68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	шт.		2	1 240.37	2 481	
83. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.16	251.270	40	
83. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	7.2	14.4	159.600	2 298	
83. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.16	1 140.64	183	
			(1)			251.27	40	
		Накладные расходы				104%	2 432	
		Сметная прибыль				60%	1 403	
		Всего с НР и СП					6 315	
	
84.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3		1.32	460.35	608	
		Объем: (2.0)*0.66						
	
85.	ГЭСН 47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.		0.2	2 290.01	458	
85. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.11	2.022	160.940	325	
85. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1.44	0.288	460.35	133	
		Накладные расходы				115%	374	
		Сметная прибыль				77%	250	
		Всего с НР и СП					1 082	
	
86.	16.3.02.02-0001	Удобрения органические	м3		0.016	2 302.06	37	
		Объем: (0.2)*0.08						
	
87.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.2	2 595.90	519	
87. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.06	251.270	15	
87. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	1.404	198.760	279	
87. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.06	853.18	51	
			(1)			251.27	15	
87. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.214	20.74	4	
87. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000034	185 170.60	6	
87. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.03	776.55	23	
87. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	2	77.45	155	
		Накладные расходы				115%	338	
		Сметная прибыль				77%	226	
		Всего с НР и СП					1 083	
	
88.	16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.		2	5 133.86	10 268	
	
89.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		23.3	44.94	1 047	
		Объем: (9.1+1.6)*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+4.8*0.4						
	
90.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		23.3	278.84	6 497	
		Объем: (9.1+1.6)*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+4.8*0.4						
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
91.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	5 087.45	1 017	
		Начисления: Н48= 0	
91. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	264.756	92	
91. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	174.440	642	
91. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	963.73	106	
			(1)			293.69	32	
91. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 140.64	269	
			(1)			251.27	59	
		Накладные расходы				142%	1 042	
		Сметная прибыль				81%	595	
		Всего с НР и СП					2 654	
	
92.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.139	57 706.18	8 021	
		Объем: 347*0.40						
92. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.06318	293.690	1 781	
92. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.09612	160.940	337	
92. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.43726	1 040.11	1 495	
			(1)			293.69	422	
92. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.62592	1 335.99	6 180	
			(1)			293.69	1 359	
92. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00556	1 567.96	9	
		Накладные расходы				95%	2 012	
		Сметная прибыль				43%	911	
		Всего с НР и СП					10 944	
	
93.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		222.4	160.69	35 737	
		Объем: 139*1.6						
	
94.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.694	19 907.70	13 816	
		Объем: 347*0.2						
94. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.63272	278.220	2 680	
94. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	10.90968	165.390	1 804	
94. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.22838	1 668.59	2 050	
			(1)			293.69	361	
94. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.97726	1 014.39	3 020	
			(1)			218.64	651	
94. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.91352	1 308.98	6 432	
			(1)			313.27	1 539	
94. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.51356	853.18	438	
			(1)			251.27	129	
94. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.47	20.74	72	
		Накладные расходы				142%	6 367	
		Сметная прибыль				81%	3 632	
		Всего с НР и СП					23 815	
	
95.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		76.34	547.69	41 811	
		Объем: 69.4*1.10						
	
96.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.347	24 159.97	8 384	
96. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	7.27659	290.008	2 110	
96. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	10.30937	176.510	1 820	
96. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.41987	1 040.11	437	
			(1)			293.69	123	
96. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.44416	1 668.59	741	
			(1)			293.69	130	
96. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.79052	745.76	1 335	
			(1)			293.69	526	
96. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.9842	855.34	2 553	
			(1)			293.69	876	
96. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.0063	774.55	779	
			(1)			293.69	296	
96. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.63154	853.18	539	
			(1)			251.27	159	
96. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.675	20.74	180	
		Накладные расходы				142%	5 581	
		Сметная прибыль				81%	3 183	
		Всего с НР и СП					17 148	
	
97.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.347	1 859.98	645	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
97. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.7981	293.690	234	
97. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1735	745.76	129	
			(1)			293.69	51	
97. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.39905	855.34	341	
			(1)			293.69	117	
97. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.22555	774.55	175	
			(1)			293.69	66	
		Накладные расходы				142%	332	
		Сметная прибыль				81%	190	
		Всего с НР и СП					1 167	
	
98.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		86.75	2 280.66	197 847	
		Объем: 347*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
99.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.278	434.92	121	
		Объем: 347*0.8/1000						
99. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.18348	234.955	43	
99. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.09174	1 317.95	121	
			(2)			469.91	43	
		Накладные расходы				142%	61	
		Сметная прибыль				81%	35	
		Всего с НР и СП					217	
	
100.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.357	18 365.67	6 557	
		Объем: (0.347)*1.03						
	
101.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.347	25 059.09	8 696	
101. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	6.61382	299.087	1 978	
101. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	13.2901	198.760	2 642	
101. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.10693	1 375.12	1 522	
			(1)			313.27	347	
101. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4858	19.29	9	
101. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.37412	591.92	813	
			(1)			251.27	345	
101. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	3.99397	865.81	3 458	
			(1)			313.27	1 251	
101. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.13533	853.18	115	
			(1)			251.27	34	
101. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00347	1 140.64	4	
			(1)			251.27	1	
101. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0694	20.74	1	
101. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0021514	60 512.22	130	
		Накладные расходы				142%	6 560	
		Сметная прибыль				81%	3 742	
		Всего с НР и СП					18 999	
	
102.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		32.097	3 419.13	109 744	
		Объем: (0.347)*92.5						
		Поправки: М: =3419.13	
	
103.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.004	26 734.74	107	
		Объем: (0.347)*0.0108						
	
104.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2		0.347	42.34	15	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
104. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.06246	198.760	12	
104. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.11798	19.29	2	
		Накладные расходы				142%	17	
		Сметная прибыль				81%	10	
		Всего с НР и СП					42	
	
105.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		8.05	3 419.13	27 524	
		Объем: (0.347)*11.6						
		Поправки: М: =3419.13	
		Начисления: Н48= 2	
	
106.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.001	26 734.74	27	
		Объем: (0.347)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
107.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.104	434.92	45	
		Объем: 347*0.3/1000						
107. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.06864	234.955	16	
107. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03432	1 317.95	45	
			(2)			469.91	16	
		Накладные расходы				142%	23	
		Сметная прибыль				81%	13	
		Всего с НР и СП					81	
	
108.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.107	18 365.67	1 965	
		Объем: (0.104)*1.03						
	
109.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.347	26 227.95	9 101	
109. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	6.63464	299.004	1 984	
109. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	13.2901	198.760	2 642	
109. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01041	963.73	10	
			(1)			293.69	3	
109. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.10693	1 375.12	1 522	
			(1)			313.27	347	
109. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.4858	19.29	9	
109. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.37412	591.92	813	
			(1)			251.27	345	
109. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	3.99397	865.81	3 458	
			(1)			313.27	1 251	
109. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.13533	853.18	115	
			(1)			251.27	34	
109. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01388	1 140.64	16	
			(1)			251.27	3	
109. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0694	20.74	1	
109. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0021514	60 512.22	130	
109. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.05205	7 371.49	384	
		Накладные расходы				142%	6 569	
		Сметная прибыль				81%	3 747	
		Всего с НР и СП					19 417	
	
110.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		33.52	4 038.50	135 371	
		Объем: (0.347)*96.6						
		Поправки: М: =4038.50	
	
111.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.004	26 734.74	107	
		Объем: (0.347)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
112.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0189	57 706.18	1 091	
		Объем: 210*0.3*0.3						
112. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.824418	293.690	242	
112. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.285012	160.940	46	
112. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.195426	1 040.11	203	
			(1)			293.69	57	
112. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.628992	1 335.99	840	
			(1)			293.69	185	
112. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000756	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	274	
		Сметная прибыль				43%	124	
		Всего с НР и СП					1 488	
	
113.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.24	160.69	4 859	
		Объем: 18.9*1.6						
	
114.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.126	19 907.70	2 508	
		Объем: 210*0.3*0.2						
114. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.74888	278.220	487	
114. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.98072	165.390	328	
114. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.22302	1 668.59	372	
			(1)			293.69	65	
114. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.54054	1 014.39	548	
			(1)			218.64	118	
114. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.89208	1 308.98	1 168	
			(1)			313.27	279	
114. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09324	853.18	80	
			(1)			251.27	23	
114. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.63	20.74	13	
		Накладные расходы				142%	1 157	
		Сметная прибыль				81%	660	
		Всего с НР и СП					4 325	
	
115.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.86	547.69	7 591	
		Объем: 12.6*1.10						
	
116.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.1	34 981.10	73 460	
116. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.512	291.333	440	
116. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	159.768	174.440	27 870	
116. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.428	963.73	1 376	
			(1)			293.69	419	
116. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.084	1 140.64	96	
			(1)			251.27	21	
116. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0021	64 026.11	134	
116. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	12.39	3 407.28	42 216	
116. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.126	3 182.16	401	
116. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.357	3 828.46	1 367	
		Накладные расходы				142%	40 200	
		Сметная прибыль				81%	22 931	
		Всего с НР и СП					136 591	
	
117.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		210	348.61	73 208	
		Объем: (2.1)*100.0						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
118.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.106	57 706.18	6 117	
		Объем: 424*0.25						
118. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.62372	293.690	1 358	
118. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.59848	160.940	257	
118. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.09604	1 040.11	1 140	
			(1)			293.69	322	
118. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.52768	1 335.99	4 713	
			(1)			293.69	1 036	
118. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00424	1 567.96	7	
		Накладные расходы				95%	1 534	
		Сметная прибыль				43%	694	
		Всего с НР и СП					8 346	
	
119.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		169.6	160.69	27 253	
		Объем: 106*1.6						
	
120.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.848	19 907.70	16 882	
		Объем: 424*0.2						
120. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	11.77024	278.220	3 275	
120. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	13.33056	165.390	2 205	
120. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.50096	1 668.59	2 504	
			(1)			293.69	441	
120. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.63792	1 014.39	3 690	
			(1)			218.64	795	
120. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.00384	1 308.98	7 859	
			(1)			313.27	1 881	
120. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.62752	853.18	535	
			(1)			251.27	158	
120. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.24	20.74	88	
		Накладные расходы				142%	7 782	
		Сметная прибыль				81%	4 439	
		Всего с НР и СП					29 102	
	
121.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		93.28	547.69	51 089	
		Объем: 84.8*1.10						
	
122.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.212	5 622.43	1 192	
		Объем: 424*0.05						
122. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.04516	233.102	244	
122. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2014	1 668.59	336	
			(1)			293.69	59	
122. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.84376	1 014.39	856	
			(1)			218.64	184	
		Накладные расходы				142%	346	
		Сметная прибыль				81%	198	
		Всего с НР и СП					1 736	
	
123.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		21.624	2 381.97	51 508	
		Объем: (0.212)*102.0						
	
124.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		42.4	2 506.70	106 284	
124. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.816	240.393	917	
124. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	500.32	201.580	100 855	
124. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.272	1 014.39	1 290	
			(1)			218.64	278	
124. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	24.168	11.01	266	
124. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.272	853.18	1 085	
			(1)			251.27	320	
124. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.272	1 140.64	1 451	
			(1)			251.27	320	
124. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	8.48	20.74	176	
124. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.12	547.69	1 161	
		Накладные расходы				142%	144 516	
		Сметная прибыль				81%	82 435	
		Всего с НР и СП					333 236	
	
125.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		216.24	440.00	95 146	
		Объем: 212*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
126.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		216.24	390.00	84 334	
		Объем: 212*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
127.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02279	57 706.18	1 315	
		Объем: 407*0.2*0.28						
127. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9940998	293.690	292	
127. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3436732	160.940	55	
127. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2356486	1 040.11	245	
			(1)			293.69	69	
127. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7584512	1 335.99	1 013	
			(1)			293.69	223	
127. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009116	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	330	
		Сметная прибыль				43%	149	
		Всего с НР и СП					1 794	
	
128.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		36.464	160.69	5 859	
		Объем: 22.79*1.6						
	
129.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.114	19 907.70	2 269	
		Объем: 407*0.28*0.1						
129. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.58232	278.220	440	
129. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.79208	165.390	296	
129. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.20178	1 668.59	337	
			(1)			293.69	59	
129. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.48906	1 014.39	496	
			(1)			218.64	107	
129. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.80712	1 308.98	1 057	
			(1)			313.27	253	
129. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08436	853.18	72	
			(1)			251.27	21	
129. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.57	20.74	12	
		Накладные расходы				142%	1 045	
		Сметная прибыль				81%	596	
		Всего с НР и СП					3 910	
	
130.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		12.54	547.69	6 868	
		Объем: 11.4*1.10						
	
131.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		4.07	14 687.22	59 777	
131. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.9304	291.333	854	
131. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	309.6456	174.440	54 015	
131. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.7676	963.73	2 667	
			(1)			293.69	813	
131. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1628	1 140.64	186	
			(1)			251.27	41	
131. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00407	64 026.11	261	
131. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.6919	3 828.46	2 649	
		Накладные расходы				142%	77 914	
		Сметная прибыль				81%	44 444	
		Всего с НР и СП					182 135	
	
132.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.081	3 182.16	258	
		Объем: (4.07)*(0.06*0.33)						
	
133.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		20.651	3 407.28	70 364	
		Объем: (4.07)*(5.9*0.86)						
	
134.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		407	199.88	81 351	
		Объем: (4.07)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
135.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		5	4 408.92	22 045	
135. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.25	251.270	63	
135. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	168.500	1 466	
135. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	1 140.64	285	
			(1)			251.27	63	
135. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.04	2 076.79	83	
135. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	30	673.68	20 210	
		Накладные расходы				104%	1 590	
		Сметная прибыль				60%	917	
		Всего с НР и СП					24 553	
	
	Скамейки, урны	
136.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0036	45 063.20	162	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*4						
136. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.008	160.940	162	
		Накладные расходы				80%	130	
		Сметная прибыль				38%	62	
		Всего с НР и СП					353	
	
137.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0036	8 278.23	30	
137. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.192816	154.560	30	
		Накладные расходы				80%	24	
		Сметная прибыль				38%	11	
		Всего с НР и СП					65	
	
138.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.576	160.69	93	
		Объем: 0.36*1.6						
	
139.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0036	50 005.23	180	
139. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.065268	293.386	19	
139. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.648	160.940	104	
139. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0648	1 151.96	75	
			(1)			293.69	19	
139. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1728	3.09	1	
139. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000468	1 140.64	1	
			(1)			251.27		
139. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00072	20.74		
		Накладные расходы				105%	129	
		Сметная прибыль				55%	68	
		Всего с НР и СП					377	
	
140.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.367	3 407.28	1 250	
		Объем: 0.0036*102						
	
141.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.204	12 790.71	2 609	
		Объем: (51*4)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
141. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.18932	292.797	348	
141. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	6.60348	194.020	1 281	
141. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01428	1 887.22	27	
			(1)			334.48	5	
141. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02448	963.73	24	
			(1)			293.69	7	
141. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.1118	888.41	988	
			(1)			293.69	327	
141. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.19584	9.06	2	
141. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.03876	1 140.64	44	
			(1)			251.27	10	
141. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.34272	3.20	1	
141. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.96248	123.69	243	
		Накладные расходы				90%	1 466	
		Сметная прибыль				72%	1 173	
		Всего с НР и СП					5 248	
	
142.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		4	13 376.35	53 505	
	
143.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		2	4 100.00	8 200	
		Поправки: М: =4100	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
144.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.142	57 706.18	8 194	
		Объем: 354*0.40						
144. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.19404	293.690	1 819	
144. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.14136	160.940	345	
144. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.46828	1 040.11	1 527	
			(1)			293.69	431	
144. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.72576	1 335.99	6 314	
			(1)			293.69	1 388	
144. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00568	1 567.96	9	
		Накладные расходы				95%	2 056	
		Сметная прибыль				43%	931	
		Всего с НР и СП					11 180	
	
145.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		227.2	160.69	36 509	
		Объем: 142*1.6						
	
146.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.708	19 907.70	14 095	
		Объем: 354*0.2						
146. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.82704	278.220	2 734	
146. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	11.12976	165.390	1 841	
146. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.25316	1 668.59	2 091	
			(1)			293.69	368	
146. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.03732	1 014.39	3 081	
			(1)			218.64	664	
146. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.01264	1 308.98	6 561	
			(1)			313.27	1 570	
146. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.52392	853.18	447	
			(1)			251.27	132	
146. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.54	20.74	73	
		Накладные расходы				142%	6 497	
		Сметная прибыль				81%	3 706	
		Всего с НР и СП					24 297	
	
147.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		77.88	547.69	42 654	
		Объем: 70.8*1.10						
	
148.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.354	24 159.97	8 553	
148. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	7.42338	290.008	2 153	
148. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	10.51734	176.510	1 856	
148. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.42834	1 040.11	446	
			(1)			293.69	126	
148. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.45312	1 668.59	756	
			(1)			293.69	133	
148. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.82664	745.76	1 362	
			(1)			293.69	536	
148. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.0444	855.34	2 604	
			(1)			293.69	894	
148. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.0266	774.55	795	
			(1)			293.69	302	
148. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.64428	853.18	550	
			(1)			251.27	162	
148. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.85	20.74	184	
		Накладные расходы				142%	5 693	
		Сметная прибыль				81%	3 247	
		Всего с НР и СП					17 493	
	
149.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.354	1 859.98	658	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
149. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.8142	293.690	239	
149. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.177	745.76	132	
			(1)			293.69	52	
149. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.4071	855.34	348	
			(1)			293.69	120	
149. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.2301	774.55	178	
			(1)			293.69	68	
		Накладные расходы				142%	339	
		Сметная прибыль				81%	194	
		Всего с НР и СП					1 191	
	
150.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		88.5	2 280.66	201 838	
		Объем: 354*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
151.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.177	5 622.43	995	
		Объем: 354*0.05						
151. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.87261	233.102	203	
151. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.16815	1 668.59	281	
			(1)			293.69	49	
151. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.70446	1 014.39	715	
			(1)			218.64	154	
		Накладные расходы				142%	288	
		Сметная прибыль				81%	164	
		Всего с НР и СП					1 448	
	
152.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		18.054	2 381.97	43 004	
		Объем: (0.177)*102.0						
	
153.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		35.4	2 506.70	88 737	
153. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.186	240.393	766	
153. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	417.72	201.580	84 204	
153. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.062	1 014.39	1 077	
			(1)			218.64	232	
153. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	20.178	11.01	222	
153. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.062	853.18	906	
			(1)			251.27	267	
153. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.062	1 140.64	1 211	
			(1)			251.27	267	
153. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	7.08	20.74	147	
153. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.77	547.69	969	
		Накладные расходы				142%	120 657	
		Сметная прибыль				81%	68 826	
		Всего с НР и СП					278 220	
	
154.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		175.44	650.00	114 036	
		Объем: 172*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
155.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		185.64	480.00	89 107	
		Объем: 182*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
156.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00774	57 706.18	447	
		Объем: 86*0.3*0.3						
156. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3376188	293.690	99	
156. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1167192	160.940	19	
156. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0800316	1 040.11	83	
			(1)			293.69	24	
156. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2575872	1 335.99	344	
			(1)			293.69	76	
156. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003096	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	112	
		Сметная прибыль				43%	51	
		Всего с НР и СП					610	
	
157.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.384	160.69	1 990	
		Объем: 7.74*1.6						
	
158.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.052	19 907.70	1 035	
		Объем: 86*0.3*0.2						
158. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.72176	278.220	201	
158. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.81744	165.390	135	
158. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09204	1 668.59	154	
			(1)			293.69	27	
158. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.22308	1 014.39	226	
			(1)			218.64	49	
158. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.36816	1 308.98	482	
			(1)			313.27	115	
158. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.03848	853.18	33	
			(1)			251.27	10	
158. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.26	20.74	5	
		Накладные расходы				142%	477	
		Сметная прибыль				81%	272	
		Всего с НР и СП					1 784	
	
159.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		5.72	547.69	3 133	
		Объем: 5.2*1.10						
	
160.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.86	34 981.10	30 084	
160. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6192	291.333	180	
160. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	65.4288	174.440	11 413	
160. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.5848	963.73	564	
			(1)			293.69	172	
160. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0344	1 140.64	39	
			(1)			251.27	9	
160. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00086	64 026.11	55	
160. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.074	3 407.28	17 289	
160. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0516	3 182.16	164	
160. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1462	3 828.46	560	
		Накладные расходы				142%	16 462	
		Сметная прибыль				81%	9 390	
		Всего с НР и СП					55 936	
	
161.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		86	348.61	29 980	
		Объем: (0.86)*100.0						
	
162.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной 1.24.1	км		0.01	2 011.84	20	
		Объем: 10/1000						
162. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
162. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
162. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
			(1)			194.16	2	
162. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
			(1)			251.27		
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					40	
	
163.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг		6.1	69.62	425	
		Объем: (0.01)*610.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
164.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	13 461.25	20 192	
164. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	60	163.900	9 834	
164. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	460.35	10 358	
		Накладные расходы				115%	11 309	
		Сметная прибыль				77%	7 572	
		Всего с НР и СП					39 073	
	
165.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1.5	4 109.25	6 164	
165. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	4.11	251.270	1 033	
165. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	8.985	174.440	1 567	
165. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	4.11	853.18	3 507	
			(1)			251.27	1 033	
165. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	15	20.74	311	
165. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	3	259.62	779	
		Накладные расходы				115%	2 990	
		Сметная прибыль				77%	2 002	
		Всего с НР и СП					11 156	
	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
166.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.025	57 706.18	1 443	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(11*0.65*0.95)						
166. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0905	293.690	320	
166. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.377	160.940	61	
166. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2585	1 040.11	269	
			(1)			293.69	76	
166. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.832	1 335.99	1 112	
			(1)			293.69	244	
166. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	362	
		Сметная прибыль				43%	164	
		Всего с НР и СП					1 969	
	
167.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		40	160.69	6 428	
		Объем: 25*1.6						
	
168.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.055	2 073.74	114	
		Объем: 11*0.1*0.5						
168. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.01925	218.640	4	
168. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.561	168.500	95	
168. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.01925	1 014.39	20	
			(1)			218.64	4	
		Накладные расходы				130%	129	
		Сметная прибыль				76%	75	
		Всего с НР и СП					318	
	
169.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.605	547.69	331	
		Объем: (0.055)*11.0						
	
170.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.11	8 539.81	939	
170. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.462	251.270	116	
170. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	2.9832	189.570	566	
170. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.4455	771.84	344	
			(1)			251.27	112	
170. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.0165	1 140.64	19	
			(1)			251.27	4	
170. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.539	20.74	11	
		Накладные расходы				130%	887	
		Сметная прибыль				76%	518	
		Всего с НР и СП					2 344	
	
171.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		11	727.45	8 002	
	
172.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	78 074.65	12 180	
		Объем: 0.78*2						
172. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	292.421	1 251	
172. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	178.290	4 760	
172. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	963.73	3 999	
			(1)			293.69	1 219	
172. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	125.14	7	
172. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 140.64	146	
			(1)			251.27	32	
172. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 297.53	143	
172. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	40 781.50	57	
172. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.74		
172. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	140 454.13	438	
172. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	64 026.11	2	
172. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	214.41	1 298	
172. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	13 992.60	1	
172. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 327.80	8	
172. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 850.55	627	
172. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 407.28	478	
172. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 182.16	199	
172. 17.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 790.77	17	
		Накладные расходы				130%	7 814	
		Сметная прибыль				76%	4 568	
		Всего с НР и СП					24 563	
	
173.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 460.09	4 920	
	
174.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 447.28	4 895	
	
175.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	781.36	1 563	
	
176.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 910.13	3 820	
	
177.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 976.90	11 954	
	
178.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.085	13 678.56	1 163	
		Объем: 14-(2.26*2+11*0.038)-(11*0.1*0.5)						
178. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	7.5225	154.560	1 163	
		Накладные расходы				80%	930	
		Сметная прибыль				38%	442	
		Всего с НР и СП					2 535	
	
179.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		9.35	547.69	5 121	
		Объем: 8.5*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					2 370 827	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 241 946	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 321 968	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 79-83, 135; %=115 - по стр. 85, 87, 164, 165; %=142 - по стр. 91, 94, 96, 97, 99, 101, 104, 107, 109, 114, 116, 120, 122, 124, 129, 131, 146, 148, 149, 151, 153, 158, 160, 162; %=95 - по стр. 92, 112, 118, 127, 144, 156, 166; %=80 - по стр. 136, 137, 178; %=105 - по стр. 139; %=130 - по стр. 168, 170, 172)					498 624	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 79-83, 135; %=77 - по стр. 85, 87, 164, 165; %=81 - по стр. 91, 94, 96, 97, 99, 101, 104, 107, 109, 114, 116, 120, 122, 124, 129, 131, 146, 148, 149, 151, 153, 158, 160, 162; %=43 - по стр. 92, 112, 118, 127, 144, 156, 166; %=38 - по стр. 136, 137, 178; %=55 - по стр. 139; %=76 - по стр. 168, 170, 172)					285 254	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 025 824	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 609	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 141)					1 466	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 141)					1 173	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 248	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					126 272	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					126 272	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2					3 157 344	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	63 147	
	Итого с непредвиденными расходами					3 220 491	
	НДС 20%				20	644 098.20	
	ВСЕГО С НДС					3 864 589.20	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					500 090	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					286 427	
	
	Раздел 3.  ул.Краснопрудная, 45-51	
	
	Демонтажные работы	
180.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.147	35 033.99	5 150	
		Объем: 210*0.07						
180. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.47695	293.690	727	
180. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	11.42484	166.870	1 906	
180. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.66297	1 040.11	690	
			(1)			293.69	195	
180. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.81398	1 402.64	2 544	
			(1)			293.69	533	
180. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.29106	33.02	10	
		Накладные расходы				104%	2 738	
		Сметная прибыль				60%	1 580	
		Всего с НР и СП					9 468	
	
181.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.95	17 585.60	16 706	
181. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	8.93	218.640	1 952	
181. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	64.847	178.290	11 562	
181. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	8.93	548.61	4 899	
			(1)			218.64	1 952	
181. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	26.79	9.17	246	
		Накладные расходы				104%	14 055	
		Сметная прибыль				60%	8 108	
		Всего с НР и СП					38 869	
	
182.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см (тополь)	м3		5.2	2 731.20	14 202	
		Объем: 2.6*2						
182. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	9.672	251.270	2 430	
182. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	19.916	187.340	3 731	
182. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	9.672	1 082.63	10 471	
			(1)			251.27	2 430	
		Накладные расходы				104%	6 407	
		Сметная прибыль				60%	3 697	
		Всего с НР и СП					24 306	
	
183.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		2	624.74	1 249	
183. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.06	251.270	15	
183. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	7.4	159.600	1 181	
183. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.06	1 140.64	68	
			(1)			251.27	15	
		Накладные расходы				104%	1 244	
		Сметная прибыль				60%	718	
		Всего с НР и СП					3 210	
	
184.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3		0.76	460.35	350	
		Объем: (2.0)*0.38						
	
185.	ГЭСН 47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.		0.2	2 290.01	458	
185. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.11	2.022	160.940	325	
185. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1.44	0.288	460.35	133	
		Накладные расходы				115%	374	
		Сметная прибыль				77%	250	
		Всего с НР и СП					1 082	
	
186.	16.3.02.02-0001	Удобрения органические	м3		0.016	2 302.06	37	
		Объем: (0.2)*0.08						
	
187.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.2	2 595.90	519	
187. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.06	251.270	15	
187. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	1.404	198.760	279	
187. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.06	853.18	51	
			(1)			251.27	15	
187. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.214	20.74	4	
187. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000034	185 170.60	6	
187. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.03	776.55	23	
187. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	2	77.45	155	
		Накладные расходы				115%	338	
		Сметная прибыль				77%	226	
		Всего с НР и СП					1 083	
	
188.	16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.		2	5 133.86	10 268	
	
189.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		31.9	44.94	1 434	
		Объем: (14.7)*1.8+(95*0.2*0.08*2.2)+5.2*0.4						
	
190.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		31.9	278.84	8 895	
		Объем: (14.7)*1.8+(95*0.2*0.08*2.2)+5.2*0.4						
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
191.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	5 087.45	1 017	
		Начисления: Н48= 0	
191. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	264.756	92	
191. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	174.440	642	
191. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	963.73	106	
			(1)			293.69	32	
191. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 140.64	269	
			(1)			251.27	59	
		Накладные расходы				142%	1 042	
		Сметная прибыль				81%	595	
		Всего с НР и СП					2 654	
	
192.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.174	57 706.18	10 041	
		Объем: 434*0.40						
192. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	7.58988	293.690	2 229	
192. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.62392	160.940	422	
192. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.79916	1 040.11	1 871	
			(1)			293.69	528	
192. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	5.79072	1 335.99	7 736	
			(1)			293.69	1 701	
192. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00696	1 567.96	11	
		Накладные расходы				95%	2 518	
		Сметная прибыль				43%	1 140	
		Всего с НР и СП					13 699	
	
193.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		278.4	160.69	44 736	
		Объем: 174*1.6						
	
194.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.868	19 907.70	17 280	
		Объем: 434*0.2						
194. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	12.04784	278.220	3 352	
194. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	13.64496	165.390	2 257	
194. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.53636	1 668.59	2 564	
			(1)			293.69	451	
194. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.72372	1 014.39	3 777	
			(1)			218.64	814	
194. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.14544	1 308.98	8 044	
			(1)			313.27	1 925	
194. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.64232	853.18	548	
			(1)			251.27	161	
194. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.34	20.74	90	
		Накладные расходы				142%	7 965	
		Сметная прибыль				81%	4 543	
		Всего с НР и СП					29 788	
	
195.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		95.48	547.69	52 293	
		Объем: 86.8*1.10						
	
196.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.434	24 159.97	10 485	
196. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.10098	290.008	2 639	
196. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	12.89414	176.510	2 276	
196. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.52514	1 040.11	546	
			(1)			293.69	154	
196. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.55552	1 668.59	927	
			(1)			293.69	163	
196. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.23944	745.76	1 670	
			(1)			293.69	658	
196. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.7324	855.34	3 192	
			(1)			293.69	1 096	
196. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.2586	774.55	975	
			(1)			293.69	370	
196. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.78988	853.18	674	
			(1)			251.27	198	
196. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	10.85	20.74	225	
		Накладные расходы				142%	6 979	
		Сметная прибыль				81%	3 981	
		Всего с НР и СП					21 445	
	
197.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.434	1 859.98	807	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
197. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.9982	293.690	293	
197. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.217	745.76	162	
			(1)			293.69	64	
197. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.4991	855.34	427	
			(1)			293.69	147	
197. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.2821	774.55	219	
			(1)			293.69	83	
		Накладные расходы				142%	416	
		Сметная прибыль				81%	237	
		Всего с НР и СП					1 460	
	
198.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		108.5	2 280.66	247 452	
		Объем: 434*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
199.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.347	434.92	151	
		Объем: 434*0.8/1000						
199. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.22902	234.955	54	
199. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.11451	1 317.95	151	
			(2)			469.91	54	
		Накладные расходы				142%	77	
		Сметная прибыль				81%	44	
		Всего с НР и СП					271	
	
200.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.357	18 365.67	6 557	
		Объем: (0.347)*1.03						
	
201.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.434	25 059.09	10 876	
201. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	8.27204	299.087	2 474	
201. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	16.6222	198.760	3 304	
201. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.38446	1 375.12	1 904	
			(1)			313.27	434	
201. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6076	19.29	12	
201. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.71864	591.92	1 017	
			(1)			251.27	432	
201. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.99534	865.81	4 325	
			(1)			313.27	1 565	
201. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.16926	853.18	144	
			(1)			251.27	43	
201. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00434	1 140.64	5	
			(1)			251.27	1	
201. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0868	20.74	2	
201. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0026908	60 512.22	163	
		Накладные расходы				142%	8 205	
		Сметная прибыль				81%	4 680	
		Всего с НР и СП					23 761	
	
202.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		40.145	3 419.13	137 261	
		Объем: (0.434)*92.5						
		Поправки: М: =3419.13	
	
203.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.005	26 734.74	134	
		Объем: (0.434)*0.0108						
	
204.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2		0.434	42.34	18	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
204. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.07812	198.760	16	
204. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.14756	19.29	3	
		Накладные расходы				142%	23	
		Сметная прибыль				81%	13	
		Всего с НР и СП					54	
	
205.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		10.068	3 419.13	34 424	
		Объем: (0.434)*11.6						
		Поправки: М: =3419.13	
		Начисления: Н48= 2	
	
206.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
		Объем: (0.434)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
207.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.13	434.92	57	
		Объем: 434*0.3/1000						
207. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.0858	234.955	20	
207. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.0429	1 317.95	57	
			(2)			469.91	20	
		Накладные расходы				142%	28	
		Сметная прибыль				81%	16	
		Всего с НР и СП					102	
	
208.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.134	18 365.67	2 461	
		Объем: (0.13)*1.03						
	
209.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.434	26 227.95	11 383	
209. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	8.29808	299.004	2 481	
209. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	16.6222	198.760	3 304	
209. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01302	963.73	13	
			(1)			293.69	4	
209. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.38446	1 375.12	1 904	
			(1)			313.27	434	
209. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6076	19.29	12	
209. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.71864	591.92	1 017	
			(1)			251.27	432	
209. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	4.99534	865.81	4 325	
			(1)			313.27	1 565	
209. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.16926	853.18	144	
			(1)			251.27	43	
209. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01736	1 140.64	20	
			(1)			251.27	4	
209. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0868	20.74	2	
209. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0026908	60 512.22	163	
209. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0651	7 371.49	480	
		Накладные расходы				142%	8 215	
		Сметная прибыль				81%	4 686	
		Всего с НР и СП					24 284	
	
210.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		41.924	4 038.50	169 310	
		Объем: (0.434)*96.6						
		Поправки: М: =4038.50	
	
211.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.005	26 734.74	134	
		Объем: (0.434)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
212.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01629	57 706.18	940	
		Объем: 181*0.3*0.3						
212. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.7105698	293.690	209	
212. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2456532	160.940	40	
212. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1684386	1 040.11	175	
			(1)			293.69	49	
212. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5421312	1 335.99	724	
			(1)			293.69	159	
212. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006516	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	237	
		Сметная прибыль				43%	107	
		Всего с НР и СП					1 284	
	
213.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		26.064	160.69	4 188	
		Объем: 16.29*1.6						
	
214.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.109	19 907.70	2 170	
		Объем: 181*0.3*0.2						
214. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.51292	278.220	421	
214. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.71348	165.390	283	
214. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.19293	1 668.59	322	
			(1)			293.69	57	
214. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.46761	1 014.39	474	
			(1)			218.64	102	
214. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.77172	1 308.98	1 010	
			(1)			313.27	242	
214. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08066	853.18	69	
			(1)			251.27	20	
214. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.545	20.74	11	
		Накладные расходы				142%	1 000	
		Сметная прибыль				81%	570	
		Всего с НР и СП					3 740	
	
215.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		11.99	547.69	6 567	
		Объем: 10.9*1.10						
	
216.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.81	34 981.10	63 316	
216. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.3032	291.333	380	
216. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	137.7048	174.440	24 021	
216. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.2308	963.73	1 186	
			(1)			293.69	361	
216. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0724	1 140.64	83	
			(1)			251.27	18	
216. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00181	64 026.11	116	
216. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	10.679	3 407.28	36 386	
216. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1086	3 182.16	346	
216. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.3077	3 828.46	1 178	
		Накладные расходы				142%	34 649	
		Сметная прибыль				81%	19 765	
		Всего с НР и СП					117 730	
	
217.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		181	348.61	63 098	
		Объем: (1.81)*100.0						
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
218.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.028	57 706.18	1 616	
		Объем: 110*0.25						
218. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.22136	293.690	359	
218. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.42224	160.940	68	
218. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.28952	1 040.11	301	
			(1)			293.69	85	
218. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.93184	1 335.99	1 245	
			(1)			293.69	274	
218. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00112	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	406	
		Сметная прибыль				43%	184	
		Всего с НР и СП					2 205	
	
219.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		44.8	160.69	7 199	
		Объем: 28*1.6						
	
220.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.22	19 907.70	4 380	
		Объем: 110*0.2						
220. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.0536	278.220	850	
220. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.4584	165.390	572	
220. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.3894	1 668.59	650	
			(1)			293.69	114	
220. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.9438	1 014.39	957	
			(1)			218.64	206	
220. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.5576	1 308.98	2 039	
			(1)			313.27	488	
220. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.1628	853.18	139	
			(1)			251.27	41	
220. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.1	20.74	23	
		Накладные расходы				142%	2 019	
		Сметная прибыль				81%	1 152	
		Всего с НР и СП					7 551	
	
221.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		24.2	547.69	13 254	
		Объем: 22*1.10						
	
222.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.055	5 622.43	309	
		Объем: 110*0.05						
222. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.27115	233.102	63	
222. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.05225	1 668.59	87	
			(1)			293.69	15	
222. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.2189	1 014.39	222	
			(1)			218.64	48	
		Накладные расходы				142%	89	
		Сметная прибыль				81%	51	
		Всего с НР и СП					449	
	
223.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		5.61	2 381.97	13 363	
		Объем: (0.055)*102.0						
	
224.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		11	2 506.70	27 574	
224. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.99	240.393	238	
224. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	129.8	201.580	26 165	
224. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.33	1 014.39	335	
			(1)			218.64	72	
224. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	6.27	11.01	69	
224. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.33	853.18	282	
			(1)			251.27	83	
224. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.33	1 140.64	376	
			(1)			251.27	83	
224. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	2.2	20.74	46	
224. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.55	547.69	301	
		Накладные расходы				142%	37 492	
		Сметная прибыль				81%	21 386	
		Всего с НР и СП					86 453	
	
225.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		56.1	440.00	24 684	
		Объем: 55*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
226.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		56.1	390.00	21 879	
		Объем: 55*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
227.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00756	57 706.18	436	
		Объем: 135*0.2*0.28						
227. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3297672	293.690	97	
227. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1140048	160.940	18	
227. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0781704	1 040.11	81	
			(1)			293.69	23	
227. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2515968	1 335.99	336	
			(1)			293.69	74	
227. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003024	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	109	
		Сметная прибыль				43%	49	
		Всего с НР и СП					595	
	
228.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		12.096	160.69	1 944	
		Объем: 7.56*1.6						
	
229.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.038	19 907.70	756	
		Объем: 135*0.28*0.1						
229. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.52744	278.220	147	
229. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.59736	165.390	99	
229. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.06726	1 668.59	112	
			(1)			293.69	20	
229. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.16302	1 014.39	165	
			(1)			218.64	36	
229. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.26904	1 308.98	352	
			(1)			313.27	84	
229. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02812	853.18	24	
			(1)			251.27	7	
229. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.19	20.74	4	
		Накладные расходы				142%	349	
		Сметная прибыль				81%	199	
		Всего с НР и СП					1 305	
	
230.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		4.18	547.69	2 289	
		Объем: 3.8*1.10						
	
231.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.35	14 687.22	19 828	
231. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.972	291.333	283	
231. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	102.708	174.440	17 916	
231. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.918	963.73	885	
			(1)			293.69	270	
231. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.054	1 140.64	62	
			(1)			251.27	14	
231. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00135	64 026.11	86	
231. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2295	3 828.46	879	
		Накладные расходы				142%	25 843	
		Сметная прибыль				81%	14 741	
		Всего с НР и СП					60 412	
	
232.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.027	3 182.16	86	
		Объем: (1.35)*(0.06*0.33)						
	
233.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		6.85	3 407.28	23 340	
		Объем: (1.35)*(5.9*0.86)						
	
234.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		135	199.88	26 984	
		Объем: (1.35)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
235.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		5	4 408.92	22 045	
235. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.25	251.270	63	
235. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	168.500	1 466	
235. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	1 140.64	285	
			(1)			251.27	63	
235. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.04	2 076.79	83	
235. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	30	673.68	20 210	
		Накладные расходы				104%	1 590	
		Сметная прибыль				60%	917	
		Всего с НР и СП					24 553	
	
	Скамейки, урны	
236.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0009	45 063.20	41	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*1						
236. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.252	160.940	41	
		Накладные расходы				80%	33	
		Сметная прибыль				38%	16	
		Всего с НР и СП					89	
	
237.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0009	8 278.23	7	
237. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.048204	154.560	7	
		Накладные расходы				80%	6	
		Сметная прибыль				38%	3	
		Всего с НР и СП					15	
	
238.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.144	160.69	23	
		Объем: 0.09*1.6						
	
239.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0009	50 005.23	45	
239. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.016317	293.386	5	
239. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.162	160.940	26	
239. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0162	1 151.96	19	
			(1)			293.69	5	
239. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.0432	3.09		
239. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000117	1 140.64		
			(1)			251.27		
239. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00018	20.74		
		Накладные расходы				105%	33	
		Сметная прибыль				55%	17	
		Всего с НР и СП					95	
	
240.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.092	3 407.28	313	
		Объем: 0.0009*102						
	
241.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.051	12 790.71	652	
		Объем: (51*1)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
241. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.29733	292.797	87	
241. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	1.65087	194.020	320	
241. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00357	1 887.22	7	
			(1)			334.48	1	
241. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.00612	963.73	6	
			(1)			293.69	2	
241. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.27795	888.41	247	
			(1)			293.69	82	
241. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.04896	9.06		
241. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.00969	1 140.64	11	
			(1)			251.27	2	
241. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.08568	3.20		
241. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.49062	123.69	61	
		Накладные расходы				90%	366	
		Сметная прибыль				72%	293	
		Всего с НР и СП					1 311	
	
242.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		1	13 376.35	13 376	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
243.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.218	57 706.18	12 580	
		Объем: 544*0.40						
243. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	9.50916	293.690	2 793	
243. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.28744	160.940	529	
243. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.25412	1 040.11	2 345	
			(1)			293.69	662	
243. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.25504	1 335.99	9 693	
			(1)			293.69	2 131	
243. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00872	1 567.96	14	
		Накладные расходы				95%	3 156	
		Сметная прибыль				43%	1 428	
		Всего с НР и СП					17 164	
	
244.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		348.8	160.69	56 049	
		Объем: 218*1.6						
	
245.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.088	19 907.70	21 660	
		Объем: 544*0.2						
245. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	15.10144	278.220	4 202	
245. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	17.10336	165.390	2 829	
245. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.92576	1 668.59	3 213	
			(1)			293.69	566	
245. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.66752	1 014.39	4 735	
			(1)			218.64	1 021	
245. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.70304	1 308.98	10 083	
			(1)			313.27	2 413	
245. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.80512	853.18	687	
			(1)			251.27	202	
245. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.44	20.74	113	
		Накладные расходы				142%	9 984	
		Сметная прибыль				81%	5 695	
		Всего с НР и СП					37 339	
	
246.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		119.68	547.69	65 548	
		Объем: 108.8*1.10						
	
247.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.544	24 159.97	13 143	
247. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	11.40768	290.008	3 308	
247. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	16.16224	176.510	2 853	
247. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.65824	1 040.11	685	
			(1)			293.69	193	
247. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.69632	1 668.59	1 162	
			(1)			293.69	205	
247. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.80704	745.76	2 093	
			(1)			293.69	824	
247. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.6784	855.34	4 002	
			(1)			293.69	1 374	
247. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.5776	774.55	1 222	
			(1)			293.69	463	
247. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.99008	853.18	845	
			(1)			251.27	249	
247. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	13.6	20.74	282	
		Накладные расходы				142%	8 749	
		Сметная прибыль				81%	4 990	
		Всего с НР и СП					26 882	
	
248.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.544	1 859.98	1 012	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
248. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.2512	293.690	367	
248. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.272	745.76	203	
			(1)			293.69	80	
248. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.6256	855.34	535	
			(1)			293.69	184	
248. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.3536	774.55	274	
			(1)			293.69	104	
		Накладные расходы				142%	521	
		Сметная прибыль				81%	297	
		Всего с НР и СП					1 830	
	
249.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		136	2 280.66	310 170	
		Объем: 544*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
250.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.272	5 622.43	1 529	
		Объем: 544*0.05						
250. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.34096	233.102	313	
250. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2584	1 668.59	431	
			(1)			293.69	76	
250. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.08256	1 014.39	1 098	
			(1)			218.64	237	
		Накладные расходы				142%	444	
		Сметная прибыль				81%	254	
		Всего с НР и СП					2 227	
	
251.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		27.744	2 381.97	66 085	
		Объем: (0.272)*102.0						
	
252.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		54.4	2 506.70	136 364	
252. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.896	240.393	1 177	
252. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	641.92	201.580	129 398	
252. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.632	1 014.39	1 655	
			(1)			218.64	357	
252. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	31.008	11.01	341	
252. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.632	853.18	1 392	
			(1)			251.27	410	
252. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.632	1 140.64	1 862	
			(1)			251.27	410	
252. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.88	20.74	226	
252. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.72	547.69	1 490	
		Накладные расходы				142%	185 417	
		Сметная прибыль				81%	105 766	
		Всего с НР и СП					427 546	
	
253.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		366.18	650.00	238 017	
		Объем: 359*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
254.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		188.7	480.00	90 576	
		Объем: 185*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
255.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01368	57 706.18	789	
		Объем: 152*0.3*0.3						
255. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5967216	293.690	175	
255. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2062944	160.940	33	
255. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1414512	1 040.11	147	
			(1)			293.69	42	
255. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4552704	1 335.99	608	
			(1)			293.69	134	
255. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0005472	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	198	
		Сметная прибыль				43%	89	
		Всего с НР и СП					1 076	
	
256.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		21.888	160.69	3 517	
		Объем: 13.68*1.6						
	
257.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.091	19 907.70	1 812	
		Объем: 152*0.3*0.2						
257. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.26308	278.220	351	
257. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.43052	165.390	237	
257. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.16107	1 668.59	269	
			(1)			293.69	47	
257. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.39039	1 014.39	396	
			(1)			218.64	85	
257. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.64428	1 308.98	843	
			(1)			313.27	202	
257. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06734	853.18	57	
			(1)			251.27	17	
257. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.455	20.74	9	
		Накладные расходы				142%	835	
		Сметная прибыль				81%	476	
		Всего с НР и СП					3 123	
	
258.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.01	547.69	5 482	
		Объем: 9.1*1.10						
	
259.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.52	34 981.10	53 171	
259. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.0944	291.333	319	
259. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	115.6416	174.440	20 173	
259. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.0336	963.73	996	
			(1)			293.69	304	
259. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0608	1 140.64	69	
			(1)			251.27	15	
259. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00152	64 026.11	97	
259. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.968	3 407.28	30 556	
259. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0912	3 182.16	290	
259. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2584	3 828.46	989	
		Накладные расходы				142%	29 099	
		Сметная прибыль				81%	16 599	
		Всего с НР и СП					98 868	
	
260.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		152	348.61	52 989	
		Объем: (1.52)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
261.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1	13 461.25	13 461	
261. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	40	163.900	6 556	
261. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	15	460.35	6 905	
		Накладные расходы				115%	7 539	
		Сметная прибыль				77%	5 048	
		Всего с НР и СП					26 049	
	
262.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1	4 109.25	4 109	
262. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	2.74	251.270	688	
262. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	5.99	174.440	1 045	
262. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	2.74	853.18	2 338	
			(1)			251.27	688	
262. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	10	20.74	207	
262. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	2	259.62	519	
		Накладные расходы				115%	1 993	
		Сметная прибыль				77%	1 334	
		Всего с НР и СП					7 436	
	
263.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной 1.24.1	км		0.01	2 011.84	20	
		Объем: 10/1000						
263. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
263. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
263. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
			(1)			194.16	2	
263. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
			(1)			251.27		
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					40	
	
264.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг		6.1	69.62	425	
		Объем: (0.01)*610.0						
	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
265.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.004	57 706.18	231	
		Объем: 15*0.25						
265. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.17448	293.690	51	
265. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.06032	160.940	10	
265. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.04136	1 040.11	43	
			(1)			293.69	12	
265. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.13312	1 335.99	178	
			(1)			293.69	39	
265. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00016	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	58	
		Сметная прибыль				43%	26	
		Всего с НР и СП					315	
	
266.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.4	160.69	1 028	
		Объем: 4.0*1.6						
	
267.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
		Объем: 15*0.2						
267. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
267. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
267. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
			(1)			293.69	16	
267. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
			(1)			218.64	28	
267. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
			(1)			313.27	67	
267. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
			(1)			251.27	6	
267. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	275	
		Сметная прибыль				81%	157	
		Всего с НР и СП					1 030	
	
268.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
		Объем: 3*1.10						
	
269.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.008	5 622.43	45	
		Объем: 15*0.05						
269. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.03944	233.102	9	
269. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0076	1 668.59	13	
			(1)			293.69	2	
269. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.03184	1 014.39	32	
			(1)			218.64	7	
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					65	
	
270.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.765	2 381.97	1 822	
		Объем: (0.0075)*102.0						
	
271.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
271. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
271. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
271. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
			(1)			218.64	10	
271. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
271. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
			(1)			251.27	11	
271. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
			(1)			251.27	11	
271. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
271. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
		Накладные расходы				142%	5 112	
		Сметная прибыль				81%	2 916	
		Всего с НР и СП					11 788	
	
272.	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	опоры для сушки белья	
273.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.04	57 061.03	2 282	
273. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.8992	271.536	244	
273. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.4256	176.510	252	
273. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.4372	1 098.91	480	
			(1)			251.27	110	
273. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.4296	1 055.77	454	
			(1)			293.69	126	
273. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0324	1 140.64	37	
			(1)			251.27	8	
273. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.2536	3 800.35	964	
273. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	2.236	42.97	96	
		Накладные расходы				90%	446	
		Сметная прибыль				72%	357	
		Всего с НР и СП					3 086	
	
274.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
275.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
275. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
275. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
275. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
275. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
275. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
275. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
275. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
275. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
		Накладные расходы				90%	3	
		Сметная прибыль				60%	2	
		Всего с НР и СП					11	
	
276.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
276. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
276. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
276. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
276. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
276. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
276. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
276. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
276. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
		Накладные расходы				90%	2	
		Сметная прибыль				60%	1	
		Всего с НР и СП					10	
	
	Установка бортовых камней	
277.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00095	57 706.18	55	
		Объем: 17*0.2*0.28						
277. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.041439	293.690	12	
277. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.014326	160.940	2	
277. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.009823	1 040.11	10	
			(1)			293.69	3	
277. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.031616	1 335.99	42	
			(1)			293.69	9	
277. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000038	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	13	
		Сметная прибыль				43%	6	
		Всего с НР и СП					74	
	
278.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		1.52	160.69	244	
		Объем: 0.95*1.6						
	
279.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.005	19 907.70	100	
		Объем: (17*0.28*0.1)						
279. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.0694	278.220	19	
279. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.0786	165.390	13	
279. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.00885	1 668.59	15	
			(1)			293.69	3	
279. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.02145	1 014.39	22	
			(1)			218.64	5	
279. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0354	1 308.98	46	
			(1)			313.27	11	
279. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0037	853.18	3	
			(1)			251.27	1	
279. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.025	20.74	1	
		Накладные расходы				142%	45	
		Сметная прибыль				81%	26	
		Всего с НР и СП					171	
	
280.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.55	547.69	301	
		Объем: 0.5*1.10						
	
281.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.17	14 687.22	2 497	
281. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1224	291.333	36	
281. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	12.9336	174.440	2 256	
281. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1156	963.73	111	
			(1)			293.69	34	
281. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0068	1 140.64	8	
			(1)			251.27	2	
281. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00017	64 026.11	11	
281. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0289	3 828.46	111	
		Накладные расходы				142%	3 255	
		Сметная прибыль				81%	1 857	
		Всего с НР и СП					7 608	
	
282.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.003	3 182.16	10	
		Объем: (0.17)*(0.06*0.33)						
	
283.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.863	3 407.28	2 940	
		Объем: (0.17)*(5.9*0.86)						
	
284.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		17	199.88	3 398	
		Объем: (0.17)*100.0						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					2 362 770	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 226 314	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 410 654	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 180-183, 235; %=115 - по стр. 185, 187, 261, 262; %=142 - по стр. 191, 194, 196, 197, 199, 201, 204, 207, 209, 214, 216, 220, 222, 224, 229, 231, 245, 247, 248, 250, 252, 257, 259, 263, 267, 269, 271, 279, 281; %=95 - по стр. 192, 212, 218, 227, 243, 255, 265, 277; %=80 - по стр. 236, 237; %=105 - по стр. 239; %=90 - по стр. 275, 276)					421 202	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 180-183, 235, 275, 276; %=77 - по стр. 185, 187, 261, 262; %=81 - по стр. 191, 194, 196, 197, 199, 201, 204, 207, 209, 214, 216, 220, 222, 224, 229, 231, 245, 247, 248, 250, 252, 257, 259, 263, 267, 269, 271, 279, 281; %=43 - по стр. 192, 212, 218, 227, 243, 255, 265, 277; %=38 - по стр. 236, 237; %=55 - по стр. 239)					240 655	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 888 171	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					2 934	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 241, 273)					813	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 241, 273)					650	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					4 397	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					129 257	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					129 257	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3					3 026 090	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	60 522	
	Итого с непредвиденными расходами					3 086 612	
	НДС 20%				20	617 322.40	
	ВСЕГО С НДС					3 703 934.40	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					422 015	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					241 305	
	
	Раздел 4.  ул.Краснопрудная, 53-55	
	
	Демонтажные работы	
285.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.224	35 033.99	7 848	
		Объем: 320*0.07						
285. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	3.7744	293.690	1 109	
285. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	17.40928	166.870	2 905	
285. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	1.01024	1 040.11	1 051	
			(1)			293.69	297	
285. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.76416	1 402.64	3 877	
			(1)			293.69	812	
285. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.44352	33.02	15	
		Накладные расходы				104%	4 175	
		Сметная прибыль				60%	2 408	
		Всего с НР и СП					14 431	
	
286.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.6	2 934.25	1 761	
286. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	11.208	157.080	1 761	
		Накладные расходы				104%	1 831	
		Сметная прибыль				60%	1 057	
		Всего с НР и СП					4 649	
	
287.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.55	17 585.60	27 258	
		Объем: 60+95						
287. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	14.57	218.640	3 186	
287. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	105.803	178.290	18 864	
287. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	14.57	548.61	7 993	
			(1)			218.64	3 186	
287. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	43.71	9.17	401	
		Накладные расходы				104%	22 932	
		Сметная прибыль				60%	13 230	
		Всего с НР и СП					63 420	
	
288.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		52.1	44.94	2 341	
		Объем: (22.4)*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+(95*0.3*0.15*2.2)+(60*5)/1000						
	
289.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		52.1	278.84	14 528	
		Объем: (22.4)*1.8+(60*0.2*0.08*2.2)+(95*0.3*0.15*2.2)+(60*5)/1000						
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 3)	
290.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	5 087.45	1 017	
		Начисления: Н48= 0	
290. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	264.756	92	
290. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	174.440	642	
290. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	963.73	106	
			(1)			293.69	32	
290. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 140.64	269	
			(1)			251.27	59	
		Накладные расходы				142%	1 042	
		Сметная прибыль				81%	595	
		Всего с НР и СП					2 654	
	
291.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.056	57 706.18	3 232	
		Объем: 464*0.12						
291. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.44272	293.690	717	
291. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.84448	160.940	136	
291. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.57904	1 040.11	602	
			(1)			293.69	170	
291. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.86368	1 335.99	2 490	
			(1)			293.69	547	
291. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00224	1 567.96	4	
		Накладные расходы				95%	810	
		Сметная прибыль				43%	367	
		Всего с НР и СП					4 409	
	
292.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		89.6	160.69	14 398	
		Объем: 56*1.6						
	
293.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.464	24 159.97	11 210	
293. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.73008	290.008	2 822	
293. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	13.78544	176.510	2 433	
293. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.56144	1 040.11	584	
			(1)			293.69	165	
293. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.59392	1 668.59	991	
			(1)			293.69	174	
293. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.39424	745.76	1 786	
			(1)			293.69	703	
293. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.9904	855.34	3 413	
			(1)			293.69	1 172	
293. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.3456	774.55	1 042	
			(1)			293.69	395	
293. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.84448	853.18	720	
			(1)			251.27	212	
293. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	11.6	20.74	241	
		Накладные расходы				142%	7 462	
		Сметная прибыль				81%	4 257	
		Всего с НР и СП					22 929	
	
294.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.464	1 859.98	-863	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
294. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-1.0672	293.690	-313	
294. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.232	745.76	-173	
			(1)			293.69	-68	
294. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.5336	855.34	-456	
			(1)			293.69	-157	
294. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.3016	774.55	-234	
			(1)			293.69	-89	
		Накладные расходы				142%	-444	
		Сметная прибыль				81%	-254	
		Всего с НР и СП					-1 561	
	
295.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		58	2 284.68	132 511	
		Объем: 464*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
296.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.371	434.92	161	
		Объем: 464*0.8/1000						
296. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.24486	234.955	58	
296. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.12243	1 317.95	161	
			(2)			469.91	58	
		Накладные расходы				142%	82	
		Сметная прибыль				81%	47	
		Всего с НР и СП					290	
	
297.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.382	18 365.67	7 016	
		Объем: (0.371)*1.03						
	
298.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.464	25 059.09	11 627	
298. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	8.84384	299.087	2 645	
298. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.7712	198.760	3 532	
298. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.48016	1 375.12	2 035	
			(1)			313.27	464	
298. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6496	19.29	13	
298. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.83744	591.92	1 088	
			(1)			251.27	462	
298. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.34064	865.81	4 624	
			(1)			313.27	1 673	
298. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.18096	853.18	154	
			(1)			251.27	45	
298. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00464	1 140.64	5	
			(1)			251.27	1	
298. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0928	20.74	2	
298. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0028768	60 512.22	174	
		Накладные расходы				142%	8 771	
		Сметная прибыль				81%	5 003	
		Всего с НР и СП					25 402	
	
299.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		42.92	3 419.13	146 749	
		Объем: (0.464)*92.5						
		Поправки: М: =3419.13	
	
300.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.005	26 734.74	134	
		Объем: (0.464)*0.0108						
	
301.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2		0.464	42.34	20	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
301. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.08352	198.760	17	
301. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.15776	19.29	3	
		Накладные расходы				142%	24	
		Сметная прибыль				81%	14	
		Всего с НР и СП					58	
	
302.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		10.764	3 419.13	36 804	
		Объем: (0.464)*11.6						
		Поправки: М: =3419.13	
		Начисления: Н48= 2	
	
303.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
		Объем: (0.464)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
304.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.139	434.92	60	
		Объем: 464*0.3/1000						
304. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.09174	234.955	22	
304. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.04587	1 317.95	60	
			(2)			469.91	22	
		Накладные расходы				142%	31	
		Сметная прибыль				81%	18	
		Всего с НР и СП					109	
	
305.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.143	18 365.67	2 626	
		Объем: (0.139)*1.03						
	
306.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.464	26 227.95	12 170	
306. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	8.87168	299.004	2 653	
306. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	17.7712	198.760	3 532	
306. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.01392	963.73	13	
			(1)			293.69	4	
306. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.48016	1 375.12	2 035	
			(1)			313.27	464	
306. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.6496	19.29	13	
306. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.83744	591.92	1 088	
			(1)			251.27	462	
306. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	5.34064	865.81	4 624	
			(1)			313.27	1 673	
306. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.18096	853.18	154	
			(1)			251.27	45	
306. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.01856	1 140.64	21	
			(1)			251.27	5	
306. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.0928	20.74	2	
306. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.0028768	60 512.22	174	
306. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.0696	7 371.49	513	
		Накладные расходы				142%	8 783	
		Сметная прибыль				81%	5 010	
		Всего с НР и СП					25 963	
	
307.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		44.822	4 038.50	181 014	
		Объем: (0.464)*96.6						
		Поправки: М: =4038.50	
	
308.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.005	26 734.74	134	
		Объем: (0.464)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
309.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00891	57 706.18	514	
		Объем: 99*0.3*0.3						
309. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3886542	293.690	114	
309. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1343628	160.940	22	
309. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0921294	1 040.11	96	
			(1)			293.69	27	
309. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2965248	1 335.99	396	
			(1)			293.69	87	
309. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003564	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	129	
		Сметная прибыль				43%	58	
		Всего с НР и СП					702	
	
310.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		14.256	160.69	2 291	
		Объем: 8.91*1.6						
	
311.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.059	19 907.70	1 175	
		Объем: 99*0.3*0.2						
311. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.81892	278.220	228	
311. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.92748	165.390	153	
311. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.10443	1 668.59	174	
			(1)			293.69	31	
311. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.25311	1 014.39	257	
			(1)			218.64	55	
311. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.41772	1 308.98	547	
			(1)			313.27	131	
311. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.04366	853.18	37	
			(1)			251.27	11	
311. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.295	20.74	6	
		Накладные расходы				142%	541	
		Сметная прибыль				81%	309	
		Всего с НР и СП					2 025	
	
312.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.49	547.69	3 555	
		Объем: 5.9*1.10						
	
313.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.99	34 981.10	34 631	
313. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.7128	291.333	208	
313. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	75.3192	174.440	13 139	
313. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6732	963.73	649	
			(1)			293.69	198	
313. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0396	1 140.64	45	
			(1)			251.27	10	
313. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00099	64 026.11	63	
313. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.841	3 407.28	19 902	
313. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0594	3 182.16	189	
313. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1683	3 828.46	644	
		Накладные расходы				142%	18 953	
		Сметная прибыль				81%	10 811	
		Всего с НР и СП					64 395	
	
314.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		99	348.61	34 512	
		Объем: (0.99)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
315.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0162	57 706.18	935	
		Объем: 60*0.27						
315. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.706644	293.690	208	
315. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.244296	160.940	39	
315. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.167508	1 040.11	174	
			(1)			293.69	49	
315. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.539136	1 335.99	720	
			(1)			293.69	158	
315. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000648	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	235	
		Сметная прибыль				43%	106	
		Всего с НР и СП					1 276	
	
316.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		25.92	160.69	4 165	
		Объем: 16.2*1.6						
	
317.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.078	19 907.70	1 553	
		Объем: 60*0.13						
317. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.08264	278.220	301	
317. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.22616	165.390	203	
317. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.13806	1 668.59	230	
			(1)			293.69	41	
317. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.33462	1 014.39	339	
			(1)			218.64	73	
317. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.55224	1 308.98	723	
			(1)			313.27	173	
317. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.05772	853.18	49	
			(1)			251.27	15	
317. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.39	20.74	8	
		Накладные расходы				142%	716	
		Сметная прибыль				81%	408	
		Всего с НР и СП					2 677	
	
318.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.58	547.69	4 699	
		Объем: 7.8*1.10						
	
319.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.06	24 159.97	1 450	
319. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.2582	290.008	365	
319. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.7826	176.510	315	
319. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.0726	1 040.11	76	
			(1)			293.69	21	
319. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.0768	1 668.59	128	
			(1)			293.69	23	
319. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.3096	745.76	231	
			(1)			293.69	91	
319. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.516	855.34	441	
			(1)			293.69	152	
319. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.174	774.55	135	
			(1)			293.69	51	
319. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.1092	853.18	93	
			(1)			251.27	27	
319. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.5	20.74	31	
		Накладные расходы				142%	966	
		Сметная прибыль				81%	551	
		Всего с НР и СП					2 966	
	
320.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.06	1 859.98	-112	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
320. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.138	293.690	-41	
320. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.03	745.76	-22	
			(1)			293.69	-9	
320. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.069	855.34	-59	
			(1)			293.69	-20	
320. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.039	774.55	-30	
			(1)			293.69	-11	
		Накладные расходы				142%	-58	
		Сметная прибыль				81%	-33	
		Всего с НР и СП					-203	
	
321.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		7.5	2 284.68	17 135	
		Объем: 60*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
322.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.024	5 622.43	135	
		Объем: 60*0.04						
322. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.11832	233.102	28	
322. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0228	1 668.59	38	
			(1)			293.69	7	
322. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.09552	1 014.39	97	
			(1)			218.64	21	
		Накладные расходы				142%	40	
		Сметная прибыль				81%	23	
		Всего с НР и СП					197	
	
323.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		2.448	2 381.97	5 831	
		Объем: (0.024)*102.0						
	
324.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6	2 506.70	15 040	
324. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.54	240.393	130	
324. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	70.8	201.580	14 272	
324. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.18	1 014.39	183	
			(1)			218.64	39	
324. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.42	11.01	38	
324. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.18	853.18	154	
			(1)			251.27	45	
324. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.18	1 140.64	205	
			(1)			251.27	45	
324. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.2	20.74	25	
324. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.3	547.69	164	
		Накладные расходы				142%	20 451	
		Сметная прибыль				81%	11 666	
		Всего с НР и СП					47 156	
	
325.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		30.6	440.00	13 464	
		Объем: 30*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
326.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		30.6	390.00	11 934	
		Объем: 30*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
327.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.021	57 706.18	1 212	
		Объем: 82*0.25						
327. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.91602	293.690	269	
327. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.31668	160.940	51	
327. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.21714	1 040.11	226	
			(1)			293.69	64	
327. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.69888	1 335.99	934	
			(1)			293.69	205	
327. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00084	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	304	
		Сметная прибыль				43%	138	
		Всего с НР и СП					1 654	
	
328.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		33.6	160.69	5 399	
		Объем: 21*1.6						
	
329.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.164	19 907.70	3 265	
		Объем: 82*0.2						
329. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.27632	278.220	633	
329. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.57808	165.390	426	
329. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.29028	1 668.59	484	
			(1)			293.69	85	
329. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.70356	1 014.39	714	
			(1)			218.64	154	
329. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.16112	1 308.98	1 520	
			(1)			313.27	364	
329. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12136	853.18	104	
			(1)			251.27	30	
329. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.82	20.74	17	
		Накладные расходы				142%	1 504	
		Сметная прибыль				81%	858	
		Всего с НР и СП					5 627	
	
330.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18.04	547.69	9 880	
		Объем: 16.4*1.10						
	
331.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.041	5 622.43	231	
		Объем: 82*0.05						
331. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.20213	233.102	47	
331. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.03895	1 668.59	65	
			(1)			293.69	11	
331. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.16318	1 014.39	166	
			(1)			218.64	36	
		Накладные расходы				142%	67	
		Сметная прибыль				81%	38	
		Всего с НР и СП					336	
	
332.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		4.182	2 381.97	9 961	
		Объем: (0.041)*102.0						
	
333.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		8.2	2 506.70	20 555	
333. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.738	240.393	177	
333. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	96.76	201.580	19 505	
333. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.246	1 014.39	250	
			(1)			218.64	54	
333. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.674	11.01	51	
333. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.246	853.18	210	
			(1)			251.27	62	
333. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.246	1 140.64	281	
			(1)			251.27	62	
333. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.64	20.74	34	
333. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.41	547.69	225	
		Накладные расходы				142%	27 948	
		Сметная прибыль				81%	15 942	
		Всего с НР и СП					64 446	
	
334.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		41.82	440.00	18 401	
		Объем: 41*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
335.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		41.82	390.00	16 310	
		Объем: 41*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
336.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0065	57 706.18	375	
		Объем: 116*0.2*0.28						
336. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.28353	293.690	83	
336. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.09802	160.940	16	
336. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.06721	1 040.11	70	
			(1)			293.69	20	
336. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.21632	1 335.99	289	
			(1)			293.69	64	
336. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00026	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	94	
		Сметная прибыль				43%	43	
		Всего с НР и СП					512	
	
337.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		10.4	160.69	1 671	
		Объем: 6.5*1.6						
	
338.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.032	19 907.70	637	
		Объем: 116*0.28*0.1						
338. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.44416	278.220	124	
338. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.50304	165.390	83	
338. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.05664	1 668.59	95	
			(1)			293.69	17	
338. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.13728	1 014.39	139	
			(1)			218.64	30	
338. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.22656	1 308.98	297	
			(1)			313.27	71	
338. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.02368	853.18	20	
			(1)			251.27	6	
338. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.16	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	294	
		Сметная прибыль				81%	168	
		Всего с НР и СП					1 099	
	
339.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.52	547.69	1 928	
		Объем: 3.2*1.10						
	
340.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		1.16	14 687.22	17 037	
340. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.8352	291.333	243	
340. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	88.2528	174.440	15 395	
340. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.7888	963.73	760	
			(1)			293.69	232	
340. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0464	1 140.64	53	
			(1)			251.27	12	
340. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00116	64 026.11	74	
340. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1972	3 828.46	755	
		Накладные расходы				142%	22 206	
		Сметная прибыль				81%	12 667	
		Всего с НР и СП					51 910	
	
341.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.023	3 182.16	73	
		Объем: (1.16)*(0.06*0.33)						
	
342.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		5.886	3 407.28	20 055	
		Объем: (1.16)*(5.9*0.86)						
	
343.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		116	199.88	23 186	
		Объем: (1.16)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
344.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		0.7	13 461.25	9 423	
344. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	28	163.900	4 589	
344. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	10.5	460.35	4 834	
		Накладные расходы				115%	5 277	
		Сметная прибыль				77%	3 534	
		Всего с НР и СП					18 234	
	
345.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		0.7	4 109.25	2 876	
345. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	1.918	251.270	482	
345. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	4.193	174.440	731	
345. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	1.918	853.18	1 636	
			(1)			251.27	482	
345. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	7	20.74	145	
345. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	1.4	259.62	363	
		Накладные расходы				115%	1 395	
		Сметная прибыль				77%	934	
		Всего с НР и СП					5 205	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					929 191	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					884 398	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					610 563	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 285-287; %=142 - по стр. 290, 293, 294, 296, 298, 301, 304, 306, 311, 313, 317, 319, 320, 322, 324, 329, 331, 333, 338, 340; %=95 - по стр. 291, 309, 315, 327, 336; %=115 - по стр. 344, 345)					156 561	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 285-287; %=81 - по стр. 290, 293, 294, 296, 298, 301, 304, 306, 311, 313, 317, 319, 320, 322, 324, 329, 331, 333, 338, 340; %=43 - по стр. 291, 309, 315, 327, 336; %=77 - по стр. 344, 345)					89 970	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					1 130 929	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					44 793	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					44 793	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4					1 175 722	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	23 514	
	Итого с непредвиденными расходами					1 199 236	
	НДС 20%				20	239 847.20	
	ВСЕГО С НДС					1 439 083.20	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					156 561	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					89 970	
	
	Раздел 5.  ул.Бежецкая, 1-7	
	
	Демонтажные работы	
346.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.182	35 033.99	6 376	
		Объем: 260*0.07						
346. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	3.0667	293.690	901	
346. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	14.14504	166.870	2 360	
346. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.82082	1 040.11	854	
			(1)			293.69	241	
346. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	2.24588	1 402.64	3 150	
			(1)			293.69	660	
346. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.36036	33.02	12	
		Накладные расходы				104%	3 391	
		Сметная прибыль				60%	1 957	
		Всего с НР и СП					11 724	
	
347.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.03	35 033.99	1 051	
		Объем: 75*0.04						
347. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.5055	293.690	148	
347. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	2.3316	166.870	389	
347. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.1353	1 040.11	141	
			(1)			293.69	40	
347. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.3702	1 402.64	519	
			(1)			293.69	109	
347. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.0594	33.02	2	
		Накладные расходы				104%	558	
		Сметная прибыль				60%	322	
		Всего с НР и СП					1 932	
	
348.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.6	17 585.60	28 137	
		Объем: 50+110						
348. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	15.04	218.640	3 288	
348. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	109.216	178.290	19 472	
348. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	15.04	548.61	8 251	
			(1)			218.64	3 288	
348. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	45.12	9.17	414	
		Накладные расходы				104%	23 670	
		Сметная прибыль				60%	13 656	
		Всего с НР и СП					65 463	
	
349.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		50.8	44.94	2 283	
		Объем: (18.2+3)*1.8+(50*0.2*0.08*2.2)+(110*0.3*0.15*2.2)						
	
350.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		50.8	278.84	14 165	
		Объем: (18.2+3)*1.8+(50*0.2*0.08*2.2)+(110*0.3*0.15*2.2)						
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
351.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	5 087.45	1 017	
		Начисления: Н48= 0	
351. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	264.756	92	
351. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	174.440	642	
351. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	963.73	106	
			(1)			293.69	32	
351. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 140.64	269	
			(1)			251.27	59	
		Накладные расходы				142%	1 042	
		Сметная прибыль				81%	595	
		Всего с НР и СП					2 654	
	
352.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.232	57 706.18	13 388	
		Объем: 580*0.40						
352. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	10.11984	293.690	2 972	
352. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.49856	160.940	563	
352. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.39888	1 040.11	2 495	
			(1)			293.69	705	
352. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.72096	1 335.99	10 315	
			(1)			293.69	2 268	
352. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00928	1 567.96	15	
		Накладные расходы				95%	3 358	
		Сметная прибыль				43%	1 520	
		Всего с НР и СП					18 266	
	
353.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		371.2	160.69	59 648	
		Объем: 232*1.6						
	
354.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.16	19 907.70	23 093	
		Объем: 580*0.2						
354. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	16.1008	278.220	4 480	
354. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	18.2352	165.390	3 016	
354. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.0532	1 668.59	3 426	
			(1)			293.69	603	
354. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.9764	1 014.39	5 048	
			(1)			218.64	1 088	
354. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	8.2128	1 308.98	10 750	
			(1)			313.27	2 573	
354. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.8584	853.18	732	
			(1)			251.27	216	
354. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.8	20.74	120	
		Накладные расходы				142%	10 644	
		Сметная прибыль				81%	6 072	
		Всего с НР и СП					39 809	
	
355.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		127.6	547.69	69 885	
		Объем: 116*1.10						
	
356.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.58	24 159.97	14 013	
356. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	12.1626	290.008	3 527	
356. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	17.2318	176.510	3 042	
356. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.7018	1 040.11	730	
			(1)			293.69	206	
356. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.7424	1 668.59	1 239	
			(1)			293.69	218	
356. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.9928	745.76	2 232	
			(1)			293.69	879	
356. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.988	855.34	4 266	
			(1)			293.69	1 465	
356. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.682	774.55	1 303	
			(1)			293.69	494	
356. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	1.0556	853.18	901	
			(1)			251.27	265	
356. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	14.5	20.74	301	
		Накладные расходы				142%	9 328	
		Сметная прибыль				81%	5 321	
		Всего с НР и СП					28 662	
	
357.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.58	1 859.98	1 079	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
357. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.334	293.690	392	
357. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.29	745.76	216	
			(1)			293.69	85	
357. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.667	855.34	571	
			(1)			293.69	196	
357. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.377	774.55	292	
			(1)			293.69	111	
		Накладные расходы				142%	557	
		Сметная прибыль				81%	318	
		Всего с НР и СП					1 953	
	
358.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		145	2 280.66	330 696	
		Объем: 580*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
359.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.464	434.92	202	
		Объем: 580*0.8/1000						
359. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.30624	234.955	72	
359. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.15312	1 317.95	202	
			(2)			469.91	72	
		Накладные расходы				142%	102	
		Сметная прибыль				81%	58	
		Всего с НР и СП					363	
	
360.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.478	18 365.67	8 779	
		Объем: (0.464)*1.03						
	
361.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.58	25 059.09	14 534	
361. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	11.0548	299.087	3 306	
361. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	22.214	198.760	4 415	
361. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.8502	1 375.12	2 544	
			(1)			313.27	580	
361. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.812	19.29	16	
361. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.2968	591.92	1 360	
			(1)			251.27	577	
361. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	6.6758	865.81	5 780	
			(1)			313.27	2 091	
361. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2262	853.18	193	
			(1)			251.27	57	
361. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.0058	1 140.64	7	
			(1)			251.27	1	
361. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.116	20.74	2	
361. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.003596	60 512.22	218	
		Накладные расходы				142%	10 964	
		Сметная прибыль				81%	6 254	
		Всего с НР и СП					31 752	
	
362.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		53.65	3 419.13	183 436	
		Объем: (0.58)*92.5						
		Поправки: М: =3419.13	
	
363.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.006	26 734.74	160	
		Объем: (0.58)*0.0108						
	
364.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2		0.58	42.34	25	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
364. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.1044	198.760	21	
364. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.1972	19.29	4	
		Накладные расходы				142%	30	
		Сметная прибыль				81%	17	
		Всего с НР и СП					72	
	
365.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		13.456	3 419.13	46 008	
		Объем: (0.58)*11.6						
		Поправки: М: =3419.13	
		Начисления: Н48= 2	
	
366.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.002	26 734.74	53	
		Объем: (0.58)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
367.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.174	434.92	76	
		Объем: 580*0.3/1000						
367. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.11484	234.955	27	
367. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.05742	1 317.95	76	
			(2)			469.91	27	
		Накладные расходы				142%	38	
		Сметная прибыль				81%	22	
		Всего с НР и СП					136	
	
368.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.179	18 365.67	3 287	
		Объем: (0.174)*1.03						
	
369.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.58	26 227.95	15 212	
369. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	11.0896	299.004	3 316	
369. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	22.214	198.760	4 415	
369. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.0174	963.73	17	
			(1)			293.69	5	
369. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	1.8502	1 375.12	2 544	
			(1)			313.27	580	
369. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.812	19.29	16	
369. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	2.2968	591.92	1 360	
			(1)			251.27	577	
369. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	6.6758	865.81	5 780	
			(1)			313.27	2 091	
369. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.2262	853.18	193	
			(1)			251.27	57	
369. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0232	1 140.64	26	
			(1)			251.27	6	
369. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.116	20.74	2	
369. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.003596	60 512.22	218	
369. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.087	7 371.49	641	
		Накладные расходы				142%	10 978	
		Сметная прибыль				81%	6 262	
		Всего с НР и СП					32 452	
	
370.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		56.028	4 038.50	226 269	
		Объем: (0.58)*96.6						
		Поправки: М: =4038.50	
	
371.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.006	26 734.74	160	
		Объем: (0.58)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
372.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02133	57 706.18	1 231	
		Объем: 237*0.3*0.3						
372. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.9304146	293.690	273	
372. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3216564	160.940	52	
372. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2205522	1 040.11	229	
			(1)			293.69	65	
372. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.7098624	1 335.99	948	
			(1)			293.69	208	
372. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0008532	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	309	
		Сметная прибыль				43%	140	
		Всего с НР и СП					1 680	
	
373.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		34.128	160.69	5 484	
		Объем: 21.33*1.6						
	
374.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.142	19 907.70	2 827	
		Объем: 237*0.3*0.2						
374. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.97096	278.220	548	
374. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.23224	165.390	369	
374. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.25134	1 668.59	419	
			(1)			293.69	74	
374. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.60918	1 014.39	618	
			(1)			218.64	133	
374. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.00536	1 308.98	1 316	
			(1)			313.27	315	
374. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.10508	853.18	90	
			(1)			251.27	26	
374. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.71	20.74	15	
		Накладные расходы				142%	1 302	
		Сметная прибыль				81%	743	
		Всего с НР и СП					4 872	
	
375.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		15.62	547.69	8 555	
		Объем: 14.2*1.10						
	
376.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		2.37	34 981.10	82 905	
376. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.7064	291.333	497	
376. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	180.3096	174.440	31 453	
376. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	1.6116	963.73	1 553	
			(1)			293.69	473	
376. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0948	1 140.64	108	
			(1)			251.27	24	
376. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00237	64 026.11	152	
376. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	13.983	3 407.28	47 644	
376. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.1422	3 182.16	453	
376. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.4029	3 828.46	1 542	
		Накладные расходы				142%	45 369	
		Сметная прибыль				81%	25 880	
		Всего с НР и СП					154 154	
	
377.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		237	348.61	82 621	
		Объем: (2.37)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
378.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.0432	57 706.18	2 493	
		Объем: 160*0.27						
378. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.884384	293.690	553	
378. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.651456	160.940	105	
378. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.446688	1 040.11	465	
			(1)			293.69	131	
378. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.437696	1 335.99	1 921	
			(1)			293.69	422	
378. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.001728	1 567.96	3	
		Накладные расходы				95%	625	
		Сметная прибыль				43%	283	
		Всего с НР и СП					3 401	
	
379.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		69.12	160.69	11 107	
		Объем: 43.2*1.6						
	
380.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.208	19 907.70	4 141	
		Объем: 160*0.13						
380. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.88704	278.220	803	
380. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.26976	165.390	541	
380. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.36816	1 668.59	614	
			(1)			293.69	108	
380. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.89232	1 014.39	905	
			(1)			218.64	195	
380. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.47264	1 308.98	1 928	
			(1)			313.27	461	
380. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.15392	853.18	131	
			(1)			251.27	39	
380. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.04	20.74	22	
		Накладные расходы				142%	1 908	
		Сметная прибыль				81%	1 089	
		Всего с НР и СП					7 138	
	
381.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		22.88	547.69	12 531	
		Объем: 20.8*1.10						
	
382.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.16	24 159.97	3 866	
382. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	3.3552	290.008	973	
382. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	4.7536	176.510	839	
382. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.1936	1 040.11	201	
			(1)			293.69	57	
382. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.2048	1 668.59	342	
			(1)			293.69	60	
382. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.8256	745.76	616	
			(1)			293.69	242	
382. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	1.376	855.34	1 177	
			(1)			293.69	404	
382. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.464	774.55	359	
			(1)			293.69	136	
382. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.2912	853.18	248	
			(1)			251.27	73	
382. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	4	20.74	83	
		Накладные расходы				142%	2 573	
		Сметная прибыль				81%	1 468	
		Всего с НР и СП					7 907	
	
383.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.16	1 859.98	-298	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
383. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.368	293.690	-108	
383. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.08	745.76	-60	
			(1)			293.69	-23	
383. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.184	855.34	-157	
			(1)			293.69	-54	
383. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.104	774.55	-81	
			(1)			293.69	-31	
		Накладные расходы				142%	-153	
		Сметная прибыль				81%	-87	
		Всего с НР и СП					-539	
	
384.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		20	2 284.68	45 694	
		Объем: 160*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
385.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.064	5 622.43	360	
		Объем: 160*0.04						
385. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.31552	233.102	74	
385. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0608	1 668.59	101	
			(1)			293.69	18	
385. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.25472	1 014.39	258	
			(1)			218.64	56	
		Накладные расходы				142%	105	
		Сметная прибыль				81%	60	
		Всего с НР и СП					525	
	
386.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		6.528	2 381.97	15 550	
		Объем: (0.064)*102.0						
	
387.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		16	2 506.70	40 107	
387. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	1.44	240.393	346	
387. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	188.8	201.580	38 058	
387. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.48	1 014.39	487	
			(1)			218.64	105	
387. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	9.12	11.01	100	
387. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.48	853.18	410	
			(1)			251.27	121	
387. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.48	1 140.64	548	
			(1)			251.27	121	
387. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	3.2	20.74	66	
387. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.8	547.69	438	
		Накладные расходы				142%	54 534	
		Сметная прибыль				81%	31 107	
		Всего с НР и СП					125 748	
	
388.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		81.6	440.00	35 904	
		Объем: 80*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
389.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		81.6	390.00	31 824	
		Объем: 80*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
390.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.072	57 706.18	4 155	
		Объем: 288*0.25						
390. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	3.14064	293.690	922	
390. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.08576	160.940	175	
390. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.74448	1 040.11	774	
			(1)			293.69	219	
390. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	2.39616	1 335.99	3 201	
			(1)			293.69	704	
390. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00288	1 567.96	5	
		Накладные расходы				95%	1 042	
		Сметная прибыль				43%	472	
		Всего с НР и СП					5 669	
	
391.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		115.2	160.69	18 511	
		Объем: 72*1.6						
	
392.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.576	19 907.70	11 467	
		Объем: 288*0.2						
392. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	7.99488	278.220	2 224	
392. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	9.05472	165.390	1 498	
392. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.01952	1 668.59	1 701	
			(1)			293.69	299	
392. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.47104	1 014.39	2 507	
			(1)			218.64	540	
392. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.07808	1 308.98	5 338	
			(1)			313.27	1 278	
392. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.42624	853.18	364	
			(1)			251.27	107	
392. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	2.88	20.74	60	
		Накладные расходы				142%	5 285	
		Сметная прибыль				81%	3 015	
		Всего с НР и СП					19 767	
	
393.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		63.36	547.69	34 702	
		Объем: 57.6*1.10						
	
394.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.144	5 622.43	810	
		Объем: 288*0.05						
394. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.70992	233.102	165	
394. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1368	1 668.59	228	
			(1)			293.69	40	
394. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.57312	1 014.39	581	
			(1)			218.64	125	
		Накладные расходы				142%	234	
		Сметная прибыль				81%	134	
		Всего с НР и СП					1 178	
	
395.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		14.688	2 381.97	34 986	
		Объем: (0.144)*102.0						
	
396.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		28.8	2 506.70	72 193	
396. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	2.592	240.393	623	
396. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	339.84	201.580	68 505	
396. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.864	1 014.39	876	
			(1)			218.64	189	
396. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	16.416	11.01	181	
396. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.864	853.18	737	
			(1)			251.27	217	
396. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.864	1 140.64	986	
			(1)			251.27	217	
396. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	5.76	20.74	119	
396. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.44	547.69	789	
		Накладные расходы				142%	98 162	
		Сметная прибыль				81%	55 994	
		Всего с НР и СП					226 348	
	
397.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		146.88	440.00	64 627	
		Объем: 144*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
398.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		146.88	390.00	57 283	
		Объем: 144*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
399.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.02414	57 706.18	1 393	
		Объем: 431*0.2*0.28						
399. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.0529868	293.690	309	
399. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.3640312	160.940	59	
399. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.2496076	1 040.11	260	
			(1)			293.69	73	
399. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.8033792	1 335.99	1 073	
			(1)			293.69	236	
399. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0009656	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	350	
		Сметная прибыль				43%	158	
		Всего с НР и СП					1 901	
	
400.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		38.624	160.69	6 206	
		Объем: 24.14*1.6						
	
401.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.121	19 907.70	2 409	
		Объем: 431*0.28*0.1						
401. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.67948	278.220	467	
401. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.90212	165.390	315	
401. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.21417	1 668.59	357	
			(1)			293.69	63	
401. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.51909	1 014.39	527	
			(1)			218.64	113	
401. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.85668	1 308.98	1 121	
			(1)			313.27	268	
401. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.08954	853.18	76	
			(1)			251.27	22	
401. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.605	20.74	13	
		Накладные расходы				142%	1 110	
		Сметная прибыль				81%	633	
		Всего с НР и СП					4 153	
	
402.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.31	547.69	7 290	
		Объем: 12.1*1.10						
	
403.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		4.31	14 687.22	63 302	
403. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	3.1032	291.333	904	
403. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	327.9048	174.440	57 200	
403. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.9308	963.73	2 824	
			(1)			293.69	861	
403. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.1724	1 140.64	197	
			(1)			251.27	43	
403. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00431	64 026.11	276	
403. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.7327	3 828.46	2 805	
		Накладные расходы				142%	82 508	
		Сметная прибыль				81%	47 064	
		Всего с НР и СП					192 874	
	
404.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.085	3 182.16	270	
		Объем: (4.31)*(0.06*0.33)						
	
405.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		21.869	3 407.28	74 514	
		Объем: (4.31)*(5.9*0.86)						
	
406.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		431	199.88	86 148	
		Объем: (4.31)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
407.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		5	4 408.92	22 045	
407. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.25	251.270	63	
407. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	8.7	168.500	1 466	
407. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.25	1 140.64	285	
			(1)			251.27	63	
407. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.04	2 076.79	83	
407. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	30	673.68	20 210	
		Накладные расходы				104%	1 590	
		Сметная прибыль				60%	917	
		Всего с НР и СП					24 553	
	
408.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	13 461.25	26 923	
408. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	80	163.900	13 112	
408. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	460.35	13 811	
		Накладные расходы				115%	15 079	
		Сметная прибыль				77%	10 096	
		Всего с НР и СП					52 098	
	
409.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		2	4 109.25	8 218	
409. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	5.48	251.270	1 377	
409. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	11.98	174.440	2 090	
409. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	5.48	853.18	4 675	
			(1)			251.27	1 377	
409. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	20	20.74	415	
409. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	4	259.62	1 038	
		Накладные расходы				115%	3 987	
		Сметная прибыль				77%	2 670	
		Всего с НР и СП					14 875	
	
	Скамейки, урны	
410.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0018	45 063.20	81	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*2						
410. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	0.504	160.940	81	
		Накладные расходы				80%	65	
		Сметная прибыль				38%	31	
		Всего с НР и СП					177	
	
411.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0018	8 278.23	15	
411. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.096408	154.560	15	
		Накладные расходы				80%	12	
		Сметная прибыль				38%	6	
		Всего с НР и СП					33	
	
412.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.288	160.69	46	
		Объем: 0.18*1.6						
	
413.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0018	50 005.23	90	
413. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.032634	293.386	10	
413. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.324	160.940	52	
413. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0324	1 151.96	37	
			(1)			293.69	10	
413. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.0864	3.09		
413. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000234	1 140.64		
			(1)			251.27		
413. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00036	20.74		
		Накладные расходы				105%	65	
		Сметная прибыль				55%	34	
		Всего с НР и СП					189	
	
414.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.184	3 407.28	627	
		Объем: 0.0018*102						
	
415.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.102	12 790.71	1 305	
		Объем: (51*2)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
415. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	0.59466	292.797	174	
415. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	3.30174	194.020	641	
415. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.00714	1 887.22	13	
			(1)			334.48	2	
415. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.01224	963.73	12	
			(1)			293.69	4	
415. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	0.5559	888.41	494	
			(1)			293.69	163	
415. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.09792	9.06	1	
415. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.01938	1 140.64	22	
			(1)			251.27	5	
415. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.17136	3.20	1	
415. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	0.98124	123.69	121	
		Накладные расходы				90%	734	
		Сметная прибыль				72%	587	
		Всего с НР и СП					2 625	
	
416.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		2	13 376.35	26 753	
	
417.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		1	4 100.00	4 100	
		Поправки: М: =4100	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
418.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.19	57 706.18	10 964	
		Объем: 475*0.40						
418. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	8.2878	293.690	2 434	
418. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.8652	160.940	461	
418. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.9646	1 040.11	2 043	
			(1)			293.69	577	
418. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	6.3232	1 335.99	8 448	
			(1)			293.69	1 857	
418. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0076	1 567.96	12	
		Накладные расходы				95%	2 750	
		Сметная прибыль				43%	1 245	
		Всего с НР и СП					14 959	
	
419.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		304	160.69	48 850	
		Объем: 190*1.6						
	
420.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.95	19 907.70	18 912	
		Объем: 475*0.2						
420. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	13.186	278.220	3 669	
420. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	14.934	165.390	2 470	
420. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.6815	1 668.59	2 806	
			(1)			293.69	494	
420. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.0755	1 014.39	4 134	
			(1)			218.64	891	
420. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	6.726	1 308.98	8 804	
			(1)			313.27	2 107	
420. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.703	853.18	600	
			(1)			251.27	177	
420. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	4.75	20.74	99	
		Накладные расходы				142%	8 717	
		Сметная прибыль				81%	4 973	
		Всего с НР и СП					32 602	
	
421.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		104.5	547.69	57 234	
		Объем: 95*1.10						
	
422.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.475	24 159.97	11 476	
422. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	9.96075	290.008	2 889	
422. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	14.11225	176.510	2 491	
422. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.57475	1 040.11	598	
			(1)			293.69	169	
422. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.608	1 668.59	1 015	
			(1)			293.69	179	
422. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.451	745.76	1 828	
			(1)			293.69	720	
422. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.085	855.34	3 494	
			(1)			293.69	1 200	
422. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.3775	774.55	1 067	
			(1)			293.69	405	
422. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.8645	853.18	738	
			(1)			251.27	217	
422. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	11.875	20.74	246	
		Накладные расходы				142%	7 640	
		Сметная прибыль				81%	4 358	
		Всего с НР и СП					23 473	
	
423.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.475	1 859.98	883	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
423. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.0925	293.690	321	
423. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.2375	745.76	177	
			(1)			293.69	70	
423. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.54625	855.34	467	
			(1)			293.69	160	
423. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.30875	774.55	239	
			(1)			293.69	91	
		Накладные расходы				142%	456	
		Сметная прибыль				81%	260	
		Всего с НР и СП					1 599	
	
424.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		118.75	2 280.66	270 828	
		Объем: 475*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
425.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.238	5 622.43	1 338	
		Объем: 475*0.05						
425. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.17334	233.102	274	
425. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2261	1 668.59	377	
			(1)			293.69	66	
425. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.94724	1 014.39	961	
			(1)			218.64	207	
		Накладные расходы				142%	389	
		Сметная прибыль				81%	222	
		Всего с НР и СП					1 949	
	
426.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		24.225	2 381.97	57 703	
		Объем: (0.2375)*102.0						
	
427.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		47.5	2 506.70	119 068	
427. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.275	240.393	1 028	
427. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	560.5	201.580	112 986	
427. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.425	1 014.39	1 446	
			(1)			218.64	312	
427. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	27.075	11.01	298	
427. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.425	853.18	1 216	
			(1)			251.27	358	
427. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.425	1 140.64	1 625	
			(1)			251.27	358	
427. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	9.5	20.74	197	
427. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.375	547.69	1 301	
		Накладные расходы				142%	161 900	
		Сметная прибыль				81%	92 351	
		Всего с НР и СП					373 319	
	
428.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		270.3	650.00	175 695	
		Объем: 265*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
429.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		214.2	480.00	102 816	
		Объем: 210*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
430.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01305	57 706.18	753	
		Объем: 145*0.3*0.3						
430. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.569241	293.690	167	
430. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.196794	160.940	32	
430. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.134937	1 040.11	140	
			(1)			293.69	40	
430. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.434304	1 335.99	580	
			(1)			293.69	128	
430. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.000522	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	189	
		Сметная прибыль				43%	86	
		Всего с НР и СП					1 028	
	
431.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		20.88	160.69	3 355	
		Объем: 13.05*1.6						
	
432.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.087	19 907.70	1 732	
		Объем: 145*0.3*0.2						
432. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.20756	278.220	336	
432. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.36764	165.390	226	
432. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.15399	1 668.59	257	
			(1)			293.69	45	
432. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.37323	1 014.39	379	
			(1)			218.64	82	
432. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.61596	1 308.98	806	
			(1)			313.27	193	
432. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06438	853.18	55	
			(1)			251.27	16	
432. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.435	20.74	9	
		Накладные расходы				142%	798	
		Сметная прибыль				81%	455	
		Всего с НР и СП					2 985	
	
433.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.57	547.69	5 241	
		Объем: 8.7*1.10						
	
434.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.45	34 981.10	50 723	
434. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	1.044	291.333	304	
434. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	110.316	174.440	19 244	
434. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.986	963.73	950	
			(1)			293.69	290	
434. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.058	1 140.64	66	
			(1)			251.27	15	
434. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00145	64 026.11	93	
434. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.555	3 407.28	29 149	
434. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.087	3 182.16	277	
434. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2465	3 828.46	944	
		Накладные расходы				142%	27 758	
		Сметная прибыль				81%	15 834	
		Всего с НР и СП					94 315	
	
435.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		145	348.61	50 548	
		Объем: (1.45)*100.0						
	
436.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной 1.24.1	км		0.01	2 011.84	20	
		Объем: 10/1000						
436. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
436. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
436. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
			(1)			194.16	2	
436. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
			(1)			251.27		
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					40	
	
437.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг		6.1	69.62	425	
		Объем: (0.01)*610.0						
	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
438.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.004	57 706.18	231	
		Объем: 15*0.25						
438. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.17448	293.690	51	
438. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.06032	160.940	10	
438. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.04136	1 040.11	43	
			(1)			293.69	12	
438. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.13312	1 335.99	178	
			(1)			293.69	39	
438. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00016	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	58	
		Сметная прибыль				43%	26	
		Всего с НР и СП					315	
	
439.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.4	160.69	1 028	
		Объем: 4.0*1.6						
	
440.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
		Объем: 15*0.2						
440. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
440. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
440. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
			(1)			293.69	16	
440. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
			(1)			218.64	28	
440. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
			(1)			313.27	67	
440. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
			(1)			251.27	6	
440. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	275	
		Сметная прибыль				81%	157	
		Всего с НР и СП					1 030	
	
441.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
		Объем: 3*1.10						
	
442.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.008	5 622.43	45	
		Объем: 15*0.05						
442. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.03944	233.102	9	
442. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0076	1 668.59	13	
			(1)			293.69	2	
442. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.03184	1 014.39	32	
			(1)			218.64	7	
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					65	
	
443.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.765	2 381.97	1 822	
		Объем: (0.0075)*102.0						
	
444.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
444. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
444. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
444. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
			(1)			218.64	10	
444. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
444. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
			(1)			251.27	11	
444. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
			(1)			251.27	11	
444. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
444. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
		Накладные расходы				142%	5 112	
		Сметная прибыль				81%	2 916	
		Всего с НР и СП					11 788	
	
445.	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Опоры для сушки белья	
446.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.04	57 061.03	2 282	
446. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.8992	271.536	244	
446. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.4256	176.510	252	
446. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.4372	1 098.91	480	
			(1)			251.27	110	
446. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.4296	1 055.77	454	
			(1)			293.69	126	
446. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0324	1 140.64	37	
			(1)			251.27	8	
446. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.2536	3 800.35	964	
446. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	2.236	42.97	96	
		Накладные расходы				90%	446	
		Сметная прибыль				72%	357	
		Всего с НР и СП					3 086	
	
447.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
448.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
448. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
448. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
448. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
448. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
448. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
448. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
448. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
448. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
		Накладные расходы				90%	3	
		Сметная прибыль				60%	2	
		Всего с НР и СП					11	
	
449.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
449. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
449. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
449. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
449. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
449. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
449. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
449. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
449. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
		Накладные расходы				90%	2	
		Сметная прибыль				60%	1	
		Всего с НР и СП					10	
	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
450.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.026	57 706.18	1 500	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(12*0.65*0.95)						
450. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.13412	293.690	333	
450. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.39208	160.940	63	
450. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.26884	1 040.11	280	
			(1)			293.69	79	
450. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.86528	1 335.99	1 156	
			(1)			293.69	254	
450. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00104	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	376	
		Сметная прибыль				43%	170	
		Всего с НР и СП					2 046	
	
451.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		41.6	160.69	6 685	
		Объем: 26*1.6						
	
452.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.06	2 073.74	124	
		Объем: 12*0.1*0.5						
452. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.021	218.640	5	
452. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.612	168.500	103	
452. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.021	1 014.39	21	
			(1)			218.64	5	
		Накладные расходы				130%	140	
		Сметная прибыль				76%	82	
		Всего с НР и СП					346	
	
453.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	547.69	361	
		Объем: (0.06)*11.0						
	
454.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.12	8 539.81	1 025	
454. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.504	251.270	127	
454. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	3.2544	189.570	617	
454. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.486	771.84	375	
			(1)			251.27	122	
454. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.018	1 140.64	21	
			(1)			251.27	5	
454. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.588	20.74	12	
		Накладные расходы				130%	967	
		Сметная прибыль				76%	565	
		Всего с НР и СП					2 558	
	
455.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		12	727.45	8 729	
	
456.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	78 074.65	12 180	
		Объем: 0.78*2						
456. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	292.421	1 251	
456. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	178.290	4 760	
456. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	963.73	3 999	
			(1)			293.69	1 219	
456. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	125.14	7	
456. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 140.64	146	
			(1)			251.27	32	
456. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 297.53	143	
456. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	40 781.50	57	
456. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.74		
456. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	140 454.13	438	
456. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	64 026.11	2	
456. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	214.41	1 298	
456. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	13 992.60	1	
456. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 327.80	8	
456. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 850.55	627	
456. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 407.28	478	
456. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 182.16	199	
456. 17.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 790.77	17	
		Накладные расходы				130%	7 814	
		Сметная прибыль				76%	4 568	
		Всего с НР и СП					24 563	
	
457.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 460.09	4 920	
	
458.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 447.28	4 895	
	
459.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	781.36	1 563	
	
460.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 910.13	3 820	
	
461.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 976.90	11 954	
	
462.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.304	13 678.56	4 158	
		Объем: 36-(2.26*2+12*0.038)-(12*0.1*0.5)						
462. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	26.904	154.560	4 158	
		Накладные расходы				80%	3 326	
		Сметная прибыль				38%	1 580	
		Всего с НР и СП					9 064	
	
463.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		33.44	547.69	18 315	
		Объем: 30.4*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					3 171 013	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 985 793	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 832 895	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 346-348, 407; %=142 - по стр. 351, 354, 356, 357, 359, 361, 364, 367, 369, 374, 376, 380, 382, 383, 385, 387, 392, 394, 396, 401, 403, 420, 422, 423, 425, 427, 432, 434, 436, 440, 442, 444; %=95 - по стр. 352, 372, 378, 390, 399, 418, 430, 438, 450; %=115 - по стр. 408, 409; %=80 - по стр. 410, 411, 462; %=105 - по стр. 413; %=90 - по стр. 448, 449; %=130 - по стр. 452, 454, 456)					619 420	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 346-348, 407, 448, 449; %=81 - по стр. 351, 354, 356, 357, 359, 361, 364, 367, 369, 374, 376, 380, 382, 383, 385, 387, 392, 394, 396, 401, 403, 420, 422, 423, 425, 427, 432, 434, 436, 440, 442, 444; %=43 - по стр. 352, 372, 378, 390, 399, 418, 430, 438, 450; %=77 - по стр. 408, 409; %=38 - по стр. 410, 411, 462; %=55 - по стр. 413; %=76 - по стр. 452, 454, 456)					354 144	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 959 357	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					3 587	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 415, 446)					1 180	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 415, 446)					944	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					5 711	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					177 368	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					177 368	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5					4 146 701	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	82 934	
	Итого с непредвиденными расходами					4 229 635	
	НДС 20%				20	845 927.00	
	ВСЕГО С НДС					5 075 562.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					620 600	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					355 088	
	
	Раздел 6.  ул.Бежецкая, 2-8	
	
	Демонтажные работы	
464.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.008	35 033.99	280	
		Объем: 20*0.04						
464. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.1348	293.690	40	
464. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.62176	166.870	104	
464. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.03608	1 040.11	38	
			(1)			293.69	11	
464. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.09872	1 402.64	138	
			(1)			293.69	29	
464. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.01584	33.02	1	
		Накладные расходы				104%	150	
		Сметная прибыль				60%	86	
		Всего с НР и СП					516	
	
465.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		0.36	17 585.60	6 331	
465. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	3.384	218.640	740	
465. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	24.5736	178.290	4 381	
465. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	3.384	548.61	1 856	
			(1)			218.64	740	
465. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	10.152	9.17	93	
		Накладные расходы				104%	5 326	
		Сметная прибыль				60%	3 073	
		Всего с НР и СП					14 729	
	
466.	ГЭСНр 68-34-1	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 36 см	м3		5.4	2 731.20	14 749	
		Объем: 2.7*2						
466. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.86	10.044	251.270	2 524	
466. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	20.682	187.340	3 875	
466. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	1.86	10.044	1 082.63	10 874	
			(1)			251.27	2 524	
		Накладные расходы				104%	6 655	
		Сметная прибыль				60%	3 839	
		Всего с НР и СП					25 243	
	
467.	ГЭСНр 68-34-4	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см	м3		3.1	792.57	2 457	
467. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.54	1.674	251.270	421	
467. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.11	3.441	187.340	645	
467. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	0.54	1.674	1 082.63	1 812	
			(1)			251.27	421	
		Накладные расходы				104%	1 109	
		Сметная прибыль				60%	640	
		Всего с НР и СП					4 205	
	
468.	ГЭСНр 68-1-1	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм мягких пород	шт.		2	624.74	1 249	
468. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.06	251.270	15	
468. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	3.7	7.4	159.600	1 181	
468. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.06	1 140.64	68	
			(1)			251.27	15	
		Накладные расходы				104%	1 244	
		Сметная прибыль				60%	718	
		Всего с НР и СП					3 210	
	
469.	ГЭСНр 68-1-2	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 500 мм твердых пород	шт.		1	832.22	832	
469. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.03	0.03	251.270	8	
469. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	5	5	159.600	798	
469. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.03	1 140.64	34	
			(1)			251.27	8	
		Накладные расходы				104%	838	
		Сметная прибыль				60%	484	
		Всего с НР и СП					2 154	
	
470.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3		0.38	460.35	175	
		Объем: (1.0)*0.38						
	
471.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3		0.76	460.35	350	
		Объем: (2.0)*0.38						
	
472.	ГЭСН 47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.		0.3	2 290.01	687	
472. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.11	3.033	160.940	488	
472. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1.44	0.432	460.35	199	
		Накладные расходы				115%	561	
		Сметная прибыль				77%	376	
		Всего с НР и СП					1 624	
	
473.	16.3.02.02-0001	Удобрения органические	м3		0.016	2 302.06	37	
		Объем: (0.2)*0.08						
	
474.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.3	2 595.90	779	
474. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.09	251.270	23	
474. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	2.106	198.760	419	
474. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.09	853.18	77	
			(1)			251.27	23	
474. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.321	20.74	7	
474. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000051	185 170.60	9	
474. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.045	776.55	35	
474. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	3	77.45	232	
		Накладные расходы				115%	508	
		Сметная прибыль				77%	340	
		Всего с НР и СП					1 628	
	
475.	16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.		3	5 133.86	15 402	
	
476.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		6.1	44.94	274	
		Объем: (0.8)*1.8+(36*0.2*0.08*2.2)+5.4*0.4+3.1*0.4						
	
477.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		6.1	278.84	1 701	
		Объем: (0.8)*1.8+(36*0.2*0.08*2.2)+5.4*0.4+3.1*0.4						
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
478.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.145	57 706.18	8 367	
		Объем: 580*0.25						
478. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.3249	293.690	1 858	
478. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.1866	160.940	352	
478. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.4993	1 040.11	1 559	
			(1)			293.69	440	
478. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.8256	1 335.99	6 447	
			(1)			293.69	1 417	
478. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0058	1 567.96	9	
		Накладные расходы				95%	2 100	
		Сметная прибыль				43%	950	
		Всего с НР и СП					11 417	
	
479.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		232	160.69	37 280	
		Объем: 145*1.6						
	
480.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.16	19 907.70	23 093	
		Объем: 580*0.2						
480. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	16.1008	278.220	4 480	
480. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	18.2352	165.390	3 016	
480. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	2.0532	1 668.59	3 426	
			(1)			293.69	603	
480. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.9764	1 014.39	5 048	
			(1)			218.64	1 088	
480. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	8.2128	1 308.98	10 750	
			(1)			313.27	2 573	
480. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.8584	853.18	732	
			(1)			251.27	216	
480. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.8	20.74	120	
		Накладные расходы				142%	10 644	
		Сметная прибыль				81%	6 072	
		Всего с НР и СП					39 809	
	
481.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		127.6	547.69	69 885	
		Объем: 116*1.10						
	
482.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.29	5 622.43	1 631	
		Объем: 580*0.05						
482. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.4297	233.102	333	
482. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2755	1 668.59	460	
			(1)			293.69	81	
482. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.1542	1 014.39	1 171	
			(1)			218.64	252	
		Накладные расходы				142%	473	
		Сметная прибыль				81%	270	
		Всего с НР и СП					2 374	
	
483.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		29.58	2 381.97	70 459	
		Объем: (0.29)*102.0						
	
484.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		58	2 506.70	145 389	
484. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	5.22	240.393	1 255	
484. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	684.4	201.580	137 961	
484. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.74	1 014.39	1 765	
			(1)			218.64	380	
484. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	33.06	11.01	364	
484. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.74	853.18	1 485	
			(1)			251.27	437	
484. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.74	1 140.64	1 985	
			(1)			251.27	437	
484. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	11.6	20.74	241	
484. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.9	547.69	1 588	
		Накладные расходы				142%	197 687	
		Сметная прибыль				81%	112 765	
		Всего с НР и СП					455 841	
	
485.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		295.8	440.00	130 152	
		Объем: 290*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
486.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		295.8	390.00	115 362	
		Объем: 290*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
487.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.03242	57 706.18	1 871	
		Объем: 579*0.2*0.28						
487. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.4141604	293.690	415	
487. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.4888936	160.940	79	
487. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.3352228	1 040.11	349	
			(1)			293.69	98	
487. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.0789376	1 335.99	1 441	
			(1)			293.69	317	
487. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0012968	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	469	
		Сметная прибыль				43%	212	
		Всего с НР и СП					2 553	
	
488.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		51.872	160.69	8 335	
		Объем: 32.42*1.6						
	
489.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.162	19 907.70	3 225	
		Объем: 579*0.28*0.1						
489. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.24856	278.220	626	
489. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.54664	165.390	421	
489. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.28674	1 668.59	478	
			(1)			293.69	84	
489. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.69498	1 014.39	705	
			(1)			218.64	152	
489. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.14696	1 308.98	1 501	
			(1)			313.27	359	
489. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.11988	853.18	102	
			(1)			251.27	30	
489. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.81	20.74	17	
		Накладные расходы				142%	1 487	
		Сметная прибыль				81%	848	
		Всего с НР и СП					5 560	
	
490.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		17.82	547.69	9 760	
		Объем: 16.2*1.10						
	
491.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		5.79	14 687.22	85 039	
491. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	4.1688	291.333	1 215	
491. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	440.5032	174.440	76 841	
491. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	3.9372	963.73	3 794	
			(1)			293.69	1 156	
491. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.2316	1 140.64	264	
			(1)			251.27	58	
491. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00579	64 026.11	371	
491. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.9843	3 828.46	3 768	
		Накладные расходы				142%	110 840	
		Сметная прибыль				81%	63 225	
		Всего с НР и СП					259 104	
	
492.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.115	3 182.16	366	
		Объем: (5.79)*(0.06*0.33)						
	
493.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		29.378	3 407.28	100 099	
		Объем: (5.79)*(5.9*0.86)						
	
494.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		579	199.88	115 731	
		Объем: (5.79)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
495.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		2	13 461.25	26 923	
495. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	80	163.900	13 112	
495. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	30	460.35	13 811	
		Накладные расходы				115%	15 079	
		Сметная прибыль				77%	10 096	
		Всего с НР и СП					52 098	
	
496.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		2	4 109.25	8 218	
496. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	5.48	251.270	1 377	
496. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	11.98	174.440	2 090	
496. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	5.48	853.18	4 675	
			(1)			251.27	1 377	
496. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	20	20.74	415	
496. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	4	259.62	1 038	
		Накладные расходы				115%	3 987	
		Сметная прибыль				77%	2 670	
		Всего с НР и СП					14 875	
	
	Скамейки, урны	
497.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0054	45 063.20	243	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*6						
497. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.512	160.940	243	
		Накладные расходы				80%	194	
		Сметная прибыль				38%	92	
		Всего с НР и СП					530	
	
498.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0054	8 278.23	45	
498. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.289224	154.560	45	
		Накладные расходы				80%	36	
		Сметная прибыль				38%	17	
		Всего с НР и СП					98	
	
499.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.864	160.69	139	
		Объем: 0.54*1.6						
	
500.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0054	50 005.23	270	
500. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.097902	293.386	29	
500. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.972	160.940	156	
500. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0972	1 151.96	112	
			(1)			293.69	29	
500. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.2592	3.09	1	
500. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000702	1 140.64	1	
			(1)			251.27		
500. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00108	20.74		
		Накладные расходы				105%	194	
		Сметная прибыль				55%	102	
		Всего с НР и СП					566	
	
501.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.551	3 407.28	1 877	
		Объем: 0.0054*102						
	
502.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.306	12 790.71	3 914	
		Объем: (51*6)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
502. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.78398	292.797	522	
502. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	9.90522	194.020	1 922	
502. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.02142	1 887.22	40	
			(1)			334.48	7	
502. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.03672	963.73	35	
			(1)			293.69	11	
502. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.6677	888.41	1 482	
			(1)			293.69	490	
502. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.29376	9.06	3	
502. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.05814	1 140.64	66	
			(1)			251.27	15	
502. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.51408	3.20	2	
502. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	2.94372	123.69	364	
		Накладные расходы				90%	2 200	
		Сметная прибыль				72%	1 760	
		Всего с НР и СП					7 873	
	
503.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		6	13 376.35	80 258	
	
504.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		4	4 100.00	16 400	
		Поправки: М: =4100	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
505.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.219	57 706.18	12 638	
		Объем: 548*0.40						
505. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	9.55278	293.690	2 806	
505. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	3.30252	160.940	532	
505. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	2.26446	1 040.11	2 355	
			(1)			293.69	665	
505. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	7.28832	1 335.99	9 737	
			(1)			293.69	2 141	
505. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00876	1 567.96	14	
		Накладные расходы				95%	3 171	
		Сметная прибыль				43%	1 435	
		Всего с НР и СП					17 244	
	
506.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		350.4	160.69	56 306	
		Объем: 219*1.6						
	
507.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		1.096	19 907.70	21 819	
		Объем: 548*0.2						
507. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	15.21248	278.220	4 232	
507. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	17.22912	165.390	2 850	
507. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.93992	1 668.59	3 237	
			(1)			293.69	570	
507. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	4.70184	1 014.39	4 769	
			(1)			218.64	1 028	
507. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	7.75968	1 308.98	10 157	
			(1)			313.27	2 431	
507. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.81104	853.18	692	
			(1)			251.27	204	
507. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	5.48	20.74	114	
		Накладные расходы				142%	10 056	
		Сметная прибыль				81%	5 736	
		Всего с НР и СП					37 612	
	
508.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		120.56	547.69	66 030	
		Объем: 109.6*1.10						
	
509.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.548	24 159.97	13 240	
509. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	11.49156	290.008	3 333	
509. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	16.28108	176.510	2 874	
509. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.66308	1 040.11	690	
			(1)			293.69	195	
509. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.70144	1 668.59	1 170	
			(1)			293.69	206	
509. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	2.82768	745.76	2 109	
			(1)			293.69	830	
509. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	4.7128	855.34	4 031	
			(1)			293.69	1 384	
509. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.5892	774.55	1 231	
			(1)			293.69	467	
509. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.99736	853.18	851	
			(1)			251.27	251	
509. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	13.7	20.74	284	
		Накладные расходы				142%	8 814	
		Сметная прибыль				81%	5 028	
		Всего с НР и СП					27 082	
	
510.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.548	1 859.98	1 019	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
510. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	1.2604	293.690	370	
510. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.274	745.76	204	
			(1)			293.69	80	
510. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.6302	855.34	539	
			(1)			293.69	185	
510. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.3562	774.55	276	
			(1)			293.69	105	
		Накладные расходы				142%	525	
		Сметная прибыль				81%	300	
		Всего с НР и СП					1 844	
	
511.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		137	2 280.66	312 450	
		Объем: 548*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
512.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.274	5 622.43	1 541	
		Объем: 548*0.05						
512. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	1.35082	233.102	315	
512. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.2603	1 668.59	434	
			(1)			293.69	76	
512. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	1.09052	1 014.39	1 106	
			(1)			218.64	238	
		Накладные расходы				142%	447	
		Сметная прибыль				81%	255	
		Всего с НР и СП					2 243	
	
513.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		27.948	2 381.97	66 571	
		Объем: (0.274)*102.0						
	
514.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		54.8	2 506.70	137 367	
514. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	4.932	240.393	1 186	
514. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	646.64	201.580	130 350	
514. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.644	1 014.39	1 668	
			(1)			218.64	359	
514. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	31.236	11.01	344	
514. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.644	853.18	1 403	
			(1)			251.27	413	
514. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.644	1 140.64	1 875	
			(1)			251.27	413	
514. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	10.96	20.74	227	
514. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	2.74	547.69	1 501	
		Накладные расходы				142%	186 781	
		Сметная прибыль				81%	106 544	
		Всего с НР и СП					430 692	
	
515.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		250.92	650.00	163 098	
		Объем: 246*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
516.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		308.04	480.00	147 859	
		Объем: 302*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
517.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01197	57 706.18	691	
		Объем: 133*0.3*0.3						
517. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5221314	293.690	153	
517. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1805076	160.940	29	
517. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1237698	1 040.11	129	
			(1)			293.69	36	
517. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.3983616	1 335.99	532	
			(1)			293.69	117	
517. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004788	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	173	
		Сметная прибыль				43%	78	
		Всего с НР и СП					942	
	
518.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.152	160.69	3 078	
		Объем: 11.97*1.6						
	
519.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.08	19 907.70	1 593	
		Объем: 133*0.3*0.2						
519. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.1104	278.220	309	
519. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.2576	165.390	208	
519. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.1416	1 668.59	236	
			(1)			293.69	42	
519. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.3432	1 014.39	348	
			(1)			218.64	75	
519. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.5664	1 308.98	741	
			(1)			313.27	177	
519. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0592	853.18	51	
			(1)			251.27	15	
519. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.4	20.74	8	
		Накладные расходы				142%	734	
		Сметная прибыль				81%	419	
		Всего с НР и СП					2 746	
	
520.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		8.8	547.69	4 820	
		Объем: 8*1.10						
	
521.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.33	34 981.10	46 525	
521. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.9576	291.333	279	
521. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	101.1864	174.440	17 651	
521. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9044	963.73	872	
			(1)			293.69	266	
521. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0532	1 140.64	61	
			(1)			251.27	13	
521. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00133	64 026.11	85	
521. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	7.847	3 407.28	26 737	
521. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0798	3 182.16	254	
521. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2261	3 828.46	866	
		Накладные расходы				142%	25 461	
		Сметная прибыль				81%	14 523	
		Всего с НР и СП					86 509	
	
522.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		133	348.61	46 365	
		Объем: (1.33)*100.0						
	
523.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной тип 1.24.1	км		0.01	2 011.84	20	
		Объем: 10/1000						
523. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.0135	197.121	3	
523. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0316	182.740	6	
523. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0128	1 073.95	14	
			(1)			194.16	2	
523. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0007	853.18	1	
			(1)			251.27		
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					40	
	
524.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг		6.1	69.62	425	
		Объем: (0.01)*610.0						
	
	Устройство площадки для сушки белья из плитки толщ. 60мм  (тип 8) -15м2	
525.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.004	57 706.18	231	
		Объем: 15*0.25						
525. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.17448	293.690	51	
525. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.06032	160.940	10	
525. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.04136	1 040.11	43	
			(1)			293.69	12	
525. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.13312	1 335.99	178	
			(1)			293.69	39	
525. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00016	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	58	
		Сметная прибыль				43%	26	
		Всего с НР и СП					315	
	
526.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		6.4	160.69	1 028	
		Объем: 4.0*1.6						
	
527.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.03	19 907.70	597	
		Объем: 15*0.2						
527. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.4164	278.220	116	
527. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.4716	165.390	78	
527. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0531	1 668.59	89	
			(1)			293.69	16	
527. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.1287	1 014.39	131	
			(1)			218.64	28	
527. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.2124	1 308.98	278	
			(1)			313.27	67	
527. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0222	853.18	19	
			(1)			251.27	6	
527. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.15	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	275	
		Сметная прибыль				81%	157	
		Всего с НР и СП					1 030	
	
528.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		3.3	547.69	1 807	
		Объем: 3*1.10						
	
529.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.008	5 622.43	45	
		Объем: 15*0.05						
529. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.03944	233.102	9	
529. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0076	1 668.59	13	
			(1)			293.69	2	
529. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.03184	1 014.39	32	
			(1)			218.64	7	
		Накладные расходы				142%	13	
		Сметная прибыль				81%	7	
		Всего с НР и СП					65	
	
530.	04.3.02.13-0003	Смесь пескоцементная (цемент М 400)	м3		0.765	2 381.97	1 822	
		Объем: (0.0075)*102.0						
	
531.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		1.5	2 506.70	3 760	
531. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.135	240.393	32	
531. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	17.7	201.580	3 568	
531. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 014.39	46	
			(1)			218.64	10	
531. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	0.855	11.01	9	
531. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.045	853.18	38	
			(1)			251.27	11	
531. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.045	1 140.64	51	
			(1)			251.27	11	
531. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.3	20.74	6	
531. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.075	547.69	41	
		Накладные расходы				142%	5 112	
		Сметная прибыль				81%	2 916	
		Всего с НР и СП					11 788	
	
532.	С29 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400  (серая)	м2		15.3	390.00	5 967	
		Объем: 15*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	опоры для сушки белья	
533.	ГЭСН 09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание Опоры для сушки белья.	100 шт.		0.04	57 061.03	2 282	
533. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	0.8992	271.536	244	
533. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	1.4256	176.510	252	
533. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	0.4372	1 098.91	480	
			(1)			251.27	110	
533. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	0.4296	1 055.77	454	
			(1)			293.69	126	
533. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0324	1 140.64	37	
			(1)			251.27	8	
533. 6.	04.1.02.01-0005	Бетон мелкозернистый, класс: В12,5 (М150)	м3	6.34	0.2536	3 800.35	964	
533. 7.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	2.236	42.97	96	
		Накладные расходы				90%	446	
		Сметная прибыль				72%	357	
		Всего с НР и СП					3 086	
	
534.	23.3.06.04-0013	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные легкие (неоцинкованные) диаметр условного прохода: 80 мм, толщина стенки 3,5 мм	м		15	284.31	4 265	
	
535.	ГЭСН 13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2		0.0025	2 284.05	6	
535. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
535. 2.	1-100-47	Средний разряд работы 4,7	чел.-ч	5.31	0.013275	219.680	3	
535. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
535. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
535. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
535. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	1.12	0.0028	14.36		
535. 7.	14.4.01.01-0003	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	т	0.012	0.00003	74 966.64	2	
535. 8.	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной марки А	т	0.002	0.000005	90 100.37		
		Накладные расходы				90%	3	
		Сметная прибыль				60%	2	
		Всего с НР и СП					11	
	
536.	ГЭСН 13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115	100 м2		0.0025	2 760.99	7	
536. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.02	0.00005	234.955		
536. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	3.83	0.009575	187.340	2	
536. 3.	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.01	0.000025	11.74		
536. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 014.39		
			(1)			218.64		
536. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.000025	1 140.64		
			(1)			251.27		
536. 6.	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч	0.65	0.001625	14.36		
536. 7.	14.4.04.08-0003	Эмаль ПФ-115 серая	т	0.019	0.0000475	100 794.90	5	
536. 8.	14.5.09.11-0101	Уайт-спирит	т	0.0014	0.0000035	69 552.24		
		Накладные расходы				90%	2	
		Сметная прибыль				60%	1	
		Всего с НР и СП					10	
	
	Спортивная площадка	
	Покрытие  типа Гамбит	
537.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.053	57 706.18	3 058	
		Объем: 212*0.25						
537. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	2.31186	293.690	679	
537. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.79924	160.940	129	
537. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.54802	1 040.11	570	
			(1)			293.69	161	
537. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.76384	1 335.99	2 356	
			(1)			293.69	518	
537. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00212	1 567.96	3	
		Накладные расходы				95%	768	
		Сметная прибыль				43%	347	
		Всего с НР и СП					4 173	
	
538.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		84.8	160.69	13 627	
		Объем: 53*1.6						
	
539.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.318	19 907.70	6 331	
		Объем: 212*0.15						
539. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	4.41384	278.220	1 228	
539. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	4.99896	165.390	827	
539. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.56286	1 668.59	939	
			(1)			293.69	165	
539. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	1.36422	1 014.39	1 384	
			(1)			218.64	298	
539. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	2.25144	1 308.98	2 947	
			(1)			313.27	705	
539. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.23532	853.18	201	
			(1)			251.27	59	
539. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.59	20.74	33	
		Накладные расходы				142%	2 918	
		Сметная прибыль				81%	1 665	
		Всего с НР и СП					10 914	
	
540.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		34.98	547.69	19 158	
		Объем: 31.8*1.1						
	
541.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		21.2	910.38	19 300	
		Объем: 212*0.1						
541. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	77.592	172.950	13 420	
541. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	10.176	3.09	31	
541. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0424	132 002.35	5 597	
541. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	7.42	20.74	154	
541. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0212	4 637.18	98	
		Накладные расходы				123%	16 507	
		Сметная прибыль				64%	8 589	
		Всего с НР и СП					44 395	
	
542.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		21.624	3 407.28	73 679	
		Объем: (21.2)*1.02						
	
543.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.338	4 520.33	1 528	
		Объем: 212*1.596/1000						
543. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.12844	269.131	35	
543. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	4.27232	182.740	781	
543. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.05408	963.73	52	
			(1)			293.69	16	
543. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.07436	1 140.64	85	
			(1)			251.27	19	
543. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.009464	64 477.08	610	
		Накладные расходы				105%	857	
		Сметная прибыль				55%	449	
		Всего с НР и СП					2 834	
	
544.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		212	97.42	20 653	
	
545.	ГЭСН 11-01-020-01 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм	100 м2		2.12	15 744.91	33 379	
		Начисления: Н48= 0	
545. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.53	5.3636	237.986	1 276	
545. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	80.37	170.3844	180.520	30 758	
545. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.4	0.848	331.30	281	
			(1)			293.69	249	
545. 4.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные: 250 л	маш.-ч	1.55	3.286	267.04	877	
			(1)			218.64	718	
545. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.58	1.2296	1 140.64	1 403	
			(1)			251.27	309	
545. 6.	91.21.07-011	Машины мозаично-шлифовальные	маш.-ч	1.6	3.392	17.82	60	
		Накладные расходы				123%	39 402	
		Сметная прибыль				64%	20 502	
		Всего с НР и СП					93 283	
	
546.	ГЭСН 11-01-020-02 
(прим)	Устройство бесшовного резинового покрытия,  толщиной 10 мм : на каждые 5 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 11-01-020-01	100 м2		-2.12	1 599.67	-3 391	
		Начисления: Н48= 0	
546. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.88	-1.8656	239.219	-446	
546. 2.	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	6.49	-13.7588	180.520	-2 484	
546. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.15	-0.318	331.30	-105	
			(1)			293.69	-93	
546. 4.	91.07.08-025	Растворосмесители передвижные: 250 л	маш.-ч	0.52	-1.1024	267.04	-294	
			(1)			218.64	-241	
546. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.21	-0.4452	1 140.64	-508	
			(1)			251.27	-112	
		Накладные расходы				123%	-3 604	
		Сметная прибыль				64%	-1 875	
		Всего с НР и СП					-8 870	
	
547.	С23 цена поставщ.	Резиновое бесшовное покрытие,  толщ. 10мм	м2		212	990.00	209 880	
		Поправки: М: =990	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8) . (Тренажерная зона)	
548.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.021	57 706.18	1 212	
		Объем: 84*0.25						
548. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.91602	293.690	269	
548. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.31668	160.940	51	
548. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.21714	1 040.11	226	
			(1)			293.69	64	
548. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.69888	1 335.99	934	
			(1)			293.69	205	
548. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00084	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	304	
		Сметная прибыль				43%	138	
		Всего с НР и СП					1 654	
	
549.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		33.6	160.69	5 399	
		Объем: 21*1.6						
	
550.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.168	19 907.70	3 344	
		Объем: 84*0.2						
550. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	2.33184	278.220	649	
550. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	2.64096	165.390	437	
550. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.29736	1 668.59	496	
			(1)			293.69	87	
550. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.72072	1 014.39	731	
			(1)			218.64	158	
550. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.18944	1 308.98	1 557	
			(1)			313.27	373	
550. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.12432	853.18	106	
			(1)			251.27	31	
550. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.84	20.74	17	
		Накладные расходы				142%	1 542	
		Сметная прибыль				81%	880	
		Всего с НР и СП					5 766	
	
551.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		18.48	547.69	10 121	
		Объем: 16.8*1.10						
	
552.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.042	5 622.43	236	
		Объем: 84*0.05						
552. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.20706	233.102	48	
552. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.0399	1 668.59	67	
			(1)			293.69	12	
552. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.16716	1 014.39	170	
			(1)			218.64	37	
		Накладные расходы				142%	68	
		Сметная прибыль				81%	39	
		Всего с НР и СП					343	
	
553.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		4.284	2 381.97	10 204	
		Объем: (0.042)*102.0						
	
554.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		8.4	2 506.70	21 056	
554. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.756	240.393	182	
554. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	99.12	201.580	19 981	
554. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.252	1 014.39	256	
			(1)			218.64	55	
554. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	4.788	11.01	53	
554. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.252	853.18	215	
			(1)			251.27	63	
554. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.252	1 140.64	287	
			(1)			251.27	63	
554. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.68	20.74	35	
554. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.42	547.69	230	
		Накладные расходы				142%	28 631	
		Сметная прибыль				81%	16 332	
		Всего с НР и СП					66 019	
	
555.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		85.68	390.00	33 415	
		Объем: 84*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
556.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00504	57 706.18	291	
		Объем: 90*0.2*0.28						
556. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.2198448	293.690	65	
556. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0760032	160.940	12	
556. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0521136	1 040.11	54	
			(1)			293.69	15	
556. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.1677312	1 335.99	224	
			(1)			293.69	49	
556. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0002016	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	73	
		Сметная прибыль				43%	33	
		Всего с НР и СП					397	
	
557.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		8.064	160.69	1 296	
		Объем: 5.04*1.6						
	
558.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.025	19 907.70	498	
		Объем: (90*0.28*0.1)						
558. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.347	278.220	97	
558. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.393	165.390	65	
558. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.04425	1 668.59	74	
			(1)			293.69	13	
558. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.10725	1 014.39	109	
			(1)			218.64	23	
558. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.177	1 308.98	232	
			(1)			313.27	55	
558. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0185	853.18	16	
			(1)			251.27	5	
558. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.125	20.74	3	
		Накладные расходы				142%	230	
		Сметная прибыль				81%	131	
		Всего с НР и СП					859	
	
559.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		2.75	547.69	1 506	
		Объем: 2.5*1.10						
	
560.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.9	14 687.22	13 218	
560. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.648	291.333	189	
560. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	68.472	174.440	11 944	
560. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.612	963.73	590	
			(1)			293.69	180	
560. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.036	1 140.64	41	
			(1)			251.27	9	
560. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0009	64 026.11	58	
560. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.153	3 828.46	586	
		Накладные расходы				142%	17 229	
		Сметная прибыль				81%	9 828	
		Всего с НР и СП					40 275	
	
561.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.018	3 182.16	57	
		Объем: (0.9)*(0.06*0.33)						
	
562.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		4.567	3 407.28	15 561	
		Объем: (0.9)*(5.9*0.86)						
	
563.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		90	199.88	17 989	
		Объем: (0.9)*100.0						
	
	Элементы спортивной площадки	
564.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое и спортивное оборудование)	100 м3		0.02938	45 063.20	1 324	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*47						
564. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	8.2264	160.940	1 324	
		Накладные расходы				80%	1 059	
		Сметная прибыль				38%	503	
		Всего с НР и СП					2 886	
	
565.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0294	8 278.23	243	
565. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	1.574664	154.560	243	
		Накладные расходы				80%	194	
		Сметная прибыль				38%	92	
		Всего с НР и СП					530	
	
566.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		4.7	160.69	755	
		Объем: 2.94*1.6						
	
567.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.047	157 996.21	7 426	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*47						
567. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.9259	290.336	269	
567. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	28.11822	176.510	4 963	
567. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.82767	1 151.96	953	
			(1)			293.69	243	
567. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.03478	963.73	34	
			(1)			293.69	10	
567. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.01269	1 014.39	13	
			(1)			218.64	3	
567. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	1.37052	13.13	18	
567. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.05076	1 140.64	58	
			(1)			251.27	13	
567. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.019928	20.74		
567. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00141	64 026.11	90	
567. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.003854	13 992.60	54	
567. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0035814	53 733.21	192	
567. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0329	6 776.43	223	
567. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	3.0597	270.27	827	
		Накладные расходы				105%	5 494	
		Сметная прибыль				55%	2 878	
		Всего с НР и СП					15 797	
	
568.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		4.794	3 407.28	16 335	
		Объем: 0.047*102						
	
569.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования спортивных площадок	т		1.777	12 790.71	22 729	
		Объем: (65+72+62+80+327*2+422*2)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
569. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	10.35991	292.797	3 033	
569. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	57.52149	194.020	11 160	
569. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.12439	1 887.22	235	
			(1)			334.48	42	
569. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.21324	963.73	206	
			(1)			293.69	63	
569. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	9.68465	888.41	8 604	
			(1)			293.69	2 844	
569. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.70592	9.06	15	
569. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.33763	1 140.64	385	
			(1)			251.27	85	
569. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	2.98536	3.20	10	
569. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	17.09474	123.69	2 114	
		Накладные расходы				90%	12 774	
		Сметная прибыль				72%	10 219	
		Всего с НР и СП					45 722	
	
570.	С25 цена поставщ.	Уличный тренажер "Эллиптический"	шт		1	46 299.00	46 299	
		Поправки: М: =46299	
	
571.	С26 цена поставщ.	Уличный тренажер "Жим ногами двойной"	шт		1	48 023.00	48 023	
		Поправки: М: =48023	
	
572.	С27 цена поставщ.	Уличный тренажер "Маятниковый двойной"	шт		1	42 597.00	42 597	
		Поправки: М: =42597	
	
573.	С27 цена поставщ.	Уличный тренажер "Шаговый горизонтальный"	шт		1	47 109.00	47 109	
		Поправки: М: =47109	
	
574.	С28 цена поставщ.	Комплекс из 3 турников, брусьев, шведской стенки, наклонной скамьи для пресса	шт		2	123 733.00	247 466	
		Поправки: М: =123733	
	
575.	С28 цена поставщ.	Комплекс из 3 турников, шведской стенки, гимнастических колец, каната, скамьи для пресса	шт		2	156 843.00	313 686	
		Поправки: М: =156843	
	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
576.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.15	32 966.81	4 945	
576. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	3.372	271.536	916	
576. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	5.346	176.510	944	
576. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.6395	1 098.91	1 802	
			(1)			251.27	412	
576. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.611	1 055.77	1 701	
			(1)			293.69	473	
576. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.1215	1 140.64	139	
			(1)			251.27	31	
576. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	8.385	42.97	360	
		Накладные расходы				90%	1 674	
		Сметная прибыль				72%	1 339	
		Всего с НР и СП					7 958	
	
577.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.951	3 407.28	3 240	
		Объем: 0.15*6.34						
	
578.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		15	600.00	9 000	
		Поправки: М: =600	
	
579.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		1.4	1 565.08	2 191	
579. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.952	251.270	239	
579. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	9.954	176.510	1 757	
579. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.154	1 140.64	176	
			(1)			251.27	39	
579. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	0.798	323.90	258	
			(1)			251.27	201	
		Накладные расходы				90%	1 796	
		Сметная прибыль				72%	1 437	
		Всего с НР и СП					5 425	
	
580.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		14	2 100.00	29 400	
		Поправки: М: =2100	
	
581.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		14	210.00	2 940	
		Поправки: М: =210	
	
582.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	180 209.35	1 802	
582. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	251.270	8	
582. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	204.700	1 752	
582. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	919.35	1	
			(1)			251.27		
582. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	13.13	1	
582. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 140.64	34	
			(1)			251.27	7	
582. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	47.30	5	
582. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	49 193.44	10	
582. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 739.84		
		Накладные расходы				130%	2 288	
		Сметная прибыль				72%	1 267	
		Всего с НР и СП					5 357	
	
583.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 739.84	-1	
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
584.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 407.28	170	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
585.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	12 000.00	12 000	
		Поправки: М: =12000	
	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
586.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.037	57 706.18	2 135	
		Объем: 147*0.25						
586. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.61394	293.690	474	
586. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.55796	160.940	90	
586. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.38258	1 040.11	398	
			(1)			293.69	112	
586. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	1.23136	1 335.99	1 645	
			(1)			293.69	362	
586. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00148	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	536	
		Сметная прибыль				43%	243	
		Всего с НР и СП					2 913	
	
587.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		59.2	160.69	9 513	
		Объем: 37*1.6						
	
588.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.221	19 907.70	4 400	
		Объем: 147*0.15						
588. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	3.06748	278.220	853	
588. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	3.47412	165.390	575	
588. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.39117	1 668.59	653	
			(1)			293.69	115	
588. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.94809	1 014.39	962	
			(1)			218.64	207	
588. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	1.56468	1 308.98	2 048	
			(1)			313.27	490	
588. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.16354	853.18	140	
			(1)			251.27	41	
588. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	1.105	20.74	23	
		Накладные расходы				142%	2 028	
		Сметная прибыль				81%	1 157	
		Всего с НР и СП					7 584	
	
589.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		24.31	547.69	13 314	
		Объем: 22.1*1.1						
	
590.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		14.7	910.38	13 383	
		Объем: 147*0.1						
590. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	53.802	172.950	9 305	
590. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	7.056	3.09	22	
590. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0294	132 002.35	3 881	
590. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	5.145	20.74	107	
590. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0147	4 637.18	68	
		Накладные расходы				123%	11 445	
		Сметная прибыль				64%	5 955	
		Всего с НР и СП					30 783	
	
591.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		14.994	3 407.28	51 089	
		Объем: (14.7)*1.02						
	
592.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.235	4 520.33	1 062	
		Объем: 147*1.596/1000						
592. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.0893	269.131	24	
592. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	2.9704	182.740	543	
592. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.0376	963.73	36	
			(1)			293.69	11	
592. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.0517	1 140.64	59	
			(1)			251.27	13	
592. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.00658	64 477.08	424	
		Накладные расходы				105%	595	
		Сметная прибыль				55%	312	
		Всего с НР и СП					1 969	
	
593.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		147	97.42	14 321	
	
594.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		1.47	3 609.43	5 306	
594. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	1.2054	268.859	324	
594. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	25.284	171.470	4 335	
594. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.4998	331.30	166	
			(1)			293.69	147	
594. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.7056	1 140.64	805	
			(1)			251.27	177	
		Накладные расходы				123%	5 731	
		Сметная прибыль				64%	2 982	
		Всего с НР и СП					14 018	
	
595.	С44 цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		149.94	1 740.00	260 896	
		Объем: 147*1.02						
		Поправки: М: =1740	
	
596.	С45 цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		22.05	570.00	12 569	
		Объем: 147*0.15						
		Поправки: М: =570	
	
	Установка бортовых камней	
597.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00196	57 706.18	113	
		Объем: 35*0.2*0.28						
597. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0854952	293.690	25	
597. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0295568	160.940	5	
597. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0202664	1 040.11	21	
			(1)			293.69	6	
597. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0652288	1 335.99	87	
			(1)			293.69	19	
597. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000784	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	29	
		Сметная прибыль				43%	13	
		Всего с НР и СП					154	
	
598.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		3.136	160.69	504	
		Объем: 1.96*1.6						
	
599.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.01	19 907.70	199	
		Объем: (35*0.28*0.1)						
599. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.1388	278.220	39	
599. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.1572	165.390	26	
599. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.0177	1 668.59	30	
			(1)			293.69	5	
599. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.0429	1 014.39	44	
			(1)			218.64	9	
599. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.0708	1 308.98	93	
			(1)			313.27	22	
599. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0074	853.18	6	
			(1)			251.27	2	
599. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.05	20.74	1	
		Накладные расходы				142%	92	
		Сметная прибыль				81%	53	
		Всего с НР и СП					344	
	
600.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		1.1	547.69	602	
		Объем: 1.0*1.10						
	
601.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.35	14 687.22	5 141	
601. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.252	291.333	73	
601. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	26.628	174.440	4 645	
601. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.238	963.73	229	
			(1)			293.69	70	
601. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.014	1 140.64	16	
			(1)			251.27	4	
601. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00035	64 026.11	22	
601. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0595	3 828.46	228	
		Накладные расходы				142%	6 700	
		Сметная прибыль				81%	3 822	
		Всего с НР и СП					15 662	
	
602.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.007	3 182.16	22	
		Объем: (0.35)*(0.06*0.33)						
	
603.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.776	3 407.28	6 051	
		Объем: (0.35)*(5.9*0.86)						
	
604.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		35	199.88	6 996	
		Объем: (0.35)*100.0						
	
	Элементы детской игровой  площадки	
605.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое оборудование)	100 м3		0.01625	45 063.20	732	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*26						
605. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	4.55	160.940	732	
		Накладные расходы				80%	586	
		Сметная прибыль				38%	278	
		Всего с НР и СП					1 596	
	
606.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0162	8 278.23	134	
606. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.867672	154.560	134	
		Накладные расходы				80%	107	
		Сметная прибыль				38%	51	
		Всего с НР и СП					292	
	
607.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		2.59	160.69	416	
		Объем: 1.62*1.6						
	
608.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.026	157 996.21	4 108	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*26						
608. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.5122	290.336	149	
608. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	15.55476	176.510	2 746	
608. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.45786	1 151.96	527	
			(1)			293.69	134	
608. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.01924	963.73	19	
			(1)			293.69	6	
608. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00702	1 014.39	7	
			(1)			218.64	2	
608. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.75816	13.13	10	
608. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.02808	1 140.64	32	
			(1)			251.27	7	
608. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.011024	20.74		
608. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00078	64 026.11	50	
608. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.002132	13 992.60	30	
608. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0019812	53 733.21	106	
608. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0182	6 776.43	123	
608. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.6926	270.27	457	
		Накладные расходы				105%	3 040	
		Сметная прибыль				55%	1 592	
		Всего с НР и СП					8 740	
	
609.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		2.652	3 407.28	9 036	
		Объем: 0.026*102						
	
610.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		0.721	12 790.71	9 222	
		Объем: (132+249+116+99+87+38)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
610. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	4.20343	292.797	1 231	
610. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	23.33877	194.020	4 528	
610. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.05047	1 887.22	95	
			(1)			334.48	17	
610. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.08652	963.73	83	
			(1)			293.69	25	
610. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	3.92945	888.41	3 491	
			(1)			293.69	1 154	
610. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.69216	9.06	6	
610. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.13699	1 140.64	156	
			(1)			251.27	34	
610. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	1.21128	3.20	4	
610. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	6.93602	123.69	858	
		Накладные расходы				90%	5 183	
		Сметная прибыль				72%	4 146	
		Всего с НР и СП					18 552	
	
611.	С46 цена поставщ.	Карусель	шт		1	33 800.00	33 800	
		Поправки: М: =33800	
	
612.	С46 цена поставщ.	Паровозик типа "Гном"	шт		1	111 920.00	111 920	
		Поправки: М: =111920	
	
613.	С46 цена поставщ.	Песочница типа "Ромашка"	шт		1	24 880.00	24 880	
		Поправки: М: =24880	
	
614.	С46 цена поставщ.	Спортивный комплекс типа "Паук"	шт		1	38 948.00	38 948	
		Поправки: М: =38948	
	
615.	С46 цена поставщ.	Лавочка типа "Парк"	шт		1	6 677.00	6 677	
		Поправки: М: =6677	
	
616.	С53 цена поставщ.	Щит информационный	шт		1	10 358.00	10 358	
		Поправки: М: =10358	

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					4 285 037	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					4 095 838	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					2 864 650	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 464-469; %=115 - по стр. 472, 474, 495, 496; %=95 - по стр. 478, 487, 505, 517, 525, 537, 548, 556, 586, 597; %=142 - по стр. 480, 482, 484, 489, 491, 507, 509, 510, 512, 514, 519, 521, 523, 527, 529, 531, 539, 550, 552, 554, 558, 560, 588, 599, 601; %=80 - по стр. 497, 498, 564, 565, 605, 606; %=105 - по стр. 500, 543, 567, 592, 608; %=90 - по стр. 535, 536; %=123 - по стр. 541, 545, 546, 590, 594; %=130 - по стр. 582)					746 066	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 464-469, 535, 536; %=77 - по стр. 472, 474, 495, 496; %=43 - по стр. 478, 487, 505, 517, 525, 537, 548, 556, 586, 597; %=81 - по стр. 480, 482, 484, 489, 491, 507, 509, 510, 512, 514, 519, 521, 523, 527, 529, 531, 539, 550, 552, 554, 558, 560, 588, 599, 601; %=38 - по стр. 497, 498, 564, 565, 605, 606; %=55 - по стр. 500, 543, 567, 592, 608; %=64 - по стр. 541, 545, 546, 590, 594; %=72 - по стр. 582)					422 564	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					5 264 468	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					45 283	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 502, 533, 569, 576, 579, 610)					24 073	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 502, 533, 569, 576, 579, 610)					19 259	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					88 615	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					4 265	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					139 651	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					139 651	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6					5 496 999	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	109 940	
	Итого с непредвиденными расходами					5 606 939	
	НДС 20%				20	1 121 387.80	
	ВСЕГО С НДС					6 728 326.80	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					770 139	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					441 823	
	
	Раздел 7.  ул.Куприна ,1-7	
	
	Демонтажные работы	
617.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 7см	100 м3		0.147	35 033.99	5 150	
		Объем: 210*0.07						
617. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	2.47695	293.690	727	
617. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	11.42484	166.870	1 906	
617. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.66297	1 040.11	690	
			(1)			293.69	195	
617. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	1.81398	1 402.64	2 544	
			(1)			293.69	533	
617. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.29106	33.02	10	
		Накладные расходы				104%	2 738	
		Сметная прибыль				60%	1 580	
		Всего с НР и СП					9 468	
	
618.	ГЭСНр 68-12-5 
(прим)	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных, толщ. 4см	100 м3		0.008	35 033.99	280	
		Объем: 20*0.04						
618. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	16.85	0.1348	293.690	40	
618. 2.	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	77.72	0.62176	166.870	104	
618. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	4.51	0.03608	1 040.11	38	
			(1)			293.69	11	
618. 4.	91.01.05-086	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,65 м3	маш.-ч	12.34	0.09872	1 402.64	138	
			(1)			293.69	29	
618. 5.	91.12.06-012	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	1.98	0.01584	33.02	1	
		Накладные расходы				104%	150	
		Сметная прибыль				60%	86	
		Всего с НР и СП					516	
	
619.	ГЭСНр 68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель	100 м2		0.26	2 934.25	763	
619. 1.	1-100-17	Средний разряд работы 1,7	чел.-ч	18.68	4.8568	157.080	763	
		Накладные расходы				104%	794	
		Сметная прибыль				60%	458	
		Всего с НР и СП					2 014	
	
620.	ГЭСНр 68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м		1.2	17 585.60	21 103	
		Объем: 80+40						
620. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	9.4	11.28	218.640	2 466	
620. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	68.26	81.912	178.290	14 604	
620. 3.	91.18.01-007	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	9.4	11.28	548.61	6 188	
			(1)			218.64	2 466	
620. 4.	91.21.10-003	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: отбойные пневматические	маш.-ч	28.2	33.84	9.17	310	
		Накладные расходы				104%	17 753	
		Сметная прибыль				60%	10 242	
		Всего с НР и СП					49 098	
	
621.	ГЭСНр 68-34-3	Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня мягколиственных, твердолиственных (кроме породы тополь) при диаметре ствола: до 80 см	м3		9.6	952.87	9 148	
		Объем: 2.4*4						
621. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.65	6.24	251.270	1 568	
621. 2.	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	1.33	12.768	187.340	2 392	
621. 3.	91.06.06-013	Автогидроподъемники высотой подъема: 22 м	маш.-ч	0.65	6.24	1 082.63	6 756	
			(1)			251.27	1 568	
		Накладные расходы				104%	4 118	
		Сметная прибыль				60%	2 376	
		Всего с НР и СП					15 642	
	
622.	ГЭСНр 68-1-3	Корчевка пней вручную давностью рубки до трех лет: диаметром до 700 мм мягких пород	шт.		4	1 240.37	4 961	
622. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.08	0.32	251.270	80	
622. 2.	1-100-19	Средний разряд работы 1,9	чел.-ч	7.2	28.8	159.600	4 596	
622. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.08	0.32	1 140.64	365	
			(1)			251.27	80	
		Накладные расходы				104%	4 863	
		Сметная прибыль				60%	2 806	
		Всего с НР и СП					12 630	
	
623.	16.2.01.02-0001	Земля растительная	м3		2.64	460.35	1 215	
		Объем: (4.0)*0.66						
	
624.	ГЭСН 47-01-006-07	Подготовка стандартных посадочных мест вручную для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3x0,3 м с добавлением растительной земли до 25%	10 шт.		0.4	2 290.01	916	
624. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	10.11	4.044	160.940	651	
624. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	1.44	0.576	460.35	265	
		Накладные расходы				115%	749	
		Сметная прибыль				77%	501	
		Всего с НР и СП					2 166	
	
625.	16.3.02.02-0001	Удобрения органические	м3		0.032	2 302.06	74	
		Объем: (0.4)*0.08						
	
626.	ГЭСН 47-01-009-02	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м	10 шт.		0.4	2 595.90	1 038	
626. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.3	0.12	251.270	30	
626. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	7.02	2.808	198.760	558	
626. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.3	0.12	853.18	102	
			(1)			251.27	30	
626. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1.07	0.428	20.74	9	
626. 5.	01.7.20.07-0001	Шпагат из пенькового волокна	т	0.00017	0.000068	185 170.60	13	
626. 6.	01.7.20.08-0162	Ткань мешочная	10 м2	0.15	0.06	776.55	47	
626. 7.	11.2.04.06-0031	Колья деревянные посадочные 2200x60 мм	шт.	10	4	77.45	310	
		Накладные расходы				115%	676	
		Сметная прибыль				77%	453	
		Всего с НР и СП					2 167	
	
627.	16.2.02.02-0153	Липа разнолистная, высота 2,0-3,0 м	шт.		4	5 133.86	20 535	
	
628.	01-01-01-043	Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза		152.3	44.94	6 844	
		Объем: (42.6+24.3+8.4)*1.8+(59*0.2*0.08*2.2)+(148*0.3*0.15*2.2)						
	
629.	03-21-01-040	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 40 км (мусор)	1 т груза		152.3	278.84	42 467	
		Объем: (42.6+24.3+8.4)*1.8+(59*0.2*0.08*2.2)+(148*0.3*0.15*2.2)						
	
	МИНИМАЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Монтажные работы	
	УСТРОЙСТВО ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ	
	Устройство покрытия из асфальтобетона  толщ. 90мм (тип 2)	
630.	ГЭСН 27-09-006-01	Устройство средств технического регулирования	100 м		0.2	5 087.45	1 017	
		Начисления: Н48= 0	
630. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.73	0.346	264.756	92	
630. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	18.41	3.682	174.440	642	
630. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.55	0.11	963.73	106	
			(1)			293.69	32	
630. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.18	0.236	1 140.64	269	
			(1)			251.27	59	
		Накладные расходы				142%	1 042	
		Сметная прибыль				81%	595	
		Всего с НР и СП					2 654	
	
631.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.122	57 706.18	7 040	
		Объем: 305*0.40						
631. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	5.32164	293.690	1 563	
631. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.83976	160.940	296	
631. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.26148	1 040.11	1 312	
			(1)			293.69	370	
631. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.06016	1 335.99	5 424	
			(1)			293.69	1 192	
631. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00488	1 567.96	8	
		Накладные расходы				95%	1 766	
		Сметная прибыль				43%	799	
		Всего с НР и СП					9 605	
	
632.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		195.2	160.69	31 367	
		Объем: 122*1.6						
	
633.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.61	19 907.70	12 144	
		Объем: 305*0.2						
633. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	8.4668	278.220	2 356	
633. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	9.5892	165.390	1 586	
633. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.0797	1 668.59	1 802	
			(1)			293.69	317	
633. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	2.6169	1 014.39	2 655	
			(1)			218.64	572	
633. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	4.3188	1 308.98	5 653	
			(1)			313.27	1 353	
633. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.4514	853.18	385	
			(1)			251.27	113	
633. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.05	20.74	63	
		Накладные расходы				142%	5 598	
		Сметная прибыль				81%	3 193	
		Всего с НР и СП					20 935	
	
634.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		67.1	547.69	36 750	
		Объем: 61*1.10						
	
635.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.305	24 159.97	7 369	
635. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	6.39585	290.008	1 855	
635. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	9.06155	176.510	1 599	
635. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.36905	1 040.11	384	
			(1)			293.69	108	
635. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.3904	1 668.59	651	
			(1)			293.69	115	
635. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.5738	745.76	1 174	
			(1)			293.69	462	
635. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	2.623	855.34	2 244	
			(1)			293.69	770	
635. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.8845	774.55	685	
			(1)			293.69	260	
635. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.5551	853.18	474	
			(1)			251.27	139	
635. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	7.625	20.74	158	
		Накладные расходы				142%	4 905	
		Сметная прибыль				81%	2 798	
		Всего с НР и СП					15 071	
	
636.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.305	1 859.98	567	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
636. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.7015	293.690	206	
636. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.1525	745.76	114	
			(1)			293.69	45	
636. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.35075	855.34	300	
			(1)			293.69	103	
636. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.19825	774.55	154	
			(1)			293.69	58	
		Накладные расходы				142%	293	
		Сметная прибыль				81%	167	
		Всего с НР и СП					1 026	
	
637.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		76.25	2 280.66	173 900	
		Объем: 305*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
638.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.244	434.92	106	
		Объем: 305*0.8/1000						
638. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.16104	234.955	38	
638. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.08052	1 317.95	106	
			(2)			469.91	38	
		Накладные расходы				142%	54	
		Сметная прибыль				81%	31	
		Всего с НР и СП					191	
	
639.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.314	18 365.67	5 767	
		Объем: (0.305)*1.03						
	
640.	ГЭСН 27-06-020-06	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.305	25 059.09	7 643	
640. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.06	5.8133	299.087	1 739	
640. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	11.6815	198.760	2 322	
640. 3.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.97295	1 375.12	1 338	
			(1)			313.27	305	
640. 4.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.427	19.29	8	
640. 5.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.2078	591.92	715	
			(1)			251.27	303	
640. 6.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	3.51055	865.81	3 039	
			(1)			313.27	1 100	
640. 7.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.11895	853.18	101	
			(1)			251.27	30	
640. 8.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.01	0.00305	1 140.64	3	
			(1)			251.27	1	
640. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.061	20.74	1	
640. 10.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.001891	60 512.22	114	
		Накладные расходы				142%	5 767	
		Сметная прибыль				81%	3 289	
		Всего с НР и СП					16 699	
	
641.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		28.213	3 419.13	96 464	
		Объем: (0.305)*92.5						
		Поправки: М: =3419.13	
	
642.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.003	26 734.74	80	
		Объем: (0.305)*0.0108						
	
643.	ГЭСН 27-06-021-06	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к норме 27-06-020-06 (до 5см)	1000 м2		0.305	42.34	13	
		Начисления: Н3= 2, Н4= 2, Н5= 2, Н48= 2	
643. 1.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0.18	0.0549	198.760	11	
643. 2.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0.34	0.1037	19.29	2	
		Накладные расходы				142%	16	
		Сметная прибыль				81%	9	
		Всего с НР и СП					38	
	
644.	С04.2-01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т		7.076	3 419.13	24 194	
		Объем: (0.305)*11.6						
		Поправки: М: =3419.13	
		Начисления: Н48= 2	
	
645.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.0008	26 734.74	21	
		Объем: (0.305)*0.0014						
		Начисления: Н48= 2	
	
646.	ГЭСН 27-06-026-01	Розлив вяжущих материалов	т		0.092	434.92	40	
		Объем: 305*0.3/1000						
646. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.66	0.06072	234.955	14	
646. 2.	91.08.02-001	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0.33	0.03036	1 317.95	40	
			(2)			469.91	14	
		Накладные расходы				142%	20	
		Сметная прибыль				81%	11	
		Всего с НР и СП					71	
	
647.	01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ	т		0.095	18 365.67	1 745	
		Объем: (0.092)*1.03						
	
648.	ГЭСН 27-06-020-01	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3	1000 м2		0.305	26 227.95	8 000	
648. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.12	5.8316	299.004	1 744	
648. 2.	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	38.3	11.6815	198.760	2 322	
648. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.03	0.00915	963.73	9	
			(1)			293.69	3	
648. 4.	91.08.01-021	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	3.19	0.97295	1 375.12	1 338	
			(1)			313.27	305	
648. 5.	91.08.02-011	Гудронаторы ручные	маш.-ч	1.4	0.427	19.29	8	
648. 6.	91.08.03-016	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 8 т	маш.-ч	3.96	1.2078	591.92	715	
			(1)			251.27	303	
648. 7.	91.08.03-018	Катки дорожные самоходные гладкие, масса 13 т	маш.-ч	11.51	3.51055	865.81	3 039	
			(1)			313.27	1 100	
648. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.39	0.11895	853.18	101	
			(1)			251.27	30	
648. 9.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0122	1 140.64	14	
			(1)			251.27	3	
648. 10.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.061	20.74	1	
648. 11.	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса: 1,8 кг	т	0.0062	0.001891	60 512.22	114	
648. 12.	11.1.03.01-0079	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта	м3	0.15	0.04575	7 371.49	337	
		Накладные расходы				142%	5 774	
		Сметная прибыль				81%	3 293	
		Всего с НР и СП					17 067	
	
649.	С04.2-01.01-0051	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка II	т		29.463	4 038.50	118 986	
		Объем: (0.305)*96.6						
		Поправки: М: =4038.50	
	
650.	01.2.01.01-0019	Битумы нефтяные дорожные вязкие БНД 60/90, БНД 90/130	т		0.003	26 734.74	80	
		Объем: (0.305)*0.0108						
	
	Установка бортовых камней	
651.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01233	57 706.18	712	
		Объем: 137*0.3*0.3						
651. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.5378346	293.690	158	
651. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1859364	160.940	30	
651. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1274922	1 040.11	133	
			(1)			293.69	37	
651. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.4103424	1 335.99	548	
			(1)			293.69	121	
651. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0004932	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	179	
		Сметная прибыль				43%	81	
		Всего с НР и СП					971	
	
652.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		19.728	160.69	3 170	
		Объем: 12.33*1.6						
	
653.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.082	19 907.70	1 632	
		Объем: 137*0.3*0.2						
653. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.13816	278.220	317	
653. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.28904	165.390	213	
653. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.14514	1 668.59	242	
			(1)			293.69	43	
653. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.35178	1 014.39	357	
			(1)			218.64	77	
653. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.58056	1 308.98	760	
			(1)			313.27	182	
653. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06068	853.18	52	
			(1)			251.27	15	
653. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.41	20.74	9	
		Накладные расходы				142%	753	
		Сметная прибыль				81%	429	
		Всего с НР и СП					2 814	
	
654.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.02	547.69	4 940	
		Объем: 8.2*1.10						
	
655.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		1.37	34 981.10	47 924	
655. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.9864	291.333	287	
655. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	104.2296	174.440	18 182	
655. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.9316	963.73	898	
			(1)			293.69	274	
655. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0548	1 140.64	63	
			(1)			251.27	14	
655. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00137	64 026.11	88	
655. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	8.083	3 407.28	27 541	
655. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0822	3 182.16	262	
655. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.2329	3 828.46	892	
		Накладные расходы				142%	26 226	
		Сметная прибыль				81%	14 960	
		Всего с НР и СП					89 110	
	
656.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		137	348.61	47 760	
		Объем: (1.37)*100.0						
	
	УСТРОЙСТВО ПЕШЕХОДНОЙ ЗОНЫ ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм (тип 7)	
657.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01728	57 706.18	997	
		Объем: 64*0.27						
657. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.7537536	293.690	221	
657. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2605824	160.940	42	
657. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1786752	1 040.11	186	
			(1)			293.69	52	
657. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.5750784	1 335.99	768	
			(1)			293.69	169	
657. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0006912	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	250	
		Сметная прибыль				43%	113	
		Всего с НР и СП					1 360	
	
658.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		27.648	160.69	4 443	
		Объем: 17.28*1.6						
	
659.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.083	19 907.70	1 652	
		Объем: 64*0.13						
659. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.15204	278.220	321	
659. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.30476	165.390	216	
659. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.14691	1 668.59	245	
			(1)			293.69	43	
659. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.35607	1 014.39	361	
			(1)			218.64	78	
659. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.58764	1 308.98	769	
			(1)			313.27	184	
659. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.06142	853.18	52	
			(1)			251.27	15	
659. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.415	20.74	9	
		Накладные расходы				142%	763	
		Сметная прибыль				81%	435	
		Всего с НР и СП					2 850	
	
660.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		9.13	547.69	5 000	
		Объем: 8.3*1.10						
	
661.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.064	24 159.97	1 546	
661. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	1.34208	290.008	389	
661. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	1.90144	176.510	336	
661. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.07744	1 040.11	81	
			(1)			293.69	23	
661. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.08192	1 668.59	137	
			(1)			293.69	24	
661. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	0.33024	745.76	246	
			(1)			293.69	97	
661. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	0.5504	855.34	471	
			(1)			293.69	162	
661. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	0.1856	774.55	144	
			(1)			293.69	55	
661. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.11648	853.18	99	
			(1)			251.27	29	
661. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	1.6	20.74	33	
		Накладные расходы				142%	1 030	
		Сметная прибыль				81%	587	
		Всего с НР и СП					3 163	
	
662.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 10см)	1000 м2		-0.064	1 859.98	-119	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
662. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	-0.1472	293.690	-43	
662. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	-0.032	745.76	-24	
			(1)			293.69	-9	
662. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	-0.0736	855.34	-63	
			(1)			293.69	-22	
662. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	-0.0416	774.55	-32	
			(1)			293.69	-12	
		Накладные расходы				142%	-61	
		Сметная прибыль				81%	-35	
		Всего с НР и СП					-215	
	
663.	С02.2-04.04-0185	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С5, размер зерен 0-40 мм	м3		8	2 284.68	18 277	
		Объем: 64*0.1*1.25						
		Поправки: М: =2284.68	
	
664.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.0256	5 622.43	144	
		Объем: 64*0.04						
664. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.126208	233.102	29	
664. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.02432	1 668.59	41	
			(1)			293.69	7	
664. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.101888	1 014.39	103	
			(1)			218.64	22	
		Накладные расходы				142%	41	
		Сметная прибыль				81%	23	
		Всего с НР и СП					209	
	
665.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		2.611	2 381.97	6 219	
		Объем: (0.0256)*102.0						
	
666.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		6.4	2 506.70	16 043	
666. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	0.576	240.393	138	
666. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	75.52	201.580	15 223	
666. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	0.192	1 014.39	195	
			(1)			218.64	42	
666. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	3.648	11.01	40	
666. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	0.192	853.18	164	
			(1)			251.27	48	
666. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	0.192	1 140.64	219	
			(1)			251.27	48	
666. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	1.28	20.74	27	
666. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	0.32	547.69	175	
		Накладные расходы				142%	21 813	
		Сметная прибыль				81%	12 442	
		Всего с НР и СП					50 298	
	
667.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		32.64	440.00	14 362	
		Объем: 32*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
668.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		32.64	390.00	12 730	
		Объем: 32*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 60мм  (тип 8)	
669.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.097	57 706.18	5 597	
		Объем: 388*0.25						
669. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	4.23114	293.690	1 243	
669. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	1.46276	160.940	235	
669. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.00298	1 040.11	1 043	
			(1)			293.69	295	
669. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	3.22816	1 335.99	4 313	
			(1)			293.69	948	
669. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00388	1 567.96	6	
		Накладные расходы				95%	1 404	
		Сметная прибыль				43%	636	
		Всего с НР и СП					7 637	
	
670.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		155.2	160.69	24 939	
		Объем: 97*1.6						
	
671.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.776	19 907.70	15 448	
		Объем: 388*0.2						
671. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	10.77088	278.220	2 997	
671. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	12.19872	165.390	2 018	
671. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.37352	1 668.59	2 292	
			(1)			293.69	403	
671. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.32904	1 014.39	3 377	
			(1)			218.64	728	
671. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.49408	1 308.98	7 192	
			(1)			313.27	1 721	
671. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.57424	853.18	490	
			(1)			251.27	144	
671. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.88	20.74	80	
		Накладные расходы				142%	7 121	
		Сметная прибыль				81%	4 062	
		Всего с НР и СП					26 631	
	
672.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		85.36	547.69	46 751	
		Объем: 77.6*1.10						
	
673.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.194	5 622.43	1 091	
		Объем: 388*0.05						
673. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.95642	233.102	223	
673. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1843	1 668.59	308	
			(1)			293.69	54	
673. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.77212	1 014.39	783	
			(1)			218.64	169	
		Накладные расходы				142%	317	
		Сметная прибыль				81%	181	
		Всего с НР и СП					1 588	
	
674.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		19.788	2 381.97	47 134	
		Объем: (0.194)*102.0						
	
675.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		38.8	2 506.70	97 260	
675. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.492	240.393	839	
675. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	457.84	201.580	92 291	
675. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.164	1 014.39	1 181	
			(1)			218.64	254	
675. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	22.116	11.01	243	
675. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.164	853.18	993	
			(1)			251.27	292	
675. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.164	1 140.64	1 328	
			(1)			251.27	292	
675. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	7.76	20.74	161	
675. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.94	547.69	1 063	
		Накладные расходы				142%	132 245	
		Сметная прибыль				81%	75 435	
		Всего с НР и СП					304 940	
	
676.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (красная)	м2		197.88	440.00	87 067	
		Объем: 194*1.02						
		Поправки: М: =440	
	
677.	С2 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная, размером 200х100х60мм  (типа Кирпич)  М400 (серая)	м2		197.88	390.00	77 173	
		Объем: 194*1.02						
		Поправки: М: =390	
	
	Установка бортовых камней	
678.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.01904	57 706.18	1 099	
		Объем: 340*0.2*0.28						
678. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.8305248	293.690	244	
678. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.2871232	160.940	46	
678. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.1968736	1 040.11	205	
			(1)			293.69	58	
678. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.6336512	1 335.99	847	
			(1)			293.69	186	
678. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0007616	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	276	
		Сметная прибыль				43%	125	
		Всего с НР и СП					1 499	
	
679.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		30.464	160.69	4 895	
		Объем: 19.04*1.6						
	
680.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.095	19 907.70	1 891	
		Объем: 340*0.28*0.1						
680. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.3186	278.220	367	
680. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.4934	165.390	247	
680. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.16815	1 668.59	281	
			(1)			293.69	49	
680. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.40755	1 014.39	413	
			(1)			218.64	89	
680. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.6726	1 308.98	880	
			(1)			313.27	211	
680. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0703	853.18	60	
			(1)			251.27	18	
680. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.475	20.74	10	
		Накладные расходы				142%	872	
		Сметная прибыль				81%	497	
		Всего с НР и СП					3 260	
	
681.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		10.45	547.69	5 723	
		Объем: 9.5*1.10						
	
682.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		3.4	14 687.22	49 937	
682. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	2.448	291.333	713	
682. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	258.672	174.440	45 123	
682. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	2.312	963.73	2 228	
			(1)			293.69	679	
682. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.136	1 140.64	155	
			(1)			251.27	34	
682. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.0034	64 026.11	218	
682. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.578	3 828.46	2 213	
		Накладные расходы				142%	65 087	
		Сметная прибыль				81%	37 127	
		Всего с НР и СП					152 151	
	
683.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.067	3 182.16	213	
		Объем: (3.4)*(0.06*0.33)						
	
684.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		17.252	3 407.28	58 782	
		Объем: (3.4)*(5.9*0.86)						
	
685.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		340	199.88	67 959	
		Объем: (3.4)*100.0						
	
	ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ	
686.	ГЭСНр 68-37-2	Регулирование высотного положения крышек колодцев с подъемом на высоту: до 10 см	шт.		2	4 408.92	8 818	
686. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.05	0.1	251.270	25	
686. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	1.74	3.48	168.500	586	
686. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.05	0.1	1 140.64	114	
			(1)			251.27	25	
686. 4.	04.3.01.09-0023	Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементный 1:3	м3	0.008	0.016	2 076.79	33	
686. 5.	05.1.01.09-0042	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход арматуры 1,10 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.	6	12	673.68	8 084	
		Накладные расходы				104%	635	
		Сметная прибыль				60%	367	
		Всего с НР и СП					9 820	
	
687.	ГЭСН 47-01-046-04	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см: вручную	100 м2		1.5	13 461.25	20 192	
687. 1.	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	40	60	163.900	9 834	
687. 2.	16.2.01.02-0002	Земля растительная механизированной заготовки	м3	15	22.5	460.35	10 358	
		Накладные расходы				115%	11 309	
		Сметная прибыль				77%	7 572	
		Всего с НР и СП					39 073	
	
688.	ГЭСН 47-01-046-06	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	100 м2		1.5	4 109.25	6 164	
688. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.74	4.11	251.270	1 033	
688. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	5.99	8.985	174.440	1 567	
688. 3.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	2.74	4.11	853.18	3 507	
			(1)			251.27	1 033	
688. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	10	15	20.74	311	
688. 5.	16.2.02.07-0161	Семена газонных трав (смесь)	кг	2	3	259.62	779	
		Накладные расходы				115%	2 990	
		Сметная прибыль				77%	2 002	
		Всего с НР и СП					11 156	
	
	Скамейки, урны	
689.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под скамейку)	100 м3		0.0036	45 063.20	162	
		Объем: ((0.3*0.3*0.25)*4)*4						
689. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	1.008	160.940	162	
		Накладные расходы				80%	130	
		Сметная прибыль				38%	62	
		Всего с НР и СП					353	
	
690.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.0036	8 278.23	30	
690. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	0.192816	154.560	30	
		Накладные расходы				80%	24	
		Сметная прибыль				38%	11	
		Всего с НР и СП					65	
	
691.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		0.576	160.69	93	
		Объем: 0.36*1.6						
	
692.	ГЭСН 06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3		0.0036	50 005.23	180	
692. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	18.13	0.065268	293.386	19	
692. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	180	0.648	160.940	104	
692. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	18	0.0648	1 151.96	75	
			(1)			293.69	19	
692. 4.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	48	0.1728	3.09	1	
692. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.13	0.000468	1 140.64	1	
			(1)			251.27		
692. 6.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	0.00072	20.74		
		Накладные расходы				105%	129	
		Сметная прибыль				55%	68	
		Всего с НР и СП					377	
	
693.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.367	3 407.28	1 250	
		Объем: 0.0036*102						
	
694.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  скамеек	т		0.204	12 790.71	2 609	
		Объем: (51*4)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
694. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	1.18932	292.797	348	
694. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	6.60348	194.020	1 281	
694. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.01428	1 887.22	27	
			(1)			334.48	5	
694. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.02448	963.73	24	
			(1)			293.69	7	
694. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	1.1118	888.41	988	
			(1)			293.69	327	
694. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	0.19584	9.06	2	
694. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.03876	1 140.64	44	
			(1)			251.27	10	
694. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	0.34272	3.20	1	
694. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	1.96248	123.69	243	
		Накладные расходы				90%	1 466	
		Сметная прибыль				72%	1 173	
		Всего с НР и СП					5 248	
	
695.	15.2.03.02-0002	Диван на металлических ножках	шт.		4	13 376.35	53 505	
	
696.	С37 цена поставщ.	Урна железобетонная+металлич. вставка	шт		1	4 100.00	4 100	
		Поправки: М: =4100	
	
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	
	Устройство гостевых парковок дворовой территории	
	Устройство покрытия из плитки толщ. 80мм  (тип 1)	
697.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.142	57 706.18	8 194	
		Объем: 356*0.40						
697. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	6.19404	293.690	1 819	
697. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	2.14136	160.940	345	
697. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	1.46828	1 040.11	1 527	
			(1)			293.69	431	
697. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	4.72576	1 335.99	6 314	
			(1)			293.69	1 388	
697. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00568	1 567.96	9	
		Накладные расходы				95%	2 056	
		Сметная прибыль				43%	931	
		Всего с НР и СП					11 180	
	
698.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		227.2	160.69	36 509	
		Объем: 142*1.6						
	
699.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.712	19 907.70	14 174	
		Объем: 356*0.2						
699. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	9.88256	278.220	2 750	
699. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	11.19264	165.390	1 851	
699. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	1.26024	1 668.59	2 103	
			(1)			293.69	370	
699. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	3.05448	1 014.39	3 098	
			(1)			218.64	668	
699. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	5.04096	1 308.98	6 599	
			(1)			313.27	1 579	
699. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.52688	853.18	450	
			(1)			251.27	132	
699. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	3.56	20.74	74	
		Накладные расходы				142%	6 533	
		Сметная прибыль				81%	3 727	
		Всего с НР и СП					24 434	
	
700.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		78.32	547.69	42 895	
		Объем: 71.2*1.10						
	
701.	ГЭСН 27-04-003-05 
(прим)	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей: непрерывной гранулометрии С-4 и С-6, однослойных толщиной 15 см	1000 м2		0.356	24 159.97	8 601	
701. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	20.97	7.46532	290.008	2 165	
701. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	29.71	10.57676	176.510	1 867	
701. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	1.21	0.43076	1 040.11	448	
			(1)			293.69	127	
701. 4.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.28	0.45568	1 668.59	760	
			(1)			293.69	134	
701. 5.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	5.16	1.83696	745.76	1 370	
			(1)			293.69	539	
701. 6.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	8.6	3.0616	855.34	2 619	
			(1)			293.69	899	
701. 7.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	2.9	1.0324	774.55	800	
			(1)			293.69	303	
701. 8.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	1.82	0.64792	853.18	553	
			(1)			251.27	163	
701. 9.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	25	8.9	20.74	185	
		Накладные расходы				142%	5 725	
		Сметная прибыль				81%	3 266	
		Всего с НР и СП					17 592	
	
702.	ГЭСН 27-04-003-08 
(прим)	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к нормам с 27-04-003-05 по 27-04-003-07 (до 20см)	1000 м2		0.356	1 859.98	662	
		Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н48= 5	
702. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2.3	0.8188	293.690	240	
702. 2.	91.08.03-020	Катки дорожные самоходные гладкие импортного производства, масса 13 т	маш.-ч	0.5	0.178	745.76	133	
			(1)			293.69	52	
702. 3.	91.08.03-021	Катки дорожные самоходные гладковальцовые импортного производства,, масса 8 т	маш.-ч	1.15	0.4094	855.34	350	
			(1)			293.69	120	
702. 4.	91.08.03-026	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров импортного производства, масса от 12,2 до 14,2 т	маш.-ч	0.65	0.2314	774.55	179	
			(1)			293.69	68	
		Накладные расходы				142%	341	
		Сметная прибыль				81%	194	
		Всего с НР и СП					1 197	
	
703.	С02.2-04.04-0181	Смесь щебеночно-песчаная готовая, щебень из гравия М 800, номер смеси С4, размер зерен 0-80 мм	м3		89	2 280.66	202 979	
		Объем: 356*0.2*1.25						
		Поправки: М: =2280.66	
	
704.	ГЭСН 27-06-027-01	Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	100 м3		0.178	5 622.43	1 001	
		Объем: 356*0.05						
704. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.93	0.87754	233.102	205	
704. 2.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0.95	0.1691	1 668.59	282	
			(1)			293.69	50	
704. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	3.98	0.70844	1 014.39	719	
			(1)			218.64	155	
		Накладные расходы				142%	291	
		Сметная прибыль				81%	166	
		Всего с НР и СП					1 458	
	
705.	04.3.02.13-0004	Смесь пескоцементная	м3		18.156	2 381.97	43 247	
		Объем: (0.178)*102.0						
	
706.	ГЭСН 27-07-005-02	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2		35.6	2 506.70	89 238	
706. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.09	3.204	240.393	770	
706. 2.	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	11.8	420.08	201.580	84 680	
706. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.03	1.068	1 014.39	1 083	
			(1)			218.64	234	
706. 4.	91.08.09-002	Виброплита электрическая	маш.-ч	0.57	20.292	11.01	223	
706. 5.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.03	1.068	853.18	911	
			(1)			251.27	268	
706. 6.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.03	1.068	1 140.64	1 218	
			(1)			251.27	268	
706. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.2	7.12	20.74	148	
706. 8.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3	0.05	1.78	547.69	975	
		Накладные расходы				142%	121 339	
		Сметная прибыль				81%	69 215	
		Всего с НР и СП					279 792	
	
707.	С4 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная желтая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		224.4	650.00	145 860	
		Объем: 220*1.02						
		Поправки: М: =650	
	
708.	С5 цена поставщ.	Плитка тротуарная бетонная серая, размером 200х100х80мм  (типа Кирпич)  М400	м2		138.72	480.00	66 586	
		Объем: 136*1.02						
		Поправки: М: =480	
	
	Установка бортовых камней	
709.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00828	57 706.18	478	
		Объем: 92*0.3*0.3						
709. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.3611736	293.690	106	
709. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.1248624	160.940	20	
709. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0856152	1 040.11	89	
			(1)			293.69	25	
709. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.2755584	1 335.99	368	
			(1)			293.69	81	
709. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0003312	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	120	
		Сметная прибыль				43%	54	
		Всего с НР и СП					652	
	
710.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		13.248	160.69	2 129	
		Объем: 8.28*1.6						
	
711.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.055	19 907.70	1 095	
		Объем: 92*0.3*0.2						
711. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.7634	278.220	212	
711. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.8646	165.390	143	
711. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.09735	1 668.59	162	
			(1)			293.69	29	
711. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.23595	1 014.39	239	
			(1)			218.64	52	
711. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.3894	1 308.98	510	
			(1)			313.27	122	
711. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.0407	853.18	35	
			(1)			251.27	10	
711. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.275	20.74	6	
		Накладные расходы				142%	504	
		Сметная прибыль				81%	288	
		Всего с НР и СП					1 887	
	
712.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		6.05	547.69	3 314	
		Объем: 5.5*1.10						
	
713.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0.92	34 981.10	32 183	
713. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.6624	291.333	193	
713. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	69.9936	174.440	12 210	
713. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.6256	963.73	603	
			(1)			293.69	184	
713. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0368	1 140.64	42	
			(1)			251.27	9	
713. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00092	64 026.11	59	
713. 6.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	5.9	5.428	3 407.28	18 495	
713. 7.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.06	0.0552	3 182.16	176	
713. 8.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.1564	3 828.46	599	
		Накладные расходы				142%	17 612	
		Сметная прибыль				81%	10 046	
		Всего с НР и СП					59 842	
	
714.	05.2.03.03-0032	Камни бортовые: БР 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,043 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		92	348.61	32 072	
		Объем: (0.92)*100.0						
	
715.	ГЭСН 27-09-017-01	Разметка проезжей части термопластиком линией шириной 0,1 м: сплошной (тип 1.24.1)	км		0.02	2 011.84	40	
		Объем: 20/1000						
715. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.35	0.027	197.121	5	
715. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	3.16	0.0632	182.740	12	
715. 3.	91.13.01-022	Машина дорожная разметочная	маш.-ч	1.28	0.0256	1 073.95	27	
			(1)			194.16	5	
715. 4.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.07	0.0014	853.18	1	
			(1)			251.27		
		Накладные расходы				142%	24	
		Сметная прибыль				81%	14	
		Всего с НР и СП					78	
	
716.	01.5.01.03-0001	Термопластик	кг		12.2	69.62	849	
		Объем: (0.02)*610.0						
	
	Детская-игровая площадка	
	Установка ограждения (h=2м)  детской площадки  из панелей сетчатых 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500) ячейка 200х50, с порош. покрытием RAL	
717.	ГЭСН 09-08-001-01 
(прим)	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт.		0.12	32 966.81	3 956	
717. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	22.48	2.6976	271.536	732	
717. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	35.64	4.2768	176.510	755	
717. 3.	91.04.01-031	Машины бурильно-крановые: на автомобиле, глубина бурения 3,5 м	маш.-ч	10.93	1.3116	1 098.91	1 441	
			(1)			251.27	330	
717. 4.	91.14.01-002	Автобетоносмесители: 5 м3	маш.-ч	10.74	1.2888	1 055.77	1 361	
			(1)			293.69	379	
717. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.81	0.0972	1 140.64	111	
			(1)			251.27	24	
717. 6.	11.1.03.01-0001	Бруски деревянные: 50*50 мм	м	55.9	6.708	42.97	288	
		Накладные расходы				90%	1 338	
		Сметная прибыль				72%	1 071	
		Всего с НР и СП					6 365	
	
718.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		0.761	3 407.28	2 593	
		Объем: 0.12*6.34						
	
719.	С40 цена поставщ.	Столб с заглушкой Н=2700мм, сеч. 60х40мм	шт		12	600.00	7 200	
		Поправки: М: =600	
	
720.	ГЭСН 09-08-002-05 
(прим)	Устройство заграждений из готовых металлических решетчатых панелей: высотой до 2 м	10 шт.		1.1	1 565.08	1 722	
720. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.68	0.748	251.270	188	
720. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	7.11	7.821	176.510	1 380	
720. 3.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.11	0.121	1 140.64	138	
			(1)			251.27	30	
720. 4.	91.16.01-001	Электростанции передвижные, мощность 2 кВт	маш.-ч	0.57	0.627	323.90	203	
			(1)			251.27	158	
		Накладные расходы				90%	1 411	
		Сметная прибыль				72%	1 129	
		Всего с НР и СП					4 262	
	
721.	С41 цена поставщ.	Панель металлическая сетчатая 3D, пруток диам. 5мм (2030х2500мм), ячейка 200х50	шт		11	2 100.00	23 100	
		Поправки: М: =2100	
	
722.	С42 цена поставщ.	Крепление для панелей на столбы (3шт на 1 столб)	компл.		11	210.00	2 310	
		Поправки: М: =210	
	
723.	ГЭСН 07-01-055-08 
(прим)	Устройство калиток: с установкой столбов металлических	100 шт.		0.01	180 209.35	1 802	
723. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	3.02	0.0302	251.270	8	
723. 2.	1-100-42	Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	855.65	8.5565	204.700	1 752	
723. 3.	91.01.05-106	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу, емкость ковша 0,25 м3	маш.-ч	0.08	0.0008	919.35	1	
			(1)			251.27		
723. 4.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	4.35	0.0435	13.13	1	
723. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	2.94	0.0294	1 140.64	34	
			(1)			251.27	7	
723. 6.	91.17.04-233	Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	11.6	0.116	47.30	5	
723. 7.	01.7.11.07-0054	Электроды диаметром: 6 мм Э42	т	0.02	0.0002	49 193.44	10	
723. 8.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3	0.015	0.00015	2 739.84		
		Накладные расходы				130%	2 288	
		Сметная прибыль				72%	1 267	
		Всего с НР и СП					5 357	
	
724.	04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный цементный марки: 25	м3		-0.0002	2 739.84	-1	
		Объем: (0.01)*(-0.015)						
	
725.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		0.05	3 407.28	170	
		Объем: (0.01)*5.0						
	
726.	С43 цена поставщ.	Калитка с заполнением усиленной панелью металлической сетчатой, пруток диам. 6/5/6мм (2000х1000мм), ячейка 200х50  (в комплекте: столбы 60х60мм - 2 шт, регулируемые петли, ручка, замок, набор ключей)	компл.		1	12 000.00	12 000	
		Поправки: М: =12000	
	
	Покрытие детской площадки (травмобезопасное с замковым соединением)	
727.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.021	57 706.18	1 212	
		Объем: 84*0.25						
727. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.91602	293.690	269	
727. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.31668	160.940	51	
727. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.21714	1 040.11	226	
			(1)			293.69	64	
727. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.69888	1 335.99	934	
			(1)			293.69	205	
727. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00084	1 567.96	1	
		Накладные расходы				95%	304	
		Сметная прибыль				43%	138	
		Всего с НР и СП					1 654	
	
728.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		33.6	160.69	5 399	
		Объем: 21*1.6						
	
729.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.126	19 907.70	2 508	
		Объем: 84*0.15						
729. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	1.74888	278.220	487	
729. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	1.98072	165.390	328	
729. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.22302	1 668.59	372	
			(1)			293.69	65	
729. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.54054	1 014.39	548	
			(1)			218.64	118	
729. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.89208	1 308.98	1 168	
			(1)			313.27	279	
729. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.09324	853.18	80	
			(1)			251.27	23	
729. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.63	20.74	13	
		Накладные расходы				142%	1 157	
		Сметная прибыль				81%	660	
		Всего с НР и СП					4 325	
	
730.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		13.86	547.69	7 591	
		Объем: 12.6*1.1						
	
731.	ГЭСН 11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3		8.4	910.38	7 647	
		Объем: 84*0.1						
731. 1.	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	3.66	30.744	172.950	5 317	
731. 2.	91.07.04-002	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0.48	4.032	3.09	12	
731. 3.	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0.002	0.0168	132 002.35	2 218	
731. 4.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.35	2.94	20.74	61	
731. 5.	11.1.03.05-0066	Доски необрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта	м3	0.001	0.0084	4 637.18	39	
		Накладные расходы				123%	6 540	
		Сметная прибыль				64%	3 403	
		Всего с НР и СП					17 590	
	
732.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		8.568	3 407.28	29 194	
		Объем: (8.4)*1.02						
	
733.	ГЭСН 06-01-015-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т		0.134	4 520.33	606	
		Объем: 84*1.596/1000						
733. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.38	0.05092	269.131	14	
733. 2.	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	12.64	1.69376	182.740	310	
733. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.16	0.02144	963.73	21	
			(1)			293.69	6	
733. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.22	0.02948	1 140.64	34	
			(1)			251.27	7	
733. 5.	08.3.03.04-0012	Проволока светлая диаметром: 1,1 мм	т	0.028	0.003752	64 477.08	242	
		Накладные расходы				105%	340	
		Сметная прибыль				55%	178	
		Всего с НР и СП					1 124	
	
734.	08.1.02.17-0091	Сетка сварная из арматурной проволоки, диаметр 4,0 мм, без покрытия, 100х100 мм	м2		84	97.42	8 183	
	
735.	ГЭСН 11-01-036-03 
(прим)	Устройство покрытий: из резиновой плитки с замковым соединением  толщ.30мм	100 м2		0.84	3 609.43	3 032	
735. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.82	0.6888	268.859	185	
735. 2.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	17.2	14.448	171.470	2 477	
735. 3.	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.34	0.2856	331.30	95	
			(1)			293.69	84	
735. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.48	0.4032	1 140.64	460	
			(1)			251.27	101	
		Накладные расходы				123%	3 274	
		Сметная прибыль				64%	1 704	
		Всего с НР и СП					8 010	
	
736.	С44 цена постав.	Резиновая плитка с замковым соединением 1050х1050мм,  толщ. 30мм	м2		85.68	1 740.00	149 083	
		Объем: 84*1.02						
		Поправки: М: =1740	
	
737.	С45 цена постав.	Полиуретановое связующее	кг		12.6	570.00	7 182	
		Объем: 84*0.15						
		Поправки: М: =570	
	
	Установка бортовых камней	
738.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.00146	57 706.18	84	
		Объем: 26*0.2*0.28						
738. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	0.0636852	293.690	19	
738. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.0220168	160.940	4	
738. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.0150964	1 040.11	16	
			(1)			293.69	4	
738. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.0485888	1 335.99	65	
			(1)			293.69	14	
738. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.0000584	1 567.96		
		Накладные расходы				95%	22	
		Сметная прибыль				43%	10	
		Всего с НР и СП					116	
	
739.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км	1 т груза		2.336	160.69	375	
		Объем: 1.46*1.6						
	
740.	ГЭСН 27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0.007	19 907.70	139	
		Объем: (26*0.28*0.1)						
740. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	13.88	0.09716	278.220	27	
740. 2.	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	15.72	0.11004	165.390	18	
740. 3.	91.01.02-004	Автогрейдеры: среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	1.77	0.01239	1 668.59	21	
			(1)			293.69	4	
740. 4.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	4.29	0.03003	1 014.39	30	
			(1)			218.64	7	
740. 5.	91.08.03-030	Катки на пневмоколесном ходу, масса 30 т	маш.-ч	7.08	0.04956	1 308.98	65	
			(1)			313.27	16	
740. 6.	91.13.01-038	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0.74	0.00518	853.18	4	
			(1)			251.27	1	
740. 7.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	5	0.035	20.74	1	
		Накладные расходы				142%	64	
		Сметная прибыль				81%	36	
		Всего с НР и СП					239	
	
741.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.77	547.69	422	
		Объем: 0.7*1.10						
	
742.	ГЭСН 27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий  Прил.27.3 п. 3.8.а Кмр=0,86 к расходу бетона Прил.27.3 п. 3.8.б  Кмр=0,33 к расходу раствора цементного	100 м		0.26	14 687.22	3 819	
742. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.72	0.1872	291.333	55	
742. 2.	1-100-29	Средний разряд работы 2,9	чел.-ч	76.08	19.7808	174.440	3 451	
742. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.68	0.1768	963.73	170	
			(1)			293.69	52	
742. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.04	0.0104	1 140.64	12	
			(1)			251.27	3	
742. 5.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.001	0.00026	64 026.11	17	
742. 6.	11.1.03.03-0012	Брусья необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 100, 125 мм, IV сорта	м3	0.17	0.0442	3 828.46	169	
		Накладные расходы				142%	4 979	
		Сметная прибыль				81%	2 840	
		Всего с НР и СП					11 637	
	
743.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3		0.005	3 182.16	16	
		Объем: (0.26)*(0.06*0.33)						
	
744.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3		1.319	3 407.28	4 494	
		Объем: (0.26)*(5.9*0.86)						
	
745.	05.2.03.03-0031	Камни бортовые: БР 100.20.8 /бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91)	шт.		26	199.88	5 197	
		Объем: (0.26)*100.0						
	
	Элементы детской игровой  площадки	
746.	ГЭСН 01-02-058-02 
(прим)	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 (под детское игровое оборудование)	100 м3		0.01063	45 063.20	479	
		Объем: (0.5*0.5*0.25)*17						
746. 1.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	280	2.9764	160.940	479	
		Накладные расходы				80%	383	
		Сметная прибыль				38%	182	
		Всего с НР и СП					1 044	
	
747.	ГЭСН 01-02-060-01	Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1	100 м3		0.1063	8 278.23	880	
747. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	53.56	5.693428	154.560	880	
		Накладные расходы				80%	704	
		Сметная прибыль				38%	334	
		Всего с НР и СП					1 918	
	
748.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		17.01	160.69	2 733	
		Объем: 10.63*1.6						
	
749.	ГЭСН 06-01-001-13	Устройство фундаментов-столбов: бетонных	100 м3		0.017	157 996.21	2 686	
		Объем: (0.5*0.5*0.4)*17						
749. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	19.7	0.3349	290.336	97	
749. 2.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	598.26	10.17042	176.510	1 795	
749. 3.	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	17.61	0.29937	1 151.96	345	
			(1)			293.69	88	
749. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.74	0.01258	963.73	12	
			(1)			293.69	4	
749. 5.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.27	0.00459	1 014.39	5	
			(1)			218.64	1	
749. 6.	91.07.04-001	Вибратор глубинный	маш.-ч	29.16	0.49572	13.13	7	
749. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.08	0.01836	1 140.64	21	
			(1)			251.27	5	
749. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.424	0.007208	20.74		
749. 9.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.03	0.00051	64 026.11	33	
749. 10.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.082	0.001394	13 992.60	20	
749. 11.	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм	т	0.0762	0.0012954	53 733.21	70	
749. 12.	11.1.03.06-0095	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	0.7	0.0119	6 776.43	81	
749. 13.	11.2.13.04-0011	Щиты: из досок толщиной 25 мм	м2	65.1	1.1067	270.27	299	
		Накладные расходы				105%	1 987	
		Сметная прибыль				55%	1 041	
		Всего с НР и СП					5 713	
	
750.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс В15 (М200)	м3		1.734	3 407.28	5 908	
		Объем: 0.017*102						
	
751.	ГЭСН 09-03-029-01 
(прим)	Монтаж  оборудования детских игровых площадок	т		1.283	12 790.71	16 410	
		Объем: (102+203+23+917+38)/1000						
		Начисления: Н48= 0	
751. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	5.83	7.47989	292.797	2 190	
751. 2.	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	32.37	41.53071	194.020	8 058	
751. 3.	91.05.02-005	Краны козловые, грузоподъемность 32 т	маш.-ч	0.07	0.08981	1 887.22	169	
			(1)			334.48	30	
751. 4.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	0.12	0.15396	963.73	148	
			(1)			293.69	45	
751. 5.	91.05.06-012	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность до 16 т	маш.-ч	5.45	6.99235	888.41	6 212	
			(1)			293.69	2 054	
751. 6.	91.06.01-003	Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.-ч	0.96	1.23168	9.06	11	
751. 7.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.24377	1 140.64	278	
			(1)			251.27	61	
751. 8.	91.17.04-042	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.68	2.15544	3.20	7	
751. 9.	91.17.04-171	Преобразователи сварочные номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	9.62	12.34246	123.69	1 527	
		Накладные расходы				90%	9 223	
		Сметная прибыль				72%	7 379	
		Всего с НР и СП					33 012	
	
752.	С46 цена поставщ.	Деревянные качели малые "Граффити"	шт		1	27 072.00	27 072	
		Поправки: М: =27072	
	
753.	С46 цена поставщ.	Машинка типа "Гном"	шт		1	57 200.00	57 200	
		Поправки: М: =57200	
	
754.	С46 цена поставщ.	Скамейка со спинкой	шт		1	13 018.00	13 018	
		Поправки: М: =13018	
	
755.	С46 цена поставщ.	Детский игровой комплекс типа "Театр"	шт		1	245 680.00	245 680	
		Поправки: М: =245680	
	
756.	С53 цена поставщ.	Щит информационный	шт		1	10 358.00	10 358	
		Поправки: М: =10358	
	
	УСТРОЙСТВО ДОЖДЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ	
757.	ГЭСН 01-01-013-14	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5 (0,5-0,63) м3, группа грунтов 2	1000 м3		0.026	57 706.18	1 500	
		Объем: (2.2*2.2*1.9)*2+(12*0.65*0.95)						
757. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	43.62	1.13412	293.690	333	
757. 2.	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	15.08	0.39208	160.940	63	
757. 3.	91.01.01-035	Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	10.34	0.26884	1 040.11	280	
			(1)			293.69	79	
757. 4.	91.01.05-085	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	маш.-ч	33.28	0.86528	1 335.99	1 156	
			(1)			293.69	254	
757. 5.	02.2.05.04-0093	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм	м3	0.04	0.00104	1 567.96	2	
		Накладные расходы				95%	376	
		Сметная прибыль				43%	170	
		Всего с НР и СП					2 046	
	
758.	03-21-01-015	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (грунт)	1 т груза		41.6	160.69	6 685	
		Объем: 26*1.6						
	
759.	ГЭСН 23-01-001-01	Устройство основания под трубопроводы: песчаного	10 м3		0.06	2 073.74	124	
		Объем: 12*0.1*0.5						
759. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.021	218.640	5	
759. 2.	1-100-25	Средний разряд работы 2,5	чел.-ч	10.2	0.612	168.500	103	
759. 3.	91.06.05-011	Погрузчик, грузоподъемность 5 т	маш.-ч	0.35	0.021	1 014.39	21	
			(1)			218.64	5	
		Накладные расходы				130%	140	
		Сметная прибыль				76%	82	
		Всего с НР и СП					346	
	
760.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных: работ средний	м3		0.66	547.69	361	
		Объем: (0.06)*11.0						
	
761.	ГЭСН 23-01-020-01 
(прим)	Укладка канализационных безнапорных раструбных труб из поливинилхлорида (ПВХ) диаметром: до 250 мм	100 м		0.12	8 539.81	1 025	
761. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	4.2	0.504	251.270	127	
761. 2.	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	27.12	3.2544	189.570	617	
761. 3.	91.05.05-013	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 6,3 т	маш.-ч	4.05	0.486	771.84	375	
			(1)			251.27	122	
761. 4.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.15	0.018	1 140.64	21	
			(1)			251.27	5	
761. 5.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	4.9	0.588	20.74	12	
		Накладные расходы				130%	967	
		Сметная прибыль				76%	565	
		Всего с НР и СП					2 558	
	
762.	24.3.03.03-0036	Трубы безнапорные, ливневые, двухслойные, профилированные из полиэтилена, тип: SN 8, диаметром 200 мм	м		12	727.45	8 729	
	
763.	ГЭСН 23-03-007-04 
(прим)	Устройство круглых смотровых колодцев для дождевой канализации: из сборного железобетона диаметром 1,0 м в мокрых грунтах	10 м3		0.156	78 074.65	12 180	
		Объем: 0.78*2						
763. 1.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	27.42	4.27752	292.421	1 251	
763. 2.	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	171.13	26.69628	178.290	4 760	
763. 3.	91.05.05-014	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т	маш.-ч	26.6	4.1496	963.73	3 999	
			(1)			293.69	1 219	
763. 4.	91.08.04-021	Котлы битумные: передвижные 400 л	маш.-ч	0.38	0.05928	125.14	7	
763. 5.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.82	0.12792	1 140.64	146	
			(1)			251.27	32	
763. 6.	01.2.01.02-0021	Битумы нефтяные строительные для кровельных мастик марки: БНМ-55/60	т	0.05	0.0078	18 297.53	143	
763. 7.	01.3.01.08-0003	Топливо моторное для среднеоборотных и малооборотных дизелей, марки ДТ	т	0.009	0.001404	40 781.50	57	
763. 8.	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0007	0.0001092	20.74		
763. 9.	01.7.07.29-0031	Каболка	т	0.02	0.00312	140 454.13	438	
763. 10.	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0002	0.0000312	64 026.11	2	
763. 11.	01.7.15.10-0067	Скобы: ходовые	шт.	38.8	6.0528	214.41	1 298	
763. 12.	03.1.02.03-0011	Известь строительная: негашеная комовая, сорт I	т	0.00025	0.000039	13 992.60	1	
763. 13.	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400	т	0.0071	0.0011076	7 327.80	8	
763. 14.	04.1.02.05-0001	Бетон тяжелый, класс: В3,5 (М50)	м3	1.41	0.21996	2 850.55	627	
763. 15.	04.1.02.05-0006	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)	м3	0.9	0.1404	3 407.28	478	
763. 16.	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0.4	0.0624	3 182.16	199	
763. 17.	11.1.03.06-0091	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта	м3	0.016	0.002496	6 790.77	17	
		Накладные расходы				130%	7 814	
		Сметная прибыль				76%	4 568	
		Всего с НР и СП					24 563	
	
764.	05.1.01.11-0044	Плита днища: ПН10 /бетон В15 (М200), объем 0,18 м3, расход арматуры 15,14 кг / (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 460.09	4 920	
	
765.	05.1.01.09-0056	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	2 447.28	4 895	
	
766.	05.1.01.09-0054	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	781.36	1 563	
	
767.	05.1.06.09-0087	Плита перекрытия ПП10-1 /бетон В15 (М200), объем 0,10 м3, расход арматуры 8,38 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.		2	1 910.13	3 820	
	
768.	08.1.02.06-0042 
(прим)	Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца	шт.		2	5 976.90	11 954	
	
769.	ГЭСН 01-02-061-01 
(прим)	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, песком	100 м3		0.304	13 678.56	4 158	
		Объем: 36-(2.26*2+12*0.038)-(12*0.1*0.5)						
769. 1.	1-100-15	Средний разряд работы 1,5	чел.-ч	88.5	26.904	154.560	4 158	
		Накладные расходы				80%	3 326	
		Сметная прибыль				38%	1 580	
		Всего с НР и СП					9 064	
	
770.	02.3.01.02-0015	Песок природный для строительных работ средний	м3		33.44	547.69	18 315	
		Объем: 30.4*1.1						

	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					3 011 075	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					2 814 330	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					1 891 826	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 617-622, 686; %=115 - по стр. 624, 626, 687, 688; %=142 - по стр. 630, 633, 635, 636, 638, 640, 643, 646, 648, 653, 655, 659, 661, 662, 664, 666, 671, 673, 675, 680, 682, 699, 701, 702, 704, 706, 711, 713, 715, 729, 740, 742; %=95 - по стр. 631, 651, 657, 669, 678, 697, 709, 727, 738, 757; %=80 - по стр. 689, 690, 746, 747, 769; %=105 - по стр. 692, 733, 749; %=130 - по стр. 723, 759, 761, 763; %=123 - по стр. 731, 735)					519 816	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 617-622, 686; %=77 - по стр. 624, 626, 687, 688; %=81 - по стр. 630, 633, 635, 636, 638, 640, 643, 646, 648, 653, 655, 659, 661, 662, 664, 666, 671, 673, 675, 680, 682, 699, 701, 702, 704, 706, 711, 713, 715, 729, 740, 742; %=43 - по стр. 631, 651, 657, 669, 678, 697, 709, 727, 738, 757; %=38 - по стр. 689, 690, 746, 747, 769; %=55 - по стр. 692, 733, 749; %=72 - по стр. 723; %=64 - по стр. 731, 735; %=76 - по стр. 759, 761, 763)					296 527	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					3 630 673	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					24 697	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 694, 717, 720, 751)					13 439	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 694, 717, 720, 751)					10 751	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					48 887	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					172 048	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					172 048	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7					3 851 608	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	77 032	
	Итого с непредвиденными расходами					3 928 640	
	НДС 20%				20	785 728.00	
	ВСЕГО С НДС					4 714 368.00	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					533 255	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					307 278	
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					18 217 133	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					17 191 948	
	.       МАТЕРИАЛОВ -					11 128 803	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=104 - по стр. 1-4, 63, 79-83, 135, 180-183, 235, 285-287, 346-348, 407, 464-469, 617-622, 686; %=142 - по стр. 7, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 104, 107, 109, 114, 116, 120, 122, 124, 129, 131, 146, 148, 149, 151, 153, 158, 160, 162, 191, 194, 196, 197, 199, 201, 204, 207, 209, 214, 216, 220, 222, 224, 229, 231, 245, 247, 248, 250, 252, 257, 259, 263, 267, 269, 271, 279, 281, 290, 293, 294, 296, 298, 301, 304, 306, 311, 313, 317, 319, 320, 322, 324, 329, 331, 333, 338, 340, 351, 354, 356, 357, 359, 361, 364, 367, 369, 374, 376, 380, 382, 383, 385, 387, 392, 394, 396, 401, 403, 420, 422, 423, 425, 427, 432, 434, 436, 440, 442, 444, 480, 482, 484, 489, 491, 507, 509, 510, 512, 514, 519, 521, 523, 527, 529, 531, 539, 550, 552, 554, 558, 560, 588, 599, 601, 630, 633, 635, 636, 638, 640, 643, 646, 648, 653, 655, 659, 661, 662, 664, 666, 671, 673, 675, 680, 682, 699, 701, 702, 704, 706, 711, 713, 715, 729, 740, 742; %=95 - по стр. 8, 28, 34, 46, 55, 66, 92, 112, 118, 127, 144, 156, 166, 192, 212, 218, 227, 243, 255, 265, 277, 291, 309, 315, 327, 336, 352, 372, 378, 390, 399, 418, 430, 438, 450, 478, 487, 505, 517, 525, 537, 548, 556, 586, 597, 631, 651, 657, 669, 678, 697, 709, 727, 738, 757; %=115 - по стр. 64, 65, 85, 87, 164, 165, 185, 187, 261, 262, 344, 345, 408, 409, 472, 474, 495, 496, 624, 626, 687, 688; %=130 - по стр. 68, 70, 72, 168, 170, 172, 452, 454, 456, 582, 723, 759, 761, 763; %=80 - по стр. 78, 136, 137, 178, 236, 237, 410, 411, 462, 497, 498, 564, 565, 605, 606, 689, 690, 746, 747, 769; %=105 - по стр. 139, 239, 413, 500, 543, 567, 592, 608, 692, 733, 749; %=90 - по стр. 275, 276, 448, 449, 535, 536; %=123 - по стр. 541, 545, 546, 590, 594, 731, 735)					3 317 709	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 1-4, 63, 79-83, 135, 180-183, 235, 275, 276, 285-287, 346-348, 407, 448, 449, 464-469, 535, 536, 617-622, 686; %=81 - по стр. 7, 10, 12, 13, 15, 17, 20, 23, 25, 30, 32, 36, 38, 39, 41, 43, 48, 50, 52, 57, 59, 91, 94, 96, 97, 99, 101, 104, 107, 109, 114, 116, 120, 122, 124, 129, 131, 146, 148, 149, 151, 153, 158, 160, 162, 191, 194, 196, 197, 199, 201, 204, 207, 209, 214, 216, 220, 222, 224, 229, 231, 245, 247, 248, 250, 252, 257, 259, 263, 267, 269, 271, 279, 281, 290, 293, 294, 296, 298, 301, 304, 306, 311, 313, 317, 319, 320, 322, 324, 329, 331, 333, 338, 340, 351, 354, 356, 357, 359, 361, 364, 367, 369, 374, 376, 380, 382, 383, 385, 387, 392, 394, 396, 401, 403, 420, 422, 423, 425, 427, 432, 434, 436, 440, 442, 444, 480, 482, 484, 489, 491, 507, 509, 510, 512, 514, 519, 521, 523, 527, 529, 531, 539, 550, 552, 554, 558, 560, 588, 599, 601, 630, 633, 635, 636, 638, 640, 643, 646, 648, 653, 655, 659, 661, 662, 664, 666, 671, 673, 675, 680, 682, 699, 701, 702, 704, 706, 711, 713, 715, 729, 740, 742; %=43 - по стр. 8, 28, 34, 46, 55, 66, 92, 112, 118, 127, 144, 156, 166, 192, 212, 218, 227, 243, 255, 265, 277, 291, 309, 315, 327, 336, 352, 372, 378, 390, 399, 418, 430, 438, 450, 478, 487, 505, 517, 525, 537, 548, 556, 586, 597, 631, 651, 657, 669, 678, 697, 709, 727, 738, 757; %=77 - по стр. 64, 65, 85, 87, 164, 165, 185, 187, 261, 262, 344, 345, 408, 409, 472, 474, 495, 496, 624, 626, 687, 688; %=76 - по стр. 68, 70, 72, 168, 170, 172, 452, 454, 456, 759, 761, 763; %=38 - по стр. 78, 136, 137, 178, 236, 237, 410, 411, 462, 497, 498, 564, 565, 605, 606, 689, 690, 746, 747, 769; %=55 - по стр. 139, 239, 413, 500, 543, 567, 592, 608, 692, 733, 749; %=64 - по стр. 541, 545, 546, 590, 594, 731, 735; %=72 - по стр. 582, 723)					1 892 741	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					22 402 398	
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					79 110	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=90 - по стр. 141, 241, 273, 415, 446, 502, 533, 569, 576, 579, 610, 694, 717, 720, 751)					40 971	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=72 - по стр. 141, 241, 273, 415, 446, 502, 533, 569, 576, 579, 610, 694, 717, 720, 751)					32 777	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -					152 858	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 795	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -					12 795	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					933 280	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					933 280	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					23 501 331	
	Непредвиденные расходы - 2%				2	470 027	
	Итого с непредвиденными расходами					23 971 358	
	НДС 20%				20	4 794 271.60	
	ВСЕГО С НДС					28 765 629.60	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					3 358 680	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					1 925 518	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КР МКД                              Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Замначальника СО МКУ КР МКД                                 Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)