|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | |  |
|  | |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  | |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. |
|  | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
| Объект: | Многоквартирный дом по ул.Пугачева,35-39; ул.К.Маркса,33-39; ул.Офицерская,38-40 | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | |
| на капитальный ремонт крыши МКД | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  | **Раздел 1. Кровля** | | | |
|  | | | | |
| 1. | Е46-04-008-04 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытия | 22.1 |
| 2. | Е58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 22.1 |
| 3. | Е58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 22.1 |
| 4. | Е58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 5.544 |
| 5. | Е58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 1.62 |
| 6. | Е58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 3.6 |
| 7. | Е58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 6 |
| 8. | Е58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 72 |
| 9. | Е58-1-3 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 0.2464 |
| 10. | Е10-01-010-01 | Установка элементов каркаса из брусьев | 1 м3 древесины в конструкции | 0.924 |
| 11. | Е26-02-018-02 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 26.558 |
| 12. | С113-8070 | Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС СС-2> для древесины | кг | 549.7506 |
| 13. | Е14-02-015-01 | Покрытие пленкой кровель | 100 м2 покрытия | 22.1 |
| 14. | С101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | м2 | 2762.5 |
| 15. | Е58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 0.09 |
| 16. | Е10-01-003-01 | Устройство слуховых окон | 1 слуховое окно | 9 |
| 17. | С203-0954 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 4.32 |
| 18. | Е10-01-008-08 | Обивка слуховых окон кровельной сталью оцинкованной | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0.384 |
| 19. | С101-3190 | Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием | т | 0.16896 |
| 20. | Е54-3-1 | Разборка подшивки карнизов из строганных досок | 100 м2 подшивки | 0.108 |
| 21. | Е10-01-022-02 | Подшивка карниза | 100 м2 потолка | 0.108 |
| 22. | Е15-04-024-02 | Простая окраска масляными составами по дереву карниза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.108 |
| 23. | Е12-01-023-01 | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля | 100 м2 кровли | 22.1 |
| 24. | С101-4128 | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием | м2 | 359 |
| 25. | Е58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали, желобов | 100 м труб и покрытий | 3.54 |
| 26. | Е12-01-012-01 | Устройство снегозадержателей | 100 м ограждения | 3.2 |
| 27. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (капельники) шириной до 0,4 м | 100 м | 3.54 |
| 28. | Е12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных | 100 м желобов | 3.54 |
| 29. | Е58-10-1 | Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 2.54 |
| 30. | Е58-10-3 | Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 0.48 |
| 31. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.24 |
| 32. | Е58-10-6 | Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 0.24 |
| 33. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 2.04 |
| 34. | Е65-38-2 | Смена частей канализационного стояка под кровлей флюгарки | 1 шт. | 18 |
| 35. | Е65-38-1 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка | 1 шт. | 18 |
| 36. | Е60-7-7 | Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал | 100 м труб | 0.82 |
| 37. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 3.444 |
| 38. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 6-и каналов | 100 м труб | 0.44 |
| 39. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 4.84 |
| 40. | Е60-7-8 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7 до 12 каналов | 100 м труб | 0.38 |
| 41. | С404-0009 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 200 | 1000 шт. | 9.196 |
| 42. | Е61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 100 м2 поверхности | 2.205 |
| 43. | Е15-04-014-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности перхлорвиниловая | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2.205 |
|  | | | | |
|  | **Раздел 2. Прочие работы** | | | |
|  | | | | |
| 44. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 131.93 |
| 45. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 131.93 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |