«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	

		

	
	
Объект:	ул. Богдана Хмельницкого,24-30	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
на ремонт кровли по ул. Богдана Хмельницкого,24-30	
Сметная стоимость:	1 182.575	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 12.2010 г.	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Раздел 1.  КРОВЛЯ	
1.	ТЕРр 58-17-1 
Разборка покрытий кровель рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель	11	145.93	144.15	1.78	1 605.23	1 585.65	19.58	10.88	3.38	17 318	17 252	66	
									1	10.88				
2.	ТЕРр 57-2-4 
(прим.) 
Разборка покрытий полов цементных, 100 м2 покрытий	5.5	4 298.97	1 006.36	3 292.61	23 644.34	5 534.98	18 109.36	10.88	3.59	125 233	60 221	65 013	
					236.04			1 298.22	1	10.88			14 125	
3.	ТЕР 12-01-017-1 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных: толщиной 15 мм, 100 м2 стяжек	5.5	1 600.01	259.19	269.84	8 800.08	1 425.53	1 484.11	10.88	4.32	55 143	15 510	6 411	
				1 070.99	28.70		5 890.45	157.85	5.64	10.88		33 222	1 717	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
4.	ТЕР 12-01-017-2 
Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчанных: добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины (к 12-01-017-01), 100 м2 стяжек	5.5	1 733.91	28.64	112.88	9 536.50	157.49	620.81	10.88	4.32	50 464	1 714	2 682	
				1 592.40	13.13		8 758.20	72.19	5.26	10.88		46 068	785	
	Поправки: ПЗ: *30	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
5.	ТЕР 12-01-016-1 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли	11	508.39	47.60	5.63	5 592.33	523.58	61.88	10.88	5.24	31 055	5 697	324	
				455.17			5 006.87		5	10.88		25 034		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
6.	ТЕР 12-01-002-9 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли	11	11 544.13	164.81	55.61	126 985.42	1 812.87	611.74	10.88	4.37	302 659	19 724	2 673	
				11 323.71	3.36		124 560.81	36.99	2.25	10.88		280 262	402	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
7.	ТЕР 12-01-004-4 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.96	2 557.02	398.05	128.40	2 454.74	382.13	123.26	10.88	4.96	10 948	4 158	611	
				2 030.57	11.75		1 949.35	11.28	3.17	10.88		6 179	123	
	Объем: 50+46													
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
8.	ТЕР 12-01-010-1 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	1.44	9 043.23	1 173.45	33.60	13 022.25	1 689.77	48.38	10.88	5.57	45 962	18 385	269	
				7 836.18	3.24		11 284.10	4.66	2.42	10.88		27 308	51	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
9.	ТЕРр 58-20-1 
Смена обделок из листовой стали поясков, сандриков, отливов, карнизов шириной до 0,4 м, 100 м	0.38	2 956.11	374.76	6.47	1 123.32	142.41	2.46	10.88	5.61	3 970	1 549	14	
				2 574.88	0.90		978.45	0.34	2.46	10.88		2 407	4	
10.	ТЕР 20-02-012-1 
Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм, дефлектор	15	42.76	30.39	4.41	641.36	455.92	66.19	10.88	4.18	5 569	4 960	277	
				7.95			119.25		2.78	10.88		332		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
11.	Цена поставщика. 
Дефлектор, шт.	15									4 017			
									260			4 017		
	Поправки: М: *1.03	
12.	ТЕРр 65-38-2 
Смена частей канализационного стояка флюгарки, шт.	17	88.07	12.17		1 497.19	206.89		10.88	1	5 503	2 251		
				75.90			1 290.30		2.52	10.88		3 252		

	Раздел 2.  Козырьки лоджий	
														
13.	ТЕРр 58-17-1 
Разборка покрытий кровель рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель	0.4	145.93	144.15	1.78	58.37	57.66	0.71	10.88	3.38	630	627	2	
									1	10.88				
14.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.15	2 546.74	1 221.06	191.35	382.01	183.16	28.70	10.88	3.64	2 992	1 993	104	
				1 134.33	15.51		170.15	2.33	5.26	10.88		895	25	
15.	ТЕР 12-01-016-1 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли	0.4	508.39	47.60	5.63	203.36	19.04	2.25	10.88	5.24	1 129	207	12	
				455.17			182.07		5	10.88		910		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
16.	ТЕР 12-01-002-9 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли	0.4	11 544.13	164.81	55.61	4 617.65	65.92	22.25	10.88	4.37	11 006	717	97	
				11 323.71	3.36		4 529.48	1.35	2.25	10.88		10 191	15	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
17.	ТЕР 12-01-004-4 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.38	2 557.02	398.05	128.40	971.67	151.26	48.79	10.88	4.96	4 334	1 646	242	
				2 030.57	11.75		771.62	4.47	3.17	10.88		2 446	49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
		
	Раздел 3.  Козырьки над подъездами	
														
18.	ТЕРр 58-17-1 
Разборка покрытий кровель рулонных материалов, 100 м2 покрытий кровель	0.58	145.93	144.15	1.78	84.64	83.61	1.03	10.88	3.38	913	910	3	
									1	10.88				
19.	ТЕРр 58-16-3 
Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2, 100 мест	0.2	2 546.74	1 221.06	191.35	509.35	244.21	38.27	10.88	3.64	3 990	2 657	139	
				1 134.33	15.51		226.87	3.10	5.26	10.88		1 193	34	
20.	ТЕР 12-01-016-1 
Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер битумной грунтовкой с ее приготовлением, 100 м2 кровли	0.58	508.39	47.60	5.63	294.87	27.61	3.26	10.88	5.24	1 637	300	17	
				455.17			264.00		5	10.88		1 320		
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
21.	ТЕР 12-01-002-9 
Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя, 100 м2 кровли	0.58	11 544.13	164.81	55.61	6 695.59	95.59	32.26	10.88	4.37	15 958	1 040	141	
				11 323.71	3.36		6 567.75	1.95	2.25	10.88		14 777	21	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
22.	ТЕР 12-01-004-4 
Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков, 100 м примыканий	0.38	2 557.02	398.05	128.40	971.67	151.26	48.79	10.88	4.96	4 334	1 646	242	
				2 030.57	11.75		771.62	4.47	3.17	10.88		2 446	49	
	Начисления: Н3= 1.25, Н4= 1.25, Н5= 1.15	
23.	 403-1-15 
Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1), т	46.25	27.17		27.17	1 256.61		1 256.61		4.81	6 044		6 044	
										1				
24.	 311-1037 
Погрузка мусора в автотранспортные средства, т	46.25	4.72		4.72	218.30		218.30		4.81	1 050		1 050	
										1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	211 166.85	14 996.54	22 848.99			711 858	163 164	86 433	
			173 321.34	1 599.20				462 259	17 400	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	209 028.30	14 333.73	22 782.80			700 786	155 953	86 156	
			171 911.79	1 599.20				458 675	17 400	
	.       МАТЕРИАЛОВ -						4 017			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=78.02 - по стр. 1, 9, 13, 14, 18, 19; %=75.2 - по стр. 2; %=101.52 - по стр. 3-8, 15-17, 20-22)	13 835.52					150 533			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=65 - по стр. 1, 9, 13, 14, 18, 19; %=68 - по стр. 2; %=55.3 - по стр. 3-8, 15-17, 20-22)	9 902.07					107 737			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	232 765.89					959 056			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	2 138.55	662.81	66.19			11 072	7 211	277	
			1 409.55					3 584		
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=108.29 - по стр. 10; %=96.82 - по стр. 12)	694.03					7 551			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=70.6 - по стр. 10; %=60 - по стр. 12)	446.01					4 852			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	3 278.59					23 475			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	236 044.48					982 531			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ 2%	4 720.89					19 651			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	240 765.37					1 002 182			
	НДС	43 337.77					180 393			
	Всего с НДС	284 103.14					1 182 575			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)