«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
						
Директор МКУ «КР МКД»	Исполнительный директор ООО«МУП РСУ -24»	
		
________________ / Русович С.Б. /	________________ / Тихонова Н.В. /	
		
«______»____________________ 2013 г.	«______»____________________ 2013 г.	
	
Объект: Капитальный ремонт перекрытия кв.5,6 по пл.Калинина, 37 многоквартирного дома по ул. Ольштынская, 2-4, площадь Калинина, 29-37 , проспект Калинина,  1-5 в г. Калининграде	
		
В Е Д О М О С Т Ь   О Б Ъ Е М О В   Р А Б О Т	
к дефектной ведомости № 1	
на капитальный ремонт перекрытия над квартирами 5 и 6 	

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	

1	2	3	4	
1.	Разборка деревянных перекрытий оштукатуренных	100 м2	0.303	
2.	Устройство перекрытий с укладкой балок по стенам каменным с накатом из щитов	100 м2 перекрытий	0.303	
3.	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)	м3	3.995	
4.	Балки антисептированные из цельной древесины с одним черепным бруском, сечением 150х50, 175х50 мм, длиной от 3000 до 4900 мм, БЦ1 30-46.15.9, БЦ1 30-49.17.9	м3	1.1	
5.	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос)	м2	33.633	
6.	Устройство ходов на чердаке	100 п. м ходов	0.1	
7.	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0.02	
8.	Устройство подвесных потолков из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) по системе <КНАУФ> одноуровневых (П 213)	100 м2 потолка	0.303	
9.	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.303	
10.	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0.3	
11.	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0.06	
12.	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных горизонтальных тяг по камню и бетону цементно-известковым раствором длиной в одном месте до 5 м с земли и лесов	100 м2 отремонтированной площади развернутой поверхности тяг	0.04	
13.	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0.1	
14.	Погрузка мусора в автотранспортные средства	т	7.5	
15.	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1)	т	7.5	

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)