|  |  |
| --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | «УТВЕРЖДАЮ» |
|  | Директор ООО «МУП ЖЭУ-29» |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_В.В. Черноиванов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ / |
|  |  |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013\_\_\_г. | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2013\_\_\_г. |
|  |
|  |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** |
| На капитальный ремонт крыши Московский пр.149-153  |
|  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е58-28-1 | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата <AIV> для последующего покрытия рулонной кровлей | 1 м2 | 665 |
| 2. | Е12-01-001-06 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 6.65 |
| 3. | С101-1961 | Изопласт К ЭКП-4,5 | м2 | 764.75 |
| 4. | Е20-02-012-01 | Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм | 1 дефлектор | 7 |
| 5. | Цена поставщика. | Дефлектор кровельный д.280мм | 1 дефлектор | 7 |
| 6. | Е58-20-1 | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 100 м | 0.782 |
| 7. | Е12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков | 100 м примыканий | 1.5796 |
| 8. | С101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 402.1018 |
| 9. | Е12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали вентканалов,выходов на кровлю | 100 м2 покрытия | 0.12024 |
| 10. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.0119 |
| 11. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 1.19 |
| 12. | Цена поставщика. | Металлический дверной блок выход на кровлю | м2 | 1.19 |
| 13. | Е58-23-1 | Обделка мест примыкания мягкой кровли к радиомачтам | 1 место | 7 |
| 14. | Е65-38-1 | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка (фановый стояк) | 1 шт. | 9 |
| 15. | Е65-38-2 | Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки | 1 шт. | 9 |
| 16. | Е58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 0.9 |
| 17. | Е58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 10 шт. | 0.9 |
| 18. | Е58-19-5 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических настенных желобов | 100 м покрытия | 0.532 |
| 19. | Е58-10-2 | Смена прямых звеньев водосточных труб с люлек высота - 5 этажей | 100 м | 0.58 |
| 20. | Е58-10-4 | Смена колен водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.08 |
| 21. | Е58-10-7 | Смена воронок водосточных труб с люлек | 100 шт. | 0.04 |
| 22. | Е58-10-5 | Смена отливов (отметов) водосточных труб | 100 шт. | 0.04 |
| 23. | Е58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 0.48 |
| 24. | Е46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов выход на кровлю | 100 м2 покрытия | 0.03485 |
| 25. | Е58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 100 мест | 0.1 |
| 26. | Е12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной | 100 м2 кровли | 0.03485 |
| 27. | Е12-01-002-10 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 кровли | 0.03485 |
| 28. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 0.706 |
| 29. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами(работающими вне карьеров) на расстоянии 15 км. (класс груза 1) | т | 0.706 |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Гл.инженер ООО «МУП ЖЭУ-29» Л.А.Авдонина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: |  |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |