,,«СОГЛАСОВАНО»	          «УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	72 654	руб.	Смета на сумму:	72 654	руб.	
Директор МКУ «КР МКД»	Генеральный директор 
ООО «СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»	
		
________________ С.Б. Русович /	________________ /Т. К. Казакова /	
		
«______»____________________ 20___г.	«______»________________ 2017г.	

	
		
                                                                         ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши и чердачного перекрытия многоквартирного дома №17 по ул. Габайдулина в г. Калининграде. Дополнительные работы.	
Сметная стоимость:	72.654	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	0.125	тыс. чел.ч	
Сметная заработная плата:	20.350	тыс. руб.	
Составлена в текущих ценах на 3 кв 2017 г. по НБ: "ГЭСН-2001 (приказ Минстроя России № 886/пр)".	

№ поз.	Шифр, номер норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость в текущих ценах	
			Кол-во механиза-торов	на единицу измерения	по проектным данным	на единицу измерения	общая	

1	2	3	4	5	6	7	8	
	КРОВЛЯ	
1.	ГЭСНр 58-5-4 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок (кобылки)	100 м		0.35	29 392.83	10 287	
1. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	133.25	46.6375	161.570	7 535	
1. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.19	0.0665	229.990	15	
1. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.52	0.182	10.69	2	
1. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.19	0.0665	611.76	41	
			(1)			229.99	15	
1. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.013	0.00455	57 123.11	260	
1. 6.	 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.95	0.3325	7 367.61	2 450	
		Накладные расходы				70.55%	5 327	
		Сметная прибыль				52%	3 926	
		Всего с НР и СП					19 540	
	
	ЧЕРДАЧНОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ	
2.	ГЭСНр 58-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016 
Прим)	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон	100 м		0.15	24 305.41	3 646	
2. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	39.87	5.9805	161.570	966	
2. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0.35	0.0525	229.990	12	
2. 3.	ФСЭМ 91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.64	0.096	10.69	1	
2. 4.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	0.35	0.0525	611.76	32	
			(1)			229.99	12	
2. 5.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.038	0.0057	57 123.11	326	
2. 6.	 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	2.1	0.315	7 367.61	2 321	
		Накладные расходы				70.55%	690	
		Сметная прибыль				52%	509	
		Всего с НР и СП					4 845	
	
3.	ГЭСНр 54-4-3 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Нашивка досок	100 м		1.011	18 586.89	18 791	
3. 1.	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	68.47	69.22317	161.570	11 184	
3. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.51	1.52661	229.990	351	
3. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.51	1.52661	611.76	934	
			(1)			229.99	351	
3. 4.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.0143	0.0144573	57 123.11	826	
3. 5.	 11.1.03.06-0094	Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта	м3	0.785	0.793635	7 367.61	5 847	
		Накладные расходы				72.25%	8 334	
		Сметная прибыль				64%	7 382	
		Всего с НР и СП					34 507	
	
4.	ГЭСНр 54-5-1 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок	100 м2		0.01	65 157.35	652	
4. 1.	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	180.18	1.8018	156.950	283	
4. 2.	2	Затраты труда машинистов	чел.-ч	1.75	0.0175	229.990	4	
4. 3.	ФСЭМ 91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т	маш.-ч	1.75	0.0175	611.76	11	
			(1)			229.99	4	
4. 4.	 01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.01	0.0001	57 123.11	6	
4. 5.	 11.1.03.01-0062	Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	м3	0.34	0.0034	7 798.42	27	
4. 6.	 11.1.03.06-0079	Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта	м3	5.675	0.05675	5 741.82	326	
		Накладные расходы				72.25%	207	
		Сметная прибыль				64%	184	
		Всего с НР и СП					1 043	
	
5.	пг 01-01-01-041 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза		0.524	509.55	267	
		Объем: 0.31+0.024+0.19						
	
6.	пг 03-21-01-015 
(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016)	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 15 км	1 т груза		0.524	150.15	79	
		Объем: 0.31+0.024+0.19						

	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ					33 722	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					33 376	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=70.55 - по стр. 1, 2; %=72.25 - по стр. 3, 4)					14 558	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 1, 2; %=64 - по стр. 3, 4)					12 001	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -					59 935	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					346	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -					346	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ					60 281	
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%				2.14	1 290	
	ИТОГО					61 571	
	НДС 18%				18	11 083	
	ВСЕГО С НДС					72 654	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ					14 558	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ					12 001	

Составил:	Ведущий инженер СО МКУ КРМКД                                                Липовская О.А.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:	Зам начальника СО МКУ КРМКД                                                Дубина Г.В.	
	(должность, подпись, Ф.И.О)