|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «СОГЛАСОВАНО» | | | «УТВЕРЖДАЮ» | | |
| Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. | Смета на сумму: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | руб. |
| Директор МКУ «КР МКД» | | | Директор ООО «ЖЭК №17» | | |
|  | | |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /С.Б. Русович / | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /О.Н. Чикулаева / | | |
|  | | |  | | |
| «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | | «\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. | | |
|  | | |
|  | | | | | |
| **В Е Д О М О С Т Ь О Б Ъ Е М О В Р А Б О Т** | | | | | |
| к дефектной ведомости № 7 | | | | | |
| на капитальный ремонт подвала МКД по ул. Добролюбова, 32 | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Е46-04-009-01 | Разборка бетонных оснований под полы на гравии | 1 м3 | 2.01 |
| 2. | Е01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0.0737 |
| 3. | Е01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов 1 | 100 м3 | 0.0737 |
| 4. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 11.792 |
| 5. | Е08-01-003-07 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 100 м2 изолируемой поверхности | 0.1005 |
| 6. | Е11-01-002-04 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 3.35 |
| 7. | Е11-01-002-01 | Устройство подстилающих слоев песчаных | 1 м3 подстилающего слоя | 3.35 |
| 8. | Е11-01-002-09 | Устройство подстилающих слоев бетонных | 1 м3 подстилающего слоя | 3.35 |
| 9. | Е46-04-003-08 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200 | 1 м3 | 0.705 |
| 10. | Е06-01-001-15 | Устройство фундаментных плит бетонных плоских | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0.0099 |
| 11. | С401-0005 | Бетон тяжелый, класс В12,5 (М150) | м3 | 1.0098 |
| 12. | С204-0020 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-III, диаметром 8 мм | т | 0.0361425 |
| 13. | С204-0035 | Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку каркасов и сеток плоских, диаметром 8 мм | т | 0.0361425 |
| 14. | Е11-01-049-01 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0.09 |
| 15. | Цена поставщика. | Уголок металлический на ступени | мп | 9 |
| 16. | Е53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1 |
| 17. | С404-0007 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 | 1000 шт. | 0.402 |
| 18. | Е46-04-012-03 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных | 100 м2 | 0.021 |
| 19. | Е09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 2.1 |
| 20. | Цена поставщика. | Дверь металлическая | м2 | 2.1 |
| 21. | Е07-05-016-04 | Демонтаж металлических ограждений | 100 м ограждения | 0.058 |
| 22. | Е07-05-016-04 | Устройство металлических ограждений без поручней | 100 м ограждения | 0.058 |
| 23. | Е15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.0465 |
|  | *СМЕНА ОКОН В ПОДВАЛЕ* | | | |
| 24. | Е46-04-012-02 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок | 100 м2 | 0.0192 |
| 25. | Е10-01-034-03 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0.0192 |
| 26. | С203-0954 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 0,5 м2 | м2 | 0.96 |
| 27. | С203-0955 | Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 | м2 | 0.96 |
| 28. | Х311-1037 | Погрузка мусора в автотранспортные средства | т | 5.064 |
| 29. | Х403-1-15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров) на расстояние 15 км. (класс груза 1) | т | 5.064 |
|  | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Составил: | Инженер ООО «ЖЭК № 17» М.А. Резников |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |
|  |  |
| Проверил: | Гл. инженер ООО «ЖЭК № 17» С.И. Сиротина |
|  | *(должность, подпись, Ф.И.О)* |