«СОГЛАСОВАНО»	«УТВЕРЖДАЮ»	
Смета на сумму:	6 126 521	руб.	Смета на сумму:	6 126 521	руб.	
Директор МКУ ГО «Город Калининград» «КР МКД»	Директор ООО «УЮТ-СЕРВИС»	
		
_________________________ /С.Б. Русович /	______________________ /О.Б. Манойло /	
		
«______»____________________ 2016г.	«______»____________________ 2016г.	

	
 	 	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1	
(Локальный сметный расчет)	
на капитальный ремонт крыши, чердачного перекрытия многоквартирного дома № 41-51по ул.Октябрьская площадь, № 3-5 поул.Сосновая, № 12-14 по ул.Книжная г.Калининграда	
Сметная стоимость:	6 126.521	тыс. руб.	
Hормативная трудоемкость:	6.860	тыс.чел.ч	
Сметная заработная плата:	1 073.695	тыс. руб.	
Составлена в базисных ценах на 01.01.2000 и текущих ценах на 03.2016 г. по НБ: "ТСНБ-2001 Калининградской области в редакции 2014 г.".	

№ поз.	Код норматива,  
Наименование,  
Единица измерения	Объем	Базисная стоимость за единицу	Базисная стоимость всего	Индекс / Цена	Текущая стоимость всего	
			Всего	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	Осн. З/п	Эксп.	Всего	Осн. З/п	Эксп.	
				Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	Материал	В т.ч. з/п		Материал	В т.ч. з/п	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	ТЕР 46-04-008-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов, 100 м2 покрытия	11.9	165.55	131.65	33.90	1 970.05	1 566.64	403.41	16.9	5.62	28 743	26 476	2 267	
									1	1				
	Накладные расходы		99%			1 550.97				84%	22 240			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			939.98				48%	12 708			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 461.01					63 691			
	
2.	ТЕРр 58-1-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами, 100 м2 кровли	11.9	172.51	127.80	44.71	2 052.87	1 520.82	532.05	16.9	11.04	31 576	25 702	5 874	
					6.94			82.59	1	16.9			1 396	
	Накладные расходы		83%			1 330.83				71%	19 240			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 042.22				52%	14 091			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 425.92					64 907			
	
3.	ТЕРр 58-18-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм, 100 м2 сменяемой обрешетки	9.17	5 502.93	806.67	80.64	50 461.87	7 397.16	739.47	16.91	9.22	279 619	125 086	6 818	
				4 615.62			42 325.24		3.49	1		147 715		
	Накладные расходы		83%			6 139.64				71%	88 811			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			4 808.15				52%	65 045			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					61 409.67					433 475			
	
4.	ТЕРр 58-5-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон, 100 м	4.32	4 519.16	360.82	36.65	19 522.77	1 558.74	158.33	16.9	9.18	96 348	26 343	1 453	
				4 121.69			17 805.70		3.85	1		68 552		
	Накладные расходы		83%			1 293.75				71%	18 704			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 013.18				52%	13 698			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					21 829.71					128 750			
	
5.	ТЕРр 58-5-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев, 100 м	1.8	9 291.30	1 358.31	34.61	16 724.34	2 444.96	62.30	16.9	9.1	87 239	41 320	567	
				7 898.38			14 217.08		3.19	1		45 352		
	Накладные расходы		83%			2 029.32				71%	29 337			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 589.22				52%	21 486			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					20 342.88					138 063			
	
6.	ТЕРр 58-5-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью, 100 м	0.74	6 760.46	1 449.90	67.19	5 002.74	1 072.93	49.72	16.9	9.13	43 147	18 132	454	
				5 243.37			3 880.09		6.33	1		24 561		
	Накладные расходы		83%			890.53				71%	12 874			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			697.40				52%	9 429			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 590.68					65 449			
	
7.	ТЕРр 58-5-4 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена кобылок, 100 м	1.83	3 176.89	1 205.91	20.22	5 813.71	2 206.82	37.00	16.9	9.14	51 163	37 295	338	
				1 950.76			3 569.89		3.79	1		13 530		
	Накладные расходы		83%			1 831.66				71%	26 479			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			1 434.43				52%	19 393			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 079.80					97 036			
	
8.	ТЕРр 53-16-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами, 1 м3 кладки	3.6075	1 615.27	301.17	30.24	5 827.09	1 086.47	109.09	16.9	8.02	41 329	18 361	875	
				1 283.86	6.48		4 631.52	23.38	4.77	16.92		22 092	396	
	Накладные расходы		86%			954.47				73%	13 693			
										=(86.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		70%			776.90				56%	10 504			
										=(70.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					7 558.46					65 526			
	
9.	ТЕРр 60-7-7 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перекладка дымовых труб над крышей с добавлением нового кирпича до 50% в один канал, 100 м труб	0.13	8 572.20	5 513.35	252.31	1 114.39	716.74	32.80	16.9	8.29	14 081	12 113	272	
				2 806.54	66.80		364.85	8.68	4.65	16.91		1 697	147	
	Объем: 4+3+2+4													
	Накладные расходы		78%			565.83				66%	8 092			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			457.01				50%	6 130			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 137.23					28 303			
	
10.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.546	3 086.00			1 684.96					8 468			
				3 086.00			1 684.96		15 509.15			8 468		
	Объем: 0.13*4200													
	
11.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 4-х каналов, 100 м труб	0.04	13 930.32	9 132.45	284.04	557.21	365.30	11.36	16.9	8.29	7 107	6 174	94	
				4 513.83	75.09		180.55	3.00	4.65	16.91		840	51	
	Начисления: Н3= 3, Н4= 3, Н5= 3, Н48= 3	
	Накладные расходы		78%			287.27				66%	4 109			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			232.03				50%	3 113			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 076.51					14 328			
	
12.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.264	3 086.00			814.70					4 094			
				3 086.00			814.70		15 509.15			4 094		
	Объем: 0.04*2200*3													
	
13.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 6-ти каналов, 100 м труб	0.03	23 217.20	15 220.75	473.40	696.52	456.62	14.20	16.9	8.29	8 884	7 717	118	
				7 523.05	125.15		225.69	3.75	4.65	16.91		1 049	63	
	Начисления: Н3= 5, Н4= 5, Н5= 5, Н48= 5	
	Накладные расходы		78%			359.09				66%	5 135			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			290.03				50%	3 890			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 345.64					17 909			
	
14.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.33	3 086.00			1 018.38					5 118			
				3 086.00			1 018.38		15 509.15			5 118		
	Объем: 0.03*2200*5													
	
15.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 8-ми каналов, 100 м труб	0.02	32 504.08	21 309.05	662.76	650.08	426.18	13.26	16.9	8.29	8 292	7 202	110	
				10 532.27	175.21		210.65	3.50	4.65	16.91		980	59	
	Начисления: Н3= 7, Н4= 7, Н5= 7, Н48= 7	
	Накладные расходы		78%			335.15				66%	4 792			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			270.70				50%	3 631			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 255.93					16 715			
	
16.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	0.308	3 086.00			950.49					4 777			
				3 086.00			950.49		15 509.15			4 777		
	Объем: 0.02*2200*7													
	
17.	ТЕРр 60-7-8 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
На каждый следующий канал добавлять к расценке 60-7-7, до 14-ти каналов, 100 м труб	0.04	60 364.72	39 573.95	1 230.84	2 414.59	1 582.96	49.23	16.9	8.29	30 798	26 752	408	
				19 559.93	325.39		782.40	13.02	4.65	16.91		3 638	220	
	Начисления: Н3= 13, Н4= 13, Н5= 13, Н48= 13	
	Накладные расходы		78%			1 244.86				66%	17 802			
										=(78.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		63%			1 005.47				50%	13 486			
										=(63.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					4 664.92					62 086			
	
18.	ТССЦ 404-0007 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150, 1000 шт.	1.144	3 086.00			3 530.38					17 742			
				3 086.00			3 530.38		15 509.15			17 742		
	Объем: 0.04*2200*13													
	
19.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	0.546	2 412.79	1 295.60	2.05	1 317.38	707.40	1.12	16.9	6.48	13 965	11 955	7	
				1 115.14			608.87		3.29	1		2 003		
	Накладные расходы		79%			558.85				67%	8 010			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			353.70				40%	4 782			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 229.93					26 757			
	
20.	ТЕР 15-04-011-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности силикатная, 100 м2 фасада	0.546	1 035.25	184.44	12.68	565.25	100.70	6.92	16.9	9.16	4 177	1 702	63	
				838.13			457.62		5.27	1		2 412		
	Накладные расходы		95%			95.67				80%	1 362			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			47.33				37%	630			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					708.24					6 168			
	
21.	ТЕР 46-01-008-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство бетонных оголовников, 1 м3	1.75	1 507.44	278.21	47.43	2 638.02	486.87	83.00	16.9	6.79	18 781	8 228	564	
				1 181.80	1.96		2 068.15	3.43	4.83	16.91		9 989	58	
	Накладные расходы		99%			485.40				84%	6 960			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			294.18				48%	3 977			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 417.60					29 719			
	
22.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, 100 м2 покрытия	0.1165	11 748.28	1 020.39	26.53	1 368.67	118.88	3.09	16.9	10.57	5 670	2 009	33	
				10 701.36	3.02		1 246.71	0.35	2.91	16.88		3 628	6	
	Накладные расходы		108%			128.77				92%	1 854			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			65.58				44%	887			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 563.01					8 410			
	
23.	ТЕР 46-02-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Отбивка штукатурки с поверхностей стен дымовых труб кирпичных внутри чердака, 100 м2	2.184	188.95	188.95		412.67	412.67		16.9	1	6 974	6 974		
									1	1				
	Накладные расходы		99%			408.54				84%	5 858			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			247.60				48%	3 348			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 068.82					16 180			
	
24.	ТЕРр 61-31-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Оштукатуривание поверхности дымовых труб, 100 м2 поверхности	2.184	2 412.79	1 295.60	2.05	5 269.53	2 829.59	4.48	16.9	6.48	55 862	47 820	29	
				1 115.14			2 435.47		3.29	1		8 013		
	Накладные расходы		79%			2 235.38				67%	32 039			
										=(79.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			1 414.80				40%	19 128			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 919.70					107 029			
	
25.	ТЕР 15-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Известковая окраска водными составами внутри помещений по штукатурке, 100 м2 окрашиваемой поверхности	2.184	175.46	88.52	2.35	383.20	193.33	5.13	16.9	9.29	4 198	3 267	48	
				84.59	0.15		184.74	0.33	4.78	17		883	6	
	Накладные расходы		95%			183.98				80%	2 618			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			91.02				37%	1 211			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					658.20					8 027			
	
26.	ТЕРр 54-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка подшивки карниза, 100 м2 подшивки	1.592	257.63	231.54	26.09	410.15	368.61	41.54	16.9	9.36	6 618	6 230	389	
					12.06			19.20	1	16.91			325	
	Накладные расходы		85%			329.64				72%	4 720			
										=(85.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		80%			310.25				64%	4 195			
										=(80.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 050.04					15 533			
	
27.	ТЕР 10-01-022-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Подшивка карниза, 100 м2 потолка	1.592	4 531.37	368.51	93.91	7 213.94	586.67	149.50	16.91	8.7	33 893	9 921	1 301	
				4 068.95	4.07		6 477.77	6.48	3.5	16.91		22 672	110	
	Накладные расходы		106%			628.74				90%	9 028			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			320.30				43%	4 313			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 162.98					47 234			
	
28.	ТЕР 15-04-024-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Простая окраска масляными составами по дереву карнизов, 100 м2 окрашиваемой поверхности	1.592	1 269.84	302.16	5.39	2 021.59	481.04	8.58	16.9	9.28	12 698	8 130	80	
				962.29	0.15		1 531.97	0.24	2.93	17		4 489	4	
	Накладные расходы		95%			457.22				80%	6 507			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			226.20				37%	3 010			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 705.01					22 215			
	
29.	ТЕР 10-01-012-04 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Обшивка каркасных стен досками,  ветровые доски, 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	0.028	3 055.75	200.38	75.22	85.56	5.61	2.11	16.9	9.26	382	95	20	
				2 780.15			77.84		3.44	1		268		
	Накладные расходы		106%			5.95				90%	86			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			3.03				43%	41			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					94.54					508			
	
30.	ТЕР 15-04-024-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Простая окраска масляными составами по дереву стен, 100 м2 окрашиваемой поверхности	0.028	937.61	260.30	5.39	26.25	7.29	0.15	16.9	9.28	179	123	1	
				671.92	0.15		18.81		2.89	17		54		
	Накладные расходы		95%			6.93				80%	98			
			=(105*0.9)							=(105*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		47%			3.43				37%	46			
			=(55*0.85)							=(55*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					36.60					323			
	
31.	ТЕРр 58-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных, 100 окон	0.02	2 618.75	2 607.40	11.35	52.38	52.15	0.23	16.91	6.49	883	882	1	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			43.28				71%	626			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			33.90				52%	459			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					129.56					1 968			
	
32.	ТЕР 10-01-003-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство слуховых окон, 1 слуховое окно	2	561.26	60.00	23.82	1 122.52	120.00	47.64	16.9	8.35	5 415	2 028	398	
				477.44	1.66		954.88	3.32	3.13	16.89		2 989	56	
	Накладные расходы		106%			130.72				90%	1 876			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			66.59				43%	896			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 319.83					8 187			
	
33.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	1.12	2 460.30			2 755.54					5 750			
				2 460.30			2 755.54		5 133.78			5 750		
	
34.	ТЕР 10-01-008-08 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Обивка стен слухового окна кровельной сталью оцинкованной, 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0.07	324.43	291.92	21.28	22.71	20.43	1.49	16.91	9.27	363	346	14	
				11.23			0.79		4.67	1		4		
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 101-1704:[ М-(9831.77=54620.94*0.18) ];  ТССЦ 101-1706:[ М-(4739.24=10771.00*0.44) ]	
	Накладные расходы		106%			21.66				90%	311			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			11.03				43%	149			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.40					823			
	
35.	ТССЦ 101-3190 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь оцинкованная в рулонах толщиной 0,5 мм, с полимерным покрытием, т	0.0308	23 811.97			733.41					1 415			
				23 811.97			733.41		45 954.43			1 415		
	Объем: 0.07*0.44													
	
36.	ТЕР 46-04-012-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок, 100 м2	0.15	1 734.68	1 482.28	252.40	260.20	222.34	37.86	16.91	9.36	4 114	3 760	354	
					116.72			17.51	1	16.91			296	
	Накладные расходы		99%			237.45				84%	3 407			
			=(110*0.9)							=(110*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			143.91				48%	1 947			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					641.56					9 468			
	
37.	ТЕР 10-01-034-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых, 100 м2 проемов	0.15	20 774.31	2 005.22	594.12	3 116.15	300.78	89.12	16.9	7.29	14 648	5 083	650	
				18 174.97	26.54		2 726.25	3.98	3.27	16.91		8 915	67	
	Накладные расходы		106%			323.05				90%	4 635			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			164.57				43%	2 215			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					3 603.77					21 498			
	
38.	ТССЦ 203-0955 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Блок оконный пластиковый одностворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2, м2	15	2 460.30			36 904.50					77 007			
				2 460.30			36 904.50		5 133.78			77 007		
	
39.	ТЕР 09-06-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Демонтаж конструкций  люков выхода на крышу, 1 т конструкций	0.02475	668.30	566.92	101.38	16.54	14.03	2.51	16.9	8.24	258	237	21	
					5.17			0.13	3.89	16.9			2	
	Объем: 5.5*4.5/1000													
	Начисления: Н3= 0.7, Н4= 0.7, Н5= 0.7, Н48= 0	
	Накладные расходы		81%			11.47				69%	165			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			10.20				58%	139			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					38.20					562			
	
40.	ТЕР 09-06-001-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж конструкций люков выхода на крышу, 1 т конструкций	0.02475	1 004.59	809.88	144.83	24.86	20.04	3.58	16.9	8.24	373	339	30	
				49.88	7.39		1.23	0.18	3.89	16.9		5	3	
	Накладные расходы		81%			16.38				69%	236			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			14.56				58%	198			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					55.80					807			
	
41.	ТССЦ 101-1875 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм, т	0.02475	13 515.00			334.50					964			
				13 515.00			334.50		38 968.63			964		
	
42.	ТЕРр 65-2-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм, 100 м трубопровода с фасонными частями	0.8	775.58	765.14	10.44	620.46	612.11	8.35	16.91	9.36	10 429	10 351	78	
					4.83			3.86	1	16.89			65	
	Накладные расходы		74%			455.82				63%	6 562			
										=(74.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		50%			307.99				40%	4 166			
										=(50.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 384.26					21 157			
	
43.	ТЕР 16-04-001-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 110 мм, 100 м трубопровода	0.8	12 734.30	648.03	7.22	10 187.44	518.42	5.78	16.91	9.45	24 862	8 767	55	
				12 079.05	0.75		9 663.24	0.60	1.66	17		16 041	10	
	Накладные расходы		115%			596.87				98%	8 601			
			=(128*0.9)							=(128*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		71%			368.50				56%	4 915			
			=(83*0.85)							=(83*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 152.82					38 379			
	
44.	ТССЦ 301-1224 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты, кг	11.2	27.31			305.87					2 425			
				27.31			305.87		216.52			2 425		
	Объем: 14*0.8													
	
45.	СЦена поставщика. 
Проходной элемент для крепления фанового стояка, шт	20	752.61			15 052.19			1	1	72 100			
				752.61			15 052.19		4.79	1		72 100		
	Поправки: М: =3500/4.79*1.03	
	
46.	ТЕРр 65-38-2 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена частей канализационного стояка над кровлей флюгарки, 1 шт.	20	88.07	12.17		1 761.40	243.40		16.91	1	8 700	4 116		
				75.90			1 518.00		3.02	1		4 584		
	Накладные расходы		103%			250.70				88%	3 622			
										=(103.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			146.04				48%	1 976			
										=(60.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 158.14					14 298			
	
47.	ТЕР 12-01-020-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство кровель различных типов из металлочерепицы, 100 м2 кровли	7.13	14 923.70	1 735.22	694.66	106 405.98	12 372.12	4 952.93	16.9	4.84	725 679	209 089	23 972	
				12 493.82	25.33		89 080.94	180.60	5.53	16.91		492 618	3 054	
	Накладные расходы		108%			13 556.94				92%	195 172			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			6 904.00				44%	93 343			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					126 866.91					1 014 193			
	
48.	ТЕР 09-04-002-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м, 100 м2 покрытия	9.17	1 174.32	329.44	536.20	10 768.51	3 020.96	4 916.95	16.9	8.27	103 549	51 054	40 663	
				308.68	41.86		2 830.60	383.86	4.18	16.91		11 832	6 491	
	Накладные расходы		81%			2 757.90				69%	39 706			
			=(90*0.9)							=(90*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		72%			2 451.47				58%	33 376			
			=(85*0.85)							=(85*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					15 977.88					176 631			
	
49.	ТССЦ 101-4565 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер C10-1100-0,7, м2	917	188.74			173 074.58					305 022			
				188.74			173 074.58		332.63			305 022		
	
50.	ТССЦ 101-1716 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Детали крепления массой до 0,001т, т	0.0917	10 433.00			956.71					5 442			
				10 433.00			956.71		59 345.85			5 442		
	Объем: 9.17*0.01													
	
51.	ТССЦ 101-4128 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием, м2	43.4	137.86			5 983.12					26 504			
				137.86			5 983.12		610.7			26 504		
	Объем: 29.6+46*0.3													
	
52.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	3.772	187.80	88.52	82.15	708.38	333.90	309.87	16.9	4.08	7 127	5 643	1 264	
				17.13	1.16		64.61	4.38	3.41	16.97		220	74	
	Накладные расходы		90%			304.45				77%	4 402			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			202.97				48%	2 744			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 215.80					14 273			
	
53.	ТЕР 26-02-019-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	29.64	169.30	90.12	61.85	5 018.05	2 671.16	1 833.23	16.9	2.23	50 140	45 143	4 088	
				17.33	0.13		513.66	3.85	1.77	16.85		909	65	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-8073:[ М-(877.00=43.33*20.24) ]	
	Накладные расходы		90%			2 407.51				77%	34 810			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			1 605.01				48%	21 700			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					9 030.57					106 650			
	
54.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	677.994	36.04			24 434.90					149 220			
				36.04			24 434.90		220.09			149 220		
	Объем: (3.772)*20.7+(29.64)*20.24													
	
55.	ТЕРр 58-3-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п., 100 м труб и покрытий	2.66	75.57	75.35	0.22	201.02	200.43	0.59	16.9	6.59	3 391	3 387	4	
									1	1				
	Накладные расходы		83%			166.36				71%	2 405			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			130.28				52%	1 761			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					497.66					7 557			
	
56.	ТЕР 12-01-010-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали, капельник, 100 м2 покрытия	0.798	11 748.28	1 020.39	26.53	9 375.13	814.27	21.17	16.9	10.57	38 835	13 761	224	
				10 701.36	3.02		8 539.69	2.41	2.91	16.88		24 850	41	
	Объем: 266*0.3													
	Накладные расходы		108%			882.01				92%	12 698			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			449.17				44%	6 073			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					10 706.32					57 606			
	
57.	ТЕР 12-01-009-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство желобов подвесных, 100 м желобов	2.66	8 764.15	284.26	25.49	23 312.64	756.13	67.80	16.9	9.64	91 468	12 779	654	
				8 454.40	2.41		22 488.70	6.41	3.47	16.93		78 036	109	
	Накладные расходы		108%			823.54				92%	11 857			
			=(120*0.9)							=(120*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		55%			419.40				44%	5 671			
			=(65*0.85)							=(65*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					24 555.58					108 996			
	
58.	ТЕРр 58-10-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 м	1.5	7 415.77	333.04	13.17	11 123.66	499.56	19.76	16.9	9.27	62 708	8 443	183	
				7 069.56			10 604.34		5.1	1		54 082		
	Накладные расходы		83%			414.63				71%	5 995			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			324.71				52%	4 390			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					11 863.01					73 093			
	
59.	ТЕРр 58-10-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей, 100 шт.	0.3	5 731.49	578.30	8.10	1 719.45	173.49	2.43	16.9	9.28	9 653	2 932	23	
				5 145.09			1 543.53		4.34	1		6 699		
	Накладные расходы		83%			144.00				71%	2 082			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			112.77				52%	1 525			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 976.22					13 259			
	
60.	ТЕРр 58-10-5 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена отливов (отметов) водосточных труб, 100 шт.	0.15	4 604.75	480.56	8.10	690.71	72.08	1.22	16.9	9.28	2 773	1 218	11	
				4 116.09			617.41		2.5	1		1 544		
	Накладные расходы		83%			59.83				71%	865			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	633			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					797.39					4 271			
	
61.	ТЕРр 58-10-6 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей, 100 шт.	0.15	8 719.75	480.56	8.10	1 307.96	72.08	1.22	16.9	9.28	2 859	1 218	11	
				8 231.09			1 234.66		1.32	1		1 630		
	Накладные расходы		83%			59.83				71%	865			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			46.85				52%	633			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					1 414.64					4 357			
	
62.	ТЕРр 58-22-1 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах, 100 шт.	1.2	1 357.93	327.73	1.01	1 629.52	393.28	1.21	16.9	9.3	12 215	6 646	11	
				1 029.19			1 235.03		4.5	1		5 558		
	Накладные расходы		83%			326.42				71%	4 719			
										=(83.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		65%			255.63				52%	3 456			
										=(65.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 211.57					20 390			
	
	Чердачное перекрытие	
	
63.	ТЕРр 57-1-3 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Разборка оснований покрытия полов простильных полов, 100 м2 основания	8.1	144.40	144.40		1 169.64	1 169.64		16.9	1	19 767	19 767		
									1	1				
	Накладные расходы		80%			935.71				68%	13 442			
										=(80.0* (0.85))				
	Сметная прибыль		68%			795.36				54%	10 674			
										=(68.0* (0.8))				
	Всего с НР и СП					2 900.71					43 883			
	
64.	ТЕР 11-01-008-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Разборка утеплителя засыпного шлакового, 1 м3 изоляции	105.3	42.78	15.93	26.85	4 504.31	1 677.22	2 827.09	16.9	8.16	51 414	28 345	23 069	
					4.60			484.38	18.34	16.89			8 181	
	Объем: 810*0.13													
	Начисления: Н3= 0.8, Н4= 0.8, Н5= 0.8, Н48= 0	
	Накладные расходы		111%			2 399.38				94%	34 334			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 383.42				51%	18 628			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					8 287.11					104 377			
	
65.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой под утеплитель, 100 м2 поверхности	8.1	33.25	31.22	2.03	269.33	252.88	16.44	16.9	9.26	4 426	4 274	152	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			280.70				94%	4 018			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			161.84				51%	2 180			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.87					10 623			
	
66.	ТССЦ 101-4135 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос), м2	991.44	7.04			6 979.74					29 049			
				7.04			6 979.74		29.3			29 049		
	Объем: 8.10*122.4													
	
67.	ТЕР 11-01-009-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015 
прим.) 
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых, 100 м2 изолируемой поверхности	8.1	375.04	269.89	105.15	3 037.82	2 186.11	851.72	16.91	9.28	44 871	36 967	7 904	
					2.71			21.95	5.41	16.93			372	
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 104-0013:[ М-(3179.77=771.79*4.12) ]	
	Накладные расходы		111%			2 450.95				94%	35 099			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			1 413.16				51%	19 043			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					6 901.93					99 013			
	
68.	ТССЦ 104-1703 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Плиты минераловатные <Лайт-Баттс> ROCKWOOL, м3	108.459	523.43			56 770.69					235 835			
				523.43			56 770.69		2 174.42			235 835		
	Объем: 810*1.03*0.13													
	
69.	ТЕР 11-01-050-01 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Покрытие пленкой по утеплителю, 100 м2 поверхности	8.1	33.25	31.22	2.03	269.33	252.88	16.44	16.9	9.26	4 426	4 274	152	
									2.01	1				
	Вычт.ресурсы:  ТССЦ 113-0324:[ М-(711.14=5.81*122.4) ]	
	Накладные расходы		111%			280.70				94%	4 018			
			=(123*0.9)							=(123*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		64%			161.84				51%	2 180			
			=(75*0.85)							=(75*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					711.87					10 623			
	
70.	ТССЦ 101-5833 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Пленка диффузионная Tyvek Soft, м2	991.44	15.27			15 139.29					61 311			
				15.27			15 139.29		61.84			61 311		
	Объем: 8.10*122.4													
	
71.	ТЕР 10-01-083-03 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Устройство по фермам настила рабочего толщиной 25 мм сплошного, 100 м2 покрытия	8.1	5 550.53	274.57	106.59	44 959.29	2 224.02	863.38	16.9	8.2	201 266	37 586	7 080	
				5 169.37	8.90		41 871.90	72.09	3.74	16.9		156 601	1 218	
	Накладные расходы		106%			2 433.88				90%	34 924			
			=(118*0.9)							=(118*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		54%			1 239.90				43%	16 686			
			=(63*0.85)							=(63*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					48 633.07					252 875			
	
72.	ТЕР 26-02-018-02 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251, 100 м2 обрабатываемой поверхности	16.2	187.80	88.52	82.15	3 042.36	1 434.02	1 330.83	16.9	4.08	30 611	24 235	5 430	
				17.13	1.16		277.51	18.79	3.41	16.97		946	319	
	Накладные расходы		90%			1 307.53				77%	18 907			
			=(100*0.9)							=(100*0.9* (0.85))				
	Сметная прибыль		60%			871.69				48%	11 786			
			=(70*0.85)							=(70*0.85* (0.8))				
	Всего с НР и СП					5 221.58					61 304			
	
73.	ТССЦ 113-8070 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Антисептик-антипирен <ПИРИЛАКС-ТЕРМА> для древесины, кг	335.34	36.04			12 085.65					73 805			
				36.04			12 085.65		220.09			73 805		
	Объем: (16.2)*20.7													
	
74.	ТССЦпг 01-01-01-041 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза	169.52	48.13	4.41	36.66	8 158.32	747.58	6 214.60	16.9	8.6	86 294	12 634	53 446	
									1	1				
	Объем: 88.229+14*1130/1000+218.4*0.012*1.8+121.5*0.5													
	в т.ч. Накладные расходы		100%			747.58				100%	12 634			
	в т.ч. Сметная прибыль		60%			448.55				60%	7 580			
	
75.	ТССЦпг 03-21-01-015 
(Приказ № 140/пр от 27.02.2015) 
Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км, 1 т груза	169.52	16.40		16.40	2 780.13		2 780.13	1	9.25	25 716		25 716	
									1	1				
	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ	751 666.24	62 148.51	29 743.41			3 627 004	1 050 431	217 841	
			658 578.18	1 376.25				2 338 528	23 264	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	717 042.71	56 971.97	15 811.51			3 364 398	962 933	97 832	
			644 259.24	987.62				2 303 641	16 693	
	.       МАТЕРИАЛОВ -	359 203.73					1 083 623			
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=84 - по стр. 1, 21, 23, 36; %=71 - по стр. 2-7, 31, 55, 58-62; %=73 - по стр. 8; %=66 - по стр. 9, 11, 13, 15, 17; %=67 - по стр. 19, 24; %=80 - по стр. 20, 25, 28, 30; %=92 - по стр. 22, 47, 56, 57; %=72 - по стр. 26; %=90 - по стр. 27, 29, 32, 34, 37, 71; %=77 - по стр. 52, 53, 72; %=68 - по стр. 63; %=94 - по стр. 64, 65, 67, 69)	54 328.93					781 909			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 21, 23, 36, 52, 53, 72; %=52 - по стр. 2-7, 31, 55, 58-62; %=56 - по стр. 8; %=50 - по стр. 9, 11, 13, 15, 17; %=40 - по стр. 19, 24; %=37 - по стр. 20, 25, 28, 30; %=44 - по стр. 22, 47, 56, 57; %=64 - по стр. 26; %=43 - по стр. 27, 29, 32, 34, 37, 71; %=54 - по стр. 63; %=51 - по стр. 64, 65, 67, 69)	34 878.99					470 941			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	806 250.63					4 617 248			
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	10 809.91	3 055.03	4 923.04			104 180	51 630	40 714	
			2 831.83	384.17				11 837	6 496	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=69 - по стр. 39, 40, 48)	2 785.75					40 107			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=58 - по стр. 39, 40, 48)	2 476.22					33 713			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	16 071.88					178 000			
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	12 875.17	1 373.93	14.13			46 416	23 234	133	
			11 487.11	4.46				23 050	75	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=63 - по стр. 42; %=98 - по стр. 43; %=88 - по стр. 46)	1 303.39					18 786			
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=40 - по стр. 42; %=56 - по стр. 43; %=48 - по стр. 46)	822.53					11 057			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	15 001.09					76 259			
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10 938.45	747.58	8 994.73			112 010	12 634	79 162	
	.   В Т.Ч. НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=100 - по стр. 74)	747.58					12 634			
	.   В Т.Ч. СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=60 - по стр. 74)	448.55					7 580			
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -	10 938.45					112 010			
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ	848 262.05					4 983 517			
	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ  2,14%	18 152.81					106 647			
	ИТОГО	866 414.86					5 090 164			
	НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ  2%	17 328.30					101 803			
	ИТОГО	883 743.16					5 191 967			
	НДС 18%	159 073.77					934 554			
	ВСЕГО С НДС	1 042 816.93					6 126 521			

Составил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)	
		
Проверил:		
	(должность, подпись, Ф.И.О)